1. **技术参数及要求**

**一、招标内容及要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 后勤常用维修消耗材料采购 | 见附件 | 批 | 1 |

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **质量**  **等级** | **单位** | **等级** | **预估年度消耗常量** |
| 1 | 86型不锈钢门禁开关 |  | 中 | 个 | 国标 | 10 |
| 3 | 304不锈钢膨胀钩 | M8\*100 | 中 | 个 | 国标 | 100 |
| 4 | 86P线盒调节器 |  | 中 | 个 | 国标 | 500 |
| 5 | LED灯盘 | 13W | 好 | 个 | 国标 | 500 |
| 6 | LED灯盘 | 16w | 好 | 个 | 国标 | 1000 |
| 7 | LED灯盘 | 17w | 好 | 个 | 国标 | 1000 |
| 8 | LED球泡 | 10w | 好 | 个 | 国标 | 1000 |
| 9 | LED吸顶灯全套 | 17w | 好 | 个 | 国标 | 500 |
| 10 | LED吸顶灯全套 | 13w | 好 | 个 | 国标 | 100 |
| 11 | LED整套吸顶灯 | 22W | 好 | 个 | 国标 | 200 |
| 12 | LED整套吸顶灯 | 25W | 好 | 个 | 国标 | 200 |
| 13 | LED整套吸顶灯 | 17W | 好 | 个 | 国标 | 500 |
| 14 | PVC绝缘胶带 | —— | 中 | 箱 | 国标 | 2 |
| 15 | 绝缘胶带 |  | 中 | 箱 | 国标 | 1 |
| 16 | PVC线槽 | 39\*19 | 中 | 根 | 国标 | 20 |
| 17 | pvc线管 | DN32 | 中 | 根 | 国标 | 20 |
| 18 | PVC线管弯头 | DN32 | 中 | 个 | 国标 | 50 |
| 19 | PVC线管直接 | DN32 | 中 | 个 | 国标 | 50 |
| 20 | 一体化灯架 | T5/14W | 好 | 个 | 国标 | 50 |
| 21 | 安全出口指示牌 | 单面右 | 中 | 个 | 国标 | 40 |
| 22 | 安全出口指示牌 | 单面左 | 中 | 个 | 国标 | 40 |
| 23 | 安全出口指示牌 | 双面 | 中 | 个 | 国标 | 40 |
| 24 | 壁扇 | —— | 中 | 个 | 国标 | 100 |
| 25 | 剥线钳 | —— | 中 | 把 | 国标 | 10 |
| 26 | 不锈钢焊条 | 2.5mm | 中 | 公斤 | 国标 | 10 |
| 27 | 插座 | 三孔空调 | 好 | 个 | 国标 | 100 |
| 28 | 插座 | 五孔 | 好 | 个 | 国标 | 300 |
| 29 | 插座明装底盒 | 86系列 | 中 | 个 | 国标 | 200 |
| 30 | 瓷灯头 | —— | 中 | 个 | 国标 | 100 |
| 31 | 灯管 | 40w | 中 | 个 | 国标 | 500 |
| 32 | 灯管 | 36W | 中 | 个 | 国标 | 500 |
| 33 | 电笔 | —— | 中 | 盒 | 国标 | 13 |
| 34 | 电动复锯 | 900型 | 中 | 个 | 国标 | 1 |
| 35 | 电工刀 | —— | 中 | 套 | 国标 | 5 |
| 36 | 电工胶带 | —— | 中 | 箱 | 国标 | 1 |
| 37 | 电缆断线钳 | —— | 中 | 个 | 国标 | 1 |
| 38 | 电容 | 18VF | 中 | 个 | 国标 | 100 |
| 39 | 电容 | 25VF | 中 | 个 | 国标 | 100 |
| 40 | 吊顶钩 | —— | 中 | 个 | 国标 | 200 |
| 41 | 三极插头 | 10A | 好 | 个 | 国标 | 100 |
| 42 | 二极插头 | 10A | 好 | 个 | 国标 | 100 |
| 43 | 风扇 | 400mm | 好 | 个 | 国标 | 100 |
| 44 | 风扇调速开关86型 | —— | 好 | 个 | 国标 | 10 |
| 45 | 高级衣车油 | 5斤装 | 中 | 桶 | 国标 | 5 |
| 46 | 高压绝缘胶鞋 | —— | 好 | 双 | 国标 | 5 |
| 47 | 高压绝缘手套 | —— | 好 | 个 | 国标 | 5 |
| 48 | 格栅灯灯脚 | T5 | 中 | 个 | 国标 | 200 |
| 49 | 格栅灯角 | —— | 中 | 个 | 国标 | 20 |
| 50 | 护套线 | 1.5 | 好 | 盘 | 国标 | 20 |
| 51 | 护套线 | 2\*2.5mm² | 好 | 盘 | 国标 | 20 |
| 52 | 护套线 | 2\*0.75 | 好 | 盘 | 国标 | 20 |
| 53 | 护套线 | 1mm²\*2 | 好 | 盘 | 国标 | 1 |
| 54 | 换气扇 | 325\*325 | 中 | 台 | 国标 | 20 |
| 55 | 尖嘴钳 | —— | 中 | 个 | 国标 | 10 |
| 56 | 金属卤灯 | 250W | 好 | 个 | 国标 | 20 |
| 57 | 金属卤灯 | 125W | 好 | 个 | 国标 | 5 |
| 58 | 金属钠灯 | 250W | 好 | 个 | 国标 | 5 |
| 59 | 金属钠灯 | 125W | 好 | 个 | 国标 | 5 |
| 60 | 开口扳手 | —— | 好 | 个 | 国标 | 1 |
| 61 | 空开 | 3P/C63A | 好 | 个 | 国标 | 50 |
| 62 | 空开 | 3P/32A | 好 | 个 | 国标 | 50 |
| 63 | 空开 | 2P/20A | 好 | 个 | 国标 | 20 |
| 64 | 空开 | 1P/50A | 好 | 个 | 国标 | 10 |
| 65 | 空开 | 2P/20A | 好 | 个 | 国标 | 10 |
| 66 | 空开 | 3P/C63A | 好 | 个 | 国标 | 10 |
| 67 | 空开 | 2P+N/20A（3.5位） | 好 | 个 | 国标 | 30 |
| 68 | 空开 | 1P+N2位16A | 好 | 个 | 国标 | 40 |
| 69 | 空开 | 2P/40A | 好 | 个 | 国标 | 40 |
| 70 | 空开 | 1P+N/16A | 好 | 个 | 国标 | 50 |
| 71 | 空开 | 1P/16A | 好 | 个 | 国标 | 100 |
| 72 | 空开 | 1P/20A | 好 | 个 | 国标 | 100 |
| 73 | 空开 | 2P/16A | 好 | 个 | 国标 | 50 |
| 74 | 空开 | 2P/10A | 好 | 个 | 国标 | 50 |
| 75 | 空开 | 1P+N/32A | 好 | 个 | 国标 | 50 |
| 76 | 空开 | 2P/50A | 好 | 个 | 国标 | 20 |
| 77 | 空开（双进双出） | 1P+N/40A | 好 | 个 | 国标 | 20 |
| 78 | 雷士三线轨道灯（黑） | —— | 好 | 个 | 国标 | 40 |
| 79 | 梅花扳手 | —— | 中 | 套 | 国标 | 1 |
| 80 | 美纹胶带 | —— | 中 | 卷 | 国标 | 100 |
| 81 | 尼龙扎带 | 4\*200（500装） | 中 | 包 | 国标 | 20 |
| 82 | 膨胀管 | φ6 | 中 | 包 | 国标 | 300 |
| 83 | 膨胀管 | φ8/φ10 | 中 | 包 | 国标 | 200 |
| 84 | 平行线 | 2.5mm² | 好 | 卷 | 国标 | 10 |
| 85 | 平口起子 | —— | 中 | 个 | 国标 | 10 |
| 86 | 启辉器 | —— | 中 | 个 | 国标 | 500 |
| 87 | 球泡 | 10w | 中 | 个 | 国标 | 1500 |
| 88 | 日光灯管 | T8/8WLED | 中 | 个 | 国标 | 1000 |
| 89 | 日光灯管 | T5/14W | 中 | 个 | 国标 | 1000 |
| 90 | 日光灯管 | T8/40W | 中 | 个 | 国标 | 1000 |
| 91 | 日光灯管 | T8/16W | 中 | 个 | 国标 | 1000 |
| 92 | 日光灯管 | T8/18W | 中 | 个 | 国标 | 1000 |
| 93 | 日光灯管 | LED16w | 中 | 个 | 国标 | 1000 |
| 94 | 极光轨道灯 | —— | 中 | 个 | 国标 | 20 |
| 95 | 十字起子 | —— | 中 | 个 | 国标 | 10 |
| 96 | 双管LED吊灯 | 60W | 中 | 个 | 国标 | 100 |
| 97 | 双管日光灯架 | 40W | 中 | 个 | 国标 | 100 |
| 98 | 双开(官名：翘板开关） | 86系列双联 | 中 | 个 | 国标 | 100 |
| 99 | 双开(官名：翘板开关） | 86系列单联 | 中 | 个 | 国标 | 200 |
| 100 | 双开(官名：翘板开关） | 86系列三联 | 中 | 个 | 国标 | 60 |
| 101 | 双开(官名：翘板开关） | 86系列四联 | 中 | 个 | 国标 | 50 |
| 102 | 套筒扳手 | —— | 好 |  | 国标 | 100 |
| 103 | 铜线 | BV2.5mm² | 好 | 卷（100米） | 国标 | 100 |
| 104 | 铜线 | BV4mm² | 好 | 卷（100米） | 国标 | 10 |
| 105 | 铜线 | BV1.5mm2 | 好 | 卷（100米） | 国标 | 10 |
| 106 | 铜线 | BV6mm2 | 好 | 卷（100米） | 国标 | 10 |
| 107 | 电缆 | YJV-3\*16+2\*10 | 好 | 米 | 国标 | 100 |
| 109 | 电缆 | YJV22-3\*35+2\*16 | 好 | 米 | 国标 | 100 |
| 110 | 电缆 | YJV22-3\*16+2\*10 | 好 | 米 | 国标 | 100 |
| 111 | 电缆 | YJV22-3\*25+2\*10 | 好 | 米 | 国标 | 100 |
| 112 | 投光灯 | LED400w | 好 | 套 | 国标 | 20 |
| 113 | 吸顶灯带应急灯 | 18W | 好 | 个 | 国标 | 1000 |
| 114 | 吸顶灯盘 | 16w | 好 | 个 | 国标 | 2000 |
| 116 | 吸顶灯罩卡扣 | 40w | 中 | 个 | 国标 | 600 |
| 117 | 线板 | 20孔 | 中 | 个 | 国标 | 100 |
| 118 | 线盒修复器 | —— | 中 | 个 | 国标 | 500 |
| 119 | 小便感应器 | —— | 中 | 个 | 国标 | 40 |
| 120 | 腰带 | —— | 中 | 个 | 国标 | 5 |
| 121 | 一拖二电子镇流器（不带线） | 40W | 好 | 个 | 国标 | 20 |
| 122 | 荧光灯电感镇流器 | 40W | 好 | 个 | 国标 | 10 |
| 123 | 荧光灯电感镇流器 | 32W | 好 | 个 | 国标 | 15 |
| 124 | 荧光灯电感镇流器 | 22W | 好 | 个 | 国标 | 20 |
| 125 | 应急疏散两用应急灯 | —— | 中 | 套 | 国标 | 20 |
| 126 | 镇流器 | 250W | 好 | 个 | 国标 | 20 |
| 127 | 镇流器 | 125W | 好 | 个 | 国标 | 10 |
| 128 | 镇流器 | 150W | 好 | 个 | 国标 | 10 |

二、其他要求

1、质量标准：以国家标准为准，无国家标准的以行业标准为准；

2、供货要求：本项目采购内容含货物所需辅料、劳保用品、工具等。提出材料需求后3天内全部货品现场到位，特殊需求材料12小时内现场到位；

3、质保期：根据提供材料类别按行业标准执行；

4、付款方式：附件中材料消耗量均为预估量具体以合同期内实际采购量为准，乙方提供全额供增值税专用发票，按月据实结算；

5、投标报价：人民币（货品到达学校指定地点全部费用）；

6、履约保证金及质量保证金：履约保证金：合同价款8%，签合同时需交纳合同价款的8%履约保证金，待合同期满后无息退还。

7、合同期限：自合同签订之日起，期限1年。