项目名称：陕西省崔家沟监狱新监狱警察生活办公及罪犯生活卫生设施补充项目

交货及安装期：自合同签订之日起15天内完成安装调试，交付使用

项目编号：LZBA2022-1387

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 图片 | 品牌 | 参数 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 办公室窗帘 | IMG_256 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽2.35m，高1.25m。窗帘尺寸：宽5m，高1.35m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 8 | 380 | 3040 |
| 2 | 办公室窗帘 | IMG_257 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽6.45m，高1.55m。窗帘尺寸：宽13.5m，高1.65m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 2 | 1200 | 2400 |
| 3 | 办公室窗帘 | IMG_258 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽2.2m，高1.83m。窗帘尺寸：宽5m，高1.93m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 111 | 480 | 53280 |
| 4 | 办公室窗帘 | IMG_259 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽2.67m，高1.80m。窗帘尺寸：宽6m，高1.90m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 24 | 550 | 13200 |
| 5 | 办公室窗帘 | IMG_260 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽4.43m，高1.93m。窗帘尺寸：宽10m，高2.03m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 10 | 950 | 9500 |
| 6 | 办公室窗帘 | IMG_261 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽1.27m，高1.96m。窗帘尺寸：宽3m，高2.06m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 6 | 340 | 2040 |
| 7 | 办公室窗帘 | IMG_262 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽1.90m，高2.05m。窗帘尺寸：宽4.2m，高2.15m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 38 | 420 | 15960 |
| 8 | 办公室窗帘 | IMG_263 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽6.60m，高2.20m。窗帘尺寸：宽14m，高2.30m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 4 | 1310 | 5240 |
| 9 | 办公室窗帘 | IMG_264 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽7.8m，高2.29m。窗帘尺寸：宽16m，高2.39m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 5 | 1480 | 7400 |
| 10 | 办公室窗帘 | IMG_266 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽2.65m，高2.43m。窗帘尺寸：宽6m，高2.53m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 51 | 550 | 28050 |
| 11 | 办公室窗帘 | IMG_267 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽5.3m，高2.4m。窗帘尺寸：宽11m，高2.5m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 2 | 980 | 1960 |
| 12 | 办公室窗帘 | IMG_268 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽4.3m，高2.95m。窗帘尺寸：宽9m，高3.05m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 19 | 850 | 16150 |
| 13 | 办公室窗帘 | IMG_269 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽8.25m，高2.4m。窗帘尺寸：宽17m，高2.5m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 4 | 1510 | 6040 |
| 14 | 办公室窗帘 | IMG_270 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽1.71m，高2.76m。窗帘尺寸：宽4m，高2.86m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 6 | 450 | 2700 |
| 15 | 办公室窗帘 | IMG_271 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽1.11m，高2.95m。窗帘尺寸：宽2.6m，高3.05m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 24 | 310 | 7440 |
| 16 | 办公室窗帘 | IMG_272 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽2.95m，高2.95m。窗帘尺寸：宽6.2m，高3.05m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 9 | 590 | 5310 |
| 17 | 办公室窗帘 | IMG_273 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽2.06m，高2.95m。窗帘尺寸：宽4.5m，高3.05m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 11 | 590 | 6490 |
| 18 | 办公室窗帘 | IMG_274 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽3.7m，高3.3m。窗帘尺寸：宽8m，高3.4m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 9 | 980 | 8820 |
| 19 | 办公室窗帘 | IMG_275 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽5.7m，高3m。窗帘尺寸：宽12m，高3.1m. 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%棉麻； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 11 | 1160 | 12760 |
| 20 | 会议室窗帘 | IMG_276 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽2.8m，高2.3m。窗帘尺寸：宽6.6m，高2.4m。 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%涤纶； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 82 | 610 | 50020 |
| 21 | 会议室窗帘 | IMG_277 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽3m，高1.2m。窗帘尺寸：宽7m，高1.3m。 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%涤纶； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 14 | 620 | 8680 |
| 22 | 会议室窗帘 | IMG_278 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽5.2m，高2.4m。窗帘尺寸：宽11m，高2.5m。 1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； 2、窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； 3、幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； 4、基本材质：100%涤纶； 5、遮光度：≥90%； 6、窗帘的垂直吊钩为防锈五金件； 7、窗帘技术指标：a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ;b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ；c、异味 GB 18401-2010 无异味 ，d、防火等级B2级； 8、其他：质保期1年。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 3 | 1100 | 3300 |
| 23 | 研判会议室电动窗帘 | IMG_279 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽7.3m，高1.7m；布帘尺寸;宽14.6m，高1.9m。 1、遮光布2倍褶皱，布料不起皱，不褪色，不变色，抗老化，垂感好，透气，遮光，纺织均匀，无异味； （1）窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； （2）窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； （3）幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； （4）遮光度：≥90%； （5）技术指标： a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ； b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ； c、异味 GB 18401-2010 无异味 ； d、防火等级B2级； （6）其他：质保期1年。 2、轨道参数：窗帘轨道采用铝合金材质单排电动轨道，一布一轨、一轨一电机，静音耐高温，静音电机，坚固耐用，电动顺滑。 额定功率60W，额定电流0.14A，运行速度14cm/s 3、优质五金配件，加强型抗扭曲轨道，承重不变形。 4、基本材质：100%涤纶 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 2 | 2600 | 5200 |
| 24 | 研判会议室电动窗帘 | IMG_280 | 百年新业 | 规格：定制，窗户尺寸：宽4.15m，高1.7m；布帘尺寸;宽8.3m，高1.9m. 1、遮光布2倍褶皱，布料不起皱，不褪色，不变色，抗老化，垂感好，透气，遮光，纺织均匀，无异味； （1）窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； （2）窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； （3）幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； （4）遮光度：≥90%； （5）技术指标： a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ； b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ； c、异味 GB 18401-2010 无异味 ； d、防火等级B2级； （6）其他：质保期1年。 2、轨道参数：窗帘轨道采用铝合金材质单排电动轨道，一布一轨、一轨一电机，静音耐高温，静音电机，坚固耐用，电动顺滑。 额定功率60W，额定电流0.14A，运行速度14cm/s 3、优质五金配件，加强型抗扭曲轨道，承重不变形； 4、基本材质：100%涤纶。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 1 | 1680 | 1680 |
| 25 | 电动窗帘 | IMG_281 | 百年新业 | 窗户规格;宽3.14m\*高2.7m  1、布帘规格:宽7.6m\*高2.8m，布帘参数：1:2褶皱，布帘采用高精密遮光面料，遮光、隔热、防风、耐洗。纱帘规格:宽7.6m\*2.8m，纱帘参数：1:2褶皱，纱帘采用高精密遮光面料，透光不透视、防晒、易清洗。 （1）窗帘覆盖面大于窗口见光洞口； （2）窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为100mm，两边覆盖墙面宽度大于100mm； （3）幅宽280±2cm，克重（G/m）812±2%； （4）遮光度：≥90%； （5）技术指标： a、PH值GB/T75732009 4.0-4.9 ； b、甲醛GB/T2912.1-2009大于300mg/kg ； c、异味 GB 18401-2010 无异味 ； d、防火等级B2级； （6）其他：质保期1年。 2、轨道规格:长3.8m 轨道参数：窗帘轨道采用铝合金材质双排电动轨道，一布一轨、一纱一轨、一轨一电机，静音耐高温，坚固耐用，电动顺滑。 额定功率60W，额定电流0.14A，运行速度14cm/s 3、优质五金配件，加强型抗扭曲轨道，承重不变形； 4、基本材质：100%涤纶。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 12 | 2800 | 33600 |
| 26 | 床头柜-套间 | IMG_282 | 惠强 | 规格：46\*40\*47cm 1、饰面：材料为一级≥0.6mm厚胡桃实木木皮贴面（含水率≤11%）, 经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 2、基材：材料为符合E1环保标准的中纤板（甲醛释放量≤0.124mg/m³），绿色环保。 3、油饰：采用环保水性油漆，油漆挥发性有机化合物含量≤300g/L,游离甲醛含量≤100mg/kg ，工艺要求五底三面十二道工序处理,全封闭涂装，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 4、封边及侧面：采用与饰面材料一致的实木木皮封边。 5、环保粘合剂：白乳胶游离甲醛≤0.06g/kg，总挥发性有机物≤80g/L，符合国家环保标准。  6、五金件：优质品牌五金件。 | 陕西惠强家俱有限公司 | 个 | 8 | 260 | 2080 |
| 27 | 床-套间180\*200cm | IMG_283 | 惠强 | 规格：180\*200\*30cm 1、饰面：材料为AAA级0.6MM厚胡桃实木木皮贴面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致,接口自然平整。 2、基材：主材实木框架，辅材实木多层贴木皮，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理，所有裸露部位必须封边、结构部分为实木框架。 3、面漆：采用名牌优质环保水性面漆，涂层平整、光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  4、底漆：采用名牌优质环保水性底漆。 5、环保粘合剂。 6、五金配件：优质品牌五金配件。 | 陕西惠强家俱有限公司 | 张 | 4 | 1280 | 5120 |
| 28 | 床垫-套间 | IMG_284 | 惠强 | 规格：180\*200\*25cm 1、面料：高档针织防螨阻燃面料，集安全性与舒适度于一身。 2、软硬度：表面软，内部硬支撑 3、主要材料：高密度海绵、天然乳胶、3e椰梦维独立弹簧，柔软舒适，透气性强。 4、独立袋装弹簧系统。 5、边缘支撑系统：M夹边缘支撑，整床更加稳固，边缘无陷落感。  符合国家CAS179-2009《抗菌防螨床垫》，GB/T2912.1-1998《纺织品甲醛的测定》和QB1952.2-2011《软装家具弹簧软床垫》标准要求，产品属于环保型。 | 陕西惠强家俱有限公司 | 个 | 4 | 880 | 3520 |
| 29 | 床品四件套1.8m | IMG_285 | 百年新业 | 1、被芯240\*220cm,133\*100防透绒包布，填充95%白鹅绒，200g/m²。 2、褥子180\*200cm，133\*100防透绒包布，填充800g/m2仿羽绒。 3、枕芯X2个48\*74cm，133\*100防透绒包布，填充50%白鹅绒1100g。 4、工艺：四周过双针加捆绳。  执行标准：FZ/T81005-2006,QB/T1193-2010C,通过国家ISO9001:2008质量管理体系认证。  填充物提供质检部门检测报告。 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 4 | 1550 | 6200 |
| 30 | 床上四件套1.8m | IMG_286 | 百年新业 | 1、被套260\*240cm,  2、床单260\*280cm,  3、枕套X2个 58\*88cm  4、材质80\*80精梳全棉贡缎，喷气织造，全丝光工艺处理，面料柔软、透气性能良好。 5、工艺：床单头尾两头车边2cm，两边1cm；被套三周5cm飞边；枕套四周5cm飞边针码每公分4-4.5针做工精细。  符合国际 《OEKOTEX STANDARD 100 》生态环保纺织用品标准认证 | 陕西百年新业纺织品有限公司 | 套 | 12 | 360 | 4320 |
| 31 | 小茶几 | IMG_287 | 惠强 | 规格：60\*50\*40cm 1、饰面：材料为一级≥0.6mm厚胡桃实木木皮贴面（含水率≤11%）, 经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 2、基材：材料为全实木。 3、油饰：采用环保水性油漆，油漆挥发性有机化合物含量≤300g/L,游离甲醛含量≤100mg/kg ，工艺要求五底三面十二道工序处理,全封闭涂装，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 4、封边及侧面：采用与饰面材料一致的实木木皮封边。 5、环保粘合剂：白乳胶游离甲醛≤0.06g/kg，总挥发性有机物≤80g/L，符合国家环保标准。  6、五金件：优质品牌五金件。 | 陕西惠强家俱有限公司 | 个 | 1 | 365 | 365 |
| 32 | 单人位布艺沙发 | IMG_288 | 惠强 | 规格：87\*92\*90cm 1、基材：采用12mmE1级曲木成型板材。  2、海棉：采用优质高弹性阻燃海绵，海棉表观密度≥35kg/m³，回弹性能好，不变形，坐感舒适。  3、面料：采用优质布艺、防水、阻燃面料。  4、实木框架：采用实木框架，经烘干、防虫、防腐、等处理的优质实木脚。 5、油漆：采用名牌优质环保水形油漆，涂层平整、光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 | 陕西惠强家俱有限公司 | 个 | 2 | 950 | 1900 |
| 33 | 办公椅 | IMG_289 | 惠强 | 规格:57\*68\*121cm （1）正面采用优质西皮，厚度≥1.0mm；采用多层强力拉筋包背工艺，圆顺饱满。 （2）摩擦色牢度：干擦≥4级，耐酸汗液≥4级，碱性汗液≥4级。游离甲醛含量符合相关标准。 （3）海绵：采用优质阻燃高密度高弹PU泡棉，密度≥40kg/m³，阻燃性能测试达到国家标准，回弹力≥50%，符合人体工程学原理要求经HD测试永久不变形。 （4）椅板：选用11层以上优质曲木板材高温热压成型，厚度≥16cm，压层牢固紧密，板型符合人体工学要求；板材承受压力达300kg，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，实木扶手。 | 陕西惠强家俱有限公司 | 把 | 72 | 380 | 27360 |
| 34 | 茶吧机水桶 | IMG_290 | 纯露 | 规格：48.5\*24.5cm，15L 材质：PC食品级材质、人体工学一体化提手设计、耐热防腐，耐高温60度，螺纹口设计防漏水，盖中盖设计 安装方式：落地式 | 宁波纯露电器有限公司 | 只 | 38 | 40 | 1520 |
| 35 | 茶吧机 | IMG_291 | 纯露 | 规格参数 电源线长：1m 储藏箱容量：7.4L 额定电压：220V 产品尺寸：长410mm;宽410mm;高1230mm 产品净重：13kg 加热功率：1230W 额定频率；50Hz 水温类型：加热 制热量：7L/h CCC强制性认证：是 功能：语音操控、下至水桶，纳米抗压面板、沸腾水≥98℃、蓝牙音箱、无线充电、触摸面板、远程遥控、防烫彩钢304烧水壶、高硼硅玻璃壶 | 宁波纯露电器有限公司 | 台 | 38 | 680 | 25840 |
| 36 | 角篮 | IMG_292 | 泰瑞 | 规格：23\*36.5\*30cm 1、材质：太空铝。 2、外观要求：外露表面光滑，不应有分边、毛刺、尖角、缩痕、翘曲、熔接痕等缺陷，无涂镀层。 3、表面耐腐蚀性能：产品按GB/T10125-2012进行24h乙酸盐雾试验后，不应低于GB/T6461-2002表1中外观评级（RA)9级的要求。 | 黄山市泰瑞按摩器具有限公司 | 个 | 50 | 60 | 3000 |
| 37 | 搓澡条凳 | IMG_293 | 泰瑞 | 规格：1200\*400\*450mm 颜色：可定制 材质：ABS环保树脂材料，PVC塑料防滑凳面，防滑设计，ABS蹬腿蜂窝设计，榫卯结构设计，安装便捷，蹬腿之间横拉杆。 | 黄山市泰瑞按摩器具有限公司 | 个 | 16 | 300 | 4800 |
| 38 | 搓澡床 | IMG_294 | 泰瑞 | 规格：1850\*600\*600mm，头孔款 颜色：可定制 承重：1500斤 材质：皮革、海绵、不锈钢，床面加底座整体焊接，加粗加固不锈钢底架。高密度海绵，鱼鳞纹焊接，防滑脚垫。 | 黄山市泰瑞按摩器具有限公司 | 个 | 10 | 820 | 8200 |
| 39 | 按摩床 | IMG_295 | 泰瑞 | 规格：1800\*600\*650mm，头孔款，6腿带储物架 颜色：可定制 承重：加强加固静态承重2500斤，动态最低承重1000斤。 材质：优质皮革、高回弹海绵、不锈钢，床帮选用加粗4\*6cm方管，床腿5\*5cm方管，人性化椭圆洞口设计贴合面部，耐撕裂皮革，防滑脚垫。 | 黄山市泰瑞按摩器具有限公司 | 个 | 2 | 750 | 1500 |
| 40 | 监舍小塑料凳 | IMG_296 | 凯雯 | 规格：凳面27\*24cm，底部33\*31cm，高29cm 颜色：卡其色 材质：优质环保PP材料，加厚，凳面凹凸防滑设计，加厚椅壁，厚度可达4.09mm，底座采用科学菱格加固设计，加固细节延伸到椅脚四周，承重力强，椅脚设有防滑胶垫。 | 山东凯雯塑料制品有限公司 | 个 | 5000 | 13 | 65000 |
| 41 | 洁厕剂 | IMG_297 | 白云 | 规格：3.8升 功能：清洁便池 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 桶 | 450 | 30 | 13500 |
| 42 | 洗洁精 | IMG_298 | 白云 | 规格：40斤 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 桶 | 200 | 150 | 30000 |
| 43 | 不锈钢保养剂 | IMG_299 | 白云 | 规格：3.8升 功能：养护不锈钢材质 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 桶 | 80 | 65 | 5200 |
| 44 | 84消毒液 | IMG_300 | 白云 | 规格：50斤，含氯量＞4% 功能：清洁、消毒 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 桶 | 80 | 110 | 8800 |
| 45 | 草酸 | IMG_301 | 白云 | 规格：50斤；功能：清洁重度污渍 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 桶 | 30 | 95 | 2850 |
| 46 | 中性清洗剂 | IMG_302 | 白云 | 规格：3.8升；功能：清洁瓷砖面 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 桶 | 110 | 30 | 3300 |
| 47 | 玻璃伸缩杆 | IMG_303 | 依耐洁 | 规格：杆长≥2.5m，伸缩可至4.5cm，刷头≥35cm 材质：铝合金、ABS、胶条、不锈钢,含平板擦头刮水器 功能：清洁玻璃瓷、砖墙面专用 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 个 | 20 | 60 | 1200 |
| 48 | 双层玻璃清洁器 | IMG_304 | 依耐洁 | 规格：12.5\*11.4\*5.6mm，适用范围15-30mm双层中空玻璃 材质：壳体ABS工程塑料，天然橡胶刮净条，铁氧体磁钢 功能：清洁中空玻璃专用 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 个 | 20 | 90 | 1800 |
| 49 | 胶棉拖把 | IMG_305 | 依耐洁 | 规格：长杆伸缩100-130cm，拖把头宽≥38cm 材质：加棉不锈钢杆，拖头材质胶棉，用于瓷砖清洁 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 把 | 120 | 70 | 8400 |
| 50 | 家用拖把 | IMG_306 | 依耐洁 | 规格：长杆≥120cm，拖头≥55cm 材质：木杆+棉线，用于瓷砖清洁 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 把 | 180 | 20 | 3600 |
| 51 | 尘推-排拖 | IMG_307 | 依耐洁 | 规格：长杆≥120cm，拖把头宽≥90cm 材质：不锈钢、棉纱、帆布、ABS塑料，用于瓷砖清洁 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 把 | 250 | 50 | 12500 |
| 52 | 尘推-排拖替换布 | IMG_308 | 依耐洁 | 规格：长度≥90cm，套式 材质：牛津布面，加厚灰白棉线，用于瓷砖清洁 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 个 | 250 | 20 | 5000 |
| 53 | 免手洗平板拖把 | IMG_309 | 依耐洁 | 规格：杆长133cm，拖把尺寸36\*10cm 材质：不锈钢+ABS塑料，拖布三层海绵纤维 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 把 | 100 | 70 | 7000 |
| 54 | 伸缩除尘毯 | IMG_310 | 依耐洁 | 规格：长杆伸缩至290cm 材质：不锈钢+细纤维，用于清扫边角缝隙除尘 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 把 | 30 | 30 | 900 |
| 55 | 马桶刷 | IMG_311 | 依耐洁 | 规格：刷头长度5.5cm，刷柄长度47cm，方头 材质：pp塑料，用于卫生间便池 结构形式见图片 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 个 | 80 | 15 | 1200 |
| 56 | 马桶刷 | IMG_312 | 依耐洁 | 规格：直径8\*39cm，球形 材质：不锈钢+pp塑料+pvc，用于卫生间便池 结构形式见图片 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 个 | 80 | 20 | 1600 |
| 57 | 管道疏通器马桶抽 | IMG_313 | 依耐洁 | 规格：长度50cm\*直径15cm 材质：不锈钢+pp+pvc，用于疏通下水道 结构形式见图片 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 个 | 30 | 25 | 750 |
| 58 | 长柄硬毛地刷 | IMG_314 | 依耐洁 | 规格：木杆1.2m，刷头28\*6cm，刷毛长度4.5cm 材质：实木杆，镀锌铁件，塑料硬毛，用于地板清洁 结构形式见图片 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 把 | 80 | 55 | 4400 |
| 59 | 高粱苗小扫把 | IMG_315 | 依耐洁 | 规格：宽度50-53cm，高度83-86cm 材质：高粱苗，用于清扫路面 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 把 | 120 | 15 | 1800 |
| 60 | 芒草扫把 | IMG_316 | 依耐洁 | 规格：最大约为宽度50-56cm，杆长60-65cm，总长度100-106cm 材质：芒草，用于地面清洁 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 把 | 120 | 20 | 2400 |
| 61 | 大竹扫把 | IMG_317 | 依耐洁 | 规格：高2.2cm，宽1m，重约4.5斤 材质：竹子，户外马路专用 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 把 | 180 | 30 | 5400 |
| 62 | 清洁套装+扫把 | IMG_318 | 依耐洁 | 规格：簸箕27\*27cm，杆长86cm 扫把宽31cm，高86cm 材质：优质塑料+不锈钢，全面刮齿，用于地面清洁 结构形式见图片 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 套 | 106 | 30 | 3180 |
| 63 | 长柄除尘刷 | IMG_319 | 依耐洁 | 规格：刷毛长度7.5cm，刷头长度24cm 材质：不锈钢+pp+PE，用于处理灰尘 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 个 | 50 | 25 | 1250 |
| 64 | 油漆刷 | IMG_320 | 拓将 | 规格：毛宽62\*毛长45cm，2.5寸 材质：猪毛，用于清理死角灰尘 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 把 | 26 | 25 | 650 |
| 65 | 穿心螺丝刀 | IMG_321 | 拓将 | 规格：杆长130mm 直径6.0mm 材质：包胶皮手柄，十字刀头，可松、紧螺丝 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 把 | 10 | 8 | 80 |
| 66 | 穿心螺丝刀 | IMG_322 | 拓将 | 规格：杆长130mm 直径6.0mm 材质：包胶皮手柄，一字刀头，可松、紧螺丝 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 把 | 10 | 8 | 80 |
| 67 | 平头钳子 | IMG_323 | 拓将 | 规格：钳头外宽55mm\*厚度11mm 材质：包胶皮手柄，9寸，剥线、剪切钢丝 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 把 | 10 | 25 | 250 |
| 68 | 小垃圾袋(黑色） | IMG_324 | 凯雯 | 规格：45\*50cm、50个/把 材质：聚乙烯（PE)，平口，用于收集垃圾 | 山东凯雯塑料制品有限公司 | 把 | 1000 | 10 | 10000 |
| 69 | 大垃圾袋(黑色） | IMG_325 | 凯雯 | 规格：85\*95cm、50个/把 材质：聚乙烯（PE)，平口，用于收集垃圾 | 山东凯雯塑料制品有限公司 | 把 | 1000 | 15 | 15000 |
| 70 | 304不锈钢清洁球 | IMG_326 | 依耐洁 | 规格：30g 材质：不锈钢，清理/抛光 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 个 | 300 | 1 | 300 |
| 71 | 双面清洁海绵擦 | IMG_327 | 依耐洁 | 规格：10\*7\*3cm 材质：海绵+纤维 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 块 | 400 | 1 | 400 |
| 72 | 多功能铲刀-刀片 | IMG_328 | 拓将 | 规格：≥长度100mm\*宽度18mm，1盒/10个 材质：不锈钢，铲刀替换 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 盒 | 30 | 8 | 240 |
| 73 | 多功能铲刀 | IMG_329 | 拓将 | 规格：长145\*宽104mm 材质：铝合金刀头，可更换刀片，用于处理污渍 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 双 | 100 | 4 | 400 |
| 74 | 折叠梯子 | IMG_330 | 拓将 | 规格：135\*5.5cm 材质：航空铝合金厚度≥1mm，最大承重：每层≥150kg，附加功能：可折叠，可移动 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 个 | 20 | 110 | 2200 |
| 75 | 折叠梯子 | IMG_331 | 拓将 | 规格：176\*5.5cm 材质：航空铝合金厚度≥1mm，最大承重：每层≥150kg，附加功能：可折叠，可移动 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 个 | 20 | 110 | 2200 |
| 76 | 小号水桶 | IMG_332 | 凯雯 | 规格：19升 材质：长方形，pp塑料，储水、运水 | 山东凯雯塑料制品有限公司 | 个 | 150 | 20 | 3000 |
| 77 | 垃圾夹 | IMG_333 | 拓将 | 规格：长度100cm，最大张口90mm 材质：手柄和夹头为塑料 铝合金 结构形式见图片 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 个 | 40 | 25 | 1000 |
| 78 | 单根铁丝 | IMG_334 | 拓将 | 规格：φ2.5mm 材质：中硬 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 斤 | 20 | 10 | 200 |
| 79 | 塑料水管 | IMG_335 | 凯雯 | 规格：内径20mm，6#，管壁厚3mm 材质：pvc塑料 | 山东凯雯塑料制品有限公司 | 米 | 400 | 3 | 1200 |
| 80 | 多功能除胶剂 | IMG_336 | 白云 | 规格：450ml 结构形式见图片 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 瓶 | 50 | 12 | 600 |
| 81 | 线手套 | IMG_337 | 拓将 | 规格：≥21\*9.5cm 材质：600g出口A级加厚棉线 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 双 | 500 | 1.2 | 600 |
| 82 | 橡胶手套 | IMG_338 | 凯雯 | 规格：袖口约8.5cm 材质：乳胶，型号L | 山东凯雯塑料制品有限公司 | 双 | 250 | 5 | 1250 |
| 83 | 抹布 | IMG_339 | 依耐洁 | 规格：30\*70cm 材质：细纤维绒面，紧实不易掉绒 | 苏州市依耐洁清洁科技有限公司 | 条 | 800 | 3 | 2400 |
| 84 | 榨水车 | IMG_340 | 荣事达 | 容量：36L 尺寸：长55\*宽40\*高90cm 材质：PP耐磨工程塑料 结构形式见图片 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 台 | 5 | 130 | 650 |
| 85 | 多功能清洁车 | IMG_341 | 荣事达 | 规格： 尺寸：长112.5\*宽51\*高96cm 材质：PP耐磨工程塑料，用于运载工具及垃圾 结构形式见图片 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 台 | 5 | 350 | 1750 |
| 86 | 手推式-洗地机 | IMG_342 | 荣事达 | 规格：≥1270\*825\*1060mm 参数：工作效率≥2800㎡/h,刷盘宽度≥510mm，吸水扒宽度≥825mm，爬坡率≥8%，刷盘电机功率≥550w，吸风电机功率≥550w，清水箱容量≥38L,污水箱容量≥40L，电瓶容量24V/100Ah，工作时间2-3h，整机重量≥148kg。 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 台 | 2 | 8500 | 17000 |
| 87 | 驾驶式-洗地机 | IMG_343 | 荣事达 | 产品尺寸：≥1445\*995\*1100mm， 工作效率：≥4000m²/h，刷盘宽度：≥700mm，吸水扒宽度：≥995mm，爬坡率：≥15%，刷盘电机功率：≥300\*2，吸风电机功率：≥500w，驱动电机功率：≥500w，清水箱容量：≥80L，污水箱容量：≥85L，电瓶容量：12V/100\*2/330\*172\*218V/AH，工作时间：2-3H，整机重量：≥211KG，行走速度：≥8Km/h | 合肥市国有资产控股有限公司 | 台 | 2 | 42300 | 84600 |
| 88 | 清扫车 | IMG_344 | 荣事达 | 整车长度：≥1650mm，整车宽度：≥1350mm，整车高度≥1260mm，动力单元/尺寸：≥48/100；340\*180\*246mm，主刷电机功率：≥90\*4w，风机电机功率≥500w，驱动电机功率：≥1200w，垃圾箱容量：180L，水箱容量：80L，主刷宽度：≥690mm，清扫宽度≥1900mm，行驶速度：≥10Km/h，工作速度：≥7Km/h，清扫效率：≥14000m²/h，爬坡率：20%，整车使用时间：≥4h，最大爬坡能力：20%，充电时间：8-10h，整机总重量：≥670Kg，震尘电机：≥50w | 合肥市国有资产控股有限公司 | 台 | 2 | 55100 | 110200 |
| 89 | 草耙 | IMG_345 | 拓将 | 规格：29.5\*73.5cm/11\*55cm 材质：不锈钢，可调节伸缩耙，舒适防水防滑人体工程手柄，可调节，耙齿宽度可调节，爪头球头。 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 套 | 15 | 45 | 675 |
| 90 | 铁锹套装 | IMG_346 | 拓将 | 规格：铲头24\*30cm，手柄120cm 材质：304不锈钢铲头，优质硬木手柄，尖铲 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 把 | 20 | 50 | 1000 |
| 91 | 雨鞋 | IMG_347 | 凯雯 | 规格：高度36cm | 山东凯雯塑料制品有限公司 | 双 | 50 | 40 | 2000 |
| 92 | 卫生间安全提示牌 | IMG_348 | 凯雯 | 规格：下30\*上20\*高60cm 材质：塑料，立式三角 | 山东凯雯塑料制品有限公司 | 个 | 50 | 20 | 1000 |
| 93 | 固体空气清新剂 | IMG_349 | 白云 | 规格：高40mm，70g±5g 材质：凝胶剂+活性炭，多款香型 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 200 | 5 | 1000 |
| 94 | 锂电高枝剪 | IMG_350 | 拓将 | 规格：总长240cm，可伸缩 刀片材质：高强度铝合金 电池规格：16.8V/24H，满电工作2-3小时 无线锂电 结构形式见图片 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 个 | 6 | 680 | 4080 |
| 95 | 21寸草坪修剪机 | IMG_351 | 金良 | 切割高度：≥7/25-76mm，适用范围：1000-3000m²，切割宽度：≥530mm，草袋容积：70L，行走调速：三档，轮子尺寸：8°/9°，驱动方式：手推/自走，车身宽度：≥600mm，发动机冲程：四冲程风冷，产品重量：≥54Kg | 霸州市康仙庄金良五金制造厂 | 台 | 5 | 2800 | 14000 |
| 96 | 修枝剪 | IMG_352 | 拓将 | 规格：长21cm，7寸，剪刀直径35mm 材质：高强度合金钢刀片，安全锁扣，弹簧设计防震动耐按压，舒适宽手柄，带收纳包。 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 把 | 13 | 30 | 390 |
| 97 | 吸尘器 | IMG_353 | 荣事达 | 规格：功率5400W，容量70L，电压220V,频率50Hz，噪音≤84db，净重28kg，毛重31kg，真空度≥23kpa，电线长度≥8m 材质：加厚不锈钢 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 个 | 4 | 2100 | 8400 |
| 98 | 割灌割草机 | IMG_354 | 金良 | 规格：140cm长汽油机 参数：不锈钢，工作杆直径8mm，排量40.5cc，标定功率：3.2/6500（kw/r/min），膜片式化油器，燃油纯汽油，油箱0.85L,侧挂式，整机重量10kg | 霸州市康仙庄金良五金制造厂 | 台 | 4 | 1100 | 4400 |
| 99 | 手扶式绿篱修剪 | IMG_355 | 拓将 | 规格：总长度：1.6m，刀片长度：365mm，整机重量：2.5-2.7kg，电压24w，功率：800w，转速1500s/min。 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 台 | 15 | 350 | 5250 |
| 100 | 绿篱剪 | IMG_356 | 拓将 | 开口宽度71-88mm,轻质铝材,可伸缩,修剪树枝花草 | 安徽盛世五金工具制造有限公司 | 把 | 10 | 80 | 800 |
| 101 | 打药机 | IMG_357 | 金良 | 规格：46\*36\*18cm，容量16L,优质PP,重量2.65公斤，工作压力2-4MPA,软管长度：1.2m，不锈钢伸缩喷杆，机身调速，20A锂电，三开关 | 霸州市康仙庄金良五金制造厂 | 台 | 7 | 350 | 2450 |
| 102 | 管道疏通剂 | IMG_358 | 白云 | 规格：280g 成分：过氧化氢、过碳酸钠、硅酸钠等 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 瓶 | 20 | 10 | 200 |
| 合计 | 人民币（大写）： 捌拾玖万捌仟玖佰壹拾元整 小写： 898910.00元 | | | | | | | | |