**咸阳市人民检察院 OA 办公自动化二期采购项目**

| **序号** | **设备名称** | **名称** | **功 能 描 述** | **数量** | **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协同办公系统 | 门户管理模块 | 提供门户管理、公文管理、信息管理、事务审批、日程管理、个人中心、会议管理、工资管理等功能。  门户管理支持为不同用户群设置个性化的门户，将不同用户群各自关注的数据因人而异地推送到用户面前，使得部门内部、部门之间能够方便地共享信息。 | 1 | 套 |
| 公文管理模块 | 公文管理涵盖了检察机关日常办公收文、发文等主要业务，功能模块包含公文中心、发起公文、公文办理、我的公文、草稿箱、收文登记、公文查询、废件箱、公文统计、效率分析、公文设置。 |
| 信息管理模块 | 信息管理包含栏目内容、栏目管理、我的内容、内容模板、信息统计等。 |
| 事务审批模块 | 事务审批包含流程办理、发起流程、关注的流程、流程转交、流程查询、效率分析、流程设置。可根据用户需求灵活设置表单及相关流程，如设备维修维护审批流程、账号申请流程、休假流程、外出流程等。 |
| 日程管理模块 | 日程管理提供日、周、月多种视图来管理日程安排，通过不同颜色标注区分日程类，包含我的日程、领导日程、下属日程、共享给我的日程、日程设置。 |
| 个人中心模块 | 个人中心包含个人设置、常用语、通讯录、群组、委托办理、工作台。 |
| 会议管理模块 | 会议管理提供会议设置、会议统计、会议通讯录、文件管理、会议室管理、排座管理、会议中心、会议日历、会议审批、议题管理、会议通知等功能。 |
| 工资模块 | 工资管理可将干警工资以表格形式导入系统，干警可查询当月工资及以往导入系统的工资情况。 |
| 2 | 业务共享交换 | 公文业务交换 | 实现内部各部门之间、各人员之间的业务协作，上下级单位之间的业务协作，横向单位之间的业务协作；实现多级单位协同办公,满足业务系统间的公文、信息、工作流等数据交换。 |
| 3 | 应用支撑 | 版式转换工具及在线预览 | 文档转换系统用于OFD文件的网页端浏览服务，可以支持OFD版式文档在浏览器上及逆行无插件阅读。  提供文件转换、预览批注和二次开发SDK。  具有安全控制、性能优势、无插件阅读等特点。  提供多种转换格式服务，转换格式支持：word、wps、excel、pdf、jpg、png等。通过异步加载方式，实现大文档极短时间内快速打开。  可以对文字进行选择复制、批注、勾画。  文件查看过程中支持自适应宽度、高度查看，支持放大缩小，翻页跳转等。 |
| 4 | 检务通办公安全终端 | 检务通办公安全终端 | 屏幕尺寸：6.5英寸  运行内存：8G  机身内存：128G  分辨率：FHD+ 2700×1224 像素  CPU：骁龙888  后置摄像头：5000万像素+1300万像素+1200万像素OIS光学防抖、支持光学变焦  前置摄像头：1300万超广角摄像头  网络制式：移动5G/4G/2G、联通5G/4G/3G/2G、电信5G/4G/3G/2G  双卡：双卡双待  电池：4100mAh（典型值）4000mAh（额定值）  快充：66W超级快充  工作生活双操作系统，双系统隔离，同时在线。支持公共APN和专属APN同时接入、同时在线。支持任何一个系统单独关闭外设接入（蓝牙，wifi，usb等），支持单开北斗定位，支持空中发证，支持平台管控，系统级防root，支持全局水印，防录屏截屏；  套餐均为60G流量、800分钟通话每月，共含24个月且包含24个月平台对接服务费  需能接入省检察院移动检务安全交换平台 | 92 | 台 |
| 5 |  | 检务通办公服务器 | 品牌：国产自主品牌，非 OEM；  外形：标准 2U 双路机架式服务器；  处理器：配置 2 颗国产处理器，单CPU 主频≥2.1GHz，单 CPU 核数  ≥64；  内存：≥128GB DDR4 内存，提供≥16 个 DDR4 内存槽，可扩展支持内存容量≥2TB（提供证明材料）；  硬盘：配置≥1 块 240G SSD，≥2 块 2T SATA；前置最大可支持≥ 24 个硬盘槽位，支持 SATA、SAS、SSD 硬盘；内置支持≥2 块 M.2 SSD 硬盘；后置支持≥4 块 2.5 英寸 SSD 硬盘（提供证明材料）； RAID：独立 8 通道高性能 SAS RAID 卡，支持 RAID0/1/5 等；  网络：≥2 个千兆以太网口，1 个独立的千兆以太网管理网口，支持≥1 个 OCP3.0 扩展网卡；  I/O 扩展：支持≥pcie 插槽≥8 个（提供证明材料）；配置≥2 个 VGA  口（前后端各 1 个），配置 4 个 USB 接口；  测试认证：3C 证书，节能证书，环保证书，MTBF 测试报告（≥20 万小时）；  电源：≥550W 1+1 冗余电源；  服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务。 | 1 | 台 |
| 6 |  | 服务器操作系统 | 具备文件管理、设备管理、日志营理：服务管理、进程和监控管理，网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务工具、集成开发平台等常用工具，支持KVM、Docker虚拟化技术。 | 1 | 套 |
| 7 |  | 中间件 | 具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务、为业务系统提供运行环境。 | 1 | 套 |
| 8 |  | 辅材 | 电源线，网线及软件安装等 | 1 | 项 |