|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | **太阳能杀虫灯** | 1、诱集光源：T8瓦LED360°灯管（E27方式安装）要求标准波峰，双面LED灯珠56颗，诱集波峰320-680nm；2、太阳能电池板功率为60w；3、使用专用的太阳能蓄电池（锂电池）16Ah；4、电源电压：DC12V /24Ah；5、绝缘电阻：3MΩ；6、整灯功率：40W； 7、设计寿命：≥8年；8、电网电压：6300V±200V ；9、灯管启动时间：1-4S；10、高压网面积：≥0.2㎡； 11、灯整体结构高度：4m；12、灯主体结构：钢管≥11cm；13、灯支架结构：钢管；14、灯体尺寸：360mm×360mm×660mm；15、太阳能控制器：可设定4个时段；16、雨天自动保护：当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作；17、绝缘柱：瞬间耐高温1000摄氏度，耐腐蚀、耐高压，雨天高压电网连读拉弧30min,绝缘柱无碳化现象；18、底座50cm×50cm。 | **197盏** |