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第一章  磋商公告
竞争性磋商公告
项目概况
  汉中市一江两岸天汉湿地公园亮化照明、音乐喷泉维护服务  采购项目的潜在供应商应在 汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼402室 获取采购文件，并于 2022 年 6 月 2 日 10 点 00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：汉采FW【2022】15号
项目名称：汉中市一江两岸天汉湿地公园亮化照明、音乐喷泉维护服务采购项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：77.6万元/年
最高限价：无

采购需求：汉中市一江两岸天汉湿地公园亮化照明、音乐喷泉维护服务（详见竞争性磋商文件第七章）
合同履行期限：两年
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小微企业，磋商时须提供《中小企业声明函（服务）》（格式见《第二章 磋商供应商须知》附件3）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业；
3.本项目的特定资格要求：城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质原件或复印件加盖响应人公章。
4.供应商在磋商时均须提供以下资格证明文件：

（1）法人或其他组织营业执照原件或复印件加盖响应人公章；

（2）法定代表人（负责人）授权书原件及被授权人身份证（法定代表人直接参与，只须提供其身份证原件）；

（3）《中小企业声明函（服务）》原件；
（4）城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质原件或复印件加盖响应人公章。
三、获取采购文件
时间：　2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 26 日，每天上午9:00至　12:00 ，下午　13:00 至　17:00 （北京时间，法定节假日除外 ）
地点：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼402室
方式：现场领取，领取时须提供企业介绍信或授权书及被介绍人或被授权人身份证原件和复印件；
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间： 2022 年 6 月 2 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼405室
五、开启
时间： 2022 年 6 月 2 日 10 点 00 分（北京时间）
地点：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼405室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、按照2018年12月26日发布的“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”要求，我省政府采购供应商注册登记工作自本通知印发之日起恢复办理。符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。详细内容请查阅“陕西省政府采购网”。供应商注册登记咨询电话：029-96702-7  87611761。 

2、有融资需求的中标（成交）供应商可根据自身情况，根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，自主选择融资平台或金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：　汉中市一江两岸开发管理委员会办公室 　
地    址：　汉中市汉台区滨江路 　
联系方式：　13509168155        　
2.采购代理机构信息
名    称：　汉中市政府采购中心　     　
地　　址：　汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼　
联系方式：　0916-2109081　　 　　　　　
3.项目联系方式

项目联系人：  王月　　　　 　
电　　 话：　0916-2109082　　

前  置  表

	序号
	章节
	条 款
	内  容
	要求与说明

	1
	一
	一
	项目名称
	汉中市一江两岸天汉湿地公园亮化照明、音乐喷泉维护服务采购项目

	2
	
	五
	采购内容
	详见第七章

	3
	
	九
	磋商响应文件提交截止时间及磋商时间和地点
	时间：2022年6月2日10时整；

	
	
	
	
	地点：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼405室

	4
	二
	1.1
	采购人
	汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

	5
	
	4.7-1
	磋商有效期
	有效期为 90 天

	6
	
	4.8-2
	磋商响应

文件数量
	响应文件：正本1份、副本5份

	7
	
	
	实施地点
	地址：天汉湿地公园

	8
	六
	1
	评审方法
	综合评分法（详见第六章）

	9
	
	
	项目预算
	77.6万元/年

	10
	扣分事项：1、未按磋商文件要求封装资格证明文件的，总分扣1分；

2、未按磋商文件要求单独封装《报价一览表》的，总分扣1分；


注：磋商文件中相关内容可不再列明，不符的以此表为准。
第二章  磋商供应商须知
1、释义

1.1采购人：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室
1.2磋商组织机构：汉中市政府采购中心

1.3监督部门：汉中市财政局

1.4磋商供应商：指从磋商组织机构获取磋商文件并提交磋商响应文件的供应商

2、磋商文件

2.1磋商文件包括目录中所列的7部分，磋商文件各章内容对磋商事宜提出明确要求，磋商供应商须仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

2.2磋商供应商未能全面、正确理解磋商文件而产生的误解、疏漏以及所带来的不利后果，其责任由磋商供应商承担。

2.3磋商文件的修改、澄清或补正

2.3-1磋商组织机构可对已发出的磋商文件进行必要的修改、澄清和补正，修改、澄清和补正的内容在磋商响应文件递交截止之日止5日前，以书面形式通知所有磋商文件收受人，该修改、澄清和补正的内容为磋商文件的组成部分。

2.3-2响应人在收到磋商文件后，要求对磋商文件进行澄清的（技术参数有误、表述不清或认为磋商文件使自己的权益受到损害的），按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条、第五十三条第一款、第五十五条以及财政部94号令规定办理，在法定时限内以书面形式送达磋商组织机构（涉及技术参数问题的由磋商组织机构转交采购人、由其予以解释或回复，其他问题由磋商组织机构解释或回复）；采购人或磋商组织机构在受理询问后3个工作日内对响应人作出解释；质疑受理后7个工作日内以书面形式予以回复。

接收质疑函方式：现场递交或邮件（快递）寄送；

联系部门：汉中市政府采购中心 综合科；

联系电话：0916-2109081；

通讯地址：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼402室。

在法定质疑期限内供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，且针对同一程序环节的质疑须一次性提出，否则，将不予受理。质疑函应当包括下列内容：1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2.质疑项目的名称、编号；3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4.事实依据；5.必要的法律依据；6.提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（后附《政府采购供应商质疑函范本》与《政府采购供应商投诉书范本》）。

2.3-3磋商组织机构可以视采购具体情况，延长磋商响应文件递交截止时间和磋商时间，但至少在磋商文件要求的递交磋商响应文件截止之日3个工作日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

2.3-4磋商文件由磋商组织机构登记发布。

2.3-5磋商文件的解释权归磋商组织机构。

3、磋商响应文件的编制

3.1磋商的所有文件、资料、函电文字均应使用中文（通用缩写、代号、名称除外）。

3.2磋商使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

3.3磋商供应商须依据磋商文件内容和格式的要求编制磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。磋商供应商必须保证其编制、递交的磋商响应文件内容的真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。

3.4磋商响应文件格式及构成（详见《磋商文件格式及构成》章节要求）。

3.5磋商响应文件中未要求提供备选方案的，磋商供应商只能提交唯一的磋商方案，否则其磋商无效。

3.6磋商报价只能提交唯一、不可选择的报价。磋商货币：人民币。

3.7磋商有效期

3.7-1磋商有效期为90天。（自磋商大会之日起计算）

3.7-2在特殊情况下，在磋商响应文件有效期满之前，磋商组织机构可向磋商供应商提出延长磋商响应文件有效期的书面要求。磋商供应商书面同意延长磋商响应文件有效期的，其磋商供应商资格相应延长。磋商供应商也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其响应资格则自动丧失。

3.8磋商响应文件式样及签署

3.8-1磋商响应文件应使用A4纸打印或使用不褪色蓝（黑）墨水书写，按序编制页码。

3.8-2磋商供应商应编制磋商响应文件：正本1份、副本5份；各自装订成册，并在封面标明“正本”/“副本”字样。
3.8-3磋商响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效。

3.8-4磋商供应商须在磋商响应文件中指定页面的落款处，加盖法人公章以及由法定代表人或被授权人签名盖章。

3.9磋商响应文件的密封：磋商响应文件的正本、副本须分别封装密封（封袋不得有破损），加贴封条，并在封线处加盖公章（骑缝章）。
3.10磋商响应文件的递交

3.10-1磋商供应商须按磋商文件确定的时间和地点，将全部磋商响应文件文件递交至磋商组织机构。

3.10-2磋商组织机构负责磋商响应文件的接收、清点、记录工作，并请递交人签字确认。磋商文件密封不合要求的，应当拒收。
3.10-3在宣布递交磋商响应文件时间截止之后，任何人送达、递交的磋商响应文件，磋商组织机构拒绝接收。

3.10-4无论磋商供应商成交与否，其磋商响应文件将不予退还。

4、磋商、评审、确定成交供应商

4.1磋商大会在递交磋商响应文件截止时间的同一时间举行，出席和参加大会的人员和代表，应在会议开始之前进行会议签到以证明其出席。

4.2公开唱价：磋商报价为所响应标的物达到正常使用条件下的项目总价，包括标的物服务费、供应费、运杂费（含仓储费、运输费、保险费）、安装调试费、施工费、培训费、税金等其它一切费用。

磋商组织机构工作人员当众拆封《磋商响应报价一览表》，由唱价人宣布《磋商响应报价一览表》内容。唱价人逐一提请磋商供应商进行唱价确认。

报价不得超过项目预算。

4.3评审工作由磋商组织机构负责组织，具体评审事务由磋商小组负责。磋商由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

4.4磋商小组所有成员集中与每一个磋商供应商就技术、商务等内容分别进行磋商。磋商文件中采购需求涉及技术、服务及合同条款有实质性变动的（磋商文件中约定的不能变动的要求除外），磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求磋商供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代理人签字。

4.5磋商小组根据调整确认后(如有调整）的采购需求内容，可以视项目实际情况针对价格与供应商进行多轮磋商。磋商结束后，要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价，并现场公开唱价。如无实质性内容调整，后一次报价不得高于前一次报价，否则为无效报价。
磋商小组应做好“评审情况记录和说明”，供应商做出的重要澄清、说明、纠正和承诺，须由供应商授权代表在记录上签字确认。

4.6本次磋商采用综合打分法（其中报价得分按磋商供应商最后报价计算），具体评审方法详见《评审方法》章节的规定。

4.7确定成交供应商

4.7-1磋商小组将对实质上响应磋商文件要求的文件进行综合评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，根据评审情况排出名次，确定成交候选人，并编写评审报告。

4.7-2 磋商组织机构在磋商工作结束后2个工作日内，将评审报告送达采购人，由采购人在5个工作日内按顺序确定成交供应商。

4.7-3成交供应商确定后，成交结果在政府采购信息发布媒体上进行公告。磋商方对采购过程、成交及成交结果有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》及财政部有关规定办理。

4.7-4采购人向成交供应商发出《成交通知书》。

4.8签订合同

4.8-1采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之后，洽谈合同条款内容，拟定合同文本草案。并在《成交通知书》发出之日起30日内签订书面合同。

4.8-2合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。
4.8-3磋商文件、补充通知、磋商响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。成交供应商不得将合同分包、转让他人。

5、项目验收

依据合同约定，每月对合同履约情况进行检查验收。
6、付款方式

每月中旬支付上月服务费用。

7、本项目不接受联合体参与。

8、关于对参加政府采购活动的中小企业的扶持政策[依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定]

本项目专门面向小微企业采购，不再执行价格评审优惠扶持政策；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 其他未列明行业 。
8.1供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受相关中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

8.2对符合上述情形的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

8.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

8.4中标、成交供应商享受相关中小企业扶持政策的，将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，将在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

8.5中小企业中标（成交）的采购项目。在控制履约风险的前提下合同约定首付款比例一般不低于60%，累计付款次数不超过3次。

8.6中小企业投标（包括磋商、谈判、询价）保证金（需要交纳保证金时）减半，履约保证金全免。

8.7未尽事宜以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）为准。
9、其它约定

为了保证采购活动顺利进行，要求各供应商要认真仔细阅读采购文件，严格按采购文件中规定条款制作响应文件。因供应商自身工作失误（如：①不按采购文件约定制作、封装“法人授权书”的；②不按要求密封采购文件的；③报价计算错误的；④评委会一致认定的其它行为。），造成有效响应供应商不足三家而导致采购活动失败的，将其列入“不良行为名单”一次，情节严重的按《政府采购法》有关规定予以处罚。
附件1：《政府采购供应商质疑函范本》

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   

联系人：                      联系电话：                              

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 

采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：《政府采购供应商投诉书范本》

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2：    

相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：                 包号：              

采购人名称：                                             

代理机构名称：                                         

采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       

事实依据：                                         

法律依据：                                          

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：《中小企业声明函》

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：            
日 期：                       

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：            
日 期：                       
 合同主要条款                

甲方：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室
法人代表：            

地址：

乙方：

法人代表：

地址：

汉中市政府采购中心就汉中市一江两岸天汉湿地公园亮化照明、音乐喷泉维护服务采购项目依法组成磋商小组进行竞争性磋商。经项目磋商小组评审，汉中市一江两岸开发管理委员会办公室书面确认，确定乙方为成交人。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，以及《汉中市一江两岸天汉湿地公园亮化照明、音乐喷泉维护服务采购项目竞争性磋商文件》（汉采FW[2022]15号）的规定，经平等协商达成合同如下：
服务内容

汉中市一江两岸天汉湿地公园亮化照明、音乐喷泉维护服务（具体服务范围、内容及要求等：根据《竞争性磋商文件》第七章内容约定）

服务期限
服务时限为两年。

服务合同为一年一签订，年度服务结束后进行服务质量考评，对遵守合同约定、服务质量良好的，续签下年度服务合同；对不遵守合同约定、服务质量不合格的，招标单位有权单方终止合同，不再签订下年度服务合同。
服务承诺

1.乙方须独立完成本项目所有服务内容。

2.乙方按照其响应文件中有关报价及其他服务承诺部分，另行成文，作为本合同附件。

验收、结算

每月对合同履约情况进行检查验收，每月中旬支付上月服务费用。
违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人有权终止合同；若给采购人造成经济损失的，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，须依法赔偿给成交供应商造成的经济损失。
磋商文件、响应文件属本合同附件。

本合同未尽事宜由双方协商解决，如发生争议，由汉中市仲裁委员会仲裁解决。

本合同一式三份，采购人、成交供应商、政府采购监督管理机关备案执一份。

其他（在合同中具体明确）

	甲  方
	乙  方

	采购人

（盖章）
	成交供应商全称

（盖章）

	地址： 
	地址：

	邮编：
	邮编：

	法定代表人： 
	法定代表人：

	被授权代表：（签字）
	被授权代表：（签字）

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	
	开户银行：

	
	帐号：

	日期：   年   月   日
	日期：   年   月   日


第四章  磋商供应商资格证明文件及审核
一、资格证明文件

1.磋商供应商须提交下列资格证明文件

供应商在磋商时均须提供以下资格证明文件：

1.1 法人或其他组织营业执照原件或复印件加盖响应人公章；
1.2 法定代表人（负责人）授权书原件及被授权人身份证（法定代表人直接参与，只须提供其身份证原件）；

1.3 《中小企业声明函（服务）》原件；
1.4 城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质原件或复印件加盖响应人公章。

2.有关资格证明文件封装的要求：

2.1响应人需按要求单独封装一套完整的上述资格证明文件，以备审核。如不按要求单独封装上列资格证明文件的，但在资格审查现场能够提交补充上列资格证明文件的，响应有效，其总分扣1分。

2.2 磋商响应文件正、副本内均须提供上列资格证明文件复印件（法定代表人授权书须将1份原件装订于正本内），并加盖磋商供应商红色公章。

2.3 上列资格证明文件为必备资格条件，在评审前，由磋商小组对磋商供应商的磋商资格证明文件进行审查。缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失磋商资格。
第五章  磋商响应文件格式及构成
1、磋商响应文件格式由本章目录所列第1部分至第7部分构成。

2、磋商供应商应认真审阅本章内容，并参照格式要求编制磋商响应文件。凡未按格式要求编制磋商响应文件而造成的不利后果，由磋商供应商自行承担。

3、磋商响应文件的正本、副本必须按照要求编制，凡正、副本不相符的，以正本为准。

响应文件封袋正面标识式样

   报价一览表封袋正面标识式样


汉中市政府采购项目

竞争性磋商响应文件（格式）

（正本或副本）

            项  目：                     
供应商：                     
年  月  日

目    录
第1部分  法定代表人证明书与响应授权书

第2部分  磋商响应函

第3部分  响应报价表

第4部分  服务响应方案

第5部分  商务响应方案

第6部分  响应人声明及承诺

第7部分  资格证明文件

第1部分  法定代表人证明书与响应授权书

1.法定代表人证明书

	致：汉中市政府采购中心

	企业

法人
	单位名称
	

	
	工商登记机关
	

	
	税务登记机关
	

	
	机构代码证号
	

	法定代表人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	联系电话
	

	
	传    真
	
	电子邮箱
	

	法定代表人身份证复印件
	复印件正反面（粘贴处）
	法定代表人签字

	
	
	（法人公章）

年   月   日


2. 法定代表人授权书

	致：汉中市政府采购中心

	被授权人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	手机号码
	

	被授权项目与内容
	项目名称
	汉中市一江两岸天汉湿地公园亮化照明、音乐喷泉维护服务采购项目

	
	文件编号
	汉采FW[2022]15号 

	
	授权范围
	全权办理本项目的响应、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。

	
	法律责任
	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

	
	授权期限
	本授权书自磋商活动开始之日计算有效期为90天。

	有关本次磋商的所有联络函电，请按下列方式联系

	通讯地址
	
	邮政编码
	

	电话/传真
	
	联系人(被授权人)
	

	电子邮箱
	
	手机号码
	

	被授权人身份证复印件
	法定代表人签署栏

	复印件正反面（粘贴处）
	（法人公章）

（法定代表人签字或盖私章）

年   月   日


重要提示：

非法定代表人响应的须有法定代表人授权，并要求响应文件正本内装订授权书原件，否则作为符合性审查不合格处理，响应文件自动失效。 
本授权书有效期应自磋商活动开始之日计算不得少于九十天。
第2部分  磋商响应函

	致：汉中市政府采购中心

	供应商
	供应商名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	官方网址
	

	
	法定代表人
	
	职务
	

	谈

判

响

应

与

声

明
	项目名称
	汉中市一江两岸天汉湿地公园亮化照明、音乐喷泉维护服务采购项目

	
	文件编号
	汉采FW[2022]15号

	
	被授权人
	
	职务
	

	
	递交响应文件
	正本   1  份   副本  5 份

	
	作为响应人郑重声明：

	
	a
	依据磋商文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

	
	b
	已详细阅读和核实采购文件的全部内容，完全清楚和知道必须放弃提出含混不清或误解问题的所有权利。

	
	c
	同意提供与本次采购活动相关的其它任何证据和资料。

	
	d
	尊重磋商的协商结果。

	
	e
	如若成交，将根据采购文件的要求、承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。

	
	f
	本响应文件自磋商活动开始之日起计算有效期为 90 天。

	响应人
	法定代表人或被授权人
	签署日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



第3部分  响应报价表

3.1 报价一览表
响应人名称：                                      人民币：元

	项目名称
	汉中市一江两岸天汉湿地公园亮化照明、音乐喷泉维护服务采购项目

	总报价小写：
	       元/年

	总报价大写：
	       元/年

	项目服务时限
	两年

	响应人
	被授权人
	日  期

	（法人公章）
	（签字或盖私章）
	年   月   日


特别提示：

1、响应人除按要求编制、装入响应文件正本、副本外，为便于唱价，还需提供本《报价一览表》（原件）1份，并进行单独封装，磋商大会签到时与响应文件一并递交。
2、报价一览表与明细表不一致时，以报价一览表为准；

3、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、若单独提供的《报价一览表》与响应文件正本中的《报价一览表》不一致时，以正本中的《开标一览表》为准，若出现此种情况，由磋商小组依法认定，并将认定的结果在开标大厅公开告知。
5、未按要求单独封装密封《报价一览表》（原件）的总分扣1分。

3.2报价明细表（格式自定）
注：1.响应人须针对项目实际情况编制详细报价清单。

第4部分  服务响应方案

4.1服务响应方案的主要内容

4.1.1日常维护方案；

4.1.2应急维护方案；
4.1.3拟派人员情况；

4.1.4服务质量的跟踪和监督管理方案；
4.1.5服务承诺；
4.1.6其他有必要说明的问题；

4.2响应人服务承担能力说明

4.3 拟投入设备一览表

项目名称：
	序号
	名称
	规格型号
	厂家产地
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


响应人：（法人公章） 
                第5部分  商务响应方案

5.1商务响应方案的主要内容

5.1-1 响应人商务响应与合同条款说明（参照《合同主要条款》及《磋商内容及具体要求》）。

5.1-2 有必要说明的商务事宜。

5.2响应人商务承担能力说明

5.2-1市场系统支持能力说明：响应人针对本项目公司实力、企业文化的情况说明；

5.2-2 财务系统支持能力说明：响应人确保本项目顺利实施的财务状况说明；

5.2-3 经验与业绩支持能力说明：响应人曾参与实施的项目介绍；

5.2-4 质量控制和风险防范支持能力说明：响应人所供产品（服务）质量保证说明及针对本项目顺利实施所预判的市场风险及与之对应的解决措施。

5.2-5 其他有必要说明的问题。

5.3响应人概况

5.3-1 响应人简介；

5.3-2 填报Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表。

                               Ⅰ.企业经营情况表
响应人：（企业法人公章）                                  单位：万元

	企业名称
	

	经济类型
	
	注册资本
	
	成立时间
	

	营业范围
	主  营
	

	
	兼  营
	

	
	经营优势和特长
	

	财务经营状况
	年   度
	营业总收入
	缴纳营业税

总额
	缴纳所得税

总额
	负债总额

	
	2020年
	　
	　
	　
	　

	
	2021年
	　
	　
	　
	　

	开户银行
	开户行名称
	
	联系电话
	

	
	开户行地址
	
	联 系 人
	

	主营业务情况
	主营业务名称
	上年经营额

	
	　
	　

	
	　
	　


Ⅱ.企业人员情况表
响应人：（公章）

	企业总人数
	其中：
	获得各类专业技术职称人数

	
	管理人员
	技术人员
	其他人员
	高级职称
	中级职称
	初级职称

	
	
	
	
	
	
	

	本项目组织实施人员

	项目负责人

	姓名
	年龄
	学历
	职务
	资格/职称
	在本行业

从业工作年限
	主要工作业绩和经历

	
	
	
	
	
	
	

	实施人员

	姓名
	年龄
	学历
	职务
	资格/职称
	在本行业

从业工作年限
	主要工作业绩和经历

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：响应人须在上表中填报拟派实施本项目的人员。
Ⅲ、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	


Ⅳ、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、业绩必须是2019年度以来签订的同类项目合同。响应人必须将合同复印件列入响应文件正、副本内，且提供合同原件以备现场查验。
2、视情况，此表一并随《成交结果》公示。
此上表格所填内容均为真实有效，如有虚假将承担一切法律责任。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
响应人名称（签章）：            

日期：    年  月   日

第6部分  响应声明及承诺

6.1响应人签署声明与承诺书

6.1-1 未签署或者虚假承诺签署本声明和承诺书的，其责任由供应商自行承担。

6.1-2 编制的响应文件正本须装订本原件，副本可装订复印件。

Ⅰ、中小企业声明函（如有）
注：格式见《第二章 磋商供应商须知》

Ⅱ、近三年内在经营活动中无重大违法记录声明

                                声   明
	致：汉中市政府采购中心

	本企业（公司）在参加本项目招标（磋商、询价）活动之前3年内，经营活动中不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条所列指的重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），如有隐瞒实情，愿承担一切责任和后果。

	声明人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖私章）
	年   月   日


Ⅲ、承诺书

汉中市政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

授权代表：（签字）

地  址：                        邮  编：

电  话：                        

年  月  日
第7部分  资格证明文件

1.磋商供应商资格证明文件主要内容（参照《磋商供应商资格证明文件及审核》）；

2.磋商供应商认为有必要说明的资格问题。
第六章  评审方法

1.磋商方法

1.1本项目采用综合评分法。
  1.2综合评分法的评审因素、分值设置、评审标准，详见《评审要素一览表》。

2.磋商小组磋商工作程序按下列步骤进行，前一步骤评审不合格的，不得进入下一步评审。

2.1 磋商响应文件初审由磋商小组负责。资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定响应供应商是否具备磋商资格。符合性检查：依据磋商文件的规定，从磋商文件的有效性、完整性和对磋商响应文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代理人签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。响应人在规定的澄清时限（期限）内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，磋商小组将根据其磋商响应文件，按最大采购风险进行评审。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款（磋商文件中约定的不得变更的要求除外），但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

实质性变动不得改变原标的物，且应遵循有利于采购活动顺利实施的原则，当出现下列情形时，可实质性变动：

（1）当磋商小组发现磋商文件有明显错误、自相矛盾时，可通过实质性变动纠正错误，且应尽可能保证该变动不会排除各参与供应商；
（2）当进入最后报价环节的供应商不足2家时，可通过实质性变动实现不少于2家供应商提交最后报价，但不得通过实质性变动将原本进入最后报价环节的供应商排除在外。
　　对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

　　供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
2.3 比较与评价。按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价打分。磋商小组认为响应人的最后报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
2.4审查磋商响应文件技术和商务内容是否雷同，或响应人有恶意串通情形：磋商响应文件在形式、内容及提供的相关证件等两份（处）或多份（处）出现包装、装订 、目录 、格式 、资料复印、非打印资料笔迹相似、磋商响应文件内容表述及漏、缺、误相同视为雷同，将按无效处理；响应人有如下情形，应当视其恶意串通磋商无效。

 EQ \o\ac(○,1)不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制;

 EQ \o\ac(○,2)不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

 EQ \o\ac(○,3)不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

 EQ \o\ac(○,4)不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

 EQ \o\ac(○,5)不同响应人的响应文件相互混装;

对当事供应商视情节，报告汉中市财政局依照《政府采购法》七十七条规定予以处罚。

   2.5磋商采取100分制，在磋商小组各成员独立评价打分的基础上，磋商小组综合汇总排序，以得分高低排序，分数最高者为候选人.当排序推荐磋商供应商名单出现多数评委成员的评审意见比较一致，某一个别评委的赋分畸高畸低，导致排序结果改变的，磋商组织机构应当发回该评委重新进行评价，并向磋商会议说明其赋分的合理理由，对拒绝说明、拒绝重新评价的，报告同级财政政府采购管理部门处理。

2.6若评审分数相同，则技术分高者优先；若评审分数相同，技术分亦相同，则报价低者为最终成交人。
见《评审要素一览表》

3.磋商响应文件属下列情形之一的，按无效处理（磋商小组应当告知提供响应文件的供应商）：

3.1未按磋商文件要求签署、盖章的；

3.2不符合资格证明文件要求的；

3.3以他人名义响应磋商的；

3.4磋商响应文件有效期不符合磋商文件要求的；

3.5明显不符合技术规格、标准和商务要求的；

3.6有重大缺漏项的；

3.7响应文件被评委会（小组）判定为雷同的或恶意串通的；

3.8附有采购人、磋商组织机构不能接受的条款和商务要求的；

3.9响应人响应报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，且不能说明合理理由的；

3.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
评审要素一览表（综合评分法）

	项别
	总 分 值
	评 审 要 素
	备注

	
	100
	分值
	
	

	报价
	20
	20
	有效最低磋商响应人报价为磋商基准价计20分；其他各磋商响应人的报价按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20
	

	综合实力
	70
	35
	根据第七章要求，制定本项目详细日常维护方案，对以下各部分进行比较打分：
	1.音乐喷泉维护方案（10分）
	1.方案内容完整、科学合理、有针对性、可行性强，得8-10分；

2.方案内容较完整、较科学合理、有一定的针对性和可行性，得5-7分；

3.方案内容一般、科学合理性差、针对性、可行性不强，得2-4分；

4.不提供不得分。
	综合实力不得赋满分。

	
	
	
	
	2.天汉大桥至汉江桥闸段照明灯光带维护方案（10分）
	
	

	
	
	
	
	3.天汉大桥至龙岗大桥段照明灯光带维护方案（10分）
	
	

	
	
	
	
	4.汉江桥闸、天汉大桥、龙岗大桥亮化维护方案（3-5分）
	

	
	
	10
	对响应人应急维护方案（含重大故障紧急处理，重大节日、重大活动的突击任务，喷泉遭受洪水灾害后的应急处理方案等）进行比较打分：
1.方案内容完整、科学合理、有针对性、可行性强，得8-10分；

2.方案内容较完整、较科学合理、有一定的针对性和可行性，得5-7分；

3.方案内容一般、科学合理性差、针对性、可行性不强，得2-4分；

4.不提供不得分。
	

	
	
	10
	根据《4.3 拟投入设备一览表》，对响应人使用的电工耗材、电工机械设备、高空作业车辆配备情况进行比较打分：

1.种类齐全，数量充足，得8-10分；

2.种类较齐全，数量较充足，得5-7分；

3.种类不齐全，数量较少，得2-4分；

4.不提供不得分。
	

	
	
	10
	拟派人员情况
	1.项目负责人及作业人员安排情况（比较人数合理性、人员专业性，经验丰富度）（1-3分）
	

	
	
	
	
	2.人员管理方案（包含人员培训制度、人员奖惩制度、请销假制度、工作记录及档案管理制度等）（1-3分）
	

	
	
	
	
	3.人员安全、文明作业保障措施（1-2分）
	

	
	
	
	
	4.提供拟派人员的商业保险证明（复印件加盖响应人公章），得2分，不提供不得分。
	

	
	
	5
	对响应人服务质量的跟踪和监督管理方案进行比较打分（3-5分）
	

	商务
	10
	4
	响应人提供2019年以来签订的同类项目合同，每个1分，最多4分。磋商时依据响应文件中列举的合同复印件核对查验合同原件。二者缺一均不得分。
	合同原件（单独封装）与响应文件一并提交，评审结束后退还

	
	
	6
	响应人可根据自身情况提供有利于本项目开展的服务承诺。

1.承诺详尽、全面、有效、合理，落实性强，得4-6分；

2.承诺简单、落实性不足，得1-3分；

3.不提供不得分。
	


注：1.各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。2.响应人提供的资质证书、企业经营状况及声明，经查证为虚假、伪造的，依照《政府采购法》第七十七条之规定处理。3.响应人针对《评审要素一览表》中各打分项目的相关说明，需在提交的响应文件中标注该说明所在具体位置及页码。4.为确保合同的真实性，磋商组织机构视情况可对响应人提供的合同与成交公告一并公示。

第七章 磋商内容及具体要求
注：若成交人注册地址在汉中市以外，须在签订合同之前向采购人提供汉中市办事机构证明及营业场所证明（房产证或房屋租赁合同），并将承诺设备和人员落实到位，否则自动丧失成交资格。

汉中市一江两岸天汉湿地公园亮化照明、音乐喷泉维护服务需求

一、项目概况：
1.采购单位：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

2.项目名称：汉中市一江两岸天汉湿地公园亮化照明、音乐喷泉维护服务

二、服务时限与合同签订：

1.服务时限为两年。

2.服务合同为一年一签订，年度服务结束后进行服务质量考评，对遵守合同约定、服务质量良好的，续签下年度服务合同；对不遵守合同约定、服务质量不合格的，招标单位有权单方终止合同，不再签订下年度服务合同。

三、服务项目范围：

1、汉中市一江两岸音乐喷泉的播放、检修、维护（长208米*宽28.3米）。

2、龙岗大桥至汉江桥闸段景区亮化的巡查、检修、维护。

3、汉江桥闸、天汉大桥、龙岗大桥的景观亮化巡查、检修、维护。

四、维护工程项目说明：

本工程2011年已竣工完成，投标单位依据现场运行内容进行检修、维护工程投标。

1、音乐喷泉维护项；

1）音乐喷泉系统控制运行播放；

2）控制中心智能控制柜（室内93台）检查、维护、检修；

3）激光灯（4台）检查、维护、故障排查；

4）长空利剑灯、空中玫瑰灯（10台）检查、维护、故障排查；主、分控制板更换；

5）音响系统检查、维护、检修；

6）喷泉灯光控制系统及水下LED彩灯（1580套）检查、维护；

7）喷泉三维（100台）、一维（322台）摇摆控制系统检查、维护；

8）万向喷头（1186个）、集流喷头（73个）、浮排升降系统（6套）检查、维护、检修；

9）喷泉水泵故障检查、维护、喷泉广场至浮排段吊运、拆装，含自备吊车（主喷110Kw6台、辅喷37Kw6台、18.5Kw8台、11Kw66台、7.5Kw216台、5.5Kw18台、4Kw48台、2.2Kw18台、）；

10）喷泉管道、阀门检查、维护、更换

11）喷泉遭受洪水灾害后的应急处理
2、天汉大桥至汉江桥闸段照明灯光带维护项：

1）汉江北岸亮化照明变压器、电气配电控制箱及输入输出线路检查、维护、检修

①、  箱式变压器（3台）杆式变压器（2台）美式变压器（1台）检查、维护、检修

②、邦奇智能远程控制系统、设备的操作、检查、维护、检修

2）  汉江南、北两岸亮化照明堤顶路控制配电箱（室外12台）分控箱（室外8台）检查、维护、检修

3）  灯光带一：汉江南、北两岸堤顶路灯（日月同辉路景观路灯227套），甲方负责提供汉江南、北两岸堤顶灯体配件（底座铁艺板、透光板、灯球）乙方负责提供需要更换的光源、电器（227套：其中454套金卤灯光源、电器：908支T5日光灯）巡查、维护、检修、元旦、五一前各一次灯球清洗拆、装。

4）灯光带二：南、北两岸汉白玉栏杆LED线型投光灯（灯具7722套；防水开关电源1041台）巡查、维护、检修、灯具角度修正（甲方负责提供整套灯具及开关电源，乙方负责安装）。

5）灯光带三：滩边路景观庭院灯（365套）巡查、维护、检修、灯罩更换（甲方负责提供灯体配件，乙方负责光源、电器）。

6）灯光带四：滩边路水岸LED方灯（LED灯2771套LED线型投光灯50套）巡查、维护、检修（甲方负责提供整套灯具，乙方负责安装）。

7） 灯光带五：绿化带照树投光灯、照植物投光灯（48套），广场景观柱灯（16套）景观艺术灯（5套）广场文化灯（138套）巡查、维护、检修（甲方负责提供灯体配件，乙方负责光源、电器）。

3、天汉大桥至龙岗大桥段照明灯光带维护项：

1）汉江湿地公园南、北两岸照明变压器、电气配电控制箱及输入输出线路检查、维护、检修

①、箱式变压器（8台）检查、维护、检修

2）汉江湿地公园南、北两岸亮化照明堤顶路控制配电箱（室外8台）检查、维护、检修

3）灯光带一：汉江湿地公园南岸堤顶路灯（景观路灯100套），甲方负责提供汉江湿地公园南岸堤顶路灯配件（底座铁艺板、透光板、灯球、电力电缆、电缆保护管），乙方负责提供需要更换的光源、电器（100套：其中LED光源200套、驱动：100套）巡查、维护、检修、元旦、五一前各一次灯球清洗拆、装。

灯光带二：汉江湿地公园北两岸堤顶路灯（日月同辉路景观路灯24套），甲方负责提供汉江南、北两岸堤顶灯体配件（底座铁艺板、透光板、灯球）乙方负责提供需要更换的光源、电器（24套：其中LED光源24套、驱动：24套）巡查、维护、检修、元旦、五一前各一次灯球清洗拆、装。

灯光带三：南、北两岸景观庭院灯（七字灯691套，），巡查、维护、检修（甲方负责提供灯体配件，乙方负责安装）。

灯光带四：灯光带四：滩边路水岸LED方灯（LED灯70套）巡查、维护、检修（甲方负责提供整套灯具，乙方负责安装）。

灯光带四：南、北两岸栈道灯（灯具2297套；防水开关电源126台）巡查、维护、检修（甲方负责提供整套灯具及开关电源，乙方负责安装）。

灯光带五：北岸圆柱灯（78套），窗韵灯（67套）码头灯（21套）广场文化灯（138套）巡查、维护、检修（甲方负责提供灯体配件，乙方负责光源、电器）。

灯光带六：汉江湿地公园北岸高杆灯（3套）汉白玉栏杆线型灯（286套）LED点光源（68套）台阶灯（692套）大树投光灯（105套）玫红色柱灯（10套）巡查、维护、检修（甲方负责提供灯体配件，乙方负责光源、电器）。

4、汉江桥闸、天汉大桥、龙岗大桥

1）巡查线路故障排除、检修

2）负责灯具检查，光源电器不纳入本工程之内

五、本维护工程要求：

确保所有设备灯具98%运行率，每晚配备2名专业喷泉播放技术人员播放音乐喷泉和故障处理，每天配备3名电气专业技术人员夜间灯光巡查、简单故障随时修复，重大故障24小时之内进行恢复，配备不低于2名高空电气专业作业人员（最高高度62米）。

六、本维护工程设备材料：

1.乙方（中标方）自备电工耗材、电工机械设备、高空作业车辆设备
    2.灯具的光源电器由乙方（中标方）提供

3.灯体的配件由甲方（建设方）提供

  4.音乐喷泉及汉江桥闸、天汉大桥、龙岗大桥三座大桥的所需材料及机械设备由甲方提供。

七、工程量明细表

	汉中市一江两岸开发管理委员会音乐喷泉、亮化照明维护项目（工程量明细表1）

	音乐喷泉（208*28.3米）

	序号
	名称
	技术参数
	项目内容
	单位
	数量
	位置及说明
	备注

	1
	音乐喷泉浮排漏水处理
	208*28.3
	检查、维护、检修
	项
	1
	音乐喷泉南、北两岸，2011年建设，2011年7月建成并投入运行
	

	2
	音乐喷泉系统运行
	音乐喷泉运行系统、运行软件、控制电脑了、控制平台、主控系统，
	专业人员每天运行播放、系统检查、电脑维护、主控系统检修
	项
	1
	
	

	3
	激光灯
	1.工作电压：AC220～24V、2.工作频率：50HZ、工作电流：3.4～3.1A、4.压缩机功：0.52KW/0.7HP、5.制冷量：1.49KW/1281Kcal/h、6.制冷剂：R-22/R-134a/R-410a
	检查、维护、故障排查
	台
	4
	
	

	4
	长空利剑、空中玫瑰灯
	1.功率：5KW、2.光源:氙灯5KW、3.电压：220V、4.颜色：白、红、黄、绿、蓝、5.旋转：水平常规旋转90°，俯仰0°-90°6.材料：灯筒采用铝合金挤压型材，一次成型，静电喷涂工艺、7.风机：进口德国风机、8.射程：3KM-5KM、9.重量：210kg
	检查、维护、故障排查；
	台
	10
	
	

	5
	音响系统
	8Ω输出功率：1500W*2、功率响应：20Hz-20KHz@8
	检查、维护、检修
	套
	1
	
	

	6
	LED水下灯具
	60W
	检查、维护、检修。
	套
	1580
	
	

	7
	一维
	特制专用
	摇摆控制系统检查、维护、检修
	台
	322
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	山水妖娆喷头
	WZL32-14
	检查、维护、故障排查；
	个
	708
	音乐喷泉南、北两岸，2011年建设，2011年7月建成并投入运行

	

	9
	流水溢彩喷头
	WZL40-16
	检查、维护、故障排查；
	个
	100
	
	

	10
	山水妖娆喷头
	WZL50-20
	检查、维护、故障排查；
	个
	6
	
	

	11
	史诗在目喷头
	KYB100
	检查、维护、故障排查；
	个
	76
	
	

	12
	南美北利喷头
	KYB150
	检查、维护、故障排查；
	个
	4
	
	

	13
	中流砥柱喷头
	KYB200
	检查、维护、故障排查；
	个
	2
	
	

	14
	汉脉一中喷头
	KYB250
	检查、维护、故障排查；
	个
	1
	
	

	15
	九州裨益喷头及机构
	SKFX40
	检查、维护、故障排查；
	个
	58
	
	

	16
	金阳飞旋喷头及机构
	SKFX50
	检查、维护、故障排查；
	个
	104
	
	

	17
	汉阆清哺喷头及机构
	SKFX50
	检查、维护、故障排查；
	个
	90
	
	

	18
	汉韵风流喷头及机构
	SKW50
	检查、维护、故障排查；
	个
	110
	
	

	19
	特制喷泉专业泵
	QS20-17-2.2
	检查、维护、故障排查；
	台
	6
	
	

	20
	特制喷泉专业泵
	QS65-13-4
	检查、维护、故障排查；
	台
	48
	
	

	21
	特制喷泉专业泵
	QS100-12-5.5
	检查、维护、故障排查；
	台
	18
	
	

	22
	特制喷泉专业泵
	QS65-18-5.5
	检查、维护、故障排查；
	台
	19
	
	

	23
	特制喷泉专业泵
	QS65-25-7.5
	检查、维护、故障排查；
	台
	20
	
	

	24
	特制喷泉专业泵
	QS50-36-7.5
	检查、维护、故障排查；
	台
	16
	
	

	25
	特制喷泉专业泵
	QS80-22-7.6
	检查、维护、故障排查；
	台
	180
	
	

	26
	特制喷泉专业泵
	250QJ60-40-11
	检查、维护、故障排查；
	台
	66
	
	

	27
	特制喷泉专业泵
	200QJ63-60-18.5
	检查、维护、故障排查；
	台
	8
	
	

	28
	特制喷泉专业泵
	QJ100-90-37
	检查、维护、故障排查；
	台
	6
	
	

	29
	特制喷泉专业泵
	QJ140-180-110
	检查、维护、故障排查；
	台
	6
	
	

	30
	电源柜
	GGD800*600*2200
	检查、维护、故障排查；
	面
	13
	
	

	31
	控制柜
	GGD800*600*2200
	检查、维护、故障排查；
	面
	70
	
	

	32
	升降柜
	GGD800*600*2200
	检查、维护、故障排查；
	面
	2
	
	

	33
	工控柜
	GGD600*600*1600
	检查、维护、故障排查；
	面
	1
	
	

	34
	喷泉升降平台系统
	
	检查、维护、故障排查；
	套
	1
	
	

	35
	升降检测和控制系统及软件
	
	检查、维护、故障排查；
	套
	1
	
	

	36
	调音台
	A＆H  PA16
	检查、维护、故障排查；
	台
	1
	音乐喷泉南、北两岸，2011年建设，2011年7月建成并投入运行
	

	37
	户外远程矩阵扩声音音箱
	LA-820F
	检查、维护、故障排查；
	只
	48
	
	

	38
	15英寸吊挂配套超低音箱
	LI-SUB115
	检查、维护、故障排查；
	只
	12
	
	

	39
	数码控制器
	美国ALSHY
	检查、维护、故障排查；
	台
	2
	
	

	40
	专业功率放大器
	Soundbullet Prol033(650W8Ω)
	检查、维护、故障排查；
	台
	12
	
	

	41
	专业功率放大器
	Soundbullet Prol036(1000W8Ω)
	检查、维护、故障排查；
	台
	3
	
	

	42
	时序电源
	TURBO PS8
	检查、维护、故障排查；
	台
	4
	
	

	43
	信号分配器
	TURBO SM28
	检查、维护、故障排查；
	台
	4
	
	

	44
	均衡器
	dBx1231双31段
	检查、维护、故障排查；
	台
	1
	
	

	45
	专业CD机
	马兰士321
	检查、维护、故障排查；
	台
	1
	
	

	46
	无线电容话筒
	
	检查、维护、故障排查；
	个
	2
	
	

	47
	稳压电源
	SVC-40000W
	检查、维护、故障排查；
	台
	1
	
	

	48
	音响柜
	1.6米
	检查、维护、故障排查；
	面
	2
	
	

	49
	插件件
	卡侬、莲花、话筒线等
	检查、维护、故障排查；
	套
	1
	
	


	汉中市一江两岸开发管理委员会音乐喷泉、亮化照明维护项目（工程量明细表2）

	东区（汉中天汉大桥-汉江桥闸，区域全长北岸4100米、南岸3000米）

	序号
	名称
	技术参数
	项目内容
	单位
	数量
	位置及说明
	备注

	1
	日月同辉景观路灯（H:12m)
	1.电压AC220V、2. 色温：4000K、3.防护等级 ：IP65、4.成套灯具含：灯杆非标钢制、铁艺底座、定制灯球；日光灯36W光源、电器4套、电气箱150W/250W2台、路灯配电盒1台；150原装进口250W、150W光源、电器1套
	1.乙方提供：光源/电器；
2.巡查、维护、检修、五一、元旦前灯球清洗、更换光源、电器；3.乙方负责安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；4.甲方提供：整套灯具、灯体配件（底座铁艺板、透光板、灯球）电力电缆、电缆保护管；
	套
	227
	南、北两岸堤顶路，北岸：126南岸：101，2011年建设，2011年12月建成并投入运行
	　

	2
	汉白玉栏杆LED线型投光灯
	1.功率：20W/DC24V、 2.色温：2200K、3.束光角度：50、 4.防护等级 ：IP60、5.光束角/透镜：15*60°\6.芯片类型：采用美国进口Cree、7.灯具材质：铝制灯体
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，线路检修及更换；3.甲方提供：整套灯具、电力电缆、电缆保护管
	套
	7722
	北岸：4058套，南岸：3664套，2011年建设，2011年7月建成并投入运行
	　

	3
	滩边路景观庭院灯(H:4.8m)
	1.功率：30W/DC24V、 2.色温：2200K、3.束光角度：50、 4.光束角/透镜：15*60°、5.芯片类型：采用美国进口Cree、6.灯具材质：钢制灯体
	1.乙方提供：光源；2.巡查、维护、检修、五一、元旦前灯体清洗、更换光源、电器；3.乙方负责安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；4.甲方提供：整套灯具、灯体配件电力电缆、电缆保护管；
	套
	365
	北岸：247，南岸：118，2011年建设，2011年7月建成并投入运行
	　

	4
	滩边路水岸LED方灯
	1.功率：20W/DC24V、2. 色温：3000K、3.束光角度：8°、 4.防护等级 ：IP65、5.芯片类型：Cree、6.灯具材质：铝制灯体、7.专业光学设计，透光率达到90%的进口抗UV PC防水一体透镜，有效的做到二次防水、8.专业的电路设计，功率因素达到0.95以上。
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，防水接头制作，线路检修及更换；
3.甲方提供：整套灯具、电力电缆、电缆保护管
	套
	2771
	南岸：1291，北岸1480，2011年建设，2011年7月建成并投入运行
	　

	5
	广场景观柱灯(H:8.5m)
	LED光源40w（2支）、室外筒灯（8套）、LED灯管（6支）
	1.乙方提供：光源；2.巡查、维护、检修、五一、元旦前灯体清洗、更换光源、电器；3.乙方负责安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；4.甲方提供：整套灯具、灯体配件电力电缆、电缆保护管；
	套
	16
	北岸堤顶路与滩边路之间，2011年建设，2001年12月建成并投入运行
	　

	6
	景观艺术灯
	鱼型雕、四君子不锈钢雕塑
	1.乙方提供：光源；
2.巡查、维护、检修、五一、元旦前灯体清洗、更换光源、电器；
3.乙方负责安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；
4.甲方提供：整套灯具、灯体配件电力电缆、电缆保护管；
	套
	5
	北岸滩边路之间，2001年建设，2011年7月建成投入运行
	　

	7
	诗墙文化灯(H:4.8m)
	LED灯管40w（12支）
	1.乙方提供：光源；
2.巡查、维护、检修、五一、元旦前灯体清洗、更换光源、电器；
3.乙方负责安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；
4.甲方提供：整套灯具、灯体配件电力电缆、电缆保护管；
	套
	48
	滨江路与堤顶路之间
	　

	8
	景观投光灯
	1.功率：400W/AC220V、2.供电频率50Hz、3.发光角度：泛光、4.色温：3000K、5.防护等级：IP68、6.控制方式：外控、7.光源类型：金卤 8.灯具材质：灯体采用高强度压铸铝，颜色静电喷塑抗氧化处理；灯具紧固件为304不锈钢高透光性钢化玻璃，抗老化硅胶密封圈，IP68防水等级。
	1.乙方提供：光源；
2.巡查、维护、检修、更换光源、电器；
3.乙方负责安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；
4.甲方提供：整套灯具、灯体配件电力电缆、电缆保护管；
	套
	138
	北岸滩边路之间，2011年建设，2011年7月建成并投入运行
	　

	9
	防水开关电源
	1.功率：400W、2.规格：220V/DA24V、3.材质：防雨型铝壳、4.所有低压LED灯具均安装开关电源，～220V变-24V、5.说明：根据每个支路实际情况选择开关电源（变压器）数量，变压器最大功率为400W，使用系数60-80%
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：整体开关电源、电力电缆、电缆保护管
	台
	1041
	所有低压LED灯具均安装开关电源~220V-24V
	　

	10
	照明配电控制箱
	　
	1.乙方提供：配件、电器，防水材料。绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换；日常巡查、维护、检修；
	台
	36
	南岸：15台，北岸21台，2011年建设，2011年7月建成并投入运行
	　

	11
	箱式变压器
	2000 KVA
	巡查、维护、检修、清理。
	台
	2
	音乐喷泉广场
	　

	12
	箱式变压器
	200 KVA
	巡查、维护、检修、清理。
	台
	1
	马踏飞燕
	　

	13
	杆式变压器
	315 KVA
	巡查、维护、检修、清理。
	台
	2
	啤酒广场（1台）音乐喷泉广场（1台）
	　

	14
	美式变压器
	315 KVA
	巡查、维护、检修、清理。
	台
	1
	沧浪亭处
	　


	汉中市一江两岸开发管理委员会音乐喷泉、亮化照明维护项目（工程量明细表3）

	西区（汉中天汉大桥-龙岗大桥，区域南、北两岸）

	序号
	名称
	技术参数
	项目内容
	单位
	数量
	位置及说明
	备注

	1
	景观路灯
（H:12m)
	1.LED投光灯功率：40W/AC220V*2套；60W/AC220V*3套2火、电器2套 2.色温：3000K、3.防护等级 ：IP65、4.成套灯具含：灯杆非标钢制、铁艺底座、定制灯球；电器1套
	1.乙方提供：光源/电器；
2.巡查、维护、检修、五一、元旦前灯球清洗、更换光源、电器；3.乙方负责安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；4.甲方提供：整套灯具、灯体配件（底座铁艺板、透光板、灯球）电力电缆、电缆保护管；
	套
	100
	南岸堤顶路，南岸：100套，2020年建设，2020年建成并投入运行
	　

	2
	日月同辉景观路灯（H:12m)
	1.LED投光灯功率：AC220V-120W-4000K-直径210-灯体黑砂；AC220V-150W-4000K-直径250-灯体黑砂二火、电器2套.防护等级 ：IP65、4.成套灯具含：灯杆非标钢制、铁艺底座、定制灯球（球茎：Φ1000m/Φ800mm)；
	1.乙方提供：光源/电器；
2.巡查、维护、检修、五一、元旦前灯球清洗、更换光源、电器；3.乙方负责安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；4.甲方提供：整套灯具、灯体配件（底座铁艺板、透光板、灯球）电力电缆、电缆保护管；
	套
	24
	北堤顶路，南岸：24套，2020年建设，2020年建成并投入运行
	　

	3
	景观庭院灯（七字灯）
	1.功率：36W/AC220V、2.供电频率50Hz、3.束光角度：70*140°、4.色温：3000K、5.防护等级：IP65、6.控制方式：电路时空与光控相结合，以及就地手动控制双模式、7.芯片类型：采用美国进口Cree芯片 8.灯具材质：铝制灯体。
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；2.乙方负责：日常巡查、维护、检修安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；3.甲方提供：整套灯具、灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	679
	南、北两岸景观庭院灯，北岸：360南岸：313，2020年建设，2020年建成并投入运行
	　

	4
	景观庭院灯（双头七字灯）
	1.功率：36W/AC220V、2.供电频率50Hz、3.束光角度：70*140°、4.色温：3000K、5.防护等级：IP65、6.控制方式：电路时空与光控相结合，以及就地手动控制双模式、7.芯片类型：采用美国进口Cree芯片 8.灯具材质：铝制灯体。
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；2.乙方负责：日常巡查、维护、检修安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；
3.甲方提供：整套灯具、灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	12
	　
	　

	5
	滩边路水岸LED方灯
	1.功率：20W/DC24V、2. 色温：3000K、3.束光角度：8°、 4.防护等级 ：IP65、5.芯片类型：Cree、6.灯具材质：铝制灯体、7.专业光学设计，透光率达到90%的进口抗UV PC防水一体透镜，有效的做到二次防水、8.专业的电路设计，功率因素达到0.95以上。
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，线路检修及更换；
3.甲方提供：整套灯具、灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	70
	2016年建设，2016年7月建成并投入运行
	　

	6
	栈道灯
	　
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，线路检修及更换；
3.甲方提供：整套灯具、灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	2297
	南、北两岸栈道灯，北岸：2040个，南岸：257个
	　

	7
	防水开关电源
	1.功率：400W、2.规格：220V/DA24V、3.材质：防雨型铝壳、4.所有低压LED灯具均安装开关电源，～220V变-24V、5.说明：根据每个支路实际情况选择开关电源（变压器）数量，变压器最大功率为400W，使用系数60-80%
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：整体开关电源、电力电缆、电缆保护管
	套
	126
	所有低压LED灯具均安装开关电源，～220V变-24V
	　

	8
	圆柱灯
	1.功率：T5灯管24W×3盏/AC220V（品牌：三雄极光）2.防护等级：IP65、3.控制方式：电路时空与光控相结合，以及就地手动控制双模式、4.材质及特点：灯体采用原材质冷凝铝A00，灯高为4.5米，壁厚为4MM，整体为圆柱型，透光乳白PE灯罩采用整体模具一次成型，灯底座采用3MM厚的钢板切割焊接而成，表面表面仿古处理，灯具螺丝为不锈钢304内六角螺丝，密封圈为耐水蒸气、耐老化硅胶，防水效果极佳。
	1.乙方提供：光源/电器；
2.巡查、维护、检修、五一、元旦前灯体清洗、更换光源、电器；
3.乙方负责安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；
4.甲方提供：整套灯具、灯体配件电力电缆、电缆保护管；
	套
	78
	南岸堤顶路，北岸：78，
	　

	9
	高杆灯
	1.功率：6火LED投光灯，灯头采用单光源100W;；2.灯具材质：灯杆采用优质Q235矩形钢管制作，热镀锌喷塑
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，线路检修、更换、电缆沟开挖及恢复；
3.甲方提供：整套灯具、灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	2
	女神广场2套
	　

	10
	高杆灯
	1.功率：4火LED投光灯，灯头采用单光源100W;
2.灯杆高12米；
3.灯具材质：灯杆采用优质Q235矩形钢管制作，热镀锌喷塑
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，线路检修、更换、电缆沟开挖及恢复；
3.甲方提供：整套灯具、灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	1
	龙岗桥公厕
	　

	11
	汉白玉栏杆LED线型投光灯
	1.功率：20W/DC24V、 2.色温：2200K、3.束光角度：50、 4.防护等级 ：IP60、5.光束角/透镜：15*60°\6.芯片类型：采用美国进口Cree、7.灯具材质：铝制灯体
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，线路检修及更换；
3.甲方提供：整套灯具、电力电缆、电缆保护管
	套
	286
	龙岗大桥河堤西段
	　

	12
	LED圆形点光源
	1.功率：3W/DC24V、2.供电频率50Hz、3.发光角度：泛光、4.色温：3000K、5.防护等级：IP68、6.控制方式：电路时空，7.灯具材质：灯体为加厚高压铝材质，内加防眩灯板304不锈钢材质。
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，线路检修及更换；
3.甲方提供：整套灯具、电力电缆、电缆保护管
	套
	50
	　
	　

	13
	LED方形点光源
	1.功率：7W/DC24V、2.供电频率50Hz、3.发光角度：泛光、4.色温：3000K、5.防护等级：IP68、6.控制方式：电路时空，7.灯具材质：灯体为加厚高压铝材质，内加防眩灯板304不锈钢材质。
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，线路检修及更换；
3.甲方提供：整套灯具、电力电缆、电缆保护管
	套
	18
	　
	　

	14
	窗韵灯
	1.功率：T5灯管24W×12盏/AC220V（品牌：三雄极光），2.控制方式：电路时空与光控相结合，以及就地手动控制双模式， 3.灯具材质：灯具以花纹镂空和侧面浮雕竹子图案灯罩组成，灯体高4.2M为热镀锌喷塑，灯体花纹数控镂空切割，表面仿古铜处理，透光浮白竹子PE灯罩采用整体模具一次成型。
	1.乙方提供：光源；
2.巡查、维护、检修、五一、元旦前灯体清洗、更换光源、电器；
3.乙方负责安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；
4.甲方提供：整套灯具、灯体配件电力电缆、电缆保护管；
	套
	67
	翻板闸广场：16套     天汉大桥广场：21套，龙岗大桥码头广场：18套，女神广场：12套
	　

	15
	台阶灯
	1.功率：5W/AC220V、2.供电频率50Hz、3.发光角度：泛光、4.色温：2800K、5.防护等级：IP68、6.控制方式：电路时空，7.灯具材质：灯体为加厚高压铝材质，内加防眩灯板304不锈钢材质。
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，线路检修及更换；
3.甲方提供：整套灯具、电力电缆、电缆保护管
	套
	692
	翻板闸广场：29套     龙岗大桥东广场：180套          龙岗大桥西广场：93套           天汉大桥广场：224套，女神广场：166套           
	　

	16
	大树投光灯
	1.功率：36W/AC220V、2.供电频率50Hz、3.束光角度：70*140°、4.色温：3000K、5.防护等级：IP65、6.控制方式：电路时空与光控相结合，以及就地手动控制双模式、7.芯片类型：采用美国进口Cree芯片 8.灯具材质：高压铸铝材质。
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，线路检修、更换、电缆沟开挖及恢复；
3.甲方提供：整套灯具、电力电缆、电缆保护管
	套
	105
	翻板闸广场：36套     龙岗大桥码头广场：56套 龙岗大桥广场：10套 ，文化桥头3套
	　

	17
	龙岗码头灯
	1.功率：30W/DC24V、 2.色温：2200K、3.束光角度：50、 4.光束角/透镜：15*60°、5.芯片类型：采用美国进口Cree、6.灯具材质：钢制灯体
	1.乙方提供：光源、电器；
2.巡查、维护、检修、五一、元旦前灯体清洗；
3.乙方负责安装，线路检修、更换及电缆沟开挖恢复；
4.甲方提供：整套灯具、灯体配件电力电缆、电缆保护管；
	套
	21
	龙岗大桥码头广场
	　

	18
	玫红色柱灯
	1.功率：LED投光灯20W/DC24V*36套；2.色温：七彩数码控制；3.灯具材质：钢制灯体6M*1M*0.8MM；4.灯具底座天然绿松原石1M*1.2M；6.灯具材质：灯具以花纹镂空和侧面浮雕竹子图案灯罩组成，灯体花纹数控镂空切割，表面仿古铜处理，透光浮白竹子PE灯罩采用整体模具一次成型。
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，线路检修、更换、电缆沟开挖及恢复；
3.甲方提供：整套灯具、电力电缆、电缆保护管
	套
	10
	天汉大桥广场
	　

	19
	地板灯
	　
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责：日常巡查、维护、检修，安装，线路检修、更换、电缆沟开挖及恢复；
3.甲方提供：整套灯具、电力电缆、电缆保护管
	套
	12
	龙岗桥下南岸
	　

	20
	照明配电控制箱
	　
	1.乙方提供：配件、电器，防水材料。绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换；日常巡查、维护、检修；时间调试
	台
	20
	南岸：9台，北岸10台
	　

	21
	箱式变压器
	630KVA
	巡查、维护、检修、清理。
	台
	1
	房车营地
	　

	22
	箱式变压器
	1000KVA
	巡查、维护、检修、清理。
	台
	1
	女神广场
	　

	23
	箱式变压器
	500KVA
	巡查、维护、检修、清理。
	台
	3
	翻板闸广场（1台）铁人三项（1台）龙岗桥下游二号公厕（1台）
	　

	24
	箱式变压器
	315KVA
	巡查、维护、检修、清理。
	台
	3
	龙岗桥西平台（1台）龙岗桥一号公厕（1台）南堂沙场（1台）
	　


	汉中市一江两岸开发管理委员会音乐喷泉、亮化照明维护项目（工程量明细表4）

	三座大桥（天汉大桥、汉江桥闸、龙岗大桥）

	序号
	名称
	技术参数
	项目内容
	单位
	数量
	位置及说明
	备注

	1
	LED洗墙灯
	1、功率：36W/DC24V
2、光源：LED RGB色
3、灯体为高压铸铝制造成型，表面粉末静电喷涂处理
4、3mm高温防热及防撞不易碎钢化玻璃
5、高温硅化橡胶圈提高防水防尘效能
6、灯具拆卸、固定安装（桥面下吊装）
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	3157
	天大桥桥及龙岗大桥面下吊装
	不含吊车费及机械费（水面高空安装）

	2
	LED投光灯[LP1]桥栏杆外立面窄光灯
	1.功率：9W/DC24V、2.灯体采用优质压铸铝AD12，灯体表面按照安装位置环境背景颜色静电喷涂处理；3.灯具螺丝为不锈钢304内六角螺丝
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	545
	天汉大桥桥护栏柱外及汉阙护栏柱外侧
	不含吊车费及机械费（水面高空安装）

	3
	LED投光灯[LP2]桥腹柱窄光束灯
	1.功率：60W/DC24V、2.色温：RGBW全彩，3.角度：10°，4.防护等级：IP65，5.灯体采用拉伸铝A00，堵头压铸铝AD12，灯体表面按照安装位置环境背景颜色静电喷涂处理；
6.灯具螺丝为不锈钢304内六角螺丝，密封圈为耐水蒸汽、耐老化硅胶，防水效果极佳.
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	265
	天汉大桥桥腹桥柱顶部内侧
	不含吊车费及机械费（水面高空安装）

	4
	LED投光灯[LP3]桥柱立面宽光束灯
	1.功率：72W/DC24V、2.色温：RGBW全彩，3.角度：15×65°，4.防护等级：IP65，5.灯体采用拉伸铝A00，堵头压铸铝AD12，灯体表面阳极氧化处理或按照安装位置环境背景颜色静电喷涂处理；6.灯具螺丝为不锈钢304内六角螺丝，线路板表面灌封防水硅胶，防水效果极佳；
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	　
	644
	天汉大桥桥腹柱侧面顶部
	水面高空安装

	5
	LED水下投光灯[LP4]
	1.功率：100W/DC24V、2.色温：RGBW全彩，3.防护等级：IP65，4.灯体采用拉伸铝A00，堵头压铸铝AD12，灯体表面阳极氧化处理或按照安装位置环境背景颜色静电喷涂处理；5.灯具螺丝为不锈钢304内六角螺丝，线路板表面灌封防水硅胶，防水效果极佳；
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	　
	168
	天汉大桥桥柱拱门内侧
	水面安装

	6
	舞台灯[LP5]
	1.功率：50W/220V；2.色温：RGBW全彩；3.防护等级：IP65，4.灯体采用304全不锈钢灯体，灯体表面按照安装位置环境背景颜色静电喷涂处理；5.灯具螺丝为不锈钢304内六角螺丝，密封圈为耐水蒸汽、耐老化硅胶，防水效果极佳           
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	43
	二号桥南岸桥下休闲区
	高空安装

	7
	LED投光灯[LP6]环形投光灯
	1.功率：3W/220V；2.色温：4000K；3.防护等级：IP65，4.灯体采用加厚压铸铝ADC12，灯体表面按照安装位置环境背景颜色静电喷涂处理；5.灯具螺丝为不锈钢304内六角螺丝，密封圈为耐水蒸汽、耐老化硅胶，防水效果极佳
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	　
	912
	二号桥南岸桥下休闲区柱子顶部
	不含吊车费及机械费（高空安装）

	8
	LED投光灯[LP7]格栅墙面投光灯
	1.功率：30W/220V；2.色温：2700K；3.角度：6°
4.防护等级：IP65，4.灯体采用加厚压铸铝ADC12，灯体表面按照安装位置环境背景颜色静电喷涂处理；5.灯具螺丝为不锈钢304内六角螺丝，密封圈为耐水蒸汽、耐老化硅胶，防水效果极佳。
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	　
	36
	天汉大桥南岸桥下休闲区格栅顶部
	高空安装

	9
	LED线型数码灯
	1.功率：28W/DC12V；
2.色温：七彩；3.光源类型：LEDSMD0.5W；4.防护等级：IP65，5.发光角度：120°6.灯具螺钉不锈钢304十字平头螺丝，降低两灯之间距；7.专业光学设计，高透光进口抗UVPC拉伸罩LG；         8.专业的电路设计，系统功率高，功率因数高达0.95以上；
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	1000
	汉江桥闸桥拱
	高空安装

	10
	LED像素数码灯
	1. 功率：3W，2.灯体6063铝高压铸成，3.3mm高温防热及防撞不易罩壳，高温硅化橡胶圈提高防水防尘效能,，防护等级：IP67、焊、压接线端子
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修；3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	724
	龙岗大桥
	高空安装

	11
	金卤投光灯
	1.功率；1000W；光源：金卤灯﹙任意角度），2.灯体由高压铸铝成型,表面粉末静电喷涂处理，3. 3mm高温防热及防撞不易碎玻璃面盖，4.高温硅化橡胶圈，提高防水防尘效能，5. 1mm高纯度阳极铝片窄角度反光罩，6.双PG16防水护线套，不锈钢螺丝安装7.焊、压接线端子8.接地装置安装调试
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	22
	龙岗大桥
	　

	12
	金卤投光灯
	1.功率；150W；光源：金卤灯﹙任意角度﹚
2.灯体由高压铸铝成型,表面粉末静电喷涂处理
3. 3mm高温防热及防撞不易碎玻璃面盖
4.高温硅化橡胶圈，提高防水防尘效能
5. 1mm高纯度阳极铝片窄角度反光罩
6.双PG16防水护线套，不锈钢螺丝安装
7.焊、压接线端子
8.接地装置安装调试
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	96
	龙岗大桥
	　

	13
	高压钠灯投光灯
	1.功率；1000W；光源：高压钠灯
2.灯体由高压铸铝成型,表面粉末静电喷涂处理
3. 3mm高温防热及防撞不易碎玻璃面盖
4.高温硅化橡胶圈，提高防水防尘效能
5. 1mm高纯度阳极铝片窄角度反光罩
6.双PG16防水护线套，不锈钢螺丝安装
7.焊、压接线端子
8.接地装置安装调试
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	16
	龙岗大桥
	　

	14
	高压钠灯投光灯
	1.功率；400W；光源：高压钠灯
2.灯体由高压铸铝成型,表面粉末静电喷涂处理
3. 3mm高温防热及防撞不易碎玻璃面盖
4.高温硅化橡胶圈，提高防水防尘效能
5. 1mm高纯度阳极铝片窄角度反光罩
6.双PG16防水护线套，不锈钢螺丝安装
7.焊、压接线端子
8.接地装置安装调试
.
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	64
	龙岗大桥
	　

	15
	特制灯环
	1.功率；200W；光源：LED
2.特制灯具定制
3.检测、修复、更换  
4.双PG16防水护线套
5.焊、压接线端子
6.IP67防水电源200W
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	416
	龙岗大桥
	不含吊车费及机械费（高空安装）

	16
	方型投光灯
（红色光源）
	1.功率；36W；灯体6063铝高压铸成，
2.高温硅化橡胶圈提高防水防尘效能,，
3.防护等级：IP67、焊、压接线端子
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
4.甲方提供：灯体配件
	　
	396
	龙岗大桥
	　

	17
	航空障碍灯
	1.功率：500W；光源：LED
2.检测、修复、更换  
3.双PG16防水护线套
4.焊、压接线端子
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	5
	龙岗大桥
	不含吊车费及机械费（高空安装）

	18
	LED投光灯
	1. 功率：9W
,2.灯体6063铝高压铸成，3.3mm高温防热及防撞不易罩壳，高温硅化橡胶圈提高防水防尘效能,，防护等级：IP67、焊、压接线端子
	1.乙方提供：防水材料、绝缘材料等辅材；
2.乙方负责安装，线路检修及更换，日常巡查、维护、检修
3.甲方提供：灯体配件、电力电缆、电缆保护管
	套
	300
	龙岗大桥
	不含吊车费及机械费（高空安装）
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