2024年标识标牌常规项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制作项目 | 规格 | 材质 | 单位 | 保质期 | 响应时间（小时） | 备注 |
| 1 | 宣传展板 | 病区走廊可开启更换1.2米X 2.4米 | 铝型材 | 块 | 两年 | 接到采购人通知后1小时内响应。 |  |
| 201不锈钢边厚1.2cm,PVC板UV（5㎜） | 块 |  |
| 2 | 病区走廊可开启更换0.6米 X 0.9米 | 广告银边PVC板UV（5㎜） | 块 |  |
| 3 | 病区门头字 | 尺寸按门头大小而定 | 户外贴 | ㎡ | / |  |
| 4 | 墙体宣传板面 | 按现场尺寸 | 广告银边PVC板UV（5㎜） | ㎡ | 两年 |  |
| 一平方米以下 |
| 5 | 按现场尺寸 | 广告银边PVC板UV（5㎜） | ㎡ | 两年 |  |
| 一平方米以上 |
| 按现场尺寸 | 喷绘布 | ㎡ | 两年 |  |
| 6 | 按现场尺寸 | 201不锈钢板厚1.2cm,反光贴1.5㎜厚 | ㎡ | 两年 |  |
| 7 | 按现场尺寸 | 201不锈钢板喷砂烤漆，1.5㎜厚 | ㎡ | 两年 |  |
| 8 | 地埋指示牌 | 按现场尺寸 | 201不锈钢烤漆，1.2㎜厚 | ㎡ | 两年 |  |
| 9 | 发光字（含楼顶、墙面等高空安装） | 按现场尺寸（含控制器、稳压器、电线路等） | LED | ㎡ | 两年 |  |
| 一平方米以下 |
| 发光字（含楼顶、墙面等高空安装） | 按现场尺寸（含控制器、稳压器、电线路等） | LED | ㎡ | 两年 |  |
| 一平方米以上 |
| 10 | 门牌 | 28X12cm | 1.2㎜厚度型材UV | 块 | 两年 |  |
| 印刷 |
| 35X12cm | 1.2㎜厚度型材UV | 块 | 两年 |  |
| 印刷 |
| 28X12cm | 8㎜厚度亚克力雕刻 | 块 | 两年 |  |
| 11 | 横幅 | 0.7 m宽 | 激光色带印制 | 米 | / |  |
| 0.9 m宽 | 激光色带印制 | 米 | / |  |
| 12 | 不锈钢展架（壁厚1.2㎜、直径4cm） | 120X90 cm | 201不锈钢材质 | 个  | 两年 |  |
| 13 | 不锈钢展架（壁厚1.2㎜、直径4cm） | 60X90 cm | 201不锈钢材质 | 个 | 两年 |  |
| 14 | 铝型材展架（壁厚1.2㎜、框4cm腿3.5cm） | 120X90 cm | 铝型材 | 个  | 两年 |  |
| 15 | 铝型材展架（壁厚1.2㎜、框2.5cm腿3.5cm） | 60X90cm | 铝型材 | 个  | 两年 |  |
| 16 | 彩页 | 16K | 157g | 张 | / |  |
| 17 | 标牌 | 28X12 cm | 8㎜厚度亚克力 | 个 | 两年 |  |
| 18 | 标牌 | 4X12 cm | 4㎜厚度双层亚克力 | 个 | 两年 |  |
| 19 | 管理手册 | A4 | A4复印 | 张 | / |  |
| 20 | 管理手册 | 彩色封皮胶装 |  | 本 | / |  |
| 21 | 不干胶 | 16K |  | 张 | / |  |
| 22 | 不干胶 | 32K |  | 张 | / |  |
| 23 | 床头卡片 | 塑料6X5cm，厚度0.8mm | （200张/盒） | 盒 | / |  |
| 24 | 门头 |  | 530高清UV喷绘 | ㎡ | 两年 |  |
| 25 | 贴膜 | 厚度0.2mm | 磨砂膜 | ㎡ | / |  |
| 26 | 海报 | 90\*60cm | 相纸覆膜 | 张 | / |  |
| 27 | 照片 | 5-8寸 | 230g相纸 | 张 | / |  |
| 28 | 镜框 | A3 | 树脂 | 个 | 两年 |  |
| 29 | 铜牌 | 40\*60 cm | 1.2mm厚 | 块 | 两年 |  |
| 铜牌 | 50\*70 cm | 1.5mm厚 | 块 | 两年 |  |
| 30 | 奖牌 | 35\*50 cm | 木托腐蚀 | 块 | 两年 |  |
| 奖牌 | 40\*60 cm | 木托腐蚀 | 块 | 两年 |  |
| 31 | 袖章 |  | 水印 | 个 | / |  |
| 32 | 意见箱 | 22\*30\*10 cm | 1.2mm厚度铝型材 | 个 | 两年 |  |
| 33 | 条章 | 1\*4.5cm | 橡胶 | 枚 | 两年 |  |
| 34 | 圆章 | 3.8 cm | 橡胶 | 枚 | 两年 |  |
| 35 | 水晶奖杯 | 球形奖杯，直径15cm | 含激光雕刻 | 个 | 两年 |  |
| 36 | 荣誉证书 | 8K，A3 | 烫金（含排版打印）  | 本 | / |  |
| 37 | 地贴 | 一平方米以下 | PVC防滑地标膜，厚度0.5mm | ㎡ | / |  |
| 地贴 | 一平方米以上 | PVC防滑地标膜，厚度0.5mm | ㎡ | / |  |
| 38 | LED电源 | 400W(含高空更换费用) | 防水 | 个 | 两年 |  |
| 39 | 门旗 | 80cm宽 | 平绒袖边带穗 | 米 | / |  |
| 40 | LED灯珠更换 | 含高空更换费用 | 一平方以上 | ㎡ | 两年 |  |
| 41 | 一平方以下 | ㎡ | 两年 |  |
| 42 | 亚克力上墙展板 | 一平方以下 | 厚度6mm | ㎡ | 两年 |  |
| 43 | 亚克力上墙展板 | 60\*90cm | 厚度6mm | 块 | 两年 |  |
| 44 | 亚克力上墙展板 | 一平方以上 | 厚度6mm | ㎡ | 两年 |  |
| 45 | 亚克力上墙展板 | 12\*28cm | 厚度6mm | 块 | 两年 |  |
| 46 | 亚克力上墙展板 | 12\*8cm | 厚度6mm | 块 | 两年 |  |
| 47 | 发光字（含楼顶、墙面等高空安装） | 按现场尺寸（含控制器、稳压器、电线路等） | 吸塑 | ㎡ | 两年 |  |
| 48 | 胸牌 | 2.2\*7.2cm\*厚4mm | 亚克力 | 个 | / |  |
| 49 | 吊旗 | 2.8m\*80cm\*3.5m | 旗帜布、不锈钢管、浇注塑料 | 套 | / |  |

本项目包含设计、制作、安装及后续商务服务等。

以上产品为常规采购内容，其他临时性产品采购按照采购人的要求制作。

本项目报价为以上产品单价及单价总和，后期据实结算，一年总金额不超过30万。

验收要求：供应商提供的产品如有质量问题，采购人可要求无偿予以更换。

售后要求：质保期内，发生质量问题，投标供应商自接到采购方通知后，1小时内响应，应于 4 小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，12小时内完成修复，发生的全部费用由投标供应商承担。