包1：基层派出所综合指挥室建设
[bookmark: _GoBack]核心设备：分布式4K HDMI输入节点、分布式4K HDMI坐席输出节点、全彩LED屏、P1.8小间距LED、室内P1.5全彩显示屏
	西安市公安局新城分局派出所改造配置清单

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	一、通信调度系统

	1
	分布式4K HDMI输入节点
	★1.信号接口：HDMI输入接口≥1，1路HDMI环出接口≥1，5针凤凰端子平衡立体声输入≥1，红外接口≥4，继电器RELAY接口≥2，电平I/O接口≥4，串口RS-232接口≥2，串口RS-485接口≥1，SFP fiber接口≥1，RJ-45千兆网口≥1，USB 3.0接口≥2；信号指示灯：电源指示灯 ≥1，视频信号指示灯≥1，网络状态及信号传输状态灯≥1，恢复出厂设置按键≥1； 1个OLED显示面板；为方便安装所有接口位于一侧（提供证明材料，加盖公章）
2. 支持4K视频输入信号釆集，支持30-60帧实时编码处理，确保图像清晰、流畅，分辨率和帧率向下兼容；支持HDMI2.0，支持HDCP协议；
3.支持实现控制功能。支持鼠标键盘直接任意跨屏操作，控制≥20个任意排列坐席屏幕，具有自定义快捷键功能，实现推屏，抓屏，无缝快速切换坐席视频信号和大屏视频信号，不黑屏、不闪屏；支持控制终端直接管理坐席信号。
★4.设备具备视频管理、音频管理、中控管理、分布式管理以及双向反馈控制等功能，无需增加服务器主机、中控主机、逻辑运算单元等设备即可实现。
5.支持根据系统设备链路和接口信息，生成实际系统网络拓扑图，并与底层数据保持同步更新，实时反映系统运行状态，便于处理系统运维工作。网络拓扑图模块可动态可视化呈现交换机连接光纤关系，节点故障离线时提醒，便于故障排查。
★6.支持在可视化调度界面截屏，把当前上屏的所有源图像进行全高清截屏，自动保存；支持在可视化调度界面上的静、动态图层进行快速截图发送功能，当对某画面信号的地图/要素内容进行静态编辑，直接截图保存在本地，待编辑成功后，可自动下发到对应的可视化控制平板上进行查看。
★7.应对平台的用户身份进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。
8.产品需具备CCC证书，复印件加盖公章。
9.产品MTBF≥500000小时，提供国家认可的第三方检测机构出具的MTBF检测报告复印件加盖公章。
10.须提供同时具备CMA或CNAS或CAL或ilac-MRA标识的等第三方权威检测报告、复印件加盖公章作为功能佐证材料。
	71
	台
	新城分局56台，西一路派出所4台，胡家庙派出所3台、幸福中路派出所4、西五路派出所4台

	2
	分布式4K HDMI坐席输出节点
	1.信号接口：HDMI输出接口≥1，5针凤凰端子平衡立体声输出≥1，红外接口≥4，继电器RELAY接口≥2，电平I/O接口≥4，串口RS-232接口≥2，串口RS-485接口≥1，SFP fiber接口≥1，RJ-45千兆网口≥1，USB AF3.0接口≥1，USB AF2.0接口≥2；信号指示灯：电源指示灯 ≥1，视频信号指示灯≥1，网络状态及信号传输状态灯≥1，恢复出厂设置按键≥1； 1个OLED显示面板。（提供证明材料，加盖公章）
★2.设备具有 USB 接口管控功能，应具有对使用USB 接口的移动硬盘、U 盘、读卡器、虚拟串口等外部接入的存储设备的启用和禁用功能，开启禁用功能后应无法识别外部接入的USB接口设备。
3.设备具备视频管理、音频管理、中控管理、分布式管理以及双向反馈控制等功能，无需增加服务器主机、中控主机、逻辑运算单元等设备即可实现。
4.单屏拼接墙分屏：单个显示屏可以分为单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏等；
★5.设备管理：新增、修改、删除、查询设备信息，包括：设备ID、设备名称、设备类型、设备型号、设备网络信息(IP、子网掩码、默认网关)、设备品牌、软件版本、设备运行时间、保修时间；可根据IP、ID、设备名称、设备类型、设备状态、在线状态查询设备信息；可获取并展示被管理设备的信息；通过图形的方式展示设备状态、网络状态、视频连接状态；可通过Excel表格方式导入、导出设备信息；添加设备时检测IP是否冲突；可自动刷新设备状态；可远程重启设备。
6.支持大屏镜像功能，可将拼接屏整屏显示的超高分辨率画面完整的在单台显示设备中进行回显显示；支持大屏音频回显输出，音频与画面实时同步；预览和回显分辨率支持3840*2160。
7.具备多用户管理控制机制，支持多用户同时登陆，支持单点登陆模式，支持多人协同操作，单个客户端操作，会在其他客户端实时同步显示。
★8.应对平台的用户身份进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。
9.产品需具备CCC证书，复印件加盖公章。
★10.产品MTBF≥500000小时，提供国家认可的第三方检测机构出具的MTBF检测报告复印件加盖公章
11.须提供同时具备CMA或CNAS或CAL或ilac-MRA标识的等第三方权威检测报告、复印件加盖公章作为功能佐证材料
	22
	台
	新城分局6台，西一路派出所4台，胡家庙派出所4台、幸福中路派出所4、西五路派出所4台

	3
	控制台
	主体框架采用组合式设计、拆装组合容易且稳固耐用；前后门开有通风散热孔，具有良好的散热性，更好的保护内部设备，增加设备的使用寿命。台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉和一组19寸机架和一块托盘。操作台面和侧板选用E1级环保实木颗粒板；2工位设计，操作台总高度不高于950mm, 
	7
	个
	新城分局

	4
	椅子
	人体工学椅转椅，可后仰；
	18
	个
	新城分局

	5
	操作台
	总长约10.8米、台面深度约0.7米、柜体深度约0.4米、台面高度约0.75米、台面后沿带约8公分高亚克力板
	1
	套
	西一路派出所

	6
	操作台
	80公分/工位 4工位
约3200*900*750mm
	4
	套
	西五路派出所2套、幸福中路派出所2套

	7
	办公位
	1、约1200*600*750mm办公位。                                                                                                                             2、含搬运、人工、辅料、安装到位。                                                                           
	7
	个
	胡家庙派出所

	8
	椅子
	人体工学转椅、扶手类型：升降扶手、升降方式：气压升降、附加组件：带滚轮，调节式头枕、乳胶坐垫、坐宽≥40cm
	31
	把
	西一路派出所8把、胡家庙派出所7把、西五路派出所8把、幸福中路派出所8把

	二、图像显示系统

	1
	分布式调度和图像综合管理平台系统软件
	1．用户管理：支持用户添加和删除管理；支持用户修改账号和密码；支持用户选择用户组，以形成分级授权管理；
2．设备管理：支持用户添加或删除输入、输出、音频和IPC摄像头设备；支持用户修改设备信息；支持用户输入（设备名或IP）快速查找设备信息；支持用户导入数据；支持用户添加音频视频；
3．节点管理：支持用户添加或删除输入、矩阵、音频、拼接、IPC等节点信息；支持用户修改节点信息；支持用户选择和添加或修改区域；
4．支持用户可以查看输入信号的信息，支持音视频同时切换；
5．语音控制：支持用户通过语音实现对系统屏幕、窗帘、灯光、空调等设备的智能语音控制；
6．设备状态查看：支持用户查看监测设备当前状态；支持用户实时刷新设备状态；支持导出输入和输出设备当前状态；
7．AI人脸识别：支持生物识别功能，人脸识别登陆系统，可添加多个人脸数据
8．视频通话：支持视频通话；
9．支持可视化图表（柱状图、饼图、折线图等）展示系统关键数据，可根据用户关注点调整布局位置。
10．支持信号源可视化预览显示、大屏回显，支持平台内接入的所有设备进行管理控制。
11．支持可视化运维管理，可实时编辑系统内任意设备的任意参数的告警阈值。
12．具备多用户管理控制机制，支持多用户同时登陆。
13．支持根据视频信号输入端口和输出端口位置的视频信号链路智能规划切换路径，用户只需对可见的输入信号源和输出屏幕进行操作。
14．支持监控平台数字对接,视频会议MCU数字对接。
15．支持用户导入和导出数据库；支持用户以账号密码登陆数据库。
	1
	套
	新城分局

	2
	分布式平台管理应用服务器
	1、不低于CPU 双路E5-2680V3 ,内存≥16G ECC DDR4, 硬盘≥1T企业级。
2、网口：≥2个千兆网口，支持双网冗余备份；
3、电源：双电源冗余供电方案；
4、标准2U机架式安装；
	1
	台
	新城分局

	3
	移动平板端管理软件
	1、平板、手机使用。支持2K分辨率。
2、支持系统所有节点信号进行可视化操作管理；
3、支持系统所有设备状态进行实时监测；
4、支持实时反馈周边被控设备的运行情况；
	1
	套
	新城分局

	4
	可视化智能运维管理平台软件
	1．平台具备运维大数据展示：多图表实时展示值班人员、警告数据、异常设备数据、设备利用率。
2．平台具备系统健康度：通过对系统设备进行数据分析，展示系统健康度评估结果。
3．平台具备系统耗能：以图表形式展示设备耗能与系统耗能情况，分析展示今日、本月、今年的耗能变化量。
4．平台支持上传下载量：图表展示多个区域/多个房间的上传、下载量数据。
5．平台支持拨号：可对值班人员进行拨号。
6．平台支持生成拓扑图。
7．平台支持设备连接与网络监测：可连接系统设备（计算机、分布式输入输出盒子、录播、矩阵、路由器、摄像头、中控、输出屏）与交换机之间的网络和视频信号；显示网线连接状态；显示交换机的网口、光纤连接情况，系统对接入的设备进行监测，通过拓扑图展示网络监测情况。
8．平台支持GIS地图功能：可在GIS地图上通过框选显示该区域下的所有连接的设备的分布情况、详情信息、周边环境监测设备及数据。
9．平台支持巡检。
10．平台支持智能环境监测。
11．平台支持多维度资产统计。
12．平台支持会议预定。
13．平台具备工单管理。
14．平台具备告警提醒。
15．平台具备值班管理。
	1
	套
	新城分局

	5
	可视化智能运维管理平台服务器
	1、不低于CPU 双路E5-2680V3 ,内存≥16G ECC DDR4, 硬盘≥1T企业级。
 2、网口：≥2个千兆网口，支持双网冗余备份；
 3、电源：双电源冗余供电方案；
 4、标准2U机架式安装；
	1
	台
	新城分局

	6
	可视化大屏控制系统
	1、支持信号源预览及快速上屏；
2、支持拼接处理功能；
3、支持自定义大屏分屏；
4、支持可视化操作与画面实时回显；
5、内建多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员设定相应的信号源及显示墙范围；
6、支持预案管理功能；
7、支持推屏与抓屏。支持推屏，把当前坐席信号推送到目标大屏。支持抓屏，把目标大屏信号抓到当前坐席屏，实现快速切换坐席信号和大屏信号；
8、支持日志管理功能。
9、支持屏幕滚动字幕显示。可自定义编辑字幕内容，文字大小/颜色，设定滚动速度，方向；支持字幕背景透明叠加到视频上显示；
10、支持设备状态查看、批量升级、修改。
11、支持多平台。终端控制软件支持在Windows、IOS、安卓、麒麟等系统平台上运行；
	4
	套
	西一路派出所、胡家庙派出所、幸福中路派出所、西五路派出所各1套

	7
	视频线
	4K数字高清3D高清线 
	20
	根
	

	8
	网线
	六类非屏蔽
	9
	箱
	

	三、视/音频图像装备

	1
	扬声器
	高功率全频扬声器；覆盖角度：（水平×垂直）≥90°×30°；系统灵敏度:≥100dB（1w@1m）；支持最大声压级:≥130dB峰值；
	2
	只
	新城分局

	2
	纯后级功放
	立体声功率:≥600W×2;≥900W×2；总谐波失真：1KHz＜0.05%；
信噪比：≥90dB；
	1
	台
	新城分局

	3
	数字音频处理器
	≥16个通道均支持MIC/LINE输入、幻像供电；≥16个平衡线路输出；≥16个输入通道；16×16Automix自动混音；16×16矩阵混音；≥100M网口×1，1个232串口，1个RS485端口；APP控制输入、输出音量、模式调用；
技术参数：
DSP频率、处理能力：≥400MHz;
音频输入：8～16路平衡输入;
音频输出：8～16路平衡线路电平，
	1
	台
	新城分局

	4
	电源时序器
	带电源电压显示,具有连机控制功能,独立的8通道电源输出万能插座,
提供RS232控制；
输入电流容量≥60A（AC220V）
每通道最大输出电流容量≥15A
	1
	台
	新城分局

	5
	反馈抑制器
	输入通道：≥ 2
输出通道：≥2 
频率响应：20Hz-20KHz
输入灵敏度：灵敏度可调兼容电容麦/动圈麦
输入阻抗：20KΩ/600Ω
输出阻抗 ：22KΩ/100Ω可调
信噪比：≥100dB
	1
	台
	新城分局

	6
	无线会议主机
	内置≥60个WIFI通信频道。
	1
	台
	新城分局

	7
	无线会议系统
代表
	功能参数：
邻频干扰抑制：≥60dB
咪芯指向性：心形指向
拾音灵敏度：≥20dBM（1V）
发射功率：≥10dBM(10MW)
麦克风功耗：≤120mAH
	8
	支
	新城分局

	8
	无线话筒
	接收机(拖二)
接收频道：双通道
载波频段：UHF 630 MHz~690 MHz
综合信噪比：≥80dB
音头：动圈式/心型指向性
	1
	套
	新城分局

	9
	无线控制终端
	≥10寸控制平板
	1
	台
	新城分局

	10
	无线AP
	wifi6室内双频企业级无线AP 支持10G上行POE供电
	1
	台
	新城分局

	11
	音箱
	频率范围：100Hz-20kHz
额定功率：≥100W                                                            
最大声压级：≥100dB SPL                                                  
	8
	只
	西一路派出所

	12
	功放
	具有多路输入音源同步音视频自动转换功能，设有一路混合音音视频输出功能，
内置人声谐波激励效果功能。
	4
	台
	西一路派出所、胡家庙派出所、幸福中路派出所、西五路派出所各1台

	13
	一拖二无线会议麦克风
	接收机(拖二)
接收频道：双通道
载波频段：UHF 630 MHz~690 MHz
综合信噪比：≥80dB
音头：动圈式/心型指向性
	4
	套
	西一路派出所、胡家庙派出所、幸福中路派出所、西五路派出所各1套

	14
	机柜
	16U网络机柜
	1
	台
	胡家庙派出所

	15
	信息发布盒
	存储参数：内存≥2G，储存空间：≥8 GB，内置TF卡≥32 GB
网络：有线、无线WIFI
接口：≥HDMI OUT×1，AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1,RJ45 IN×1,USB2.0×2,TF卡接口×1
	1
	台
	胡家庙派出所

	四、计算机设备

	1
	控制终端
	符合安可标准国产化主机
处理器：≥麒麟990；内存:≥8G DDR4(支持扩展)；硬盘：≥256GB；操作系统：支持国产安可操作系统；显示器≥23英寸；含国产安可桌面操作系统、办公套件WPS 专业版软件、杀毒软件。
	28
	台
	新城分局11台、西一路派出所4台、幸福中路派出所5台、西五路派出所8台

	五、网络设备

	1
	交换机
	支持128G槽位带宽，100GE Ready；
支持48个万兆端口，24个40GE端口；
	1
	台
	分局

	2
	交换机
	8口网络交换机。
	2
	台
	胡家庙派出所

	六、全彩LED大屏

	1
	全彩LED屏
	含接收卡、电源
1. 使用环境:室内 
2. 像素间距：≤1.25mm 
3. 像素组成：1R1G1B 
4. 模组分辨率：≥256×128 dots 
5. 像素点密度：≥640000 dot/㎡ 
6. 白平衡亮度：≥1080nit 
7. 色温 ：2000-10000K可调 
8. 视角 ：水平≥165°，垂直≥165° 
9. 刷新频率 ：≥3840 Hz 
10. 灰度等级 ：16384 levels per color 
11. 使用寿命 ：≥100000小时                                                                           12. 信号类型 ：支持AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI 
	10.32
	平方
	西一路派出所

	2
	LED视频处理器
	1.采用硬件嵌入式架构，采用模块化插卡式设计，风扇板、AUX卡、主控卡均采用插卡式设计。
2.支持DVI、HDMI、VGA、CVBS、HDBaseT等接口；
3.支持多用户同时下发数据；
4.支持输出画质调整；
5.支持通过设备集成显示屏实时查看设备名称、设备接口连接状态、运行状态，以及IP地址。
6.支持≥12路HDMI、DVI输入和≥32路RJ45输出≥4路10G SFP;
7.支持windows，麒麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作。
8.支持≥16路视频解码输出，支持4K视频输入。
	1
	台
	西一路派出所

	3
	屏体支架及包边
	钢结构：钢架构件（含接合板），结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量
	1
	项
	西一路派出所

	4
	配电柜
	最大负载功率：≥20KW
显示屏输出路数：≥3路
安装形式：挂墙安装±5度
1、具备PLC远程控制设备的供电开启和关闭
2、单组回路输出，自动状态下可定时开关显示屏电源
3、具有电源状态指示、工作状态指示
4、具有过流、过载，短路等保护功能
5、内部线材均采用国标纯铜导线
6、产品设计符合CCC认证标准，符合GB 7251.12-2013
	1
	台
	西一路派出所

	5
	运输、安装调试
	安装、调试
	1
	项
	西一路派出所

	6
	P1.8小间距LED
	1.像素点间距≤1.8mm
2.模组尺寸：320mm*160mm
3.刷新率≥3840 Hz
4.色温：3000K-12000K可调
5.白平衡亮度：≥600cd/㎡
6.对比度≥3000:1
7.亮度均匀性≥95%
8.平整度≤0.2mm
9.像素密度：288906点/㎡
10.整屏失控点数：≤1/1000000，连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。
11.LED显示单元具有24bit颜色处理能力、16bit灰度处理能力，具备281万亿种色彩表现能力，色域≥120%NTSC。
12.配套接收卡
	11
	平方米
	胡家庙派出所

	7
	LED视频处理器
	1.支持丰富的数字信号接口，包括≥2路DVI、1路SDI和1路HDMI；
2.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
3.支持多画面显示，位置、大小可自由调节；
	4
	个
	胡家庙派出所

	8
	LED10KW配电箱
	10KW，远程开关机功能，过载保护功能。
	1
	台
	胡家庙派出所

	9
	LED支架
	标准直立式钣金支架
	10
	平方米
	胡家庙派出所

	10
	辅材配件
	排线、电源线、级联线、磁柱、电源模块
	1
	批
	胡家庙派出所

	11
	高清拼接处理器
	采用硬件嵌入式架构。
插卡式机箱设计，输入板卡、输出板卡均为插卡式设计。
每路信号独享专用通道进行传输，同时实现输入和输出板卡任意混插。
支持“画中画”功能，即可在电视墙已有画面的任意位置叠加其他视频画面。
支持将电视墙业务布局保存为场景，方便随时调取，最多可保存64个场景，并支持场景间轮巡。
实现设备卡板电源和温度智能监控
	1
	台
	胡家庙派出所

	12
	8路HDMI输入板
	拼接处理器8路HDMI输入板模块，最高支持分辨率≥1920x1200
	1
	块
	胡家庙派出所

	13
	8路HDMI输出板
	拼接处理器8路HDMI输出板模块，最高支持分辨率≥1920x1200
	1
	块
	胡家庙派出所

	14
	室内P1.5全彩显示屏
	1.点间距(mm) ≤1.53
2.像素密度(Dots/㎡) 422500
3.单元板分辨率(Dots) ≥208*104
4.白平衡亮度(cd/㎡) ≥600
5.亮度均匀性 ≥95%
6.对比度 ≥6000:1
7.最大电流(A) ≤5
8.最大功耗(W/㎡) ≤600
9.平均功耗（W/㎡） ≤200
10.能耗一级标准
11.色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内
12.刷新率(Hz) 3840
13.换帧频率（Hz） 60
14.水平视角（°） ≥140
15.垂直视角（°） ≥130
16.衰减率（工作3年）：≤10%
17.平均无故障时间：≥1万小时
18.平均修复时间：≤20分钟
19.驱动方式：恒流驱动
20.老化稳定检测：LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试，试验结束后，产品能正常工作
21.平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟
22.盐雾：符合盐雾10级
23.阻燃：PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级
24.保护功能 输入 AC 端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能
25、提供配套接收卡。
	9.64
	平方米
	幸福中路派出所

	15
	视频拼接服务器
	1.支持≥1路DP 、≥2路HDMI 、≥2路DVI输入
3.支持≥500万像素
4.支持输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置
5.支持≥8路千兆网口输出
6.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
7.支持≥多画面显示，位置，大小可自由调节
8.支持独立音频输入输出
9.支持HDMI和DP音频解析输出
	1
	台
	幸福中路派出所

	16
	屏体辅材
	箱体内排线、电源线、螺丝等配件
	1
	批
	幸福中路派出所

	17
	智能配电箱
	1、双重开关控制具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭； 
2、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过 流、短路等保护功能； 
3、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示、风 机、空调指示、检修开关；
4、额定工作电压 380V/220V
	1
	套
	幸福中路派出所

	18
	屏体钢结构及包边
	定制服务，钢结构（含屏体包边）
	1
	项
	幸福中路派出所

	19
	安装调试费
	定制服务，屏体安装、调试
	1
	项
	幸福中路派出所

	20
	柜式空调
	≥3匹、柜式空调、新三级能效、变频冷暖、380v三相电、制冷量≥11000、制热量≥13000
	1
	台
	新城分局

	21
	驻场维护
	负责整体系统的设备维护、日常巡检、重大活动保障、培训等
	1
	项
	新城分局，驻场2人




包2：情报大数据智能分析建设
核心设备：视/音频图像装备
	1、指挥通信装备

	序号
	物品
	数量
	参数

	1
	现场宣传
取证设备
	1套
	要求：
1、 车身外部喷漆，加2004制式外观
2、 警灯100W功率，LED爆闪，带控制手柄。
3、 车身局部加强及预埋采用3mm铁板制作，预埋板依车顶弧度进行制作；预埋板表面进行防锈处理，与车顶采用焊接方式进行连接，焊接位置进行后期防锈处理
4、 车顶平台车顶平台拆卸、改装铝型材，便于安装拆除定制，用于安装车顶升降照明灯、监控摄像、集成喇叭等设备
5、 后备箱机柜根据车内具体尺寸采用标准机柜制作，根据所需空间合理制作U数，分层式设计，具有散热、牢靠实用性。
6、 折叠桌板定制配套靠背桌板
7、 辅助材料定制国标辅材，固定支架、电器辅助材料、螺栓等标准件、防腐漆，内饰附件等
配电系统要求：
1、 电瓶免维护≥100AH
2、 升降照明灯升高1.2米，2*150瓦LED灯头，卧倒后灯头可正常使用，遥控、线控双控制，带紧急卧倒按钮。
3、 便携发电机，单项额定输出≥1.8KVA，最大输出≥2.2KVA，额定电压≥220V，额定电流≥8A，频率50HZ直接输出≥12V-3A
4、 集成控制配电定制，时序配电，集成控制开关
5、 车身布线依据车辆自身特性，根据设备安装位置，提前对设备线路进行线束布置，线束表面及穿线孔处进行防割防护处理，线束固定采用扎带或胶粘等形式进行，所有线材均为国标
监控系统要求：
1、360度高清一体机要求全天候环境设计，高强度铝合金精造外壳，抗冲击，防腐蚀；
内置6个400万高清摄像机；
集成全方位360度无盲点监视；
红外视距离≥30米；
防护等级达到IP66；
超强抗震特性，适合车载监控
最低照度：0.05Lux(彩色照度),F1.2;
快门速度：1/25秒-1/10000秒
日夜转换模式：日夜切换IR-CUT
信噪比：≥40dB
宽动态：≥80dB
夜视距离：≥30米
视频压缩标准：H.265/H.264
网络接口：≥1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网网口
网络协议：HTTP,TCP等
温度：支持-35℃-＋70℃
湿度：支持0% - 90%
防水等级：IP66
功率：≥30W
重量：≤3.5Kg
2、车载硬盘录像机集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体
4路H.265、H.264混合接入,
支持4路同步回放
软件性能：
支持32个人脸库，总库不小于10万张人脸图片
输入/输出带宽：128M/128M
4路H.265、H.264混合接入
支持4路同步回放
4G图传系统要求：
1、 定制相对应的图传模块软件。
2、 4G路由器外置天线，支持插卡，≥4RJ45。
图像显示系统要求：
1、国产品牌平板电脑，可与车内设备无线连接，可显示车内摄像头监控画面。
广播系统要求：
2、车载广播定制喇叭，≥400W、喇叭阻抗4-8Ω，4高音，4低音，配手持喊话器，支持USB接口、TF卡播放
采集系统需求：
支持采集mac地址

	2、视/音频图像装备

	1
	视频会议
系统
	1套
	视频会议系统要求：
1. 采用B/S架构业务管理系统，独立机架式服务器，非MCU内置模块，支持会议管理、产品管理、会议控制等功能； 
2.支持分级分权管理；实现会议调度、会议预约、会议管理、会场管理和网络监控、告警、利用率统计等功能，支持设置主席、广播/选看会场、设置多画面、多画面轮询、摄像机PTZ控制；
3.支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，管理平台自动将会议调度在其他MCU，无需断会及手动更改配置
4.支持在系统管理界面上，以图表等直观方式实时显示设备、会议、系统、资源利用率等监控状态；
5.支持网络拓扑管理，可根据设备的物理位置在图层上进行标示，实时显示设备忙闲状态、告警、参数配置等信息。
6.支持自动巡检功能，巡检内容可自定义，巡检完成后可自动生成巡检报告。
7.支持最大产品管理数≥1000个，最大注册数≥1000路，最大呼叫并发数≥1000路。本次配置：50台硬件设备注册、管理许可，含配套独立硬件服务器；
8.支持实时音视频预览，视频清晰度≥720P30fps，实现本地终端同步预监、远端会场预监、预览画面截图保存、远端摄像机PTZ控制、镜头变倍等；
9.支持会场备份功能，会议中主用终端故障时，自动切换到备用终端，不会额外占用MCU端口资源
MCU要求：
1.采用国产自主的编解码芯片和操作系统。
2.支持全编全解技术；
3.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽；
4.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，支持IPV4、IPV6双协议，具备良好的兼容性；
5.支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求；
6.支持H.263、H.264、H.265视频协议。支持G711、G722、AAC-LD音频协议；
7.支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果；
8.支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况,动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡；
9.支持单通道、多通道混合级联会议，支持≥5级级联；
10.设备稳定可靠，支持网口备份、电源备份、风扇备份，支持至少7x24小时连续正常工作；
11.为降低网络带宽支出，以1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以384Kbps带宽实现720P30fps会议效果；
12.支持AES加密算法、H.235媒体流加密算法等。
13.基于IPv4和IPv6，针对ARP、IP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP/RTCP等网络攻击时，设备管理协议暂停使用，并产生告警提示；攻击停止后，可自动恢复至被攻击前状态。
14.支持20%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持30%网络丢包时，语音视频清晰连续；支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。

	3、情报信息工作平台

	1
	大数据反诈系统
	1套
	1、要求：（1）系统服务平台为公安内网Web端SAAS系统服务；（2）可以针对事实清晰，法律手续齐备的特定对象进行使用。
2、主要功能：需包含实施布控，本地关注、境外回流、审批中心及用户中心等模块。（1）实施布控：用于对人员进行布控，开启布控后可获得位置信息及其他有效线索。模块内支持布控新增、线索概览、线索详情、布控任务查询、操作管理等功能。（2）本地关注：可针对重点关注人员，进行动向挖掘，发现有本地轨迹线索则进行提醒。模块内支持提醒管理及关注人员管理，包括提醒展示、提醒查询、人员新增、人员操作等功能。（3）审批中心：用于管理提交的审批任务，便于查看审核进度、审核详情。（4）用户中心：提供账户信息管理、账户操作日志等用户相关功能。

	2
	大数据辅助分析系统
	1套
	要求：
系统在公安信息网内运行，且使用民警数字证书验证登录使用。
支持：
1、特征码检索：通过对方提供的人群数据，查询该人员其他相关数据分析结果
2、用户画像：大数据人员画像，对人群打标签
3、常连网络分析近段时间目标人群的常连网络
4、点位管理分析点位回溯功能
5、关系图谱分析目标人群的关系图谱，寻找目标人群之间的相互关系
6、网络检索对指定网络设备进行查询筛选
7、基站检索对指定基站设备进行查询筛选	

	3
	情报分析信息系统
	1套
	要求：
1、 线索发现对象识别通过大数据特征工程，识别高风险涉毒对象及涉毒风险行为。
2、 在册筛查运用业务实战技战法，分析、识别高风险的风险行为。
3、 通过对涉案要素多维关联分析，发现、提取更具真实性、指向性的涉案人员、设备等线索。
4、 现案研判对涉案人员及其相关要素进行关联分析，挖掘涉毒关系链线索。
5、 分析、挖掘涉案人员历史轨迹信息，识别涉案人员常驻位置、最新位置、历史位置信息线索。
6、 管理对在册人员名单进行维护，包括新增人员、角色打标、名单分类、激活管理等。
7、 针对高危地进行上控管理。
8、 案件研判申请、打处核查申请进行审批流程管理。
9、 针对使用情况日志进行信息管理服务。




	包3：西一路派出所装备购置
核心参数：75寸可以触控的显示屏幕

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	自助照相机
	1、操作方式：触摸
2、显示屏：≥15寸触摸屏
3、有效像素：≥1800万像素
4、ISO感光度：支持ISO 100-3000
5、照片规格：1寸.2寸.3寸.护照签证照片等
6、灯光：上、下、左、右、前、后白色LED影室光源
7、拍照取景器：≥12寸液晶显示屏实时显示头像位置
8、解析度：≥300dpi
9、重量：≤20KG
10、打印速度：≤15秒
11、装纸量：≥500张
12、远程控制：开关机及智能定时开关机
	台
	1

	2
	自助取号机
	1、≥15寸液晶显示器；≥15寸触摸屏；≥15寸一体机柜（内置功放及防磁立体音响，）
2、排队专用主机:优于CPU双核1.8G、内存2G、32G固态硬盘、配备操作系统.  
3、530热敏打印机
4、出纸直径：80mm
5、排队服务器
6、排队主机取号软件
7、排队后台管理软件      
8、呼叫语音软件
9、无线模块：支持接收、支持发射
10、叫号器：支持键盘叫号器，液晶显示、显示排队号码，显示等待人数
	台
	1

	3
	户籍室指纹采集仪
	1、有效读卡距离：支持0-30mm
2、读卡时间：≤ 1 秒
3、通讯接□：兼容USB1.1/USB2.0
4、图像大小：≥250×360pixel
5、分辨率：≥500ppi
6、图像畸变：≤2%
7、单帧图像采集时间：≤0.30秒
8、平均无故障工作时间：≥ 5000小时
9、电磁兼容：①符合GB17626.2表1规定的接触放电3级条件
②辐射抗扰度符合GB 17626.3表1规定的2级条件
③无线电骚扰限值符合GB/T9254-2008A级要求
10、工作温度：0℃~50℃

	台
	1

	4
	所内监控探头
	1、主码流帧率：支持25fps(2560×1440)
2、传感器类型：≥1/1.8" CMOS
3、分辨率：≥400万
4、图像设置：走磨模式(旋转模式)饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC,白平衡通过客户端或者测览器可调
5、子码流帧率：支持25fps(640×480)
6、宽动态范围：≥100dB
7
、最大图像尺寸：≥2560×1440
8、最小照度：支持0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light
9、背光补偿：支持，可选择区域
10、调整角度：支持水平：0°~300°;垂直：0°~60°;
11、镜头焦距：支持4mm
12、主码流视频压缩：支持H.265/H.264标准子码流视频压缩
≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口NAS(NFS;SMB/CIFS均支持)
13、接口协议：支持ONVIF(PROFILES,PROFILEG)等
14、支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,802.1X, 等
15、≥90天后台存储、支持硬盘录像机、。
	个
	25

	5
	信息采集室多功能高拍仪
	1、图像传感器： ≥1/3.2”CMOS传感器)
2、有效像素：≥1000万
3、帧速：支持15 pfs
4、介质类型：支持图书，文件，杂志，图片，立体实物等
5、最大幅面：A4/A3
6、图像色彩：支持24位
7、图片格式：支持JPG,TIF,BMP,PNG等
8、视场角：≥60水平
9、MIC：支持
10、配备操作系统： 
	个
	1

	6
	计算机外接USB摄像头
	1、帧速： 支持30fps
2、接口：USB
3、分辨率：≥1980*1080
4、系统支持：windows/android/linux
5、感光元件类型：CMOS
	个
	5

	7
	综合指挥室外接话筒
	1、单体：背极式驻极体
2、指向性：心形
3、灵敏度：≤-30dB±3dB
4、频率响应：50Hz-16kHz
5、定制：实木会议室讲话台，正面丝刻定制公安警徽，及西一路派出所字样，高度1.3M—1.4M。
	个
	1
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	65寸电视
	1,屏幕类型：LED液晶屏
2、；分辨率：≥3840×2160（UHD）；显示色彩：≥16.7M；可视角度：≥178°
3、显示屏防护：≥2mm钢化防爆玻璃
4、处理器： 1.9GHz；系统：嵌入式操作系统；存储空间：≥8G Byte；内存：≥1G Byte；接口：≥IN：AV*2、HDMI*3，其他端口：≥RJ45/LAN*1、WIFI2.4G、≥USB2.0*2
5、功能对比：模拟+ 数字
6、喇叭规格：2*10W
	台
	2
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	普通执法记录仪
	1.镜头≥120°水平视场角
2.显示屏 约2.0寸 
3.拍照分辨率 ≥3600万像素
4.摄像分辨率支持 848×480 (30/60fps)/1280×720(30/60fps)/1920×1080 (30fps) 
5.摄像分辨力 支持848×480 (320线)/1280×720(550线)/1920×1080 (800线) 
6.开机时间 ≤3秒
7.存储介质≥ 64GB容量存储空间，支持256G
最大记录间隔时间 ≤0.1秒
8.数据接口 Mini USB接口/Type-C接口
9.电源 内置电池，容量≥3200mAh
10.充电时间 ≤3小时
11.连续摄像时间 ≥10小时（1080P分辨率下）
12.辅助光源 红外灯+白光灯
13.录音 单独录音（16.拾音器 双声道咪头
14.防护等级 IP68
15.防跌落高度 2米
	部
	30

	10
	75寸可以触控的显示屏幕
	1、电子白板：，支持20点触控，批注、绘画、擦除、图像放大缩小和旋转， 2、无线投屏：支持无线投屏，多分屏功能（支持Android、Windows、IOS、Mac/OS），支持多个设备同时同屏
2、远程视频：支持远程视频会议，多方异地会议，远程PPT演讲，远程桌面共享，支持流畅，标清，高清多种模式
3、会议预约软件：会议云端提前发起，并提醒参会人员时间地点信息，现场刷脸进入会议，实现高效会议
4、会议培训：支持看图，视频播放器等办公实用工具，内置无线WIFI，网卡，支持无线上网，支持将手机、平板、Pad等设备画面同步传送到平板上，支持异地多方远程会议，远程PPT演讲， 远程桌面共享
5、显示技术： LED液晶触摸屏；显示比例支持：16:9 ； 显示尺寸：≥75英寸；显示分辨率: ≥3840x2160 4K；可视角度：≥80；
6、亮度：≥400nits；对比度：≥2000：1；前置端口+按键：≥TOUCH*1、HDMI*1、PC USB*1、TV USB*1
7、机器接口：≥POWER*1,音频接口：MIC*1,AUDIO*1,视频接口HDMI*1/VGA*1，USB3.0*2，USB2.0*4; 触摸输出接口*1，TVUSB2.0*1,视频输入接口：HDMI*1/VGA*1，PC音频输入，AV*1 ,TV信号输入。1，路LINE输出、支持wifi 802.11b/g/n
8、视频制式： PAL/NTSC/SECAM；产品支持USB无电脑播放图片及音视频文件，支持文件格式：JPG，BMP，MPEG，RMVB，MP3等；内置扬声器：≥ 10W（内置）；
9、书写面材质：全钢化高防爆防玻璃，防划防撞；：关闭液晶屏背光（屏幕全黑）
10、CPU：优于Intel Core H310-I5 ；内存：≥DDR4 8G内存；硬盘：≥256G固态；内置无线WiFi. ≥4组以上USB输入； ≥1组1000M RJ45网络接口；
11、接口：≥HDMI、VGA*1同步输出/USB2.0*2/RJ45*1/耳机音频输出；采用OPS工业主板
12、文件导入格式：支持多格式导入（jpg、png、bmp、ppt、pptx、doc、docx）；
13、视频批注：支持插入多个视频对象，视频对象旋转，在视频动态状态下，支持画笔、图形、图片、文字等对象标注。
14、网页格式插入：可从白板软件中直接访问网页，支持从网页上直接拖载图片或文本格式到白板软件，并可对其进行旋转、批注等功能操作
15、软件系统提供用户权限：
a)主席权限：拥有对当前会议的最高控制权限，可通过帐号绑定或者密码验证获取，拥有主席权限的用户即为当前会议的主席用户。
b)主讲权限：拥有当前会议的主讲相关权限，可通过主席主讲授予或者主动申请获得，拥有主讲权限的用户即为当前会议的主讲用户。
c)普通权限：仅拥有当前会议的普通参会权限，所有进入会议室的人员（包括主席、主讲）均具备该权限。
16、音频采集格式：多种采集格式选择。
17、采集设备：系统支持≥四路视频实时采集发送，本项可查看系统当前所使用的视频采集设备
18、视频输入：支持AV 端子，S-Video 端子输入方式， 
19、投标产品生产厂家具有 中国节能产品认证 中国质量认证中心，提供证书复印件加盖原厂公章
	台
	2
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	卡片单反
	1、 操作方式：金手动操作；传感器类型：背照式CMOS；传感器尺寸：≥1/2.3英寸
2、最大像素数：≥1680万； 
3、光学变焦：≥40倍
4、分辨率： ≥4096*32005、高清摄像：全高清(1080)；
5、镜头用途：超广角，超长焦；对焦区域：智能面部优先，自动跟踪对焦，中央纠借；对焦范围：
6、显示屏尺寸：≥3英寸；；快门速度：≤ 1/2000秒
7、白平衡：自动，预设(日光，明天，白炽灯，荧光灯，荧光灯H,用户自定义)
8、场景模式：人像，自动快门(笑脸，眨眼自拍，面部优先自拍),高速连拍，低光照，雪景，焰火
9、防抖性能：光学防拱
10、短片拍摄：1920×1080(全商清)；1280×720(高清)；640×480(标清)
11、存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡
12、文件格式：图片：JPEG(Exif 2.3)；视频：MOV
13、产品接口：HDMI；AV接口；USB2.0
	台
	1

	12
	可连接市局分局呼号的手台
	1、频率范围：UHF1;400-470 MHx UHF3:350-400MHzVHF:136-174 MH；信道容量：1024；区域容量：64(每个区域最大32群组)
2、信道间隔：12.5kHx/20KHx/25KH；频率稳定度：±0.5 ppm
3、工作模式：支持模拟集群、模拟常规、数字集群、数字直通观时隙常规，四种工作模式，且模式切换时时终端不重启
4、电池容量：≥2000mAh(标配)/3200mAh(选配)；电池续航时间：≥12小时；定位：北斗/GPS(仅PH790支持定位)
5、呼叫：支持发起文本/语言呼叫
6、灵敏度(模拟)：优于0.3uV；灵敏度(数字)：优于0.14uV
HF)
7、FM调制：12.5KHz: /20KHz; 25KHz: 
8、音频失真：≤3%(典型值)；音频响应：+1~-3dB26、防水防尘：IP68
9：可靠性：按GJB150-2009和MIL-STD-810C/D/E/F/G标准
10、定位精度：<10米
	台
	8
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	灵眸2口袋相机
	1.触控屏：尺寸：≥2.0 英寸；分辨率≥：314 × 556；亮度：≥700 尼特
2.影像传感器：≥1 英寸 CMOS
3.镜头：支持等效焦距：20 mm；光圈：f/2.0；焦点范围：0.2 米至无穷远
4.ISO 范围：支持拍照：50 至 6400；录像：50 至 6400；低光视频：50 至 16000；慢动作：50 至 6400
5.电子快门速度：支持拍照：1/8000 秒至 1 秒；录像：1/8000 秒至帧率限制快门
6.照片最大分辨率：支持16:9，3840 × 2160 像素；1:1，3072 × 3072 像素
7.照片拍摄模式：支持单张照片：约 940 万像素；倒计时拍照：关闭/3/5/7 秒
8.录影分辨率：支持4K（16:9）：3840 × 2160@24/25/30/48/50/60fps
2.7K（16:9）：2688 × 1512@24/25/30/48/50/60fps
1080p（16:9）：1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps
3K（1:1）：3072 × 3072@24/25/30/48/50/60fps
2160p（1:1）：2160 × 2160@24/25/30/48/50/60fps
1080p（1:1）：1080 × 1080@24/25/30/48/50/60fps
3K（9:16）：1728 × 3072@24/25/30/48/50/60fps
2.7K（9:16）：1512 × 2688@24/25/30/48/50/60fps
1080p（9:16）：1080 × 1920@24/25/30/48/50/60fps
9.HDR 录影分辨率：支持 10-bit HLG 模式录像，可实现 HDR 效果，录影分辨率同普通视频
10.慢动作：4K（16:9）：3840 × 2160@120fps；2.7K：2688 × 1512@120fps；1080p：1920 × 1080@120/240fps

	台
	1
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	4G执法记录仪

	1. 镜头≥120°水平视场角
2.显示屏 约2.0寸 
3.拍照分辨率 ≥3600万像素
4.摄像分辨率支持 848×480 (30/60fps)/1280×720(30/60fps)/1920×1080 (30fps) 
5.摄像分辨力 支持848×480 (320线)/1280×720(550线)/1920×1080 (800线) 
6.开机时间 ≤3秒
7.存储介质≥ 64GB容量存储空间，支持256G
最大记录间隔时间 ≤0.1秒
8.数据接口 Mini USB接口/Type-C接口
9.电源 内置电池，容量≥3200mAh
10.充电时间 ≤3小时
11.连续摄像时间 ≥10小时（1080P分辨率下）
12.辅助光源 红外灯+白光灯
13.录音 单独录音（16.拾音器 双声道咪头
14.防护等级 IP68
15.防跌落高度 2米外观尺寸约85*57*30mm
16.双向语音 4G网路或WiFi实现双向语音对接
4G传输功能检验 可接入移动、联通和电信4G SIM卡，实现无线传输功能
网络类型/频段 GSM：band 2/3/5/8
 WCDMA：band 1/2/5
 FDD-LTE：band 1/3/5/8
 TD-SCDMA：band 34/39
 TDD-LTE：band 34/38/39/40/41
 EVDO：BC0
蓝牙 支持
GPS 支持
WIFI 支持802.11 b/g/n
加密芯片 内置加密芯片
17.承诺对接分局4G执法指挥调度系统
18.每台设备包括4G物联网卡一张，两年期每月不限流量。资费需提供基础运营相关授权资料
	个
	5
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	讲解器 配套蓝牙音响
	音响：；额定功率：≥10W；峰值功率：≥25W
扬声器阻抗：42；频率范围：630-698MHz(分段)；通道数：单通道
信道数：≥50个；静音控制：导频/数字ID；电池类型：锂离子电池
拾音器：背极式驻极体
指向性：单指向灵敏度：-50至-55dB

	个
	3
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	会议室电子会议桌牌
	显示屏幕:7.5英寸
通讯方式蓝牙+NFC/24G基站通讯
工作温度:0~50°供电方式:键电池/USB充电
屏幕分辨: ≥800(H)*480(V)
可通过手机蓝牙+电脑蓝牙进行连接;并支持NFC进行连接传图功能
桌牌系统APP软件支持手机蓝牙+NFC+电脑蓝牙控制功能,包括:
人员名单模块中可以新增、删除、修改人员信息,可以对人员信进行修改编辑，支持人员信息ExE文档批量导入;模板编辑:模板背景，模板字体，模板格式可以自由选择与搭配; 字体颜色,字体大小 ,字体格式可以进行调整和修改;对需要投图的信息内容可以进行自由勾选，(支持模板中的信息栏自由拖拽排布及更改名称) ,另存为模板功能可以对下次需要模板时直接进行调用，模板可以插入对象可以设置固定文本或模板文本要用到所有（固定文本是所有桌牌都显示相同内容，模板文本是识别导入表格内容自动匹配）;投图界面: (支持蓝牙批量投图、蓝牙单投、NFC单投) , 支持单双屏投图(双面A屏、双面B屏或者双面A,B)可以搜索到手机内部EXE文档格式文件进行导入信息内容
	个
	45
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	会议室音响
	1、额定功率：≥150W；
2、灵敏度：优于96dB；
3、覆盖角：≥120°×60°7、单元配置：1x8寸低音单元1x1.25寸高音单元；
4、吊挂方式：M8多点吊挂方式；
5、箱体尺寸：约（W*D*H）:234*270*390 （单位：mm）；
	部
	4

	18
	建设派出所营区公共WiFi服务
	无线速率：≥1500 Mbps(2.4G:2*2MIMO,5G:2*2MIMO)
802.11ax/ac/n/a:5.15-5.35GHz,
工作频段：5.725GHz-5.850GHz(中国)
802.11n/b/g:2.4GHz-2.483GHz(中国)
供电方式：支持802.3af/802.3at兼容供电功耗：≤12W
推荐带机量：≥50人
	台
	10
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	派出所营区公共广播系统，吸顶音响
	喇叭单元:约5寸； ≥2路话筒，3路线路输入，六分区独控，每路单独可负载总功率的75%，各路音量均可独立控制。
六分区独立音量控制，一路直通；有优先话筒1带默音强插功能，便于紧急广播；高低音调节，幅度高达±20dB；备有监听输出也可扩展另一台功放
液晶显示播放,六单元LED电平指示,带有短路/过载/延时/保护功能；六分区输出，每路分区可以控制开关/大小音乐，USB数码显示屏，带收音机功能，USB和SD卡槽。；蓝牙、遥控器、数码屏显示。
	套
	10
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	辅警春秋执勤服
	1、样式：茄克式男女执勤服，立领；前胸左右各一长方形贴袋加袋盖，双肩各一肩拌，两个辅警贴标。
2．面料颜色：警黑色；
3．保护套：不透光、不透水；
4.面料成份：缎背哔叽，含毛50%，涤纶50%，克重≤280g/mm
	件
	200
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	智能电子书笔记会议记录记事本
	存储：优于4GB+64GB
处理器：优于八核
显示屏：约10.英寸墨水屏≥1920×2560分辨率(300ppi)
触控笔： 
后置摄像头：5MP 文档扫描摄像头
声麦系统：优于八麦克风阵列+双扬声器
无线连接方式：双频WiFi+蓝牙5.0
电池：≥4200mAh锂聚合物电池支持20W快充
连接端口：USBType-C
文件格式支持：PDF、EPUB、TXT、MOBI、JPEG、PNG、doc(x)、ppt(x)、xls(x)
配备操作系统：
	台
	1

	22
	防刺手套
	防割手套采用不锈钢为芯丝外包超高分子量聚乙烯纤维制成的包覆纱，使用多根包覆纱做表层。加涤纶低弹丝为里层编织而成。在保证防割要求的条件下，增强了手套的柔软度。加大了警员佩带使用时的舒适性。手腕、手掌、手背、手指等处于防割层的覆盖范围内，材料的颜色一致,性能稳定，无毒、易戴、易脱、透气、触感好、不影响关节弯曲。是警务人员在执行任务、处理突发事件时自身防护的理想产品。
	个
	10




	
消防和防暴装备补充清单

	序号
	名称
	参数
	单位
	总数量

	1
	担架
	产品参数
型号：四折担架
材料：铝合金
产品尺寸：约215*50*15cm
包装尺寸：约60*15*30cm
折叠尺寸：约60*20*15cm
净重：5kg≤6kg
毛重：5.5kg≤7kg
承重：200kg≤220kg
1.担架采用高强度铝合金和牛津革材料。
2.具有重量轻、体积小、携带方便、易于灭菌等特点。
3.主要用于医院、体育、救护车、战场运送伤病员。
	个
	10

	2
	消防斧
	消防逃生斧技术参数
技术参数：
产品名称：消防斧
用途：消防
长度：约全长90cm.
斧刃宽：约11CM
厚度：约5CM,
高：约20CM
材质：高碳钢锻造，刃口淬火热处理
硬度：HRC48-56
重量：约2.2KG
	个
	10

	3
	强光应急手电
	
灯泡使用寿命：≥10万小时
亮度：≥100流明
持续高亮照明：≥5小时
简体采用表面氧化处理的铝合金外壳，硬度高，外观精美。头部三角攻击头坚硬锋利，可用来攻击目标或砸碎玻璃，电池为可充电锂电池，重复充电次。并配有车载充电器和墙体充电器。提供高亮度照明。防水抗压抗摔。重复按触开关可实现强光，弱光，爆闪光功能循环。
	个
	50

	4
	消防服六件套
	消防战斗服技术参数
【产品】消防战斗服
【材料】阻燃符合材料
【衣服的结构】阻燃层+舒适层
【颜色】藏蓝
【尺码】小 中 大
缝制阻燃反光警示带
【组成部件1】消防头盔、消防腰带、消防服装、防护靴、消防手套
【组成部件2】包含头盔、靴子、救援绳、腰带、防火服、消防斧
【特性】具备阻燃、防水透气、隔热、防静电等性能。其款式新颖,结构合理,反光效果明显,是新一代特种防护装备之一。
【应用场合】适用于人员在灭火救援时穿着的防护服。
【主要技术参数】
【阻燃性能】损毁长度≤100㎜，续燃时间≤2S
【断裂≥650N】撕破强力≥100N,接缝断裂强力≥650N
【抗静水压性能】耐静水压≥17000Pa
【抗湿性能】沾水等级不低于3级
【透汽性能】透汽量≥5000g/㎡24h
【热稳定性能】经180℃±5℃试验后,沿经、纬方向尺寸变化率不大于5%,表面无明显变化
【整体防护性能】热防护能力TPP值≥25cal/㎝2
【服装重量】≤1.4KG
	套
	30

	5
	正压式空气呼吸器
	正压式空气呼吸器

执行标准：GB/T16556-2007
气瓶：碳纤维缠绕气瓶采用优质高效的碳纤维丝，高强度的铝合金内胆，运用一流的设备及先进的全缠绕技术加工而成。
碳纤维缠绕气瓶具有耐腐蚀，使用寿命长，重量轻，强度高，不破碎的卓越性能。目前该气瓶正逐渐的取代传统金属材料的气瓶，广泛的应用于消防、化工、采矿、汽车工业及其它高新领域。
公称重量：≤4kg；公称工作压力：≥30MPa；充装介质：压缩空气；气瓶型号：CRPIII-144-6.8-30-T；水压试验压力：≥50MPa
执行标准：GB/T28053-2011；公称容积：≥6.8L；使用年限：≥15年；；检验周期：≥3年；内胆壁厚：≥2mm；气瓶直径：≥140mm；气瓶长度：约500mm；内胆材料：铝合金；夹层材料：碳纤维；夹层材料：玻璃纤维
外壳材料：环氧树脂
警示：避免撞击，发现纤维断裂、损坏或者明显划痕，不应充装。
背架：背架作用是支撑安装气瓶和减压总成，它由背板、肩带、调节带、腰带垫、腰带、腰带卡、气瓶固定带、支架等组成。
背板：用碳纤维复合材料压制而成，其结构按人体工程学设计，着装舒适，性能优异
肩带：肩带有两根，配反光条，为使用者提供更加安全的保障。
调节带：调节带一端分别和左右带连接，另一端固定在腰卡上。拉紧调节带使其变短。掀起调节带和肩带连接的卡子，可使调节带变长，改变着装带的整体长度，以适应不同身高的客户佩戴呼吸器。
腰带：腰带固定在腰带卡上，长度可调。
气瓶固定带：气瓶固定带使气瓶牢固的固定在背板上，工作时才不会摆动。
减压器：减压器可将高压空气减压为0.6~0.9MPa的中压气体送至供气阀供人体呼吸器，与供气阀连接的中压管上有一快速插头，可快速将供气阀与减压器连接或拆开。报警器连同压力表连接到使用者的胸前，便于观察和清楚地听到报警声。
当气瓶压力降到5±0.5MPa时报警器开始声响报警，此时使用人员必须立即撤离到一个不需要呼吸器保护的场所，报警器起鸣后继续报警，直到气瓶压力≤1MPa为止。
面罩：面罩包括用来罩住脸部的面框组件和用来固定面框的头罩组件，面框组件，包括一个面窗，一个面窗密封圈，一个口鼻罩和两个传声器组件。
头罩组件，头罩组件以四点支撑方式与面窗连接，佩戴舒适、快捷。
	个
	30

	6
	消防应急救援包
	材质:600D涤纶牛津面料

	个
	50

	7
	24KG二氧化碳灭火器
	灭火剂充装量: 24-1.2kg
喷射时间:≥20s
喷射距离:≥2.0m
喷射剩余率:≤10%
灭火级别: 43BC E
使用温度: -10°C至+55°C
水压试验压力: 22.5MPa
包装规格：1个/箱
提携方式：推车式
灭火剂类型：二氧化碳
颜色：红色
	具
	10

	8
	消防装备柜
	
1标准双开门，带有长视窗设计，便于辨认柜内所存放的装备及呼吸器具
3T型隔物架结构，可存放如防护服之类的大件物品
2.层板可上下调节，满足不同尺寸的物件存放
3柜体正上方有醒目提示标签
4可选配SCBA存放支架。
	个
	6

	9
	手持对讲机（带双备电）
	1、 输出功率：高功率: 约5W，低功率: 约1W；
2、占用带宽（PDT/DMR）≤8.5kHz ； 
3、FM 调制：16K，8K，4K
4、音频失真≤3% 6、发射杂散：≤≤-30dBm
5、灵敏度（模拟）：支持0.22μV0.18μV，0.3μV
6、频率范围 国标
7、信道间隔 6.25KHz / 12.5KHz / 25KHz ；信道容量 512 
8、供电要求电池  ≥3000mAh
9、防尘防水等级 IP68
	套
	40

	10
	小型电动消防应急救援车（厂内使用）
	1、乘坐人数：≥2人；车辆功能：车顶水炮、消防水带接口；电池容量 ≥100ah；电池伏数 72v；电机：直流电机；电机功率：5kw         
2、行驶路程≥80公里（可以选配）；行驶速度≥40（km/h）
3、驾驶室结构：钢化玻璃，一体冲压车壳；车架承重梁结构：纵横交叉结构；刹车配置：四轮刹车，刹车助力
4、方向控制：方向盘转向，方向助力系统；满速刹车距离 ≤4米
5、悬挂：前后一体板簧悬挂；档位：旋钮D-N-R；爬坡度：≥20%
6、中控：倒车影像、电量显示、整车安全自检、车速表
7、警灯：前后红蓝强光暴闪、喊话器、多音警笛、高音u盘播放
8、水箱容量 ≥1.5立方；（可以选配做2立方）；水箱材质：国标2.35钢板 防锈处理（可选配）；箱体结构：独立水箱，独立外壳，提高耐用性
9、箱体门：两侧有器材室卷帘门，后面有一个铝卷帘门，整车为5门
10、消防泵型号：170动力消防泵；水带有效距离：≥80米；高炮射程：≥25米；消防带接口：国标65型
11、消防车外壳漆面均为2k专用漆
12、消防车所有管道均为无缝镀锌管道，抗压、耐腐蚀。
	辆
	1

	11
	手持GPS信号探测器
	
工作范围 ≥10米
防盗听、防定位、防跟踪、防辐射、防偷拍、防屏蔽
	个
	2

	12
	安检门
	技术参数
区位：≥6个独立探测区位
整体灵敏度：0-255级
频段：≥12个
功耗：<30W
通过速率：包含0.5-1.0m/s
内部通道尺寸（定制）：约2000x700MM
整体外部尺寸（定制）：约2200(H)x840(W)x400(D)mm

	个
	1

	13
	消防隔热服
	名  称：高温隔热服
颜  色：银白色
材  料：镀铝薄膜的复合材料
隔热度：≥1000℃分体、连体可选，默认分体
结构组成：防护头套、衣服、手套、鞋盖
阻燃性能：损毁长度≤1cm,续燃时间≤1s,阴燃时间≤2s;
撕裂、断裂强力：撕裂强力≥30N;断裂强力≥450N
耐静水压性能：耐静水压≥15KPa
	套
	10

	14
	防暴头盔
	材质：高分子PC（聚碳酸酯），即高强度玻璃钢，防碰撞，防穿透，耐摔，耐击打。
特点：帽壳采用PC防暴材料，本材料是高强度和合理韧性的完美配合，对外来冲击力有良好的缓冲功能，其抗冲击强度和耐穿刺性能极佳，实用性能优于其他材质。产品耐寒，不易变形，不起泡，不分层，耐腐蚀，绝缘性能好，强度高，坚固耐用。
标志：帽徽为99式警用服饰蛋徵，黑体正楷英文“POLICE”，黑体“警察”字样；材料为银色反光膜。麦穗色的材料颜色和文字相同。
颜色选择：黑色，瓷白，藏青蓝，迷彩。
内部：塑料内衬
净量：≤0.7kg
	个
	20

	15
	防暴盾牌
	产品采用优质PC材料，具有透明高，重量轻，抗冲击力强坚固耐用，能抵御除枪炮之外的投掷物和尖税器械、 酸类的袭击，防护能力强，安装固定牢靠，操作方便，是执法人员执行任务时的优良防护装备，经检测符合Q/WHJI16-2002《防暴盾牌》、 GA422-2003《防暴盾牌》标准。
技术参数
规格：约900×500×3；
材质：优质透明聚碳酸脂PC材料制造；

耐冲击强度：动能冲击符合标准；
耐穿刺性能：GA68-2003标准试验刀具动能穿刺符合标准；
握把连接强度：≥500N；
臂带连接强度：≥500N；
质量：2-2.5kg。
	个
	20

	16
	防暴钢叉
	钢叉采用高强度优质不锈钢材，具有强度高，抗冲击力强，抗折弯力强，坚固耐用，使用方便等特点，能抵御多人的推力，不弯曲不变形，防护能力强，除警用外也是学校、幼儿园、企事业保卫的理想器械。
1、材质：杆体不锈钢，手柄采用进口高强度塑料
2、质量：约1.35kg
3、长度：收缩：约1400mm
伸展：约2100mm
4、抗拉强度：竖直方向可承受≥400N的拉力
5、特点：不锈钢杆体伸缩自如，锁紧结构简单可靠，外表无尖锐棱角，既可保证执勤人员的安全，也能有效的制服歹徒。
	个
	20

	17
	辅警春秋执勤服
	技术参数：
1、样式：茄克式男女执勤服，立领；前胸左右各一长方形贴袋加袋盖，双肩各一肩拌，两个辅警贴标。
2．面料颜色：警黑色；
3．保护套：不透光、不透水；
4.面料成份：缎背哔叽，含毛50%，涤纶50%，克重≤280g/mm
	件
	20

	18
	防刺手套
	防割手套采用不锈钢为芯丝外包超高分子量聚乙烯纤维制成的包覆纱，使用多根包覆纱做表层。加涤纶低弹丝为里层编织而成。在保证防割要求的条件下，增强了手套的柔软度。加大了警员佩带使用时的舒适性。手腕、手掌、手背、手指等处于防割层的覆盖范围内，材料的颜色一致,性能稳定，无毒、易戴、易脱、透气、触感好、不影响关节弯曲。是警务人员在执行任务、处理突发事件时自身防护的理想产品。
	个
	20

	19
	锁脚仪
	技术参数：
材质：不锈钢
收缩长度：约120cm
展开长度：约200cm
外管直径 ：约35mm
内管直径:约30mm
前端圆弧直径：约20cm  重量≤1.8公斤
	个
	15

	20
	催泪喷射器
	技术要求：
成分：强烈的辛辣素－CS混合刺激剂 
尺寸：约40mm*150mm 
喷射距离：≥3m 
喷射时间：≥4s 
喷射速度：≥7.0g/s 
有效期：≥3年 
质量：≤120g 
说明：喷射出的气雾使歹徒流泪,打喷嚏,脸部疼痛,暂时失去抵抗力,有效地保护自己。使用时严禁逆风喷射。
	个
	20

	21
	狼牙棒
	技术参数：
1、颜色：黑色
2、材料：聚碳酸酯（PC/ABS）材质
尺寸：约φ30×500mm
重量：约600g
	个
	10

	22
	橡胶棍
	齐眉棍又称为长警棍、橡胶棍
警用齐眉棍是全新PC料一体压制成型,是实心的。不老化，不开裂，无裂痕，使用方便简单而有效。
材质：橡胶
长度：约1.6米
直径：约30mm
重量：约1.2kg
	个
	15

	23
	高压剪线钳
	颜色：黄色 
材质：T8锰钢  
尺寸：≥24寸 
耐压：≥5000V 
	个
	4

	24
	防暴装备柜
	产品尺寸（定制）：约1600*1200*400mm/1800*900*400mm
材料：采用优质冷轧钢板，不易变形，坚固耐用，外表采用流水线技术采用磷化静电喷塑，达到没有味道环保耐用抗划痕的效果
颜色：蓝
可存放头盔，盾牌，钢叉、防刺服，警棍等装备
	个
	5

	25
	应急救援绳
	材质：丙纶   
内部带钢丝两头带安全钩子  
每条长约20米
	条
	10

	26
	警戒带
	长度：100m 
材质：PE膜 
颜色：黄白，蓝白
性能：一次性警戒带
	卷
	30

	27
	然气检测仪
	检测气体：可燃、有毒、氧气
显示误差：S±3%F.S
测量范围：根据不同气体检测范围不同测量方法：扩散式检测
工作环境：工作温度：-20℃~50℃
           工作湿度：<95%RH无结露充电时间：≤7h(Type—C)
响应时间：T<30s
传感器寿命：≥2年
工作时间：≥8h连续
防爆等级：ExialIBT3 Gb
报警点：全量程可设置
	个
	2

	28
	20款抢险救援服
	技术参数
1、阻燃性能：经、纬方向损毁长度≤45mm，，无熔融、滴落现象；
2、断裂强力≥1200N，撕破强力≥200N；
3、抗湿性能：洗涤五次后沾水等级不低于3级；
4、热稳定性能：外层（180±5）℃试验后,沿经、纬方向尺寸变化率≤1.5%,表面无明显变化；缝纫线经（180±5）℃试验后，无熔融、烧焦现象；
	套
	15

	29
	灭火毯
	灭火毯便于携带,配置简单,能够快速使用,绿色环保,无污染。
灭火毯材质采用玻璃纤维等材料经过特殊处理编制而成，能起到隔离热源及火焰的作用，可用于扑灭油锅火或披覆在身上逃生。
外观：整洁、美观、无破损、孔洞、污渍等。
尺寸：约长1490*宽1490MM
重量：约1KG
耐高温性能：≥3min(550℃）
阻燃性能：灭火毯能扑灭F类火；灭火毯使用过程中保持完整不被烧穿，且灭火毯离开货源后，2s内不会复燃。

断裂强度：经向≥1500N；纬向≥1000N
	个
	50

	30
	干粉灭火器（5㎏）
	规格：5KG喷射时间：≥13秒
喷射距离：≥4.5米适用温度：-20℃～55℃
	具
	1000

	31
	正压式空气呼吸器充压泵
	技术参数
级数：≥4 stage
气缸数：≥4
最大工作压力：≥300 bar
净排气量(F.A.D)：≥100 l/min
电机功率：≥2.2 kW噪音：≤81.7 dB(A)
	台
	1



包4：西一路派出所房屋修缮项目工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：家具工程                    专业：土建工程                   第 1 页  共 1 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	家具
	
	

	
1
	
AB001
	单人床（含床垫）
[项目特征]
1.定制
2.规格参数（mm） :1000*400*2000
	
张
	
40

	
2
	
AB002
	床头柜
[项目特征]
1.定制
2.规格参数（mm） :400*500*500
	
个
	
40

	
3
	
AB003
	衣柜
[项目特征]
1.定制
2.规格参数（mm） :800*500*2000
	
个
	
40

	
4
	
AB004
	架子床（含床垫）
[项目特征]
1.定制
2.规格参数（mm） :2000*900*2000
	
套
	
9

	
5
	
AB005
	书架
[项目特征]
1.定制
2.规格参数（mm） :900*400*2000
	
件
	
1

	
6
	
AB006
	警融镜
[项目特征]
1.定制
2.常规
	
件
	
1

	
7
	
AB007
	沙发
[项目特征]
1.定制
2.规格参数:3+1+1
	
套
	
2

	
8
	
AB008
	办公桌
[项目特征]
1.定制
2.规格参数（mm） :1400*700*760
	
张
	
40

	
9
	
AB009
	办公椅
[项目特征]
1.定制
2.规格参数:常规
	
把
	
40

	
10
	
AB010
	文件柜
[项目特征]
1.定制
2.规格参数（mm） :900*400*2000
	
件
	
20



措施项目清单
工程名称：家具工程                专业：土建工程                   第 1 页  共 2 页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。


措施项目清单
工程名称：家具工程                  专业：土建工程                   第 2 页  共 2 页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



其他项目清单
工程名称：家具工程                   专业：土建工程                    第 1 页  共 1 页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	



规费、税金项目清单
工程名称：家具工程                   专业：土建工程                    第 1 页  共 1页 
	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二
	税金
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




暂列金额明细表
工程名称：家具工程                 专业：土建工程               第 1 页  共 1 页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	


	
	
	



专业工程暂估价明细表
工程名称：家具工程               专业：土建工程                    第 1 页  共 1 页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂估单价（元）

	1
	
	项
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	



分部分项工程量清单
工程名称：装饰装修工程                专业：土建工程                  第 1 页  共 9 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	A.3
	A.3  砌 筑 工 程
	
	

	
1
	
010302001001
	新建红砖隔墙
[项目特征]
1.240红砖隔墙
	
m3
	
0.96

	
	A.7
	A.7  屋面及防水工程
	
	

	






2
	






010703002001
	
涂膜防水
[项目特征]
1.卷材、涂膜品种:非焦油聚氨酯涂膜
2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm 3.防水部位:地面
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.铺保护层
4.接缝、嵌缝
5.基层处理
6.抹找平层
7.刷基层处理剂
8.铺涂膜防水层
9.铺保护层
	






m2
	






13

	






3
	






010703002002
	
涂膜防水
[项目特征]
1.卷材、涂膜品种:非焦油聚氨酯涂膜
2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm 3.防水部位:墙面
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.铺保护层
4.接缝、嵌缝
5.基层处理
6.抹找平层
7.刷基层处理剂
8.铺涂膜防水层
9.铺保护层
	






m2
	






9

	
	B.1
	B.1  楼地面工程
	
	

	


4
	


020101001002
	地面找平
[项目特征]
1.地面找平20mm
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
	


m2
	


13

	

5
	

020102002001
	块料楼地面
[项目特征]
1.地面贴砖800*800
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
	

m2
	

50

	


6
	


020102002003
	洗澡间铺贴地砖
[项目特征]
1.洗澡间铺贴地砖300*300防滑地砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
	


m2
	


9

	



7
	



020103001001
	
塑胶地板
[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:4mm地面自流平
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶地板 [工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输
	



m2
	



65

	

8
	

020105007001
	铝合金踢脚线
[项目特征]
1.铝合金踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
	

m
	

86

	
	B.2
	B.2  墙、柱面工程
	
	

	

9
	

020201001015
	综合指挥室改建一面石膏墙体
[项目特征]
1.综合指挥室改建一面石膏墙体
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
	

m2
	

15

	




10
	




020209001001
	
新建石膏板隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨75系列 间距600mm
2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双面单层 石膏板
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆
	




m2
	




22

	

11
	

020208001001
	柱(梁)面装饰
[项目特征]
1.柱（梁）体类型:方梁
2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.龙骨制作、运输、安装
5.钉隔离层
6.基层铺钉
7.面层铺贴
8.刷防护材料、油漆
	

m2
	

6

	






12
	






020207001002
	
装饰板墙面
[项目特征]
1.墙体类型:形象墙
2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:4mm公安
专用铝塑板
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.龙骨制作、运输、安装
5.钉隔离层
6.基层铺钉
7.面层铺贴
8.刷防护材料、油漆
	






m2
	






4

	






13
	






020207001001
	
装饰板墙面
[项目特征]
1.墙体类型:屋檐
2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:4mm公安
专用铝塑板
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.龙骨制作、运输、安装
5.钉隔离层
6.基层铺钉
7.面层铺贴
8.刷防护材料、油漆
	






m2
	






60

	
	B.3
	B.3  天棚工程
	
	

	



14
	



020302001001
	
铝扣板吊顶
[项目特征]
1.吊顶形式:不上人
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U 型龙骨300*300
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300
铝扣板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆
	



m2
	



13

	





15
	





020302001002
	
天棚吊顶
[项目特征]
1.吊顶形式:不上人
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U 型龙骨600*600
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆
	





m2
	





143

	
	B.4
	B.4  门窗工程
	
	

	






16
	






020401003001
	
生态木门
[项目特征]
1.门类型:双开生态门
2.框截面尺寸、单扇面积:1500*2100
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
[项目特征]
1.门类型:单开生态门
2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	






樘
	






6

	

17
	

020402001001
	卫生间门
[项目特征]
1.卫生间钛镁合金门700*2100
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
	

樘
	

1

	


18
	


020402002001
	推拉门
[项目特征]
1.铝合金推拉门1500*2100
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	


樘
	


1

	19
	020402003001
	金属地弹门
[项目特征]
1.门类型:玻璃地弹门1500*2400
2.框材质、外围尺寸:铝合金边框
3.扇材质、外围尺寸:钢化玻璃
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	m2
	10.8

	


20
	


020402006001
	子母防盗门
[项目特征]
1.子母防盗门1200*2200
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	


樘
	


1

	


21
	


020402006002
	单开防盗门
[项目特征]
1.单开防盗门1000*2200
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	


樘
	


4

	
22
	
AB011
	门锁
[项目特征]
1.门锁
	
套
	
8

	
	B.5
	B.5  油漆、涂料、裱糊工程
	
	

	


23
	


020505001001
	金属面油漆
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:铁艺大门刷漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	


m2
	


16

	




24
	




020506001003
	
抹灰面油漆
[项目特征]
1.基层类型:墙面抹灰面
2.腻子种类:刷大白浆
3.刮腻子要求:3遍
4.防护材料种类:界面剂一道
5.油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆三遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	




m2
	




2591.8

	

25
	

020507001001
	刷喷涂料
[项目特征]
1.氟碳漆
[工作内容]
1.基层清理
	

m2
	

207

	
	
	2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	
	

	


26
	


020507001003
	刷喷涂料
[项目特征]
1.地面刷地坪漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	


m2
	


8

	
	B.6
	B.6  其 他 工 程
	
	

	


27
	


020604001001
	金属装饰线
[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金压条
[工作内容]
1.线条制作、
2.安装
3.刷防护材料、油漆
	


m
	


25.8

	

28
	

010405008001
	雨篷、阳台板
[项目特征]
1.骨架:40*60镀锌方管
2.面层:耐力板
3.电动可开启
	

m2
	

150

	

29
	

020102001001
	石材洗手台
[项目特征]
1.石材洗手台
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
	

m2
	

2

	
	
	补充分部
	
	

	
30
	
AB003
	纤维护角
[项目特征]
1.纤维护角
	
m
	
168

	
31
	
AB005
	遮光蓝色卷帘
[项目特征]
1.遮光蓝色卷帘
	
m2
	
38.5

	
32
	
AB006
	遮光灰色卷帘
[项目特征]
1.遮光灰色卷帘
	
m2
	
35.3

	
33
	
AB007
	铝百叶帘
[项目特征]
1.铝百叶帘
	
m2
	
38.5

	
34
	
AB008
	不锈钢护角
[项目特征]
1.不锈钢护角
	
m
	
18

	
35
	
AB009
	皮门帘
[项目特征]
1.皮门帘
	
m
	
18

	
36
	
AB010
	仿生态绿植
[项目特征]
1.仿生态绿植
	
m
	
268

	
37
	
BB015
	警务室刷暖气
[项目特征]
1.部位：警务室刷暖气
	
项
	
1

	
38
	
BB016
	院落墙裙修补
[项目特征]
1.院落墙裙修补
	
m2
	
125

	
39
	
BB018
	原有不锈钢门除锈
[项目特征]
1.原有不锈钢门除锈
	
项
	
1

	
40
	
BB021
	大门上方新焊栅栏
[项目特征]
1.大门上方新焊栅栏
	
米
	
4.2

	
41
	
BB022
	屋顶封PVC墙板
[项目特征]
1.屋顶封PVC墙板
	
m2
	
3.6

	
42
	
BB026
	房檐贴饰面板
[项目特征]
1.房檐贴饰面板
	
米
	
27

	
43
	
BB027
	墙顶面综合维修
[项目特征]
1.墙顶面综合维修
	
项
	
1

	
44
	
BB030
	成品保护
[项目特征]
1.成品保护
	
m2
	
1570

	
45
	
BB031
	外窗窗户保洁
[项目特征]
1.保洁及窗户
	
m2
	
2425

	
46
	
BB034
	户内保洁
[项目特征]
1.厨房保洁
	
m2
	
75

	
47
	
BB035
	院落保洁及清洗
[项目特征]
1.院落保洁及清洗
	
m2
	
240

	
48
	
BB037
	清洗门头
[项目特征]
1.清洗门头
	
m2
	
35

	
49
	
BB039
	银镜
[项目特征]
1.银镜
	
块
	
2

	
50
	
BB041
	400铝百叶
[项目特征]
1.400铝百叶
	
套
	
2

	51
	BB042
	户籍室卷帘门换锁
	项
	1

	
	
	[项目特征]
1.户籍室卷帘门换锁
	
	

	
52
	
BB043
	户籍室值班室皮门帘
[项目特征]
1.户籍室值班室皮门帘
	
套
	
2

	
53
	
BB044
	户籍室木质文件柜
[项目特征]
1.户籍室木质文件柜
	
m2
	
21

	
54
	
BB045
	值班室柜台门改造
[项目特征]
1.值班室柜台门改造
	
项
	
1

	
55
	
BB048
	更换过门石
[项目特征]
1.更换过门石
	
块
	
12

	
56
	
BB055
	地面井盖
[项目特征]
1.地面井盖
	
个
	
1

	
57
	
BB069
	屋面垃圾清理
[项目特征]
1.屋面垃圾清理
	
项
	
1

	
58
	
BB071
	亚克力门牌
[项目特征]
1.亚克力门牌
	
个
	
70

	
59
	
BB072
	亚克力工作职责板
[项目特征]
1.亚克力工作职责板
	
个
	
40

	
60
	
BB073
	亚克力推拉牌
[项目特征]
1.亚克力推拉牌
	
个
	
16

	
61
	
BB074
	警务人员公示栏
[项目特征]
1.警务人员公示栏
	
个
	
1

	
62
	
BB075
	党建文化墙
[项目特征]
1.党建文化墙
	
项
	
1

	
63
	
BB076
	警徽
[项目特征]
1.警徽
	
个
	
1

	
64
	
BB077
	值班室LED屏
[项目特征]
1.值班室LED屏
	
米
	
4

	
65
	
BB083
	墙面软包
[项目特征]
1.墙面软包
	
m2
	
110

	66
	BB084
	软包木基层
[项目特征]
1.软包木基层
	m2
	110

	
67
	
BB087
	推拉门门套
[项目特征]
1.推拉门门套
	
米
	
6

	
68
	
BB093
	浴室柜
[项目特征]
1.浴室柜
	
套
	
1

	
69
	
BB094
	储物柜
[项目特征]
1.储物柜
	
m2
	
6

	
70
	
BB095
	不锈钢物品架
[项目特征]
1.不锈钢物品架
	
m2
	
5

	
	
	拆除部分
	
	

	
71
	
BB107
	原墙面拆除
[项目特征]
1.铲除原墙面乳胶漆
	
m2
	
2367.18

	
72
	
BB108
	拆除原有不锈钢栅栏门
[项目特征]
1.拆除原有不锈钢栅栏门
	
项
	
1

	
73
	
BB096
	拆除240砖墙
[项目特征]
1.拆除240砖墙
	
m2
	
3

	
74
	
BB097
	拆除石膏板隔墙
[项目特征]
1.拆除石膏板隔墙
	
m2
	
5

	
75
	
BB098
	拆除原有矿棉板顶
[项目特征]
1.拆除原有矿棉板顶
	
m2
	
150

	
76
	
BB099
	拆门
[项目特征]
1.拆门
	
套
	
10

	
77
	
BB100
	拆除卫生间墙地砖及垫层
[项目特征]
1.拆除卫生间墙地砖及垫层
	
m2
	
13

	
78
	
BB101
	拆除铝扣板吊顶
[项目特征]
1.拆除铝扣板吊顶
	
m2
	
13

	
79
	
BB102
	拆除洗手台
[项目特征]
1.拆除洗手台
	
m
	
2

	
80
	
BB103
	拆除蹲坑
[项目特征]
1.拆除蹲坑
	
个
	
1

	81
	BB104
	拆除洗澡间地砖
[项目特征]
1.拆除洗澡间地砖
	m2
	18

	
82
	
BB105
	拆除原有阳光棚
[项目特征]
1.拆除原有阳光棚
	
m2
	
75

	
83
	
BB106
	垃圾清运
[项目特征]
1.垃圾清运
	
车
	
15




措施项目清单
工程名称：装饰装修工程                专业：土建工程                   第 1 页  共 2 页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



其他项目清单
工程名称：装饰装修工程               专业：土建工程                 第 1 页  共 1 页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



规费、税金项目清单
工程名称：装饰装修工程                  专业：土建工程                第 1 页  共 1 页 
	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二
	税金
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	


	
	
	



暂列金额明细表
工程名称：装饰装修工程                专业：土建工程                  第 1 页  共 1 页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	



专业工程暂估价明细表
工程名称：装饰装修工程              专业：土建工程                    第 1 页  共 1 页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂估单价（元）

	1
	接待室墙改梁
	项
	20000.00

	
	调解室升级改造
	项
	15000.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	




	
	
	



分部分项工程量清单
工程名称：电气设备安装工程            专业：电气设备安装工程           第 1 页  共 2 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	

1
	

030204018001
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:空开盒
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	

个
	

5

	


2
	


030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:300明装平板灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	


套
	


3

	


3
	


030213001002
	普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:600明装平板灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	


套
	


27

	


4
	


030213001003
	普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:400吸顶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	


套
	


6

	


5
	


030213001004
	普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:声控灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	


套
	


3

	

6
	

030213003001
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
	

个
	

15

	

7
	

030213003002
	集成灯
[项目特征]
1.集成灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
	

个
	

4

	
8
	
031103007001
	开关插座面板
[项目特征]
1. 开关插座面板
[工作内容]
2. 1.安装
	
个
	
30

	

9
	

030204031001
	小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	

个
	

2

	

10
	

031103027001
	双口光纤信息插座
[项目特征]
1.规格:8位模块式信息插座
[工作内容]
1.安装
	

个
	

15

	


11
	


031204009001
	门禁
[项目特征]
1.名称:门禁
[工作内容]
1.本体安装
2.智能箱安装
3.软件安装
4.系统调试
	


套
	


1

	

12
	

030204031002
	小电器
[项目特征]
1.名称:无线门铃
[工作内容]
1.安装
	

个
	

1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




措施项目清单
工程名称：电气设备安装工程            专业：电气设备安装工程           第 1 页  共 1 页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设 施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1


注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。


其他项目清单
工程名称：电气设备安装工程          专业：电气设备安装工程          第 1 页  共 1 页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	


	
	
	



规费、税金项目清单
工程名称：电气设备安装工程           专业：电气设备安装工程        第 1 页  共 1 页
	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二
	税金
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程           专业：电气设备安装工程       第 1 页  共 1 页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



专业工程暂估价明细表
工程名称：电气设备安装工程           专业：电气设备安装工程            第 1 页  共 1 页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂估单价（元）

	1
	电路维修改造
	项
	22400.00

	
	弱电改造
	项
	4500.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



分部分项工程量清单
工程名称：给排水工            专业：给排水 采暖 燃气工程            第 1 页  共 2 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	






1
	






030801005002
	
塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水
3.材质:U-PVC
4.规格:De50
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	






m
	






90

	

2
	

030804004001
	洗手台盆
[项目特征]
1.洗手台盆
[工作内容]
1.器具、附件安装
	

组
	

2

	

3
	

030804005001
	拖把池
[项目特征]
1.拖把池
[工作内容]
1.器具、附件安装
	

套
	

6

	

4
	

030804013001
	小便器
[项目特征]
1.材质:挂式小便斗
[工作内容]
1.器具、附件安装
	

套
	

4

	

5
	

030804016001
	铜制混水暗装龙头
[项目特征]
1.铜制混水暗装龙头
[工作内容]
1.安装
	

套
	

4

	

6
	

030804016002
	铜制混水明装龙头
[项目特征]
1.铜制混水明装龙头
[工作内容]
1.安装
	

套
	

1

	

7
	

030804016003
	拖把池龙头
[项目特征]
1.材质:不锈钢节水水龙头
[工作内容]
1.安装
	

套
	

5

	
8
	
030804016004
	台盆龙头
[项目特征]
1. 材质:不锈钢节水水龙头
[工作内容]
2. 1.安装
	
套
	
2

	

9
	

030804017001
	地漏
[项目特征]
1.材质:不锈钢防臭地漏
[工作内容]
1.安装
	

个
	

1

	
10
	
AB001
	明装品牌按压阀
[项目特征]
1.每套210元
	
套
	
4

	
11
	
AB002
	不锈钢下水管
[项目特征]
1.不锈钢下水管
	
套
	
3

	
12
	
BB003
	洗碗池封PVC
[项目特征]
1.洗碗池封PVC
	
项
	
1

	

13
	

030804012001
	大便器
[项目特征]
1.材质:瓷质蹲便器带低水箱
[工作内容]
1.器具、附件安装
	

套
	

2

	


14
	


010702004001
	西侧外墙走110下水管
[项目特征]
1.西侧外墙走110下水管
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
2.雨水斗、雨水箅子安装
3.接缝、嵌缝
	


m
	


6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称：给排水工程            专业：给排水 采暖 燃气工程          第 1 页  共 1 页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设 施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1


注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。


其他项目清单
工程名称：给排水工程             专业：给排水 采暖 燃气工程        第 1 页  共 1 页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



规费、税金项目清单
工程名称：给排水工程             专业：给排水 采暖 燃气工程        第 1 页  共 1 页
	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二
	税金
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



暂列金额明细表
工程名称：给排水工程               专业：给排水 采暖 燃气工程        第 1 页  共 1 页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



专业工程暂估价明细表
工程名称：给排水工程              专业：给排水 采暖 燃气工程        第 1 页  共 1 页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂估单价（元）

	1
	水路改造
	项
	4000.00

	
	综合安装
	项
	8500.00
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