|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 石材地面铺贴 |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.弃土运距:15KM [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.运输 | m2 | 3401.29 |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:综合土 2.运距:15KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 340.13 |
| 3 | 010401006001 | 150厚C20混凝土垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 553.97 |
| 4 | 020102001001 | 300× 600× 30火烧面花岗石板芝麻白石材地面 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:砼150 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300× 60 0× 30火烧面花岗石板芝麻白 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 3470.54 |
| 5 | 020102001002 | 300× 600× 30火烧面花岗石板芝麻灰石材地面  [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:砼150 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300× 60 0× 30火烧面花岗石板芝麻灰 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 222.57 |
|  |  | 石材台阶铺贴 |  |  |
| 6 | 020108001001 | 300× 600× 30火烧面花岗石板芝麻白石材台阶 [项目特征]  1.粘结层材料种类:1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300× 60 0× 30火烧面花岗石板芝麻白 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.勾缝 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 24 |
| 7 | BB001 | 原有水泥砂浆台阶面拆除 [项目特征] 1.部位:原有台阶面层 | m2 | 24 |
|
| 8 | 020204001001 | 300× 600× 30火烧面花岗石板芝麻白石材墙面 [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.贴结层厚度、材料种类:1:3水泥砂浆 3.挂贴方式:粘贴 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300× 60 0× 30火烧面花岗石板芝麻白 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 | m2 | 26.6 |
| 9 | BB002 | 原有水泥砂浆墙面拆除 [项目特征] 1.部位:原有平台墙面 | m2 | 26.6 |
|
| 10 | 010407003001 | 400\*500 C25混凝土排水沟 [项目特征] 1.沟截面尺寸:400\*500 2.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层 3.混凝土强度等级:C25 4.抹灰砂浆等级:1:3水泥砂浆 5.盖板材料、规格:500\*600\*50花岗石盖板 [工作内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.刷防护材料 | m | 131.82 |
| 11 | 040501006001 | DN200 PVC塑料管道铺设 [项目特征] 1.管道材料名称:PVC-U塑料管 2.管材规格:Φ200 3.埋设深度:详图纸 | m | 22.1 |
|
|  |  | 路灯安装 |  |  |
| 12 | 030213006001 | 太阳能仿路灯安装 [项目特征] 1.名称:太阳能仿古路灯 2.型号:详图纸 3.灯杆材质及高度:金属 4.灯架形式及臂长:成套 5.灯杆形式（单、双） :双 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架安装 5.引下线支架制作、安装 6.焊、压接线端子 7.铁构件制作、安装 8.除锈、刷油 9.灯杆编号 10.接地 | 套 | 2 |
|  |  | 格栅景墙 |  |  |
| 13 | 010101003001 | 挖基坑土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.基础类型:独立基础 3.挖土深度:1M以内 4.弃土运距:15KM [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.截桩头 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 5.51 |
| 14 | 010103001001 | 原土回填 [项目特征] 1.土质要求:满足设计及施工要求 2.夯填(碾压):人工夯填 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 4.9 |
| 15 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:综合土 2.运距:15KM | m3 | 0.61 |
|
| 16 | 010401001001 | C25混凝土基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 0.61 |
| 17 | 020604001001 | 格栅景墙立杆制作安装 [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:铝方通，规格： 40\*60\*2mm [工作内容] 1.线条制作 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 1082 |
| 18 | 010606005001 | 格栅景墙骨架制作安装 [项目特征] 1.钢材品种、规格:立柱： 80\*80\*3mm，横杆30\*50\*2mm横杆 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 1.011 |
| 19 | 020607001001 | 泡沫塑料字 [项目特征] 1.基层类型:金属格栅 2.镌字材料品种、颜色:安迪板 3.字体规格:1m2以内 4.固定方式:粘接 [工作内容] 1.字制作、 2.运输、安装 3.刷油漆 | 个 | 18 |