第1包

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| (一) | 工程措施投资 |  |  |
| 1 | 进水口 | m | 2 |
| 1.1 | 土方开挖 | m³ | 21.55 |
| 1.2 | 土方回填 | m³ | 8.68 |
| 1.3 | 土方外运（200m） | m³ | 13.02 |
| 1.4 | M10浆砌石翼墙 | m³ | 5.37 |
| 1.5 | M10浆砌石底板 | m³ | 1.13 |
| 1.6 | 伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板） | m² | 0.2 |
| 2 | 铺设钢筋混凝土管 | m | 170 |
| 2.1 | 土方开挖 | m³ | 12205 |
| 2.2 | 土方回填 | m³ | 11444 |
| 2.3 | 土方外运（200m） | m³ | 761.1 |
| 2.4 | 50cm厚3:7灰土基础 | m³ | 170 |
| 2.5 | M10浆砌石洞脸 | m³ | 3.85 |
| 2.6 | C25混凝土管道基础 | m³ | 121.55 |
| 2.7 | C25混凝土截水环 | m³ | 50.45 |
| 2.8 | 模板 | m² | 457.98 |
| 2.9 | D1000钢筋混凝土管（Ⅲ级管） | m | 170 |
| 2.10 | 伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板） | m² | 2.45 |
| 2.11 | 混凝土路面拆除 | m³ | 10.8 |
| 2.12 | 30cm厚3:7灰土路基 | m³ | 21 |
| 2.13 | 18cm厚C30混凝土路面 | m² | 60 |
| 3 | 出水拱函 | m | 1.1 |
| 3.1 | 土方开挖 | m³ | 6.15 |
| 3.2 | 土方回填 | m³ | 2.15 |
| 3.3 | 土方外运（200m） | m³ | 4 |
| 3.4 | M10浆砌石洞脸 | m³ | 1.29 |
| 3.5 | M10浆砌石拱函 | m³ | 2.98 |
| 3.6 | 伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板） | m² | 0.1 |
| 4 | M10浆砌石跌水墙（H=8m） | m | 30 |
| 4.1 | 土方开挖 | m³ | 360 |
| 4.2 | 土方回填 | m³ | 216 |
| 4.3 | 土方外运（200m） | m³ | 144 |
| 4.4 | M10浆砌石跌水墙（H=8m） | m³ | 385.5 |
| 4.5 | 反滤包 | 个 | 45 |
| 4.5.1 | 级配碎石 | m³ | 1.89 |
| 4.5.2 | 土工布 | m² | 6.3 |
| 4.6 | Φ110PVC泄水管 | m | 87.8 |
| 5 | 干砌石护坦（20m×3m×0.5m） |  |  |
| 5.1 | 土方开挖 | m³ | 27 |
| 5.2 | 土方回填 | m³ | 9.45 |
| 5.3 | 土方外运（200m） | m³ | 17.55 |
| 5.4 | 20cm厚砂砾石基础 | m³ | 18 |
| 5.5 | 50cm厚干砌石护坦（MU40） | m³ | 45 |

第2包

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级生产道路 | m | 1260 |
| 1.1 | 配套D30U型排水渠 | m | 1260 |
| 1.1.1 | 渠道土方开挖 | m³ | 256.69 |
| 1.1.2 | 渠道土方回填 | m³ | 51.29 |
| 1.1.3 | C20W6F50混凝土 | m³ | 81.96 |
| 1.1.4 | 伸缩缝（聚录乙烯胶泥） | ㎡ | 371.63 |
| 1.1.5 | 模板 | m² | 2671.02 |