|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | 参考尺寸 | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** |
| 课桌椅 | 630\*430\*750mm  ±10mm | 1. 课桌   ▲1.桌面尺寸≥630\*430\*25mm，桌面采用PE塑料中空吹塑，颜色为浅灰。桌面周边边缘为弧状，桌面设有笔槽，规格约240×20mm，设有杯槽，直径约65mm，长度约820mm。桌面靠近人体部位有弧形设计。 2．桌斗规格约：宽500\*深350\*高150mm。要求为钢制书斗，材质厚度≥0.7mm冷轧钢板一次模具拉伸成型，钢制书斗前沿有笔槽，桌斗底，侧面压制条形的加强筋≥10条。 3.托桌面支架采用≥3mm冷轧钢板冲压成型，两侧挂钩采用冷拔丝冲压成型并焊接在支架上。 4.金属桌架立柱管采用约60×30mm钢管，厚度≥1.5mm，桌脚采用30\*50mmA1级国标≥1.2mm厚钢管，书斗托撑采用25\*50mmA1级国标≥1.2mm厚钢管。  二. 课椅 1.椅面规格约为400×370mm，材质约为厚40mmPE塑料，吹塑成型，颜色浅灰；靠背长度≥375mm，高度约为205mm，厚度约为45mm，靠背钢管约20×40×1.2mm钢管，椅脚采用30\*50mmA1级国标≥1.2mm钢管。椅立管采用30\*60mmA1级国标≥1.2mm钢管。 三、技术标准及要求  1．桌椅有害物质限量符合国家标准GB18580。 2．金属家俱符合国家标准GB/T3325-2008。 | 套 | 440 |
| 讲台 | 1100\*500\*970mm | 1、饰面采用实木多层板。 2、封边采用优质 PV 塑胶边，厚度≥2.0 mm，热压成型，粘合剂符合国家 GB18583-2008 标准。 3、柜体：左右柜内设置隔板，前板圆弧角。 | 个 | 8 |
| 办公室 | | |  |  |
| 办公桌 | 1400\*1200\*760mm | 1、台面：厚度≥25mm三聚氰胺板,≥1.5mm厚PVC本色封边。台身：≥16mm厚三聚氰胺板，≥1.2mm厚 PVC本色封边。 2、桌腿≥1.0mm厚优质冷轧钢板冲压成型配合专用塑料配件。 3、基材：采用E1级MFC板，符合国家环保要求。 4、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面。 5、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。 6、胶水：环保胶黏剂。 | 张 | 20 |
| 办公椅 | 常规 | 1. 网布椅面（颜色可选），两个扶手，优质海绵。 2、椅背：扇形腰靠，尺寸约：290\*145mm，半径约：75mm。 3、优质汽杆。 | 张 | 20 |
| 文件柜 | 900\*400\*1850mm | 1. 边框为机压一次成型。 2. 可调式隔板经加强处理，坚固耐用，承重性能好，不变形。 3. 扣手选用优质材料精制而成，造型别致。 4. 优质锁具。 5. 外表面采用静电喷塑工艺，喷塑漆膜厚度为60-100um之间，符合环保要求。 6. 板材厚度≥0.8mm。 | 个 | 74 |
| 教学用品柜 | 1000\*500\*2000mm | 1. 全木结构。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，设置两层活动层板，下部板材拉门，设置一层活动层板。 2、柜身厚≥18mm，双贴面三聚氰胺板。 3、板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为厚PVO封边条热熔胶一次成型; 4、采用优质五金配件。   5、符合环保要求。 | 个 | 8 |
| 四门更衣柜 | 1850\*900\*420mm | 1、边框为机压一次成型。2、可调式隔板经加强处理。3、扣手选用优质材料精制而成。4、优质锁具。5、外表面采用静电喷塑工艺，喷塑漆膜厚度为60-100um之间。6、板材厚度≥0.8mm。7、符合环保要求。 | 个 | 2 |
| 校长办公室 | | |  |  |
| 名称 | 型号 |  |  |  |
| 办公桌 | 1800\*900\*760mm | 饰面：选用优质胡桃木木皮，厚度≥0.8mm。 板材：采用E1标准密度板，厚度≥25mm。  油漆：环保油漆。 封边：采用优质白木封边精修。 滑轨：采用优质三节路轨。 锁具：优质锁具。 其它五金：国产优质五金配件，优质门铰，符合国家环保要求。 | 张 | 1 |
|
| 椅子 | 常规  （与办公桌配套） | 1、优质牛皮饰面； 2、坐垫海绵采用优质PU成型高弹力发泡海绵； 3、绷皮面曲木油漆扶手； 4、优质大班底盘带原位锁定功能，优质座椅气压棒能升降自如； 5、环保油漆，配黑色脚轮。 | 张 | 1 |
| 桌前椅 | 常规 | 采用钢管结构，坐垫及靠背采用西皮，管壁厚度≥1.2毫米，表面度烙合金。 | 张 | 2 |
| 文件柜 | 2290\*460\*2000mm | 饰面：选用优质胡桃木木皮，厚度≥0.8mm。  板材：采用E1标准密度板。  油漆：环保油漆。 封边：采用优质白木封边精修。 滑轨：采用优质三节路轨。 锁具：优质锁具。 其它五金：国产优质五金配件，优质门铰，符合国家环保要求。 | 组 | 1 |
|
| 沙发 | 3+1+1  （常规） | 1、面料：采用优质牛皮，符合GB/T16799-2008标准。 海绵：采用优质45#高密度成型PU阻燃泡棉，符合国家GB/T10802-2006,GB/T6343-2009标准。 2、框架：采用优质实木框架，符合GB/T18584-2001 GB/T1931-2009标准。优质环保油漆，符合国家GB18581-2009标准。 | 套 | 1 |
| 茶几 | 1400\*700\*430mm | 饰面：选用优质胡桃木木皮，厚度≥0.8mm。  板材：采用E1标准密度板，厚度≥25mm。  油漆：环保油漆。 封边：采用优质白木封边精修。 滑轨：采用优质三节路轨。 锁具：优质锁具。 其它五金：国产优质五金配件，优质门铰，符合国家环保要求。 | 个 | 1 |
|
| 茶水柜 | 1200\*400\*820mm | 饰面：选用优质胡桃木木皮，厚度≥0.8mm。  板材：采用E1标准密度板，厚度≥18mm。  油漆：环保油漆。 封边：采用优质白木封边精修。 滑轨：采用优质三节路轨。 锁具：优质锁具。 其它五金：国产优质五金配件，优质门铰，符合国家环保要求。 | 个 | 1 |
| 副校长办公室 | | |  |  |
| 办公桌 | 1600\*800\*760mm | 饰面：选用优质胡桃木木皮，厚度≥0.8mm。  板材：采用E1标准密度板，厚度≥25mm。  油漆：环保油漆。 封边：采用优质白木封边精修。 滑轨：采用优质三节路轨。 锁具：优质锁具。 其它五金：国产优质五金配件，优质门铰，符合国家环保要求。 | 张 | 2 |
| 椅子 | 常规  （与办公桌配套） | 1、优质荔枝纹真皮饰面； 2、坐垫海绵采用优质PU成型高弹力发泡海绵； 3、绷皮面曲木油漆扶手； 4、优质大班底盘带原位锁定功能，优质座椅气压棒能升降自如； 5、环保油漆，配黑色脚轮。 | 把 | 2 |
| 文件柜 | 1335\*440\*2000mm | 饰面：选用优质胡桃木木皮，厚度≥0.8mm。  板材：采用E1标准密度板。  油漆：环保油漆。 封边：采用优质白木封边精修。 滑轨：采用优质三节路轨。 锁具：优质锁具。 其它五金：国产优质五金配件，优质门铰，符合国家环保要求。 | 套 | 2 |
| 沙发 | 3+1+1  （常规） | 面料：采用优质西皮，符合GB/T16799-2008标准。 海绵：采用优质45#高密度成型PU阻燃泡棉，符合国家GB/T10802-2006,GB/T6343-2009标准。 2、框架：采用优质实木框架，符合GB/T18584-2001 GB/T1931-2009标准。优质环保油漆，符合国家GB18581-2009标准。 | 套 | 1 |
| 茶几 | 1200\*600\*430mm | 饰面：选用优质胡桃木木皮，厚度≥0.8mm。  板材：采用E1标准密度板，厚度≥25mm。  油漆：环保油漆。 封边：采用优质白木封边精修。 滑轨：采用优质三节路轨。 锁具：优质锁具。 其它五金：国产优质五金配件，优质门铰，符合国家环保要求。 | 张 | 1 |
| 茶水柜 | 800\*400\*820mm | 饰面：选用优质胡桃木木皮，厚度≥0.8mm。  板材：采用E1标准密度板，厚度≥18mm。  油漆：环保油漆。 封边：采用优质白木封边精修。 滑轨：采用优质三节路轨。 锁具：优质锁具。 其它五金：国产优质五金配件，优质门铰，符合国家环保要求。 | 个 | 1 |
|  |  | 多功能厅 |  |  |
| 礼堂椅 | 580\*760\*1000mm | 1.座绵：高密度冷发泡定型海绵，长度约：500mm，宽度约：460mm，厚度约：90mm。 2.背绵：高密度冷发泡定型海绵，长度约：710mm，宽度约：470mm,厚度约：90mm。 3.背内板：优质夹板经模具压注成型，长度约：690mm, 宽度约：430mm, 厚度约：10mm。 4.座内板：优质夹板经模具压注成型，长度约：465mm, 宽度约：410mm, 厚度约：10mm。 5.背外壳：优质PP（聚丙烯）多元素复合材质注塑成型，长度约：740mm, 宽度约：450mm, 厚度约：3mm。 6.座外壳：优质PP（聚丙烯）多元素复合材质注塑成型，长度约：480mm, 宽度约：430mm, 厚度约：3mm。 7.扶手脚架：扶手框采用≥2.0mm厚度冷轧钢板经磨具冲压成型；立管采用约80\*40\*T1.5mm优质方管；地脚板采用≥2.0mm厚度冷轧钢板冲压成型。 8.扶手盖：优质橡木精制而成，外涂聚酯漆，长度约410mm，宽度约80mm, 厚度约25mm。 9.面料：优质高级专用座椅布料。 10.侧板：优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型，厚度约3mm。 11.座包：座包回复为弹簧常规回复。 12.写字板：面板采用高密度中纤板面贴三聚氰胺板，面板尺寸约470mm×300mm，厚度≥15mm,两边采用铝合金边条包边；连接部件铰链机构约为3.0mm优质冷轧钢经模具压铸成型；写字板支撑大刀架约为3.0mm优质冷轧钢经模具压铸成型。 | 位 | 180 |
| 主席台 | 1400\*600\*770mm | 1.颜色：胡桃色木皮饰面，木皮厚度不小于0.8mm。 2.五金：优质五金配件。 3.基材：选用E1级环保中密度纤维板，厚度≥25mm，热压木皮双饰面处理。 4.油漆：采用优质环保水性漆。 5.甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。 | 张 | 3 |
| 主席椅 | 常规 | 1.颜色：胡桃色木皮饰面。 2.面料：优质牛皮。 3.海绵：内衬高密度PU成型冷发泡阻燃海绵。  4.油漆：优质环保油漆. 5.内衬板厚度：≥12mm膜芯胶合板热压造型。 6.橡木实木架。 7.甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。 | 把 | 6 |
| 演讲台 | 770\*500\*1160mm | 1.颜色：胡桃色木皮饰面，木皮厚度不小于0.8mm。 2.五金：优质五金配件。 3.基材：选用E1级环保中密度纤维板，厚度≥25mm，热压木皮双饰面处理。 4.油漆：采用优质环保水性漆。 5.甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。 | 个 | 1 |
| 会议条桌 | 1200\*400\*760mm | 1.颜色：胡桃色木皮饰面，木皮厚度不小于0.8mm。 2.五金：优质五金配件。 3.基材：选用E1级环保中密度纤维板，厚度≥25mm，热压木皮双饰面处理。 4.油漆：采用优质环保水性漆。 5.甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。 | 张 | 18 |
| 会议椅 | 常规 | 1.颜色：胡桃色木皮饰面。 2.靠背及坐垫为西皮面饰面。 3.衬垫层采用优质环保的高回弹 PU 泡棉。  4.油漆：优质环保油漆. 5.甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。 | 把 | 36 |
| 密集架 | 常规 | 1. 轨道：表面静电喷塑或镀锌处理。 轨道尺寸：900\*530\*2300mm （1）轨道座：≥3.0mm热轧钢板； （2）轨道：约20×20mm实心方钢。 2、底盘采用整体焊接，采用≥1.0mm的热轧钢板。 3、架体采用优质冷轧钢板；立柱厚度≥1.5 ㎜；搁板厚度≥1.0 ㎜，尺寸约为805\*230\*25mm；侧板厚度≥0.6 ㎜，尺寸约为500\*25\*2300mm；挂板厚度≥1.0㎜，尺寸约为490\*125mm；顶板厚度≥0.8 ㎜，尺寸约为810\*450\*40mm。   4.表面处理：环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化, 单面涂层厚度≥0.08mm，达到环保标准。  5.颜色为灰白色。 6.门面：亚光喷塑。 （1）门框、门板：材料厚度≥0.7mm冷轧钢板； （2）门锁：优质锁具。 7、侧面板：采用厚度≥0.7mm优质冷轧钢板，四周压弯，每列架体单侧面上加装两个磁力标签框。 8、传动机构包含优质轴承、传动轴、滚轮、链轮、链条及摇手体总成等。 | 组 | 36 |
| 1. 制动装置：每列装有制动装置。   10.防护装置：每列接触面均有缓冲及密封装置。  11.表面处理：亚光静电喷塑，高温塑化而成。  12.采用优质紧固件。 |