|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 志丹县2023年农村供水保障水泵及管道等供水物资采购清单 | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格、配置及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 潜水电泵主机 200QJ5-208-9.2KW | 适用井径≥200mm、流量=5m³/h、扬程=208m、配套功率=9.2KW； | 台 | 10 |  |
| 2 | 潜水电泵主机 200QJ5-256-11KW | 适用井径≥200mm、流量=5m³/h、扬程256m、配套功率=11KW； | 台 | 10 |  |
| 3 | 潜水电泵主机 200QJ5-304-13KW | 适用井径≥200mm、流量=5m³/h、扬程=304m、配套功率=13KW； | 台 | 10 |  |
| 4 | 潜水电泵主机 2000]5-352-15KW | 适用井径≥200mm、流量=5m³/h、扬程=352m、配套功率=15KW； | 台 | 10 |  |
| 5 | 潜水电泵主机 200QJ5-400 15KW | 适用井径≥200mm、流量=5m³/h、扬程=400m、配套功率=15KW； | 台 | 15 |  |
| 6 | 潜水电泵主机 200QJ5-448-18.5KW | 适用井径≥200mm、流量=5m³/h、扬程=448m、配套功率=18.5KW | 台 | 15 |  |
| 7 | 潜水电泵主机 200QJ5-496-22KW | 适用井径≥200mm、流量=5m³/h、扬程=496m、配套功率=22KW； | 台 | 4 |  |
| 8 | 2吋法兰钢管 | 焊管通径2.0吋、壁厚3.5mm、两端焊6眼法兰，防锈处理； | 米 | 16800 |  |
| 9 | JHS3\*6防水电缆 | 潜水泵专用防水电缆3股6mm² | 米 | 1800 |  |
| 10 | JHS3\*10防水电缆 | 潜水泵专用防水电缆3股10mm² | 米 | 2800 |  |
| 11 | JHS3\*16防水电缆 | 潜水泵专业用防水电缆3股16mm² | 米 | 12000 |  |
| 12 | JHS3\*25防水电缆 | 潜水泵专业用防水电缆1股25mm² | 米 | 2000 |  |
| 13 | 15kw启动柜 | 直接起、停15KW以内电机，配100A缺相漏电保护开关 | 台 | 46 |  |
| 14 | 30kw自藕减压启动柜（铜） | 减压起、停30KW以内电机，配100A缺相漏电保护开关 | 台 | 50 |  |
| 15 | YQS 200-15KW 电机 | 直径200mm,功率15KW,潜水泵专用 | 台 | 15 |  |
| 16 | YQS 200-18.5KW 电机 | 直径200mm,功率18.5KW,潜水泵专用 | 台 | 10 |  |
| 17 | 2寸附件 | 2.0寸夹板2付，2.0吋弯管1根，螺栓胶垫足量，防水胶带,井盖等 | 套 | 60 |  |
| 18 | 2寸短管 | 通径2.0寸泵头短管 | 根 | 60 |  |
| 19 | Φ63\*1.25MpaPE管 | 公称外径63mm，公称压力1.25Mpa | 米 | 10000 |  |
| 20 | Φ40\*1.6MpaPE管 | 公称外径40mm，公称压力1.6Mpa | 米 | 12000 |  |
| 21 | Φ25\*1.6MpaPE管 | 公称外径25mm，公称压力1.6Mpa | 米 | 20000 |  |
| 22 | PE25截止阀 | 公称外径25mm | 个 | 500 |  |
| 23 | PE40截止阀 | 公称外径40mm | 个 | 180 |  |
| 24 | PE63截止阀 | 公称外径63mm | 个 | 140 |  |
| 25 | PE63法兰套 | 公称外径63mm | 个 | 30 |  |
| 26 | PE63法兰盘 | 公称外径63mm | 个 | 30 |  |
| 27 | PE63橡胶垫圈 | 公称外径63mm | 个 | 30 |  |
| 28 | PE25直通 | 公称外径25mm | 个 | 350 |  |
| 29 | PE40直通 | 公称外径40mm | 个 | 220 |  |
| 30 | PE63直通 | 公称外径63mm | 个 | 300 |  |
| 31 | PE25内螺纹90°弯头 | 公称外径25mm | 个 | 300 |  |
| 32 | PE25外螺纹90°弯头 | 公称外径25mm | 个 | 300 |  |
| 33 | PE40外螺纹90°直接 | 公称外径40mm | 个 | 100 |  |
| 34 | 63外螺纹90°直接PE | 公称外径63mm | 个 | 100 |  |
| 35 | PE63\*40异径套 | 公称外径63\*40mm | 个 | 60 |  |
| 36 | PE40\*25异径套 | 公称外径40\*25mm | 个 | 100 |  |
| 37 | PE25\*45°弯头 | 公称外径25mm | 个 | 200 |  |
| 38 | PE40\*45°弯头 | 公称外径40mm | 个 | 50 |  |
| 39 | PE63\*45°弯头 | 公称外径63mm | 个 | 100 |  |
| 40 | PE25\*90°弯头 | 公称外径25mm | 个 | 200 |  |
| 41 | PE40\*90°弯头 | 公称外径40mm | 个 | 200 |  |
| 42 | PE63\*90°弯头 | 公称外径63mm | 个 | 200 |  |
| 43 | PE25正三通 | 公称外径25mm | 个 | 400 |  |
| 44 | PE40正三通 | 公称外径40mm | 个 | 50 |  |
| 45 | PE63正三通 | 公称外径63mm | 个 | 50 |  |
| 46 | PE63\*40异径三通 | 公称外径63\*40mm | 个 | 50 |  |
| 47 | PE63\*25异径三通 | 公称外径63\*25mm | 个 | 200 |  |
| 48 | PE40\*25异径三通 | 公称外径40\*25mm | 个 | 300 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 备注 | 水泵电机要有包装（木箱子包装） | | | | |