黄陵县环境卫生服务站多功能抑尘车采购需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **技术参数要求** |
| 1 | ▲产品公告名称 | 多功能抑尘车 |
| 2 | ▲排放标准 | 国Ⅵ |
| 3 | ▲燃油种类 | 柴油 |
| 4 | ▲发动机额定功率 | ≥169Kw |
| 5 | 轴距 | ≥4500mm |
| 6 | 最高车速 | ≥89Km/h |
| 7 | 整车外形尺寸（长×宽×高） | 9000×2500×3800mm（±50） |
| 8 | ▲总质量 | ≥18000Kg |
| 9 | 额定载质量 | ≥8950Kg |
| 10 | 整备质量 | ≤8855Kg |
| 11 | 接近角/离去角 | ≥19/9° |
| 12 | 前悬/后悬 | ≥1260/2550mm |
| 13 | 底盘配置要求 | 配备冷暖空调；中控锁；遥控钥匙；电动车窗。 |
| 14 | 罐体配置要求 | 材质厚度：≥4mm；罐体内部环氧玻璃鳞片防腐处理。 |
| 15 | 洒水功能配置要求 | 1. 车辆具备前冲后洒功能（配备气动阀驾驶室自动控制）；理论洒水宽度：≥14m；理论高炮射程≥28m;

（2）采用50/110（或优于）专用水泵，具有自吸自排功能。 |
| 16 | 喷雾机配置要求 | （1）静风室内射程≥80m；铝合金扇叶；双环喷环；不锈钢喷可调式喷嘴；无线遥控操作。 |
| （2）发电机组额定功率：≥80Kw； |
| （3）风扇电机额定功率≥30Kw； |
| （4）驱动水泵额定功率：≥7.5Kw； |
| （5）配备滤筒式过滤器，有效防止杂质进入喷雾机水泵及喷嘴。 |
| 17 | **▲**其他要求 | 所投车辆必须提供产品在“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”中所查询的公告参数截图，截图打印件须加盖产品制造商家公章复印件备查。**注：本项目评审委员会有权对投标人所提供的资料进行核实，若情况不实，按弄虚作假处理。** |

注：**1、报价包括车辆的运输，在途保险等到采购人指定验收地点的所有费用。**

 **2、报价文件中应包含所报车辆整车外观图片、产品信心公告参数图片和环保清单明细截图图片，图片信息内容必须清晰，并确保内容的真实，否则按弄虚作假处理。**

**3、应对车辆的主要部件进行详细说明；**

**4、带▲部分为实质性响应条件。实质性响应条件不满足将不通过符合性审查。**