**采购内容与要求**

## **1.项目概况及总体要求**

西安市未央区公路管理站2023年农村公路日常养护项目，国省道养护路段共23.498公里、县道养护路段共24.627公里、乡道养护路段共13.603公里、村道养护路段共51.356公里（村道主要用于技术指导和巡查费用）。包含路面：道路坑洼的修补，保证道路畅通；路基：绿化带清理、保洁和清洗等；防汛、防雪、管道疏通等不可预见等应急任务。其他：公路交通标识和路面标线的增补、公路标识标牌的增补等。按要求完成防汛、防灾害天气及上级安排的应急工作。

**2.服务内容与要求**

### 2.1 服务需求

（1）供应商必须有良好得社会信誉，具备履行合同必需的设备。

（2）供应商须具备保证施工质量的管理体系。

（3）成交后，在各具体项目实施过程中，供应商应按要求配备相应的管理班子和必要的设备。

（4）供应商须承诺其承担的项目在合同期内全部验收合格。

（5）供应商的人员配备、道路养护器械能够满足道路养护质量要求。

（6）道路养护质量标准须执行国家、陕西省及西安市农村道路管理养护的相关政策及采购人要求。

（7）道路养护管理考核办法执行西安市交通运输局关于印发《西安市“十三五”农村公路建设管理办法（试行）》、《西安市“十三五”农村公路建设管理考核评比办法（试行）》、《西安市农村公路养护管理考核办法（试行）》的通知（市交发〔2017〕158号）。

2.2服务内容

（1）国省道养护路段共23.498公里、县道养护路段共24.627公里、乡道养护路段共13.603公里、村道养护路段共51.356公里。

（2）技术状况评定指数（MQI）县道78、乡道、76、村道62。

（3）路基养护作业：包括路面保洁、路肩边坡整修、水沟清理、涵洞疏通、绿化养护等以及养护和清洁桥涵构造物，沿线设施都要按照分级养护的标准和频率进行养护，使之经常保持良好的状态。

（4）路面养护作业：包括处理路面出现的网裂、龟裂、坑槽、沉陷、翻浆等以及其他小型工程维修，桥涵构造物的维修和沿线附属设施的刷新增设，按照分级养护的标准和频率进行养护，使之经常保持良好的状态。

（5）应急工程：由于水毁、风暴、冰雪等自然灾害和交通事故或其他人为因素造成的公路及其设施的重大毁损的抢修和恢复正常，由乙方承包施工，乙方应及时上报抢险工程的有关情况，并立即组织抢险。

（6）管道清理：包括但不限于清捞、疏通、检查等

（7）绿化工程：包括但不限于修剪、浇水、病虫害防治等

2.3主要养护机械、机具设备表

（1）装载机：至少1台

（2）双钢论压路机：至少1台

（3）洒水机：至少1辆

（4）自卸汽车：至少1辆

（5）沥青灌缝设备：至少1套

（6）切割机：至少2台

（7）发电机：至少2台

（8）泥浆泵：至少4台

2.4主要人员

（1）养护所负责人：至少2名

（2）内业资料员：至少2名

（3）养护技术人员：至少2名

（4）养护工人：至少40人

（5）路面施工队：至少15人

2.5服务、产品（如有）执行的标准、规范：

国家标准、规范。

2.6本章2.5条未明确服务（产品）执行标准、规范的，按下列方法进行选择：

 □ 顺序执行：国家标准→行业标准→地方标准→企业标准（有国家标准按国家标准执行，没有国家标准按行业标准，以此类推）；

 最高标准执行：国家标准，行业标准，地方标准，企业标准（那个标准高执行那个标准）

 必须执行：国家、行业强制性标准。

## **3.服务期限**

## 自合同签订之日起一年。

## **4.商务要求：**

服务期限：自合同签订之日起一年。

服务地点:西安市未央区。