**采购内容及要求**

1、采购内容及具体要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 棉被 | 1、棉被规格尺寸：150cm\*210cm ，  2、棉被重量：≥5 斤，颜色：正规军绿色或印花色 3、材料  3.1面、里料为纯棉平布。 3.2材料规格 棉印染布：线密度：18tex ×18tex 经纬纱密度：268×268 根/10cm 用途棉被面、里、带条。 棉花：白棉二级；轧工质量中级及以上。 4、颜色 4.1 面料色差不低于 3～4 级，评定级别按GB/T250—2008. | 床 | 210 |
| 2 | 棉褥 | 1、棉褥规格尺寸 :90cm\*200cm，  2、棉褥重量 ：≥3斤，颜色：军绿色 3、材料   面料：纯棉布  纱织≥18.2tex（≤32 英支）  经纱密度≥232 根/10cm  纬纱密度≥224 根/10cm  棉褥等级：白棉二级。 4、执行标准：  GB/T22796-2009《被、被套》 合格品 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》最低C类 GB18383-2007《絮用纤维通用技术要求》。 | 床 | 210 |
| 3 | 毛巾被 | 符合国家GB/T 22864-2009标准。 1、原材料要求：纤维含量：100%棉。 2、产品规格：重量：约1000g。允差≥﹣3.5%；尺寸：约18500\*1450mm，允差≥﹣2.5%、 3、色牢度：耐干摩擦色牢度：≥3-4；耐皂洗色牢度：≥3-4；耐湿摩擦色牢度：≥3。 4、甲醛含量：≤75mg/kg。 5、PH值：4.0~8.5； 6、断裂强力：≥180N 7、吸水性：≤20s 8、外观质量：线状疵点/条≤6，条状疵点/条≤3；不允许有块状疵点、油污、色渍以及破损性疵点； 9、缝制质量：不允许有不回针、散角、跳针以及脱线；包缝针密度≥16针/5cm； 10、包装：30床/包，外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸。编织布结合处用Φ0.2cm绳缝合牢固，用Φ0.7cm麻绳捆扎成“卅”型，横竖均为双道捆扎。 11、规格尺寸允许误差符合国标要求。 | 条 | 276 |
| 4 | 毛毯 | 1成分：100%聚酯纤维 2工艺：采用经编织造工艺生产 3重量：大于或等于2.5公斤 4规格:145 cm\*185cm（允许国家标准范围内的正偏离不允许负偏离） 5甲醛含量75mgKG 6PH值4-8.5 7耐水色牢度变色3级 沾色3级 8耐汗色牢度3级  9耐磨擦色牢度3级 10断裂强力115 备注所有材料符合GB18401-2010国家纺织品基本安全技术规范B类直接可以接触皮肤产品要求。 | 条 | 240 |
| 5 | 防寒服 | 面料：防水透湿复合布，100D/72f× 150D/144f,热熔聚氨酯膜复合内胆：超细纤维絮片，袖子絮片 120g/㎡，大身絮片 150g/㎡ | 件 | 484 |
| 6 | 单衣裤 | 1、上衣、裤子：纤维成分：涤纶70-80%，粘胶20-30%，氨纶4%；12.5tex×2/12.5tex×2，质量：236g/㎡(±10g) | 套 | 100 |
| 7 | 棉衣裤 | 1、面料：涤纶。 2、重量：≥2.5斤。 3、尺码：大、中、小号。 4、填充：热熔棉，符合GB-18383-2007标准，色泽形态达到GH/T1020-200。 5、符合中华人民共和国行业标准MZ/T014.2-2010。 | 套 | 180 |
| 8 | 防潮垫 | 双面防水、易清洗，加厚材质、精致包边 防水隔潮 | 张 | 180 |
| 9 | 手套 | 手掌部成分：优质防雨雪pu材料 掌心部分材料：100%聚酯纤维，颗粒防滑面料 | 双 | 500 |
| 10 | 扩音器 | 最大功率：≥5W 传送距离：≥300米 失真度：＜1% 工作电压：DC3.7V（锂电尖头） 录音时间：300秒 续航时间：≥5小时 | 部 | 30 |
| 11 | 对讲机 | 型号：5G+（双模） 电池容量：5000mAh 通话距离：5000公里 网络信号：4G全网通 模拟频率范围：400-470MHZ 主要功能：混合模式双守候、清晰音质/持久续航、空中升级/手动升级、中继模式、双PPT发射、定位信息播报、USB快充 | 台 | 30 |
| 12 | 雨伞 | 伞骨材质：全钢骨架 伞面材质：高密碰击布 伞面成分：聚酯纤维 重量570g | 把 | 230 |
| 13 | 雨鞋 | 鞋面材质：塑胶 鞋底材质：塑胶 功能：防滑保暖耐磨 鞋垫材质：EVA 靴筒内里材质：网纱 | 双 | 300 |
| 14 | 雨衣 | 1、颜色：黑色 2、聚氨酯涂层雨衣布：100%聚酯纤维； 3、纱支：83dtex/36fх83dte/72f（±3%） 4、断裂强力：经向≥980N；纬向≥600N 5、撕破强力：经向≥42N；纬向≥36N 6、单位面积质量：≥165g/m2 7、耐水色牢度：变色≥4 级、沾色≥4 级 8、耐酸汗渍色牢度：变色≥4 级、沾色≥4级 9、耐碱汗渍色牢度：变色≥4 级、沾色≥4级 10、耐光色牢度：≥5 级 11、异味：无 | 套 | 300 |
| 15 | 折叠床 | 符合民政部MZ/T015.1-2010行业标准 1、尺寸：1850mm\*700mm\*350mm。 2、面料：PVC涂层布666dtex 666dtex。 3、焊接钢管：Q195Φ25mm 1.1mm 4、钢板：Q195~Q235 t2.0mm。 5、包装：包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用双层瓦楞纸箱。每个纸箱内需附产品检验单一张。 6、规格尺寸允许误差符合国标要求。 | 张 | 300 |
| 16 | 折叠桌椅 | 折叠桌 救灾专用折叠桌为折叠式，4人使用。 桌面材料：表面塑料、夹层铁板固定,承重≥30kg。 支架材料：加固型高级航空铝材，颜色为银灰色。 所有技术要求和材料参照和符合MZ/T015-2010《中华人民共和国民政行业标准》 折叠凳 凳面材料：600D双层牛津布。 支架材料：加固高级航空铝材。 规格：承重 ≥100kg,尺寸≥40cm\*40cm\*60cm。 所有技术要求和材料参照和符合MZ/T015-2010《中华人民共和国民政行业标准》 | 张 | 200 |
| 17 | 探照灯 | 功率：10W 额定电压：3.7-4.2V 额定容量：4400mAh 平均使用寿命：＞100000h  连续放电时间：强光5h ，工作光10h，超长工作光 30 h 充电时间：6-8h 电池使用寿命：1000 循环 外形尺寸：外径130φ\*长 210  重量： 550g | 台 | 50 |
| 18 | 防爆手电 | 额定电压：DC3.7V 防护等级：IP68 额定容量：2.2Ah 光源类型：LED 光源功率：3W 光源寿命：10万小时 连续放电时间：强光 ≥8h 工作光：≥16h 充电时间：≈5h 电池使用寿命：≈1000次循环 外形尺寸：Φ40×157mm 重量：0.23KG | 把 | 100 |
| 19 | 移动照明灯  **（核心产品）** | 额定工作电压：AC220V～50Hz 发电机额定功率/容量：2500W/15L 额定功率（LED）：8x40W 光通量：≥9500lm 气杆最大升起高度：≥4.5M 连续工作时间：≥13h 燃油型号：#92-#95 外壳防护等级：≥IP65 产品符合GB26755-2011、GB16796-2009、GB/T15211-2013要求。 150W大功率扩音器，通过遥控进行远距离喊话，可8级抗风检 | 台 | 16 |

2、交货地点：采购人指定地点；

3、交货期：自合同签订之日起3日历天（具体交货起止日期可随合同签订时间相应顺延）；

4、质保期:三年；