**马窑村内道路两侧排污及户门前基本绿化项目工程量清单**

（一）计价依据：计价依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009年）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》（2004年）、《陕西省建筑装饰工程2009年价目表》、《全国修缮定额土建工程陕西省价目表》（2001年）及配套费用定额、相关取费文件，报价以给定的工程量清单及现场情况自主编报。

（二）工程量清单：

1、道路工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量  单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 040801008001 | 伐树、挖树根  [项目特征]  1.树干胸径:30CM内  2.锯倒、砍树、截断、刨挖、清理  异物、就近堆放整齐等  3.具体要求详见图纸设计  [工作内容]  1.伐树、挖树根  2.废弃物运输  3.场地清理 | 棵 | 20 |
| 2 | 040801001001 | 拆除路面  [项目特征]  1.材质:混凝土路面  2.厚度:200mm  3.宽度： 1000mm  4.具体要求详见图纸设计  [工作内容]  1.路面切割  2.拆除 | m2 | 356 |
| 3 | 040801002001 | 拆除基层  [项目特征]  1.材质:3：7灰土  2.厚度:200mm  3.宽度： 1000mm  4.具体要求详见图纸设计  [工作内容]  1.拆除 | m2 | 356 |
| 4 | 040801001002 | 路面切缝  [项目特征]  1.路面切缝  2.材质:混凝土  [工作内容]  1.路面切割缝 | m | 356 |
| 5 | 040101001001 | 北侧新建道路原面层开挖  [项目特征]  1.材质:渣土  2.厚度:70cm  3.宽度： 3500mm  4.具体要求详见图纸设计  [工作内容]  1.开挖、运输 | m3 | 581 |
| 6 | AB001 | 垃圾外运  [项目特征]  1.垃圾外运及消纳  2.运距投标单位自行考虑  3.清单量按照定额量计入 | m3 | 586.59 |
| 7 | AB002 | 垃圾外运（暂定工程量）  [项目特征]  1.场地平整表皮垃圾  2.砍伐树木  3.余土弃之  4.运距投标单位自行考虑  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1031 |
| 8 | 040203005001 | 新建水泥混凝土道路  [项目特征]  1.20cm厚C25砼路面  2.15cm厚3：7灰土  3.素土夯实  4.路面养生、锯缝  5.具体要求详见图纸设计  [工作内容]  1.传力杆及套筒制作、安装  2.混凝土浇筑  3.拉毛或压痕  4.锯缝  5.嵌缝  6.路面养生 | m2 | 1136 |
| 9 | 040103001001 | 填方  [项目特征]  1.填方材料品种:黄土（外购）  2.密实度:夯填  [工作内容]  1.填方  2.分层压实 | m3 | 300 |
| 10 | AB003 | 砌筑花坛  [项目特征]  1.240的青砖高度80cm  2.100厚C15混凝土垫层  3.150厚3：7灰土  4.素土夯实  5.具体要求详见图纸设计  [工作内容]  1.砌筑  2.勾缝  3.抹灰 | m | 486.35 |

1. 土方工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量  单位 | 工程数量 |
| 1 | 040103001001 | 填方（暂定工程量）  [项目特征]  1.填方材料品种:树池种植土（外购 )  2.密实度:夯填  [工作内容]  1.填方  2.压实 | m3 | 316.8 |
| 2 | 050101006001 | 整理绿化用地 （暂定工程量）  [项目特征]  1.场地平整  [工作内容]  1.排地表水  2.土方挖、运  3.耙细、过筛  4.回填  5.找平、找坡  6.拍实 | m2 | 900 |
| 3 | 050102001001 | 独杆石楠  [项目特征]  1.乔木种类:独杆石楠  2.乔木规格:胸径： 12~14cm，高度3 .5~4m，冠幅： 3~3.5m  3.养护期:1年  [工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干  6.养护 | 株 | 50 |
| 4 | 050102004001 | 贴梗海棠  [项目特征]  1.灌木种类:贴梗海棠  2.灌木规格:冠幅： 0.8~1m,高度： 1 .8~2m  3.养护期:1年  4.备注:球形修剪，不脱脚  [工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干 | 株 | 36 |
| 5 | 050102004002 | 栽植灌木  [项目特征]  1.灌木种类:石楠球  2.灌木规格:冠幅1.2~1.5m  3.养护期:1年  4.备注:球形修剪，不脱脚  [工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干  6.养护 | 株 | 36 |
| 6 | 050102004003 | 栽植灌木  [项目特征]  1.灌木种类:冬青球  2.灌木规格:冠幅1.2~1.5m  3.养护期:1年  4.备注:球形修剪，不脱脚  [工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干  6.养护 | 株 | 36 |
| 7 | 050102007001 | 栽植色带  [项目特征]  1.灌木种类:红叶石楠  2.高度： 0.4m~0.6m  2.养护期:1年  3.种植密度： 64株/㎡  [工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.养护 | m2 | 100 |
| 8 | 050102007002 | 栽植色带  [项目特征]  1.灌木种类:金森女贞  2.高度： 0.4m~0.6m  2.养护期:1年  3.种植密度： 64株/㎡  [工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植 | m2 | 100 |

3.管网工程-土建

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量  单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方  [项目特征]  1.土壤类别:综合土  2.挖沟平均深度:1.2M以内  3.管沟开挖不放坡（现场无放坡条 件）  [工作内容]  1.土方开挖  2.围护、支撑  3.场内运输  4.平整、夯实 | m3 | 480 |
| 2 | 040202001001 | 填方  [项目特征]  1.厚度:100厚  2.材料品种:中粗砂  [工作内容]  1.铺筑  2.碾压 | m2 | 400 |
| 3 | 040103001001 | 填方  [项目特征]  1.填方材料品种:素土  [工作内容]  1.填方  2.压实 | m3 | 210 |
| 4 | 040103001002 | 填方  [项目特征]  1.填方材料品种:100厚3：7灰土  [工作内容]  1.填方  2.压实 | m3 | 40 |
| 5 | 040504003001 | 水井 （600\*400\*1200深）  [项目特征]  1.素土夯实  2.150厚3：7灰土  3.100厚C15混凝土垫层  4.240厚砖砌井壁  5.砂浆内外粉  6.铸铁井盖安装  [工作内容]  1.垫层铺筑  2.砌筑  3.勾缝  4.抹面  5.预制构件制作、安装  6.井箅安装 | 座 | 37 |

4.管网工程-安装

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量  单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 040501006001 | 塑料管道铺设  [项目特征]  1.管道材料名称:双壁波纹管  2.管材规格:Φ300  3.接口形式:胶圈撞口  [工作内容]  1.管道铺设  2.管道接口  3.检测及试验 | m | 400 |
| 2 | 040501006002 | 接户塑料管道铺设  [项目特征]  1.管道材料名称:UPVC  2.管材规格:Φ160  3.接口形式:弯头、胶粘  [工作内容]  1.管道铺设  2.管道接口  3.检测及试验 | m | 99 |