|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **技术要求** | **建设规格标准** | **实际建设参数规格及标准** | **备注** |
| 1 | 建设晾晒场 | 360平方米 | 6\*55=360㎡ | 1.20cm厚C25混凝土地面 2.30cm厚3:7灰土 |  |
| 2 | 建设磅房一栋 | 120平方米 | 混凝土结构 |  |  |
| 3 | 购买120吨电子地磅一套 | 高精度电子地磅 | 衡源升业称重设备有限公司SCS-120T电子汽车衡 | 台面碳钢喷漆（厚10mm），大厂高精度传感器；具有自我诊断功能，可进行故障报警；具称重打印数据功能，外接电脑显示器；精度等级III级，重量误差1‰。 | 含地基基础处理，引坡建设及设计施工安装调试维护 |
| 4 | 安装监控网络及监控设备一套 | 高精度监控 | 12套 |  |  |
| 5 | 购买300型徐工装粮装载机1台 | 徐工装载机（民用） | 一台 | 加长臂加大斗 |  |
| 6 | 购买粮食进出库输送机2套 | 粮食进出库输送机 | 2套 |  |  |
| 7 | 购买喷药高杆机1台 | 3WPZ一700自走式喷杆喷雾机 | 一台（15米宽） |  |  |
| 8 | 购买农资化肥运输带一套 | 农资化肥运输带 | 一套 |  |  |
| 9 | 建设100平方米彩钢棚 | 钢架结构彩钢棚 | 100平方米 |  |  |
| 10 | 建设东一组200米街道两侧排水沟，卫生室路口拓宽 | 街道排水渠及街道整修 | 两侧400米 | 拆除原混凝土水渠盖板，新做街道两侧30U型排水渠，加盖15CM厚C30钢筋混凝土预制盖板,承重雨水蓖子38套。 |  |
| 11 | 建设东一组街道1户花坛， 大门口花坛 | 新建花坛 | 2户 |  |  |
| 12 | 改造旧仓库，修建村舞台地面，舞台西侧地面 | 混凝土修建舞台地面 | 15cm\*230平方米 | C30混凝土地面 |  |
| 13 | 改建舞台进出口大门 | 南门、西门两处 | 2处 | 拆除门洞，安装卷闸门3套 |  |
| 14 | 粮库东侧地面护坡、南侧排水渠，文瑶磨面院内排水问题 | 混凝土现浇地面，修建排水沟 | 350平方米 | 混凝土砌两侧护坡；新做160PVC管道及新做雨水井三座；对接农户处理排水。 |  |
| 15 | 电力主线的规范架设 | 安装护套防晒管，确保安全正常使用 | 150米 | 新做铝缆及带PVC护管 | 一期遗留建设工程项目 |
| 16 | 院内外照明射灯 | 户外灯具 | 8套 |  |  |
| 17 | 砖砌西侧院子护坡 | 长60米\*高1米 |  |  |  |
| 18 | 砖砌大门口西侧滑坡 | 长8米\*高1米 |  |  |  |
| 19 | 仓储院内前楼墙体维修、喷涂 |  |  |  |  |