咸阳市疾控中心职业卫生检测设备清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 件数 |
| 1 | 低流量大气采样器（防爆，定点，流量0.01～0.2L/min）（流量精度要求<5%，1-6要求同） | 2 |
| 2 | 中流量大气采样器（防爆，流量0.1～1.5L/min）（定点） | 2 |
| 3 | 中流量大气采样器（防爆，流量0.1～1.5L/min）（个体） | 2 |
| 4 | 高流量大气采样器（防爆，流量1～5L/min）（定点） | 2 |
| 5 | 高流量大气采样器（防爆，流量1～5L/min）（个体） | 2 |
| 6 | 高流量大气采样器（防爆，定点，流量5～20L/min） | 1 |
| 7 | 流量计（皂膜或干式流量计，范围一般为10ml～20L/min） | 1 |
| 8 | 冲击式呼尘采样头 | 10 |
| 9 | 便携式非分光红外一氧化碳（CO）/二氧化碳（CO2）测定仪 | 2 |
| 10 | 便携式电化学探头复合气体检测仪（选配可检测一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氰化氢、氯气、氨、磷化氢、砷化氢、氟化氢等） | 1 |
| 11 | 有毒气体快速检测管（选配一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化碳、氨、二氧化硫、二氧化氮、磷化氢、氟化氢等） | 1 |
| 12 | 风速测定仪 | 2 |
| 13 | 气压计 | 2 |
| 14 | WBGT测定仪 | 1 |
| 15 | 温湿度计 | 2 |
| 16 | 个体噪声剂量计（防爆） | 2 |
| 17 | 倍频程声级计（防爆） | 1 |
| 18 | 脉冲积分声级计（防爆） | 1 |
| 19 | 声级计校准器 | 2 |
| 20 | 电磁场测定仪（探头含高频、超高频、1Hz-100kHz电磁场及微波等频段） | 1 |
| 21 | 紫外辐射测定仪（含UVA、UVB、 UVC三个探头） | 2 |
| 22 | 手传振动测定仪 | 1 |
| 23 | 照度计 | 2 |
| 24 | α、β表面污染测量仪 | 1 |
| 25 | 防护级χ、γ辐射剂量（率）仪 | 1 |
| 26 | 环境级χ、γ辐射剂量（率）仪 | 1 |
| 27 | 中子周围剂量当量测量仪 | 1 |
| 28 | 个人剂量报警仪 | 1 |
| 29 | 智能电热板 | 1 |
| 30 | 调压电热板 | 1 |
|  | 52台件（不含采样配件） | |