|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术要求** | 单位 | **数量** | **参考图片** |
| 32 | 凹箱篮球架 | 凹箱篮球架 1.室外用可拆装箱式篮球架；2.篮圈距地高度3050mm；3.篮板为钢化玻璃篮板，篮板尺寸.1800mm×1050mm；4.支柱钢管采用（100×150mm）±10%的异形钢管，方钢管臂厚≥2.5mm；横梁采用（100×150mm）±10%方钢管制成，伸臂长1800mm；5.配重箱长（1000×2000mm）±10%，箱体钢板厚≥2.0mm；6.篮圈采用高弹性材料，内部有钢簧，圈条为直径18mm的实心钢。 | 付 | 3 |  |
| 45 | 乒乓球台 | 乒乓球台 1．球台采用SMC乒乓球台面，球台长度2740mm，宽度1525mm，高度760mm。2.台板材料厚度不低于5mm，台面翻边高度50mm,翻边厚度不低于5mm；加强筋厚度不低于5mm，加强筋高度不低于29mm，网格均不大于220×210mm。3．底架采用彩虹腿设计结构，台腿使用不小于Φ60×1.7mm优质钢管。 | 张 | 6 |  |
| 52 | 固定看台座椅 | 固定看台座椅 1、座椅的设计符合人体工程学原理，座椅机械性能优越，强度高、抗冲击性、安全性、耐候性好，化学性能稳定。2、隐藏螺母内埋在座椅深处，使其受力处更强，固定得更牢固。3、尺寸（42\*42\*18cm）±10%；4、颜色多种（供货时与采购方确定） | 座 | 990 |  |

**核心产品技术要求**