根据造林作业区立地条件和树木的生物、生态学特性，本着“适地适树”的原则，设计造林模式为:侧柏纯林。

整地方式:穴状，70cm×70cm×60cm。

苗木规格:高≥1.5m，21cm×21cm营养钵苗木。

造林方式:人工植苗造林，1株/穴。栽时分层覆土，保持根系舒展，埋土紧实。

幼林抚育:栽植后三年内连续抚育4次，以1-2-1为序进行，作业项目包括:除草、松土、扩穴、培土等。