复合肥260吨 计：117万元

参数：总保量≥50%，N-P-K含量分别为：27%、16%、7%，颗粒均匀，高塔造粒工艺，企业通过IS09001质量管理体系认证；产品执行GB/T15063-2020标准，包装每袋50公斤装。