|  |
| --- |
| **志丹县保安街道办苹果产业链—标准化示范基地创建项目（提质增效示范园）采购清单** |
|
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 拖拉机 | 类型：正座形式：4x4轮式动力输出最大功率（kw）：41.38标定牵引力（KN）：11.9结构质量（kg）：1400 (±1kg）前轮轮距（cm）：106 (±1cm）后轮轮距（cm）：109 (±1cm）左、右转弯半径（cm）：270 (±1cm）外形尺寸(长×宽×高)（cm）：240×133×116(±1cm）转向形式：液压转向离合器：单片、干式、常结合变速箱：(4+1)\*2组合式发动机型式：立式、水冷、四冲程气缸数：4 | 台 | 1 |  |
| 2 | 旋耕机 | 幅宽（cm）：150 (±1cm）外形尺寸（cm）：94×150×86 (±1cm）重量（kg）：190 (±1kg）旋耕深度（cm）：10-12配套动力：≥30hp作业速度（m/s）：0.3-0.8 | 台 | 1 |  |
| 3 | 开沟施肥回填一体机 | 结构形式：悬挂式配套动力：40-80马力施肥深度：25-30cm整机重量：400kg (±1kg）外形尺寸（左右×前后×高）(cm)：130×134×116(±1cm）动力输入轴花键尺寸：6键，φ35动力输入轴转速：540-720r/min刀盘转速：230-310r/min刀盘回转直径(cm)：57(±1cm）作业速度：1-2.4km/h开沟箱传动方式：齿轮传动开沟位置偏离拖拉机中心尺寸(cm)：40(±1cm）刀片数量：20片正刀10把，反刀10把肥箱容量：0.25立方米（安装加高箱后总容量0.35）施肥变速箱档位数：电机无级调速施肥量：颗粒肥，2-5斤/米 | 台 | 1 |  |
| 4 | 秸秆还田机 | 配套动力范围（kw） 18.0～30.0整机外形数据（长×宽×高）（cm）： 115×135×87(±1cm） 作业幅宽（cm）： 110 (±1cm）刀轴回转半径（cm）：R24.5刀片数量（把）： 28+14  | 台 | 1 |  |
| 5 | 迷雾打药机 | 药箱容量（L）：400外形尺寸（长×宽×高）（cm）：125×130×120(±1cm）工作压力（MPa）：2.0-4.0工作行走速度（km/h）：2--4功率（KW）：≥29.4所需转速（r/min）：520风扇直径（cm）：77（±1cm）形式：柱塞泵流量（L/min）：60搅拌方式：回水搅拌类型：果园机专用喷头数量：≥12个 | 台 | 1 |  |
| 6 | 背负式打药机 | 尺寸（cm）：42\*50\*68（±1cm）净重：11kg(（±1kg）药箱容积：14L风机转速：7500r/min液剂喷雾：0-4（l/min)配套动力：1E40FP-3Z粉剂喷雾：0-6（kg/min)功率：2.13/7500喷雾射程：≥12m启动方式：反冲启劲停车方式：油门全闭式燃油：汽油、机油容积混合比30:1 | 台 | 1 |  |
| 7 | 自走式履带旋耕机 | 结构型式：履带自走式外形尺寸（长×宽×高）（cm）：249×100×92（±1cm）机器质量（Kg）：750（±1kg）配套动力（KW）：18.99工作行数（行）：1开沟器形式：圆盘式排肥器：螺旋式1个生产率（m/h）：550-820传动机构形式：齿轮运输间隙（mm）：≥100施肥深度（cm）：20-35施肥管型式：管槽式功能：开沟 施肥 回填 旋耕 微耕  | 台 | 1 |  |
| 8 | 打草机（手推式） | 排量：(cc)224cc发动机功率：9马力割草宽度cm：50（±1cm）割草高度：5-20cm高度调节档位：3档刀片形式：直刀双刃双面刀片最高转速：3600rpm(圆盘甩刀)切刀离合系统：离心式离合器燃油：汽油启动方式：手拉启动调茬方式：前轮轮架可调节高低移动方式：橡胶轮实心轮毂后轮驱动自走整机净重：毛重52kg/60kg包装尺寸（cm)：81\*55\*60（±1cm） | 台 | 1 |  |
| 9 | 汽油三轮车 | 整车外形尺寸：343（cm)/337（cm)（±1cm）整备重量： 370（kg)/400（kg)（±1kg）最高车速：60（km/h)/65（km/h)排量：149（ml)/149（ml)功率：8.2（kw)/8.2（kw)轮距（前/后）：105（cm)/106（cm) （±1cm）轴距：229(cm)/218（cm)（±1cm）总质量：670（kg)/750（kg) （±1kg）额定载重量：350（kg)/300（kg)（±1kg） | 台 | 1 |  |
| 10 | 微耕机 | 发动机：AMK7.0HP燃油：汽油耕深(cm)：10-15耕宽(cm)：75cm-90cm重量：65kg（±1kg）行走方式：手扶自走式把手形式：上下调节，左右360度调节 | 台 | 1 |  |
| 11 | 自走式履带机 | 长×宽×高（cm）：185×81.5×90 （±1cm）最低离地高（cm）：≥10履带接地长度（cm）：75（±1cm）履带接地宽度（cm）：14（±1cm）履带中心距离（cm）：48（±1cm）货箱尺寸（cm）：105×74.5×20（±1cm）机器重量（kg）：200（±1kg）最大载重量（kg）：400（±1kg）燃油：汽油发动机参数：油箱容量（L）：4.5额定功率（kw）：3.3行驶性能：前进6档（km/h）：0.5-6.1后退2档（km/h）：0.7-3.1爬坡能力度：≤25（空车） | 台 | 1 |  |
| 12 | 框架式打药机 | 配套动力：单缸风冷汽油机配套功率：4.0kw/3600药泵流量（L/min）：17-27工作压力（Mpa）：1.0-4.0喷雾射程：8-13m连接方式：抗高温散热齿形三角带 | 台 | 1 |  |
| 13 | 复合肥 | 复合肥氮-14磷-16钾-15，总养分含量45% | 吨 | 25 |  |
| 14 | 铺设防草布 | PE膜，规格：1.2m\*555m | 亩 | 220 |  |
| 15 | 安装果园围栏 | 铁丝，规格：1.5m\*2m，配1.8m立柱 | 米 | 2350 |  |
| 16 | 有机肥（羊粪） | 有机质≥20%（氮≥0.65、五氧化二鳞≥0.50、氮化钾≥0.25）≥1.4%水分≤30%杂质≤5% | m³ | 1000 |  |