|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设模块** | **子模块** | **设备/材料名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 智慧监管畜牧平台 | 管理部门-WEB端 | 内部队伍管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 机构档案管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 免疫发放管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 现场检疫管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 疾病治疗管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 价格上报管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 视频监管子系统 | 项 | 1 |  |
| 管理部门-微信小程序 | 机构档案管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 免疫发放管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 现场检疫管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 疾病治疗管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 价格上报管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 视频监管子系统 | 项 | 1 |  |
| 价格上报管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 可视化数据大屏-WEB端 | 大数据管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 可视化数据大屏展示 | 项 | 1 |  |
| 可视化数据大屏-微信小程序 | 大数据管理子系统 | 项 | 1 |  |
| 可视化数据大屏展示 | 项 | 1 |  |
| 机构-WEB端 | 机构档案管理 | 项 | 1 |  |
| 屠宰场业务管理 | 项 | 1 |  |
| 养殖场户业务管理 | 项 | 1 |  |
| 价格上报管理 | 项 | 1 |  |
| 机构-微信小程序 | 屠宰场业务管理 | 项 | 1 |  |
| 养殖场户业务管理 | 项 | 1 |  |
| 价格上报管理 | 项 | 1 |  |
| 机房建设 | 拼接屏 | 参数：尺寸：1211\*682\*115mm；分辨率1920\*1080；屏幕宽高比16:9，亮度450cd/m2;对比度：3500:01；可视度：178°；工作温度：0℃-50℃；工作湿度：20%-80%，平均无故障运行时间：60000小时；供电电源：100V-240VAC；工作功耗：≤300W；待机功耗：≤3W | 块 | 12 | 　 |
| 高清解码器 | 尺寸 440mm×436.6mm×110mm（2.5U高度）工作气压 86kpa～106kpa工作温度 -10℃~+55℃工作湿度 10%～95%报警输入 2路报警输出 1路继电器输出（30VDC 1A，125VAC 0.5A联动输出） | 台 | 1 | 　 |
| 拼接屏专用线材 | 拼接专用线材 | 个 | 12 | 　 |
| 拼接屏专用支架 | 支架 | 项 | 12 | 　 |
| 拼接屏底座 | 底座 | 台 | 4 | 　 |
| 电脑 | CUP：i5 内存16G、硬盘512G  | 台 | 1 | 　 |
| 服务器 | 参数：CPU3206R 8核、内存32G，硬盘2T可扩展，电源550W | 台 | 1 | 　 |
| 软件平台 | 视频流云平台 | 年 | 2 | 2年 |
| 视频监控 | 摄像头 | 采用高性能二百万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高（图像）可输出200万（1920×1080）@15fps支持H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境最大红外监控距离28米支持图像翻转，3D降噪适用不同监控环境支持人形检测，设备提示音开关，红外灯开关，设备重启等支持256 G SD卡，内置MIC，内置扬声器支持DC12V/1A供电方式支持4G支持IP66防护等级 | 套 | 120 | 　 |
| 存储卡 | 256G | 张 | 120 | 　 |
| 流量卡 | 每月30G/张，实名认证 | 张 | 120 | 2年 |
| 线路施工 | 线路链路 | 项 | 1 | 2年 |
| 平台调测 | 　 | 项 | 120 | 　 |