	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	油锯
	发动机 2-mix混合2冲程发动机，符合国Ⅱ排放标准;
功率 ：5.4Kw/7.3 hp;
气缸排量：91.1 cm3;
最高转速： 13500 rpm ;
动力重量比：1.37 Kg/Kw
	20
	台

	2
	背负式割灌机
	手电一体启动；
发动机：层流扫气2冲程发动机,符合国‖排放标准;
[bookmark: _GoBack]功率：2.2kw/2.9hp;
带双轮异向切割锯
	20
	台


森林防火物资

备注：以上产品的技术参数为最低要求。
