采购需求

本工程建设地点位于西乡县堰口镇，其中：

西乡县堰口镇午子山景区索道建设项目1#2#混合站房室外附属工程建设内容：1#2#混合站房建筑面积：地上面积16.15㎡，地下面积128.09㎡，建筑高度：3m，基础形式：筏板基础。1#2#混合站房室外工程：浆砌片石挡墙长123.7m。砖砌检查井5个，砖砌阀门井9个，水表井一个，钢筋混凝土化粪池12.5m³一座。