采购需求

本工程建设地点位于西乡县堰口镇，其中：

西乡县堰口镇午子山景区索道建设项目1#上站房室外附属工程建设内容1#上站房建筑面积：地下建筑面积：89.86㎡，地上建筑面积：16.15㎡，建筑高度：3m，基础形式：筏板基础。1#上站房室外工程：浆砌片石挡墙长75.5m，砖砌检查井6个，砖砌阀门井4个，水表井一个，钢筋混凝土化粪池12.5m³一座。