# 第三章 采购内容及要求

一、工程概况：项目地点位于汉中市西乡县中心城区，主要建设内容①立交桥中转站、北城河坝中转站、水洞中转站，拆除后新建砖混结构垃圾中转站，条形基础，建筑高度4m以上，平屋面卷材防水，②维修改造金牛中转站及西一路中转站。铲除原墙面、地面、卷材防水，新做乳胶漆内墙面，真石漆外墙面、水泥砂浆地面、辅设屋面卷材防水;③新建高川镇、茶镇、大河镇三处垃圾中转站。均为砖混结构，条形基础，建筑高度4.7m，平屋面，卷材防水;④采购容积660L垃圾桶、内筒容积3.4m³深埋桶、方形，圆形及异形果皮箱内胆(垃圾桶300个;深埋桶2个；果皮箱内胆1000个）⑤宣教中心装饰装修。PVC吊顶、格栅背景墙、吧台展示桌、LED显示屏门头、各类垃圾分类宣传牌及地面彩色喷绘、标识等。

 二、编制依据：

1、《陕西省（2004）建筑工程消耗量定额》、《陕西省（2004）安装工程消耗量定额》及2009补充定额；

2、《陕西省建筑工程价目表(2009)》、《陕西省安装工程价目表(2009)》；《全统修缮定额土建工程陕西省价目表（2001）》及相关配套文件；

3、《陕西省建设工程工程量清单计价费率（2009）》；

4、《汉中建设工程造价信息》2023年10期；

5、“汉中城镇规划建筑设计院”设计的《西乡县垃圾中转站改造项目》全部施工图纸；

6、本工程招标文件；

7、汉市建规发〔2016〕23号文件；

8、陕建发〔2017〕270号文件；

9、陕建发〔2019〕45号文件；

10、陕建发〔2019〕1246号文件；

11、陕建发〔2020〕1097号文件；

12、陕建发〔2021〕61号文件；

13、陕建发〔2021〕1097号文件。

三、工期：90天

四、质量：合格

五、计价软件：广联达云计价平台GCCP6.0（6.4100.23.119）。