|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **技术参数** |
| 手摇报警器 | 157 | 声压级:110±2dB(A)@1m 音响频率:550±20Hz(取决于手摇速度)材质:铝合金净重:1.05kg 包装尺寸（参考数值）:175x175x145mm有效范围:直径≥1000m |
| 铁锨 | 815 | 高碳钢材质，满足国标要求 |
| 洋镐 | 1484 | 高碳钢材质，满足国标要求 |
| 大锤 | 193 | 高碳钢材质，满足国标要求，8磅 |
| 防滑手套 | 2165 | PVC材质，符合国标要求 |
| 雨衣 | 3433 | PVC面料，防水涂层，背部加反光条 |
| 雨鞋 | 3591 | 高筒/防滑/回力底 |
| 安全绳 | 401 | 长度：50m 安全扣：2个，规格：10m\*8mm |
| 担架 | 470 | 担架采用牛津革制成， 重量轻,体积小携带方便 使用安全、易消青清洗等优点产品尺寸（展开）：≥190\*50\*3cm 产品尺寸（折叠）：≤95\*50\*9cm 自重：≤4kg 承重：≥150kg |
| 强光手电筒 | 1817 | 最大亮度450流明，照射距离大于800m可视，电池：≥3800毫安锂电池，射程：300米以上续航：3-8小时,档位：强光-—弱光-闪光 材质：铝合金 |
| 撬棍 | 652 | 碳钢材质 满足国标要求 |
| 头灯 | 1149 | 电池容量：≥18000mAh两节电池/续航时间：24小时/射程：5WLED500米清晰可见/三挡调光 ：USB接口充电/防水等级：生活防水 |
| 喊话器 | 852 | 供电方式 可供电锂电池 失真率 ≤10% |