第4部分  采购需求
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	服务类型
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1
	








硬件服务
	








服务器存储扩容
	配置2个Active-Active独立控制器，每个控制器配置2颗12核 2.1GHz CPU，192GB缓存，控制器核数共48核和384GB缓存；配置8个16Gb/s FC前端接口，10块1.6TB SSD固态硬盘，55块1.8TB 10K SAS硬盘；支持SAN、NFS、CIFS、iSCSI、与VVOLs协议；配置快照及克隆许可、配置精简卷许可、配置存储管理软件许可、配置存储性能分析软件许可、配置基于文件和数据块的同/异步复制许可、包含基于主机的I/O拆分器，且主机数量许可不限制；支持Winows、Linux、VMware、UNIX（HP-UX、AIX、Solaris等），提供原厂实施服务，提供三年7*24小时现场技术支持与售后服务。
	








首次服务时完成


	榆林市星元医院信息中心存储系统扩容项目配置报价清单
	数量

	Active-Actice控制器
	2

	4端口 16Gb I/O模块（含光模块）
	2

	1.6TB 2.5英寸 SSD固态硬盘
	10

	1.8TB 10K  2.5英寸 SAS硬盘
	55

	冗余电源
	2

	冗余风扇
	2

	2.5寸硬盘柜及相关配件（例如连接线、电源线、上架导轨等）
	2

	3年7*24*4关键业务级别售后技术支持服务
	1
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