**采购需求**

本次采购项目为神木市城市建设管理执法局2023年第一批公厕改造项目供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单**

**东岳路公厕-采暖工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030801002003 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:直埋保温管-DN25 4.连接形式:丝接 | m | 15 |
| 2 | 030801002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 61.84 |
| 3 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 8片 | 组 | 4 |
| 4 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 16片 | 组 | 1 |
| 5 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:二通控温阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 10 |
| 6 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN25 | 个 | 4 |
| 7 | 030108003002 | 轴流通风机 1.名称:板壁式轴流风机 2.型号:DWBX-300 | 台 | 3 |
| 8 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |

**东岳路公厕-电气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 101.7 |
| 2 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 291.54 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 131.08 |
| 4 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED矩形吸顶灯 2.规格:600\*600 | 套 | 6 |
| 5 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 | 套 | 4 |
| 6 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:防水防尘吸顶灯 | 套 | 2 |
| 7 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:应急照明灯 | 套 | 4 |
| 8 | 030204031001 | 小电器 1.名称:单联暗装开关 | 个 | 1 |
| 9 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱LB | 台 | 1 |
| 10 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:应急照明配电箱PD-A | 台 | 1 |
| 11 | 030204031002 | 小电器 1.名称:挂式捕蝇器 | 个 | 3 |
| 12 | 030204031003 | 小电器 1.名称:双联暗装应急照明开关 | 个 | 3 |
| 13 | 030204031004 | 小电器 1.名称:五孔插座 | 个 | 11 |
| 14 | 030204031005 | 小电器 1.名称:壁式空调插座 | 个 | 2 |
| 15 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |

**东岳路公厕-给排水工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 15 |
| 2 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 | m | 6.5 |
| 3 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 | m | 21.96 |
| 4 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 | m | 5.75 |
| 5 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质：PVC-U排水管 4.规格:DN160 5.连接形式:承插粘接 | m | 31.59 |
| 6 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒 | m | 23.41 |
|  |  | 体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 |  |  |
| 7 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 9.13 |
| 8 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 9.68 |
| 9 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 23.41 |
| 10 | 030804003002 | 洗脸盆 1.材质:瓷器 | 组 | 5 |
| 11 | 030804013001 | 小便器 1.组装形式:小便斗 | 套 | 4 |
| 12 | 030804018001 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:DN50 | 个 | 5 |
| 13 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN50 | 个 | 3 |
| 14 | 030804012001 | 大便器 1.名称:蹲便器 | 套 | 8 |
| 15 | 030804012002 | 大便器 1.名称:连体坐便器 | 套 | 1 |
| 16 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） 1.名称:拖把池 | 组 | 1 |
| 17 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 3 |
| 18 | 030803005001 | 自动排气阀 1.材质:金属 2.型号、规格:DN15 | 个 | 2 |
| 19 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN50 | 组 | 1 |
| 20 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |

**工程名称：东岳路公厕-弱电工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030204031001 | 小电器 1.名称:网络插座 | 个 | 1 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:管配线 2.导线型号、材质、规格:UTP-6e 3.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 27.42 |
| 3 | 030212001005 | 电气配管 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 27.42 |
| 4 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:PVC-20 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 2.61 |
| 5 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:管配线 2.导线型号、材质、规格:RS485 3.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 16.99 |
| 6 | 030212001006 | 电气配管 1.名称:PVC-20 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 16.99 |
| 7 | 031202003001 | 网络终端设备 1.名称:显示终端设备 | 台 | 1 |
| 8 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:RD配电箱 | 台 | 1 |
| 9 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱AL-1 | 台 | 1 |
| 10 | 030204031002 | 小电器 1.名称:钥匙复位开关面板 | 个 | 1 |
| 11 | 030705003001 | 按钮 1.名称:呼叫按钮 | 只 | 2 |
| 12 | 030204031004 | 小电器 1.名称:控制器 | 个 | 1 |
| 13 | 030705005003 | 报警控制器 1.安装方式:声光报警装置 | 台 | 1 |

**惠民路下段河堤公厕-采暖工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 42.56 |
| 2 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 8片 | 组 | 2 |
| 3 | 030805006005 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 12片 | 组 | 1 |
| 4 | 030805006006 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 15片 | 组 | 1 |
| 5 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:二通控温阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 8 |
| 6 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN25 | 个 | 4 |
| 7 | 030108003001 | 轴流通风机 1.名称:板壁式轴流风机 2.型号:DWBX-300 | 台 | 4 |
| 8 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |

**惠民路下段河堤公厕-电气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030213003002 | 装饰灯 1.名称:12cm筒灯 | 套 | 1 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 54.27 |
| 3 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 223.84 |
| 4 | 030212001001 | 电气配管 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 89.37 |
| 5 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED矩形吸顶灯 2.规格:600\*600 | 套 | 4 |
| 6 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 | 套 | 3 |
| 7 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:应急照明灯 | 套 | 3 |
| 8 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱HE | 台 | 1 |
| 9 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:应急照明配电箱PD-A | 台 | 1 |
| 10 | 030204031002 | 小电器 1.名称:挂式捕蝇器 | 个 | 2 |
| 11 | 030204031003 | 小电器 1.名称:双联暗装应急照明开关 | 个 | 2 |
| 12 | 030204031006 | 小电器 1.名称:三联暗装应急照明开关 | 个 | 1 |
| 13 | 030204031004 | 小电器 1.名称:五孔插座 | 个 | 4 |
| 14 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:YJY22-5X16 | m | 50 |
| 15 | 030212001002 | 电气配管 1.规格:JDG32 | m | 50 |
| 16 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |

**惠民路下段河堤公厕-给排水工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质：PVC-U排水管 4.规格:DN200 5.连接形式:承插粘接 | m | 20 |
| 2 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 | m | 4.5 |
| 3 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 | m | 3.6 |
| 4 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 | m | 5.4 |
| 5 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质：PVC-U排水管 4.规格:DN160 5.连接形式:承插粘接 | m | 14.38 |
| 6 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质：PVC-U排水管 4.规格:DN200 | m | 8.26 |
|  |  | 5.连接形式:承插粘接 |  |  |
| 7 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 4.24 |
| 8 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 13.33 |
| 9 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 6.72 |
| 10 | 030804003001 | 洗脸盆 1.材质:瓷器 | 组 | 3 |
| 11 | 030804013001 | 小便器 1.组装形式:小便斗 | 套 | 2 |
| 12 | 030804013002 | 小便器（拆） 1.组装形式:小便斗 | 套 | 2 |
| 13 | 030804018001 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:DN50 | 个 | 4 |
| 14 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN50 | 个 | 3 |
| 15 | 030804012001 | 大便器 1.名称:蹲便器 | 套 | 6 |
| 16 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） 1.名称:拖把池 | 组 | 1 |
| 17 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 3 |
| 18 | 030803005001 | 自动排气阀 1.材质:金属 2.型号、规格:DN15 | 个 | 1 |
| 19 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN50 | 组 | 1 |
| 20 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |

**陵园路公厕-采暖工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030801002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 91.63 |
| 2 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 15片 | 组 | 2 |
| 3 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 16片 | 组 | 3 |
| 4 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 10片 | 组 | 1 |
| 5 | 030805006004 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 20片 | 组 | 1 |
| 6 | 030805006005 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 13片 | 组 | 1 |
| 7 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:二通控温阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 8 |
| 8 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN25 | 个 | 8 |
| 9 | 030108003002 | 轴流通风机 1.名称:板壁式轴流风机 2.型号:DWBX-300 | 台 | 3 |
| 10 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |

**陵园路公厕-电气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030212001001 | 电气配管 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 101.65 |
| 2 | 030212001002 | 电气配管 1.规格:SC20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 52.61 |
| 3 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 197.88 |
| 4 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 287.4 |
| 5 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED矩形吸顶灯 2.规格:600\*600 | 套 | 9 |
| 6 | 030204031001 | 小电器 1.名称:单联暗装开关 | 个 | 2 |
| 7 | 030204031004 | 小电器 1.名称:五孔插座 | 个 | 21 |
| 8 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 | 套 | 4 |
| 9 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:应急照明灯 | 套 | 4 |
| 10 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱HE | 台 | 1 |
| 11 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:应急照明配电箱PD-A | 台 | 1 |
| 12 | 030204031002 | 小电器 1.名称:挂式捕蝇器 | 个 | 3 |
| 13 | 030204031003 | 小电器 1.名称:双联暗装开关 | 个 | 2 |
| 14 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |

**陵园路公厕-给排水工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 | m | 10.53 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 | m | 13.12 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 | m | 22.54 |
| 4 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质：PVC-U排水管 4.规格:DN160 5.连接形式:承插粘接 | m | 28.21 |
| 5 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质：PVC-U排水管 4.规格:DN200 5.连接形式:承插粘接 | m | 19.02 |
| 6 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 | m | 11.19 |
|  |  | 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 |  |  |
| 7 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 33 |
| 8 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 6.46 |
| 9 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN75 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 7.24 |
| 10 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） 1.名称:拖把池 | 组 | 2 |
| 11 | 030804003002 | 洗脸盆 1.材质:瓷器 | 组 | 5 |
| 12 | 030804013001 | 小便器 1.组装形式:小便斗 | 套 | 7 |
| 13 | 030804012001 | 大便器 1.名称:蹲便器 | 套 | 11 |
| 14 | 030804012002 | 大便器 1.名称:连体坐便器 | 套 | 1 |
| 15 | 030804018001 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 | 个 | 3 |
|  |  | 2.规格:DN100 |  |  |
| 16 | 030804018002 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:DN75 | 个 | 1 |
| 17 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN50 | 个 | 4 |
| 18 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN70 | 个 | 1 |
| 19 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN70 | 个 | 1 |
| 20 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN70 | 组 | 1 |
| 21 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 22 | 030803005001 | 自动排气阀 1.材质:金属 2.型号、规格:DN20 | 个 | 2 |
| 23 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN32 | 个 | 2 |

**陵园路公厕-弱电工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030204031001 | 小电器 1.名称:网络插座 | 个 | 1 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:管配线 2.导线型号、材质、规格:UTP-6e 3.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 36.07 |
| 3 | 030212001005 | 电气配管 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 36.07 |
| 4 | 030212001006 | 电气配管 1.名称:PC-20 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 6.6 |
| 5 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:管配线 2.导线型号、材质、规格:RS485 3.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 19.36 |
| 6 | 031202003001 | 网络终端设备 1.名称:显示终端设备 | 台 | 1 |
| 7 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:RD配电箱 | 台 | 1 |
| 8 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱AL-1 | 台 | 1 |
| 9 | 030204031002 | 小电器 1.名称:钥匙复位开关面板 | 个 | 1 |
| 10 | 030705003001 | 按钮 1.名称:呼叫按钮 | 只 | 1 |
| 11 | 030204031004 | 小电器 1.名称:控制器 | 个 | 1 |
| 12 | 030705005003 | 报警控制器 1.安装方式:声光报警装置 | 台 | 1 |

**南关小区公厕-采暖**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 采暖. |  |  |
| 1 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 85.49 |
| 2 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 10片 | 组 | 4 |
| 3 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器6片 | 组 | 2 |
| 4 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器8片 | 组 | 1 |
| 5 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:二通控温阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 7 |
| 6 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN25 | 个 | 7 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 通风 |  |  |
| 7 | 030108003001 | 轴流通风机 1.名称:板壁式轴流风机 2.型号:DWBX-300 | 台 | 4 |
| 8 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 | m2 | 6.83 |
| 9 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:防雨百叶 ∮200 | 个 | 2 |
| 10 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |
| 11 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |

**南关小区公厕-电气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030212001001 | 电气配管 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 328.26 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 389.32 |
| 3 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 586.89 |
| 4 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:吸顶灯 | 套 | 5 |
| 5 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED矩形吸顶灯 2.规格:600\*600 | 套 | 6 |
| 6 | 030213003002 | 装饰灯 1.名称:筒灯 | 套 | 26 |
| 7 | 030204031001 | 小电器 1.名称:单联暗装开关 | 个 | 2 |
| 8 | 030204031003 | 小电器 1.名称:双联暗装开关 | 个 | 4 |
| 9 | 030204031004 | 小电器 1.名称:五孔插座 | 个 | 32 |
| 10 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 | 套 | 9 |
| 11 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:应急照明灯 | 套 | 9 |
| 12 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱HE | 台 | 1 |
| 13 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:应急照明配电箱PD-A | 台 | 1 |
| 14 | 030204031002 | 小电器 1.名称:挂式捕蝇器 | 个 | 2 |
| 15 | 030204031006 | 小电器 1.名称:空调插座 | 个 | 3 |
| 16 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |

**南关小区公厕-给排水**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 洁具 |  |  |
| 1 | 030804012001 | 大便器 1.名称:蹲便器 | 套 | 11 |
| 2 | 030804003001 | 洗脸盆 1.材质:瓷器 | 组 | 4 |
| 3 | 030804013001 | 小便器 1.组装形式:小便斗 | 套 | 4 |
| 4 | 030804012002 | 大便器 1.名称:连体坐便器 | 套 | 2 |
| 5 | 030804020001 | 热水器 1.电能源:小厨宝 2.太阳能源:含配件及软管 | 台 | 4 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 6 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVCU 4.规格:DN160 5.连接形式:承插 | m | 20 |
| 7 | 030801005012 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVCU 4.规格:DN100 5.连接形式:承插 | m | 27.05 |
| 8 | 030801005011 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVCU 4.规格:DN75 5.连接形式:承插 | m | 5.81 |
| 9 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVCU 4.规格:DN50 | m | 16.29 |
|  |  | 5.连接形式:承插粘接 |  |  |
| 10 | 030804018001 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:100 | 个 | 3 |
| 11 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN50 | 个 | 2 |
|  |  | 给水 |  |  |
| 12 | 030801005013 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De63 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 20 |
| 13 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De20 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 40.64 |
| 14 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水3.材质:PPR4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 35.42 |
| 15 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水3.材质:PPR | m | 5.26 |
|  |  | 4.规格:De50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 |  |  |
| 16 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De63 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 29.74 |
| 17 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 18 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN50 | 组 | 1 |
| 19 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 |

**人民小区西出口河堤公厕-采暖工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 33.38 |
| 2 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 8片 | 组 | 2 |
| 3 | 030805006007 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 10片 | 组 | 1 |
| 4 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 14片 | 组 | 1 |
| 5 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:二通控温阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 |
| 6 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN25 | 个 | 4 |
| 7 | 030108003001 | 轴流通风机 1.名称:板壁式轴流风机 2.型号:DWBX-300 | 台 | 2 |
| 8 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |

**人民小区西出口河堤公厕-电气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 131.04 |
| 2 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 59.02 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 60.02 |
| 4 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:吸顶灯 | 套 | 4 |
| 5 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 | 套 | 4 |
| 6 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:应急照明灯 | 套 | 4 |
| 7 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱HE | 台 | 1 |
| 8 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:应急照明配电箱PD-A | 台 | 1 |
| 9 | 030204031002 | 小电器 1.名称:挂式捕蝇器 | 个 | 3 |
| 10 | 030204031003 | 小电器 1.名称:双联暗装应急照明开关 | 个 | 1 |
| 11 | 030204031006 | 小电器 1.名称:三联暗装应急照明开关 | 个 | 1 |
| 12 | 030204031004 | 小电器 1.名称:五孔插座 | 个 | 5 |
| 13 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |

**人民小区西出口河堤公厕-给排水工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 | m | 13.17 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 | m | 6.77 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 | m | 19.71 |
| 4 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质：PVC-U排水管 4.规格:DN200 5.连接形式:承插粘接 | m | 1.5 |
| 5 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 11.19 |
| 6 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 | m | 9.63 |
|  |  | 3.材质:PPR 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 |  |  |
| 7 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 6.46 |
| 8 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 7.24 |
| 9 | 030804012001 | 大便器 1.名称:蹲便器 | 套 | 6 |
| 10 | 030804003002 | 洗脸盆 1.材质:瓷器 | 组 | 4 |
| 11 | 030804013001 | 小便器 1.组装形式:小便斗 | 套 | 3 |
| 12 | 030804012002 | 大便器 1.名称:连体坐便器 | 套 | 1 |
| 13 | 030804018001 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 | 个 | 3 |
| 14 | 030804018002 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:DN75 | 个 | 1 |
| 15 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN50 | 个 | 4 |
| 16 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN70 | 个 | 1 |
| 17 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 18 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN50 | 组 | 1 |
| 19 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 20 | 030803005001 | 自动排气阀 1.材质:金属 2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 |

**人民小区西出口河堤公厕-弱电工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:管配线 2.导线型号、材质、规格:RS485 3.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 6.71 |
| 2 | 030212001006 | 电气配管 1.名称:PVC-20 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 6.71 |
| 3 | 031202003001 | 网络终端设备 1.名称:显示终端设备 | 台 | 1 |
| 4 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:RD配电箱 | 台 | 1 |
| 5 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱AL-1 | 台 | 1 |
| 6 | 030204031002 | 小电器 1.名称:钥匙复位开关面板 | 个 | 1 |
| 7 | 030705003001 | 按钮 1.名称:呼叫按钮 | 只 | 2 |
| 8 | 030204031004 | 小电器 1.名称:控制器 | 个 | 1 |
| 9 | 030705005003 | 报警控制器 1.安装方式:声光报警装置 | 台 | 1 |

**工程名称：沙渠市场公厕-采暖**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 采暖. |  |  |
| 1 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 67.18 |
| 2 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 10片 | 组 | 4 |
| 3 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 8片 | 组 | 1 |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:二通控温阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 5 |
| 5 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN25 | 个 | 5 |
| 6 | 030803005001 | 自动排气阀-DN20 | 个 | 2 |
| 7 | CB001 | 燃气壁挂炉 | 个 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 通风 |  |  |
| 8 | 030108003001 | 轴流通风机 1.名称:吸顶式通风器BPT15-44J80 | 台 | 4 |
| 9 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 | m2 | 5.6 |
| 10 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:防雨百叶 ∮200 | 个 | 2 |
| 11 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |
| 12 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |

**工程名称：沙渠市场公厕-电气**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 强电 |  |  |
| 1 | 030213005001 | 医疗专用灯 1.名称:扑蝇器 | 套 | 2 |
| 2 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:A|型安全出口指示灯 2.规格:自带蓄电池|1W|T>30MIN | 套 | 3 |
| 3 | 030213003002 | 装饰灯 1.名称:A|型应急照明灯具 2.规格:自带蓄电池|3W|T>30MIN | 套 | 3 |
| 4 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED|平板灯 2.规格:LED 40W | 套 | 6 |
| 5 | 030204031001 | 小电器 1.名称:安全型插座 2.规格:250V|10A | 个 | 9 |
| 6 | 030204031002 | 小电器 1.名称:壁式空调插座 2.规格:250V|10A | 个 | 1 |
| 7 | 030204031004 | 小电器 1.名称:热水器插座(防溅型) 2.规格:250V|16A | 个 | 2 |
| 8 | 030204031003 | 小电器 1.名称:单联单控暗开关 | 个 | 1 |
| 9 | 030204031005 | 小电器 1.名称:三联暗装单控开关 2.规格:250V|10A | 个 | 2 |
| 10 | 030204031006 | 小电器 1.名称:双联单控暗开关 | 个 | 2 |
| 11 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱AJ 2.规格:600\*500\*300 | 台 | 3 |
| 12 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:应急照明配电箱 2.规格:380\*460\*140 | 台 | 1 |
| 13 | 030212001001 | 电气配管 1.材质:JDG 2.规格:20 | m | 167.63 |
| 14 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV2.5 | m | 132.77 |
| 15 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV4 | m | 409.51 |
| 16 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |
|  |  | 弱电 |  |  |
| 17 | 030204031001 | 小电器 1.名称:报警按钮 | 个 | 3 |
| 18 | 030204031002 | 小电器 1.名称:报警器 | 个 | 2 |
| 19 | 030204031003 | 小电器 1.名称:监控 | 个 | 2 |
| 20 | 030204031004 | 小电器 1.名称:双口信息插座 | 个 | 1 |
| 21 | 031202006001 | 局域网交换机 1.名称:综合布线配线架 2.功能:380\*420\*140 | 台 | 1 |
| 22 | 030212001005 | 电气配管 1.材质:JDG 2.规格:16 | m | 42.28 |
| 23 | 030212001004 | 电气配管 1.材质:JDG 2.规格:20 | m | 1.39 |
| 24 | 030212001001 | 电气配管 1.材质:PC 2.规格:20 | m | 3.89 |
| 25 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:UTP5 | m | 1.39 |
| 26 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:UTP6 | m | 42.28 |
| 27 | CB001 | 显示系统终端 | 套 | 1 |

**工程名称：沙渠市场公厕-给排水**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 洁具 |  |  |
| 1 | 030804012001 | 大便器 1.名称:蹲便器 | 套 | 8 |
| 2 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） 1.材质:拖布池 | 组 | 2 |
| 3 | 030804003001 | 洗脸盆 1.材质:瓷器 | 组 | 4 |
| 4 | 030804013001 | 小便器 1.组装形式:小便斗 | 套 | 3 |
| 5 | 030804012002 | 大便器 1.名称:连体坐便器 | 套 | 2 |
| 6 | 030804020001 | 热水器 1.电能源:小厨宝 2.太阳能源:含配件及软管含截止阀 | 台 | 4 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 7 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVCU 4.规格:DN100 5.连接形式:承插 | m | 32.55 |
| 8 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVCU 4.规格:DN75 5.连接形式:承插 | m | 2.67 |
| 9 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVCU 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 | m | 13.42 |
| 10 | 030804018001 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 | 个 | 3 |
| 11 | 030804018002 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 | 个 | 3 |
|  |  | 2.规格:DN100 |  |  |
| 12 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN50 | 个 | 2 |
|  |  | 给水 |  |  |
| 13 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De20 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 1.58 |
| 14 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 2.46 |
| 15 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 8.14 |
| 16 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 42.13 |
| 17 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料 | m | 2.55 |
|  |  | 管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水3.材质:PPR4.规格:De50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 |  |  |
| 18 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De63 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 21.47 |
| 19 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 20 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN50 | 组 | 1 |
| 21 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 22 | 030803005001 | 自动排气阀 1.材质:金属 2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 |
| 23 | 030804016001 | 水龙头-DN20 | 个 | 1 |

**体检中心公厕-采暖工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 44 |
| 2 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 15片 | 组 | 3 |
| 3 | 030805006008 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 14片 | 组 | 4 |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:二通控温阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 7 |
| 5 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN25 | 个 | 7 |
| 6 | 030108003001 | 轴流通风机 1.名称:板壁式轴流风机 2.型号:DWBX-300 | 台 | 2 |
| 7 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |

**体检中心公厕-电气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030212001001 | 电气配管 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 132.77 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 101.28 |
| 3 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 292.53 |
| 4 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED矩形吸顶灯 2.规格:600\*600 | 套 | 7 |
| 5 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 | 套 | 3 |
| 6 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:应急照明灯 | 套 | 3 |
| 7 | 030204031003 | 小电器 1.名称:双联暗装开关 | 个 | 3 |
| 8 | 030204031004 | 小电器 1.名称:五孔插座 | 个 | 9 |
| 9 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱HE | 台 | 1 |
| 10 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:应急照明配电箱PD-A | 台 | 1 |
| 11 | 030204031002 | 小电器 1.名称:挂式捕蝇器 | 个 | 3 |
| 12 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |

**工程名称：体检中心公厕-给排水工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 雨水 |  |  |
| 1 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 | m | 23 |
|  |  | 给排水 |  |  |
| 2 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 | m | 13.17 |
| 3 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 | m | 6.77 |
| 4 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 | m | 19.71 |
| 5 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质：PVC-U排水管 4.规格:DN200 5.连接形式:承插粘接 | m | 1.5 |
| 6 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 | m | 11.19 |
|  |  | 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 |  |  |
| 7 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 9.63 |
| 8 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水3.材质:PPR4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 6.46 |
| 9 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水3.材质:PPR 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 7.24 |
| 10 | 030804012001 | 大便器 1.名称:蹲便器 | 套 | 7 |
| 11 | 030804003002 | 洗脸盆 1.材质:瓷器 | 组 | 6 |
| 12 | 030804013001 | 小便器 1.组装形式:小便斗 | 套 | 4 |
| 13 | 030804012002 | 大便器 1.名称:连体坐便器 | 套 | 4 |
| 14 | 030804018001 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 | 个 | 3 |
| 15 | 030804018002 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:DN75 | 个 | 1 |
| 16 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN50 | 个 | 4 |
| 17 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 18 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN50 | 组 | 1 |
| 19 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 20 | 030803005001 | 自动排气阀 1.材质:金属 2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 |

**体检中心公厕-弱电工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030204031001 | 小电器 1.名称:网络插座 | 个 | 1 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:管配线 2.导线型号、材质、规格:UTP-6e 3.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 27.42 |
| 3 | 030212001005 | 电气配管 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 27.42 |
| 4 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:PVC-20 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 2.61 |
| 5 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:管配线 2.导线型号、材质、规格:RS485 3.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 16.99 |
| 6 | 030212001006 | 电气配管 1.名称:PVC-20 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 16.99 |
| 7 | 031202003001 | 网络终端设备 1.名称:显示终端设备 | 台 | 1 |
| 8 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:RD配电箱 | 台 | 1 |
| 9 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱AL-1 | 台 | 1 |
| 10 | 030204031002 | 小电器 1.名称:钥匙复位开关面板 | 个 | 1 |
| 11 | 030705003001 | 按钮 1.名称:呼叫按钮 | 只 | 2 |
| 12 | 030204031004 | 小电器 1.名称:控制器 | 个 | 1 |
| 13 | 030705005003 | 报警控制器 1.安装方式:声光报警装置 | 台 | 1 |

**体育场河堤公厕-采暖工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030805008001 | 空气幕 1.型号、规格:1米长度风幕120瓦，风量1500m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 54.66 |
| 3 | 030805006009 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 5片 | 组 | 1 |
| 4 | 030805006010 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 8片 | 组 | 2 |
| 5 | 030805006011 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 10片 | 组 | 1 |
| 6 | 030805006012 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 12片 | 组 | 5 |
| 7 | 030805006013 | 钢制柱式散热器拆 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 12片 | 组 | 4 |
| 8 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 15片 | 组 | 2 |
| 9 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:二通控温阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 14 |
| 10 | 030803001002 | 螺纹阀门 | 个 | 2 |
|  |  | 1.类型:截止阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN25 |  |  |
| 11 | 030108003001 | 轴流通风机 1.名称:板壁式轴流风机 2.型号:DWBX-300 | 台 | 4 |
| 12 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |

**体育场河堤公厕-电气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030212003003 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-6 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 150 |
| 2 | 030212001001 | 电气配管 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 141.93 |
| 3 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 98.92 |
| 4 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 326.97 |
| 5 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED矩形吸顶灯 2.规格:600\*600 | 套 | 7 |
| 6 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:防水防尘吸顶灯 | 套 | 1 |
| 7 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 | 套 | 4 |
| 8 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:应急照明灯 | 套 | 4 |
| 9 | 030204031003 | 小电器 1.名称:单联暗装开关 | 个 | 2 |
| 10 | 030204031005 | 小电器 1.名称:双联暗装开关 | 个 | 1 |
| 11 | 030204031007 | 小电器 1.名称:三联暗装开关 | 个 | 1 |
| 12 | 030204031004 | 小电器 1.名称:五孔插座 | 个 | 11 |
| 13 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱HE | 台 | 1 |
| 14 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:应急照明配电箱PD-A | 台 | 1 |
| 15 | 030204031002 | 小电器 1.名称:挂式捕蝇器 | 个 | 3 |
| 16 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |

**体育场河堤公厕-给排水工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 | m | 1.01 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 | m | 1.82 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 | m | 35.69 |
| 4 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 12.76 |
| 5 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 9.35 |
| 6 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 | m | 8.96 |
|  |  | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 |  |  |
| 7 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN75 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 11.05 |
| 8 | 030804012001 | 大便器 1.名称:蹲便器 | 套 | 9 |
| 9 | 030804003002 | 洗脸盆 1.材质:瓷器 | 组 | 3 |
| 10 | 030804013001 | 小便器 1.组装形式:小便斗 | 套 | 3 |
| 11 | 030804018001 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 | 个 | 3 |
| 12 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） 1.名称:拖把池 | 组 | 1 |
| 13 | 030804018002 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:DN75 | 个 | 1 |
| 14 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN50 | 个 | 4 |
| 15 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN70 | 个 | 1 |
| 16 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN70 | 个 | 1 |
| 17 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN70 | 组 | 1 |
| 18 | 030803005001 | 自动排气阀 1.材质:金属  2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 |

**体育场河堤公厕-弱电工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030204031001 | 小电器 1.名称:网络插座 | 个 | 1 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:管配线 2.导线型号、材质、规格:UTP-6e 3.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 26.93 |
| 3 | 030212001007 | 电气配管 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 16.99 |

**西门口河堤公厕-采暖工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 75.21 |
| 2 | 030805006006 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 5片 | 组 | 1 |
| 3 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 8片 | 组 | 2 |
| 4 | 030805006007 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 10片 | 组 | 1 |
| 5 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 12片 | 组 | 3 |
| 6 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 15片 | 组 | 2 |
| 7 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:二通控温阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 14 |
| 8 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN25 | 个 | 4 |
| 9 | 030108003001 | 轴流通风机 1.名称:板壁式轴流风机 2.型号:DWBX-300 | 台 | 4 |
| 10 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |

**西门口河堤公厕-电气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 115.14 |
| 2 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 2.敷设部位或线制:暗敷在屋面或顶板内 | m | 121.43 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 1.规格:JDG20 2.配置形式及部位:暗配 | m | 72.19 |
| 4 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED矩形吸顶灯 2.规格:600\*600 | 套 | 7 |
| 5 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 | 套 | 4 |
| 6 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:防水防尘吸顶灯 | 套 | 1 |
| 7 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:应急照明灯 | 套 | 4 |
| 8 | 030204031001 | 小电器 1.名称:单联暗装开关 | 个 | 2 |
| 9 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱LB | 台 | 1 |
| 10 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:应急照明配电箱PD-A | 台 | 1 |
| 11 | 030204031002 | 小电器 1.名称:挂式捕蝇器 | 个 | 3 |
| 12 | 030204031003 | 小电器 1.名称:双联暗装应急照明开关 | 个 | 1 |
| 13 | 030204031006 | 小电器 1.名称:三联暗装应急照明开关 | 个 | 1 |
| 14 | 030204031004 | 小电器 1.名称:五孔插座 | 个 | 11 |
| 15 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |

**西门口河堤公厕-给排水工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 | m | 1.01 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 | m | 1.82 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN110 5.连接形式:承插粘接 | m | 35.69 |
| 4 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 12.76 |
| 5 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 9.5 |
| 6 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 | m | 8.96 |
|  |  | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 |  |  |
| 7 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN70 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 11.05 |
| 8 | 030804003001 | 洗脸盆 1.材质:瓷器 | 组 | 3 |
| 9 | 030804013001 | 小便器 1.组装形式:小便斗 | 套 | 3 |
| 10 | 030804018001 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:DN50 | 个 | 6 |
| 11 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN50 | 个 | 3 |
| 12 | 030804012001 | 大便器 1.名称:蹲便器 | 套 | 9 |
| 13 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） 1.名称:拖把池 | 组 | 1 |
| 14 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 15 | 030803005001 | 自动排气阀 1.材质:金属 2.型号、规格:DN15 | 个 | 1 |
| 16 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN50 | 组 | 1 |
| 17 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |

**幸福家园公厕采暖工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 通风 |  |  |
| 1 | 030108003002 | 轴流通风机 1.名称:吸顶式通风器BPT15-44J80 | 台 | 4 |
| 2 | 030108003003 | 轴流通风机 1.名称:吸顶式通风器BPT10-13J20 | 台 | 2 |
| 3 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 | m2 | 10.81 |
| 4 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:防雨百叶 ∮200 | 个 | 2 |
| 5 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:防雨百叶 ∮100 | 个 | 1 |
| 6 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 采暖 |  |  |
| 7 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 26.12 |
| 8 | 030801002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 116.71 |
| 9 | 030805006006 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 6片 | 组 | 3 |
| 10 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 8片 | 组 | 1 |
| 11 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 | 组 | 2 |
|  |  | 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 12片 |  |  |
| 12 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 1.片数:内腔无砂TZY2-1.0/6-8(10)(ΔT=64.5%%DC,Q=143W.)铸铁柱翼780型散热器 24片 | 组 | 2 |
| 13 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:二通控温阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 8 |
| 14 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN20 | 个 | 8 |
| 15 | 030803005001 | 自动排气阀-DN20 | 个 | 2 |
| 16 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |
| 17 | CB001 | 热力入口装置 DN25 | 套 | 1 |

**幸福家园公厕-电气**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 强电 |  |  |
| 1 | 030213005001 | 医疗专用灯 1.名称:扑蝇器 | 套 | 3 |
| 2 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:A|型安全出口指示灯 2.规格:自带蓄电池|1W|T>30MIN | 套 | 1 |
| 3 | 030213003002 | 装饰灯 1.名称:A|型应急照明灯具 2.规格:自带蓄电池|3W|T>30MIN | 套 | 4 |
| 4 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:声控圆形吸顶灯 | 套 | 9 |
| 5 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:开关控制圆形吸顶灯 | 套 | 4 |
| 6 | 030204031011 | 小电器 1.名称:安全型插座 2.规格:250V|10A | 个 | 9 |
| 7 | 030204031012 | 小电器 1.名称:壁式空调插座 2.规格:250V|10A | 个 | 1 |
| 8 | 030204031004 | 小电器 1.名称:单联单控暗开关 | 个 | 6 |
| 9 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱 2.规格:600\*500\*300 | 台 | 1 |
| 10 | 030212001005 | 电气配管 1.材质:JDG 2.规格:20 | m | 181.64 |
| 11 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV2.5 | m | 180.63 |
| 12 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV4 | m | 359.75 |
| 13 | 030212003003 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV6 | m | 40.81 |
| 14 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |
| 15 | 030212001006 | 电气配管 1.材质:SC 2.规格:32 | m | 7.06 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |
| 16 | 030204031013 | 小电器 1.名称:报警按钮 | 个 | 3 |
| 17 | 030204031014 | 小电器 1.名称:报警器 | 个 | 1 |
| 18 | CB001 | 显示系统终端 | 套 | 1 |
| 19 | 030204031015 | 小电器 1.名称:监控 | 个 | 1 |
| 20 | 030204031016 | 小电器 1.名称:双口信息插座 | 个 | 1 |
| 21 | 031202006001 | 局域网交换机 1.名称:综合布线配线架 2.功能:380\*420\*140 | 台 | 1 |
| 22 | 030212001007 | 电气配管 1.材质:JDG 2.规格:16 | m | 14.35 |
| 23 | 030212001008 | 电气配管 1.材质:JDG 2.规格:20 | m | 1.39 |
| 24 | 030212001010 | 电气配管 1.材质:SC 2.规格:20 | m | 5.77 |
| 25 | 030212001009 | 电气配管 1.材质:PC 2.规格:20 | m | 6.6 |
| 26 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:UTP5 | m | 22.34 |

**幸福家园公厕-给排水**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 洁具 |  |  |
| 1 | 030804012001 | 大便器 1.名称:蹲便器 | 套 | 12 |
| 2 | 030804005001 | 拖布池 | 组 | 1 |
| 3 | 030804003001 | 洗脸盆 1.材质:瓷器 | 组 | 4 |
| 4 | 030804013001 | 小便器 1.组装形式:小便斗 | 套 | 4 |
| 5 | 030804012002 | 大便器 1.名称:连体坐便器 | 套 | 1 |
| 6 | 030804020001 | 热水器 1.电能源:小厨宝 2.太阳能源:含配件及软管含截止阀 | 台 | 4 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |
| 7 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVCU 4.规格:DN100 5.连接形式:承插 | m | 56.03 |
| 8 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVCU 4.规格:DN75 5.连接形式:承插 | m | 1.44 |
| 9 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVCU 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 | m | 20.24 |
| 10 | 030804018001 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 | 个 | 6 |
| 11 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN50 | 个 | 5 |
|  |  | 给水 |  |  |
| 12 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De20 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 15.18 |
| 13 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 3.34 |
| 14 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De63 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 34.95 |
| 15 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De75 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:消毒冲洗 | m | 34.95 |
| 16 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN65 | 组 | 1 |
| 17 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65 | 个 | 1 |
| 18 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65 | 个 | 2 |
| 19 | 030803005001 | 自动排气阀 1.材质:金属 2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 |
| 20 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4 |
| 21 | 030804016001 | 水龙头-DN20 | 个 | 1 |
| 22 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 |

**东岳路公厕土建**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | BB001 | 吊顶拆除 [项目特征] 1.拆除面层及基层 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 39.11 |
| 2 | BB007 | 天棚坎灰皮 [项目特征] 1.天棚坎灰皮 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 3.57 |
| 3 | BB009 | 拆除墙面腻子 [项目特征] 1.拆除墙面腻子 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 29 |
| 4 | BB015 | 拆除干挂花岗岩外墙面 [项目特征] 1.拆除干挂花岗岩外墙面 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 71.37 |
| 5 | 040204001002 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.混凝土砖拆除 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 18.29 |
| 6 | BB002 | 拆除卫生间及小便器隔断 [项目特征] 1.拆除卫生间及小便器隔断 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 37.35 |
| 7 | BB003 | 拆除门 [项目特征] 1.拆除入户不锈钢门 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 1 |
| 8 | BB004 | 拆除门 [项目特征] 1.拆除室内门 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 2 |
| 9 | BB005 | 拆除窗 [项目特征] 1.拆除窗 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 7 |
| 10 | BB006 | 拆除窗台板 [项目特征] 1.拆除窗台板 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 0.5 |
| 11 | BB008 | 拆除室外水泥台阶及坡道 [项目特征] 1.拆除室外水泥台阶及坡道 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 17.92 |
| 12 | BB010 | 拆除原有小青瓦屋面及防水 [项目特征] 1.拆除原有小青瓦屋面及防水 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 34.6 |
| 13 | BB014 | 拆除平屋面及防水结构层 [项目特征] 1.拆除平屋面及防水结构层 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 70.42 |
| 14 | 020209001002 | 拆除隔断 [项目特征] 1.18mm免漆板+金属隔断 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 37.35 |
|  |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 15 | 010405001001 | 有梁板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.78 |
| 16 | 010405007001 | 天沟、挑檐板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.38 |
| 17 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.螺纹钢10以内 | t | 1.01 |
|  |  | [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |
| 18 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.螺纹钢10以上 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.11 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |
| 19 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:红砖砌墙 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.砌筑 | m3 | 1.82 |
| 20 | 010302001002 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:红砖砌墙 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.砌筑 | m3 | 0.75 |
|  |  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 21 | 010701001001 | 瓦屋面-详见09J01 坡屋Ⅲ6 [项目特征] 1、小青瓦用1:1:4水泥石灰砂浆加水泥重3%的麻刀或耐碱短玻纤卧瓦，最薄处≥20 2.空铺防水卷材一层 3.35厚C20细石混凝土找平层（内配Φ6@500\*500钢筋网与屋面预埋Φ10钢筋头绑牢） 4.保温层A或B，用聚合物水泥砂浆点粘 5.1.5厚水泥聚合物防水涂膜一道 6.钢筋混凝土屋面板，至檐口处上翻高度与保温层厚度齐平，屋面板内预埋Φ10钢筋头@1000\*1000，伸出保温层面30 | m2 | 36.9 |
| 22 | 010702001002 | 平屋面卷材防水-屋Ⅱ4 [项目特征] 1.4厚高聚物改性沥青防水卷材（带保护层）一道 2.3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3.25厚1：3水泥砂浆找平层 4.保温层 5.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 | m2 | 70.42 |
| 23 | 010702004001 | 屋面排水管 [项目特征] 1.100PVC2根 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、雨水箅子安装 | m | 7.2 |
|  |  | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 24 | 020102002002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.600\*600防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3mm丙纶布防水层 4.女卫生间地面与卫生间入口处起5CM垫层 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 42.02 |
| 25 | 010407002002 | 散水、坡道 室外散水-散5 [项目特征] 1.25厚荔枝面花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌西水泥浆擦缝 2.素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内摻建筑胶） 5.60厚C15混凝土 | m2 | 15.16 |
|  |  | 6.150厚3：7灰土，宽出面层300 7.素土夯实，向外坡4% [工作内容] 1.铺设垫层 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |
| 26 | 010407002001 | 散水、坡道 室外坡道-坡6 [项目特征] 1.100厚毛面花岗岩（或青石）条石面层，稀水泥浆灌缝 2.素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）  5.60（100）厚C15混凝土 6.300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.铺设垫层 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 2.76 |
| 27 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.水泥砖铺设 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设 | m2 | 43.4 |
|  |  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 28 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1.300X600墙砖 2.滚刷瓷砖背胶一道 3.水泥伴侣/水泥砂浆层 4.滚刷界面剂一道 5.3mm丙纶布防水层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.刷防护材料 | m2 | 112.07 |
| 29 | 020507001001 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.基层类型:白色乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 50.25 |
| 30 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.不锈钢栏杆（室外平台及坡道） [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | m | 19.94 |
| 31 | 020507001002 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.外墙真石漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 67.92 |
|  |  | B.3 天棚工程 |  |  |
| 32 | 020301001001 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.白色乳胶漆顶棚刮腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 3.57 |
| 33 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.600\*600集成扣板吊顶 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 | m2 | 38.45 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | B.4 门窗工程 |  |  |
| 34 | 020406002001 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 6 |
| 35 | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:8mm钢化玻璃断桥门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 4 |
| 36 | 020402001002 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:8mm钢化玻璃断桥门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 1 |
|  |  | B.6 其 他 工 程 |  |  |
| 37 | 020603009002 | 镜面玻璃 [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:600\*800\*6mm厚镜子 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 1.44 |
| 38 | 020601011002 | 18mm石材台面(另计） [项目特征] 1.18mm免漆板柜体 [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） | m2 | 6.57 |
| 39 | 020603001002 | 洗漱台 [项目特征] 1.18mm石材台面 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 | m2 | 2.12 |
| 40 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。留缝10-15,用沥青砂填实或涂沥青松木条 板嵌缝路面，厚度由设计人定 2.20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3.300厚3:7灰土分两层夯实 4.路基按路宽根据设计标高找好纵坡，平整地面后压实 [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装  2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 | m2 | 90 |
| 41 |  | 拆除墙砖 | m2 | 111.3 |
| 42 |  | 拆除地砖 | m2 | 39.12 |
| 43 |  | 拆除砖砌蹲便器地台 | m2 | 10.22 |
| 44 |  | 拆除换气扇洞口 | 个 | 3 |
| 45 |  | 折叠锁扣式换尿布台 | 台 | 1 |
| 46 |  | 钢结构木塑三人座椅 | 座 | 2 |
| 47 |  | 1.2m写字台 | 台 | 1 |
| 48 |  | 卫生间隔断 18mm免漆板+金属隔断（含安装） | m2 | 37.35 |
| 49 |  | 卫生间专用扑蝇器 | 个 | 2 |
| 50 |  | 室外公共卫生间牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 1 |
| 51 |  | 门牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 5 |
| 52 |  | 卫生间牌（PVC板加光油+UV+安装） | 块 | 6 |
| 53 |  | 瓷砖半圆金属护角 | m | 12 |
| 54 |  | 破除混凝土路面 | m3 | 16.2 |
| 55 |  | 水钻打眼一个180洞口 | 个 | 1 |
| 56 |  | 新增管道土方 | m3 | 54 |
| 57 |  | 道路粗砂隔离层 | m3 | 1.8 |

**惠民路下段河堤公厕土建**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | | 计量 单位 | | | 工程数量 |
|
|  | |  | 拆除工程 | |  | | |  |
| 1 | | BB001 | 吊顶拆除 [项目特征] 1.拆除面层及基层 [工作内容] 1.拆除 | | m2 | | | 20.29 |
| 2 | | BB002 | 拆除卫生间及小便器隔断 [项目特征] 1.拆除卫生间及小便器隔断 [工作内容] 1.拆除 | | m2 | | | 32.4 |
| 3 | | BB003 | 拆除门 [项目特征] 1.拆除钢门 [工作内容] 1.拆除 | | 樘 | | | 3 |
| 4 | | BB016 | 拆除窗 [项目特征] 1.拆除不锈钢窗 [工作内容] 1.拆除 | | 樘 | | | 1 |
| 5 | | BB011 | 拆除室外石材地台 [项目特征] 1.拆除室外石材地台 [工作内容] 1.拆除 | | m2 | | | 1.16 |
| 6 | | BB017 | 屋顶做室外防水、拆除屋顶石材及垫层 [项目特征] 1.屋顶做室外防水、拆除屋顶石材及垫层 [工作内容] 1.拆除 | | m2 | | | 86 |
| 7 | | BB018 | 拆除墙面腻子 [项目特征] 1.拆除墙面腻子 [工作内容] 1.拆除 | | m2 | | | 262.6 |
| 8 | | BB019 | 吊顶拆除 [项目特征] 1.拆除PVC吊顶 [工作内容] 1.拆除 | | m2 | | | 72.89 |
| 9 | | 020209001002 | 拆除隔断 [项目特征] 1.18mm免漆板+金属隔断 | | m2 | | | 32.38 |
|  | |  | [工作内容] 1.拆除 | |  | | |  |
| 10 | | BB004 | 拆除屋顶防水 [项目特征] 1.拆除屋顶防水 [工作内容] 1.拆除 | | m2 | | | 120 |
| 11 | | BB020 | 拆除室外花岗岩 [项目特征] 1.拆除室外花岗岩 [工作内容] 1.拆除 | | m2 | | | 100 |
|  | |  | A.7 屋面及防水工程 | |  | | |  |
| 12 | | 010702001008 | 屋面防水卷材 做法详参陕09J01 屋Ⅲ7 [项目特征] 1.5cm火烧面芝麻灰花岗岩地砖用3厚1：1水泥砂浆（加建筑胶）粘贴，缝宽5用1：1水泥砂浆（加建筑胶）勾缝 2.25厚1：3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 3.2～3厚麻刀灰（或纸筋灰）隔离层 4.4厚高聚物改性沥青防水卷材一道 5.25厚1：3水泥砂浆找平层 6.保温层（不计） 7.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 8.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 | | m2 | | | 240 |
|  | |  | B.1 楼地面工程 | |  | | |  |
| 13 | | 020102002002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.600\*600防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3mm丙纶布防水层  [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 | | m2 | | | 25.13 |
| 14 | | 020102001002 | 石材楼地面 [项目特征] 1.20厚水泥砂浆保护层 2.80厚干粘性水泥砂浆粘结层 3.5.0厚花岗岩面层 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 | | m2 | | | 86 |
| 15 | | 040204001002 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.增加室外花岗岩地面 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设 | | m2 | | | 100 |
|  | |  | B.2 墙、柱面工程 | |  | | |  |
| 16 | | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1.300X600墙砖 2.滚刷瓷砖背胶一道 3.水泥伴侣/水泥砂浆层 4.滚刷界面剂一道 5.3mm丙纶布防水层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 | | m2 | | | 107.01 |
| 17 | | 020507001001 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.实木窗格及实木柱重新打磨油漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | | m2 | | | 158 |
| 18 | | 020507001003 | 刷喷涂料 [项目特征]  1.刮腻子要求:腻子两遍 2.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | | m2 | | | 265 |
| 19 | | 020507001004 | 刷喷涂料-外墙喷涂真石漆 做法参考:陕09J01/外-9/仿幕墙涂3 [项目特征] 1.透明保护面层 2.花纹造型层 3.实色着色填充中层共两遍 4.抛光腻子层 5.防水腻子层 6.找平腻子层、耐碱玻纤网，第二遍找平腻子层，共2厚 7.清理基层（或外保温系统抗裂层完成面） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | | m2 | | | 250 |
|  | |  | B.3 天棚工程 | |  | | |  |
| 20 | | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.600\*600集成扣板吊顶 2.扣板专用卡式龙骨 3.U50系列主龙骨 4.Φ8金属吊杆@≤1000 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 | | m2 | | | 97.46 |
|  | |  | B.4 门窗工程 | |  | | |  |
| 21 | | 020406002001 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | | 樘 | | | 1 |
| 22 | | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] | | 樘 | | | 2 |
|  | |  | 1.门类型:8mm钢化玻璃断桥门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | |  | | |  |
| 23 | | 020402001002 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:8mm钢化玻璃断桥门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | | 樘 | | | 1 |
| 24 | | 020409003001 | 石材窗台板 [项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:石材窗台板 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 | | m | | | 4.2 |
| 25 | | 020407001001 | 木门窗套 [项目特征] 1.门窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺贴 | | m2 | | | 1.7 |
|  | |  | B.6 其 他 工 程 | |  | | |  |
| 26 | | 020603009002 | 镜面玻璃 [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:600\*800\*6mm厚镜子 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | | m2 | | | 1.74 |
| 27 | | 020601011002 | 18mm石材台面(另计） [项目特征] 1.18mm免漆板柜体 [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） | | m2 | | | 2.89 |
| 28 | | 020603001002 | 洗漱台 [项目特征] 1.18mm石材台面: [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 | | m2 | | | 1.86 |
| 29 | | 020105006002 | 木质踢脚线（城市驿站） [项目特征] 1.木质踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 | | m2 | | | 2.19 |
|  | |  | 室外花岗岩铺装 | |  | | |  |
| 30 | | 040204001001 | 人行道块料铺设 做法见陕09J01-室外12-路10 [项目特征] 1.5cm芝麻灰火烧面花岗岩，缝宽10，干石灰拌粗砂扫缝，洒水封缝 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（洒适量清水) 3.150厚3：7灰土 4.素土夯实 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设 | | m2 | | | 100 |
|  | |  | 第三卫生间 | |  | | |  |
|  | |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 | |  | | |  |
| 31 | | 010401001001 | 带形基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | | m3 | | | 2.49 |
| 32 | | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | | m3 | | | 1.06 |
| 33 | | 010405003001 | 平板及挑檐 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 | | m3 | | | 1.53 |
|  | |  | 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | |  | | |  |
| 34 | | 010403004001 | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | | | 0.75 |
| 35 | | 010402001001 | 矩形柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | | | 1.3 |
| 36 | | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.螺纹钢10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | | t | | | 0.176 |
| 37 | | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.螺纹钢10以上 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | | t | | | 0.17 |
|  | |  | A.3 砌 筑 工 程 | |  | | |  |
| 38 | | 010302001002 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.砌筑 | | m3 | | | 8.59 |
| 39 | | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] 1.实心砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 | | m3 | | | 2.22 |
|  | |  | 分部小计 | |  | | |  |
|  | |  | A.7 屋面及防水工程 | |  | | |  |
| 40 | | 010702001005 | 屋面卷材防水-屋Ⅱ4 [项目特征] 1.4厚高聚物改性沥青防水卷材（带保护层）一道 2.3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3.25厚1：3水泥砂浆找平层 4.保温层（另计） 5.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 | | m2 | | | 6.66 |
| 41 | | 010701001002 | 瓦屋面 [项目特征] 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:室外屋顶树脂瓦铺贴 [工作内容] 1.檩条、椽子安装 2.基层铺设 3.安顺水条和挂瓦条 4.安瓦 | | m2 | | | 2.56 |
|  | |  | 分部小计 | |  | | |  |
|  | |  | A.8 防腐、隔热、保温工程 | |  | | |  |
| 42 | | 010803001001 | 保温隔热屋面 [项目特征] 1.保温采用130厚聚苯板保温(内保温) [工作内容] 1.基层清理 2.铺粘保温层 | | m2 | | | 6.66 |
|  | |  | B.1 楼地面工程 | |  | | |  |
| 43 | | 020102002003 | 块料楼地面 [项目特征] 1.铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.丙纶布防水层 | | m2 | | | 6.66 |
|  | |  | 5.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.60厚C15混凝土 7.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 | |  | | |  |
| 44 | | 010407002001 | 散水、坡道-散4 [项目特征] 1.50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m2 | | | 15.22 |
|  | |  | B.2 墙、柱面工程 | |  | | |  |
| 45 | | 020204003002 | 块料墙面 09J01图集-内113 [项目特征] 1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3.4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 5.聚合物水泥砂浆修补墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 | | m2 | | | 27.51 |
| 46 | | 010703003001 | 砂浆防水(潮)-潮1 [项目特征] 1.20厚1：2.5水泥砂浆掺防水剂抹平 [工作内容] 1.基层处理 | | m2 | | | 2.07 |
|  | |  | 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 | |  | | |  |
|  | |  | B.3 天棚工程 | |  | | |  |
| 47 | | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 | | m2 | | | 6.66 |
|  | |  | B.4 门窗工程 | |  | | |  |
| 48 | | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:M-1 900mm\*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | | 樘 | | | 1 |
| 49 | | 020406002002 | 金属平开窗 [项目特征] 1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:断桥铝合金窗C-1 600\*400mm [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | | m2 | | | 0.24 |
|  | |  | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 | |  | | |  |
| 50 | | 020507001002 | 刷喷涂料 09J01图集-外13 [项目特征]  1.外墙涂料 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 4.3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 5.喷湿墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | | m2 | | | 67.92 |
|  | |  | B.6 其 他 工 程 | |  | | |  |
| 51 | | 020602001001 | 饰面板暖气罩 [项目特征] 1.饰面板暖气罩 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 | | m2 | | | 3 |
| 52 | |  | 拆除墙砖 | | m2 | | | 109.11 |
| 53 | |  | 拆除地砖 | | m2 | | | 24.57 |
| 54 |  | | | 拆除砖砌蹲便器地台 | | m2 | 6.9 | | |
| 55 |  | | | 拆除换气扇洞口 | | 个 | 3 | | |
| 56 |  | | | 折叠锁扣式换尿布台 | | 台 | 1 | | |
| 57 |  | | | 钢结构木塑三人座椅 | | 座 | 2 | | |
| 58 |  | | | 1.2m写字台 | | 台 | 1 | | |
| 59 |  | | | 卫生间隔断18mm免漆板+金属隔断（含安装） | | m2 | 37.35 | | |
| 60 |  | | | 卫生间专用扑蝇器 | | 个 | 2 | | |
| 61 |  | | | 室外公共卫生间牌(亚克力可更换门牌+安装) | | 个 | 1 | | |
| 62 |  | | | 门牌(亚克力可更换门牌+安装) | | 个 | 3 | | |
| 63 |  | | | 卫生间牌（PVC板加光油+UV+安装） | | 块 | 6 | | |
| 64 |  | | | 拆除屋顶石材及垫层 | | m2 | 31.6 | | |
| 65 |  | | | 瓷砖半圆金属护角 | | m | 12 | | |
| 66 |  | | | 拆除壁挂炉 | | 个 | 1 | | |
| 67 |  | | | 壁挂炉 | | 个 | 1 | | |
| 68 |  | | | 砂砾石换填 | | m3 | 18.83 | | |
| 69 |  | | | 挖土方 | | m3 | 35.91 | | |
| 70 |  | | | 回填土方 | | m3 | 20.95 | | |
| 71 |  | | | 新建钢结构玻璃雨棚1.54\*850 | | m2 | 1.54 | | |
| 72 |  | | | 增加破除室外花岗岩铺装100m2\*0.3m | | m3 | 30 | | |
| 73 |  | | | 拆除屋顶铺砖 | | m3 | 72 | | |

**陵园路公厕土建**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | BB001 | 吊顶拆除 [项目特征] 1.拆除面层及基层 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 55.7 |
| 2 | BB007 | 天棚坎灰皮 [项目特征] 1.天棚坎灰皮 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 41.48 |
| 3 | BB002 | 拆除卫生间及小便器隔断 [项目特征] 1.拆除卫生间及小便器隔断 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 55.92 |
| 4 | BB004 | 拆除门 [项目特征] 1.拆除室内门 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 4 |
| 5 | BB005 | 拆除窗 [项目特征] 1.拆除窗 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 5 |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 6 | 010405003001 | 平板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.73 |
| 7 | 010403001001 | 地梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.45 |
| 8 | 010403002001 | 矩形梁 [项目特征]  1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.43 |
| 9 | 010403004001 | 地圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.05 |
| 10 | 010403004002 | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.32 |
| 11 | 010404001001 | 直形墙 [项目特征] 1.墙厚度:100 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.91 |
| 12 | 010401001001 | 带形基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.31 |
| 13 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.16 |
| 14 | 010405007001 | 天沟、挑檐板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.86 |
| 15 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.圆钢、螺纹钢10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.658 |
| 16 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.螺纹钢10以上 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.388 |
| 17 | 010416001003 | 砌体内加固筋 [项目特征] 1.圆钢10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.047 |
|  |  | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |
| 18 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:采用KP1型多孔砖,砖的强度等级为MU10 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 | m3 | 11.25 |
| 19 | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:普通实心砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 | m3 | 5.42 |
|  |  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 20 | 010702001002 | 平屋面卷材防水-屋Ⅱ4 [项目特征] 1、3厚SBS改性沥青防水卷材两道 2、25厚1：3水泥砂浆找平层 3、保温层(80厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温）  4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 5、钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 4.铺保护层 | m2 | 20.22 |
| 21 | 010702004001 | 屋面排水管 [项目特征] 1.100PVC2根 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、雨水箅子安装 3.接缝、嵌缝 | m | 7.2 |
|  |  | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 22 | 020102002002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.600\*600防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3mm丙纶布防水层 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 | m2 | 73.09 |
| 23 | 020102002003 | 块料楼地面-地28 [项目特征] 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.填充层铺设 3.面层铺设 | m2 | 20.22 |
| 24 | 020102001001 | 石材楼地面 [项目特征] 1.25mm花岗岩石材铺贴，正、背面及四周边满涂防污剂  2.摄素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水深浆一道(内接建筑胶) 5. 60厚C15混数二(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外披器 6.360厚3:7灰二垫层分两层夺实 7.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.填充层铺设 3.面层铺设 | m2 | 57.7 |
| 25 | 010407002002 | 散水、坡道 室外散水-散4 [项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.铺设垫层 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 21.82 |
| 26 | 020105002001 | 花岗岩踢脚 [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm高花岗岩踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 | m2 | 2.87 |
|  |  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 27 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 外墙真石漆-外13 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 4. 3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 5. 喷湿墙面 [工作内容] 1.基层清理  2.砂浆制作、运输 3.抹面层 | m2 | 27.69 |
| 28 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 参考图集：09J01-内33  部位：除卫生间外的所有墙面 [项目特征] 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 175.81 |
| 29 | 020204003004 | 内墙面-09J01/内113 部位：卫生间所有墙面 [项目特征] 1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3.4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 5、聚合物水泥砂浆修补墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层铺贴 | m2 | 135.38 |
| 30 | 020204003002 | 外墙裙-裙9 [项目特征] 1.白水泥擦缝 2.贴5～8厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上） 3.5厚1∶2建筑胶水泥砂浆粘结层 4.6厚1∶0.5∶2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 5.10厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层铺贴 | m2 | 24.77 |
| 32 | 010703003001 | 砂浆防水(潮) [项目特征] 1.防水（潮）部位:墙基防潮 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 4.84 |
| 33 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.不锈钢栏杆（室外） [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | m | 9.75 |
|  |  | B.3 天棚工程 |  |  |
| 34 | 020301001001 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.顶棚刮防水腻子 2.喷白色防水涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 14.7 |
| 35 | 020301001002 | 天棚抹灰-棚14 [项目特征] 1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6、钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍，并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 20.53 |
| 36 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.600\*600集成扣板吊顶 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装  3.面层铺贴 | m2 | 56.98 |
| 37 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.新作2层板白色乳胶饰面 2.轻钢龙骨双层石膏 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 | m2 | 26.78 |
|  |  | B.4 门窗工程 |  |  |
| 38 | 020406002001 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 7 |
| 39 | 020402006001 | 防盗门 [项目特征] 1.乙级防盗门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 1 |
| 40 | 020402001002 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:断桥玻璃门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 4 |
| 41 | 020407001001 | 木门窗套 [项目特征] 1.门窗套 [工作内容] 1.基层板安装 2.面层铺贴 | m2 | 1.16 |
|  |  | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 42 | 020506001001 | 抹灰面油漆 参考图集：09J01-内33 部位：除卫生间外的所有墙面 [项目特征] 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平  [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 175.81 |
|  |  | B.6 其 他 工 程 |  |  |
| 43 | 020107001002 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.不锈钢栏杆（室外平台及坡道） [工作内容] 1.安装 | m | 9.75 |
| 44 | 020603009001 | 镜面玻璃 [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚镜子 [工作内容] 1.安装 | m2 | 1.54 |
| 45 | 020601011001 | 18mm石材台面(另计） [项目特征] 1.18mm免漆板柜体 [工作内容] 1.安装 | m2 | 2.65 |
| 46 | 020601011002 | 便民服务区柜子 [项目特征] 1.吸塑门板 [工作内容] 1.安装 | m2 | 11.2 |
| 47 | 020603001001 | 洗漱台 [项目特征] 1.18mm人造石材台面 [工作内容] 1.安装 | m2 | 2.57 |
| 48 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.型材玻璃隔断 [工作内容] 1.安装 | m2 | 4.86 |
| 49 |  | 大开挖土方 | m3 | 104.18 |
| 50 |  | 回填土方 | m3 | 82.97 |
| 51 |  | 拆除地砖 | m2 | 56.78 |
| 52 |  | 折叠锁扣式换尿布台 | 台 | 1 |
| 53 |  | 拆除墙砖 | m2 | 218.03 |
| 54 |  | 饮水机1台 | 台 | 1 |
| 55 |  | 卫生间隔断 | m2 | 53.66 |
| 56 |  | 室外公共卫生间牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 1 |
| 57 |  | 门牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 5 |
| 58 |  | 卫生间牌（PVC板加光油+UV+安装） | 块 | 11 |
| 59 |  | 瓷砖半圆金属护角 | m | 6.3 |
| 60 |  | 报刊摆放架 | 台 | 1 |
| 61 |  | 液晶电视\_HL | 台 | 1 |
| 62 |  | 群众休闲座椅 | 座 | 2 |
| 63 |  | 网络顶吸猫 | 个 | 1 |
| 64 |  | 手机充电桩 | 台 | 1 |

**南关小区公厕土建**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | BB001 | 吊顶拆除 [项目特征] 1.拆除面层及基层 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 95.01 |
| 2 | BB009 | 拆除墙面腻子 [项目特征] 1.拆除墙面腻子 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 261.7 |
| 3 | BB002 | 拆除卫生间及小便器隔断 [项目特征] 1.拆除卫生间及小便器隔断 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 66.25 |
| 4 | BB003 | 拆除门 [项目特征] 1.拆除卷帘门 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 2 |
| 5 | BB004 | 增加拆除断桥铝合金门 [项目特征] 1.增加拆除断桥铝合金门 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 2 |
| 6 | BB005 | 拆除窗 [项目特征] 1.拆除窗 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 7 |
| 7 | BB006 | 拆除窗台板 [项目特征] 1.拆除窗台板 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 5.67 |
| 8 | BB010 | 拆除地面水泥垫层 [项目特征] 1.拆除地面水泥垫层 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 30.96 |
| 9 | BB007 | 拆除卫生间隔断 [项目特征] 1.新增拆除卫生间隔断 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 11.3 |
| 10 | 020102002002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.300\*300防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3mm丙纶布防水层 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 | m2 | 44.95 |
| 11 | 020102001002 | 石材楼地面 [项目特征] 1.25mm花岗岩石材铺贴，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水混荣察造2.摄素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水深浆一道(内接建筑胶) 5. 60厚C15混数二(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外披器 6.360厚3:7灰二垫层分两层夺实 7.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 | m2 | 24.54 |
| 12 | 020105006001 | 木质踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 | m2 | 14.31 |
| 13 | 020102002003 | 块料楼地面(拆除后更换的地板） [项目特征] 1.800\*800防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3mm丙纶布防水层 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 | m2 | 66 |
| 14 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1.300X600墙砖 2.滚刷瓷砖背胶一道 3.水泥伴侣/水泥砂浆层 4.滚刷界面剂一道 5.3mm丙纶布防水层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 | m2 | 118.51 |
| 15 | 020507001001 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.基层类型:白色乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 123.13 |
| 16 | 020206001001 | 石材零星项目-09j01/外-7/外27 增加干挂花岗岩石材 [项目特征] 1. 稀水泥擦缝（密缝）或1：1水泥砂浆（细砂）勾缝 2. 20~30厚花岗石石板，由板背面预留穿孔（或勾槽）穿18号铜丝（或φ4不锈钢挂勾）与双向钢筋网固定，花岗石板与混凝土墙之间的20厚空隙层内用1：2.5水泥砂浆灌实 3. φ6双向钢筋网（中距按板材尺寸）与墙内预埋钢筋（伸出墙面50）电焊（或18号低碳镀锌钢丝绑扎） 4. 墙内预埋φ8钢筋，伸出墙面50，或预埋50\*50\*4钢板，双向中距700，（采用预埋钢板时，由钢板上焊φ8钢筋与双向钢筋网固定） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 | m2 | 10 |
| 17 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.600\*600集成扣板吊顶 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 | m2 | 53.07 |
| 18 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.新作2层板白色乳胶饰面 2.轻钢龙骨双层石膏 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 | m2 | 31.72 |
|  |  | B.4 门窗工程 |  |  |
| 19 | 020406002001 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 7 |
| 20 | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:8mm钢化玻璃断桥门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 21 | 020402001002 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:8mm钢化玻璃断桥门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 22 | 020407001001 | 木门窗套 [项目特征] 1.包成品多层实木窗套宽40cm\*7.6米 [工作内容] 1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 | m2 | 3.04 |
| 23 | 020407001002 | 木门窗套 [项目特征] 1.包成品多层实木窗套宽40cm\*7.6米（窗套无尺寸） [工作内容] 1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 | m2 | 3.3 |
| 24 | 020409003001 | 石材窗台板 [项目特征] 1.18mm厚人造石材窗台面,宽度为40CM [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 | m | 14.18 |
| 25 | 020408002001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 [项目特征] 1.窗帘盒双层石膏 2.白色乳胶饰面 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 18.97 |
|  |  | B.6 其 他 工 程 |  |  |
| 26 | 020603009002 | 镜面玻璃 [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:600\*800\*6mm厚镜子 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1.68 |
| 27 | 020601011002 | 18mm石材台面(另计） [项目特征] 1.18mm免漆板柜体 [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 2.65 |
| 28 | 020603001002 | 洗漱台 [项目特征] 18mm石材台面 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 2.48 |
| 29 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 [项目特征] 1.饰面板暖气罩 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 11.5 |
| 30 | 020107004001 | 金属靠墙扶手 [项目特征] 1.金属靠墙扶手 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | m | 1.58 |
| 31 | 020207001001 | 包下水管 [项目特征] 1.木龙骨骨架40cm（刷防火防锈漆） 2.9.5mm双层石膏板封面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.面层铺贴 | m2 | 1.05 |
| 32 | 020207001002 | 包下水管 [项目特征] 1.专用PVC，石材纹饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 | m | 12 |
| 33 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.不锈钢栏杆（楼梯间） [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | m | 9.52 |
| 34 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.新增断桥铝合金隔断高3米 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装  2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 11.3 |
| 35 |  | 拆除墙砖 | m2 | 475.084 |
| 36 |  | 饮水机 | 台 | 3 |
| 37 |  | 拆除地砖 | m2 | 86.2 |
| 38 |  | 手机充电桩 | 台 | 2 |
| 39 |  | 阅读桌椅 | 套 | 3 |
| 40 |  | 液晶电视\_HL | 台 | 1 |
| 41 |  | 群众休闲座椅 | 座 | 4 |
| 42 |  | 1.2m办公桌椅 | 台 | 1 |
| 43 |  | 卫生间隔断 18mm免漆板+金属隔断 | m2 | 73.52 |
| 44 |  | 卫生间专用扑蝇器 | 个 | 2 |
| 45 |  | 室外公共卫生间牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 1 |
| 46 |  | 门牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 8 |
| 47 |  | 卫生间牌（PVC板加光油+UV+安装） | 块 | 12 |
| 48 |  | 瓷砖半圆金属护角 | m | 12 |
| 66 |  | 升高称重检查机1 | 台 | 1 |
| 67 |  | 报刊摆放架 | 台 | 1 |

**人民小区西出口河堤厕所土建**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | BB001 | 吊顶拆除 [项目特征] 1.拆除面层及基层 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 30.52 |
| 2 | BB002 | 拆除卫生间及小便器隔断 [项目特征] 1.拆除卫生间及小便器隔断 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 17.24 |
| 3 | BB003 | 拆除门 [项目特征] 1.拆除门 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 3 |
| 4 | BB005 | 拆除窗 [项目特征] 1.拆除窗 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 2 |
| 5 | BB006 | 拆除石材洗手台 [项目特征] 1.拆除石材洗手台 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 2.1 |
| 6 | 020209001002 | 拆除隔断 [项目特征] 1.18mm免漆板+金属隔断 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 17.24 |
| 7 | BB007 | 清理原外墙面至基层 [项目特征] 1.清理原外墙面至基层 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 50 |
|  |  | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 8 | 020102002002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.600\*600防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3mm丙纶布防水层 [工作内容]  1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 | m2 | 30.52 |
| 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 做法见陕09J01-室外12-路10 [项目特征] 1.30厚花岗石板面层，缝宽10，干石灰拌粗砂扫缝，洒水封缝 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（洒适量清水) 3.150厚3：7灰土 4.素土夯实 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设 | m2 | 30 |
| 10 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1.300X600墙砖 2.滚刷瓷砖背胶一道 3.水泥伴侣/水泥砂浆层 4.滚刷界面剂一道 5.3mm丙纶布防水层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 | m2 | 70 |
| 11 | 020507001001 | 刷喷涂料-外墙喷涂真石漆 [项目特征] 1.刮1厚建筑胶素水泥浆粘结层，干粘石面层拍平压实（与6cm水泥砂浆层连续操作） 2.6厚1：3水泥砂浆 3.8厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4.专用界面处理剂甩毛 5.喷湿墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 43.26 |
|  |  | B.3 天棚工程 |  |  |
| 12 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.PVC长条板吊顶 2.木龙骨骨架(防火防腐涂料二道) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 | m2 | 30.52 |
| 13 | 020406002001 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 2 |
| 14 | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:8mm钢化玻璃断桥门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 2 |
| 15 | 020402001002 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:8mm钢化玻璃断桥门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 1 |
|  |  | B.6 其 他 工 程 |  |  |
| 16 | 020603009002 | 镜面玻璃 [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:600\*800\*6mm厚镜子 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 2.89 |
| 17 | 020601011002 | 18mm石材台面(另计） [项目特征] 1.18mm免漆板柜体 [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） | m2 | 3.03 |
| 18 | 020603001002 | 洗漱台 [项目特征] 1.18mm人造石材台面 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 | m2 | 1.6 |
| 19 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1金属扶手带栏杆、栏板 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | m | 2.66 |
| 20 | 020209001003 | 隔断 [项目特征] 1.磨砂玻璃断桥铝隔断 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 | m2 | 2.67 |
|  |  | 恢复屋顶铺装及防水 |  |  |
| 21 | 010702001001 | 恢复屋顶铺装及防水 做法详参陕09J01 屋Ⅲ7 [项目特征] 1.面层为30厚芝麻灰火烧面花岗岩 2.25厚1：3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 3.2～3厚麻刀灰（或纸筋灰）隔离层 4.4厚高聚物改性沥青防水卷材一道 5.25厚1：3水泥砂浆找平层 6.保温层（不计） 7.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 8.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 | m2 | 70.42 |
| 22 |  | 拆除墙砖 | m2 | 72.05 |
| 23 |  | 拆除地砖及蹲便器地台 | m2 | 30.52 |
| 24 |  | 拆除壁挂炉 | 台 | 1 |
| 25 |  | 折叠锁扣式换尿布台 | 台 | 1 |
| 26 |  | 卫生间隔断 18mm免漆板+金属隔断 | m2 | 17.24 |
| 27 |  | 卫生间专用扑蝇器 | 个 | 2 |
| 28 |  | 室外公共卫生间牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 1 |
| 29 |  | 门牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 3 |
| 30 |  | 卫生间牌（PVC板加光油+UV+安装） | 块 | 6 |
| 31 |  | 瓷砖半圆金属护角 | m | 12 |
| 32 |  | 清理原屋顶及周边铺装面层至基层 | m3 | 21.126 |

**沙渠市场土建**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | BB001 | 吊顶拆除 1.拆除面层及基层 | m2 | 40.07 |
| 2 | BB002 | 拆除卫生间及小便器隔断 | m2 | 0.91 |
| 3 | BB003 | 拆除门 拆除门 | 樘 | 3 |
| 4 | BB005 | 拆除窗 | 樘 | 5 |
| 5 | 020209001002 | 拆除隔断 18mm免漆板+金属隔断 | m2 | 34.83 |
| 6 | BB004 | 拆除旧散水 | m2 | 16.2 |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  |  | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 7 | 020102002002 | 块料楼地面 1.600\*600防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3mm丙纶布防水层 | m2 | 40.07 |
| 8 | 020102001001 | 石材楼地面-09J01-室外/8-散5 .20厚花封石板销面，正、背面及四周边满除防污材，请转水注桨擦缝 2.素水配重(洒适景消水) 3、30.厚1:3干硬性水泥动浆粘结层4.素水泥桨·道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土 6. 150厚3:?灰土、嵬出面层300 7.素之夯实，向外坡4猫 | m2 | 16.2 |
| 9 | 010407002001 | 散水、坡道-坡5 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100（150）厚C15混凝土 6. 300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） | m2 | 1.5 |
| 10 | 020204003001 | 块料墙面 1.400\*800墙砖 2.滚刷瓷砖背胶一道 3.水泥伴侣/水泥砂浆层  4.滚刷界面剂一道 5.3mm丙纶布防水层 | m2 | 111 |
|  |  | B.3 天棚工程 |  |  |
| 11 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.600\*600集成扣板吊顶 | m2 | 40.07 |
|  |  | B.4 门窗工程 |  |  |
| 12 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 | 樘 | 5 |
| 13 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型 M01断桥铝6mm双层玻璃门 | 樘 | 3 |
| 14 | 020409003001 | 石材窗台板 1.18mm厚人造石材窗台面,宽度为40CM | m | 12.45 |
|  |  | B.6 其 他 工 程 |  |  |
| 15 | 020603009002 | 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:600\*800\*6mm厚镜子 | m2 | 1.68 |
| 16 | 020601011002 | 18mm石材台面(另计） 18mm免漆板柜体 | m2 | 2.65 |
| 17 | 020603001002 | 洗漱台 18mm石材台面 | m2 | 1.44 |
| 18 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 | m | 3 |
| 19 | 020107004001 | 金属靠墙扶手 | m | 3.02 |
| 20 | 020207001001 | 包下水管 1.木龙骨骨架40cm（刷防火防锈漆） 2.9.5mm双层石膏板封面 | m2 | 1.05 |
| 21 | 020207001002 | 包下水管 1.专用PVC，石材纹饰面 | m | 12 |
| 22 | 040204001001 | 人行道块料铺设 1.面层铺贴混凝土砖 2.180厚C15混凝土垫层 3.回填夯土层 | m2 | 14.72 |
| 23 |  | 拆除墙砖 | m2 | 149.86 |
| 24 |  | 拆除地砖 | m2 | 40.07 |
| 25 |  | 卫生间隔断 18mm免漆板+金属隔断 | m2 | 35.74 |
| 26 |  | 卫生间专用扑蝇器 | 个 | 2 |
| 27 |  | 室外公共卫生间牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 1 |
| 28 |  | 门牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 8 |
| 29 |  | 卫生间牌（PVC板加光油+UV+安装） | 块 | 12 |
| 30 |  | 瓷砖半圆金属护角 | m | 15 |
| 31 |  | 室外新增给水、污水管子土方 | m3 | 1.5 |

**体检中心公厕土建**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | 计量 单位 | | 工程数量 |
|
|  |  | | 拆除工程 | |  | |  |
| 1 | BB001 | | 吊顶拆除 1.拆除面层及基层 | | m2 | | 75.41 |
| 2 | BB003 | | 拆除门 | | 樘 | | 4 |
| 3 | BB005 | | 拆除窗 | | 樘 | | 4 |
| 4 | BB006 | | 拆除石材洗手台 | | m2 | | 1.7 |
| 5 | 020209001002 | | 拆除隔断 18mm免漆板+金属隔断 | | m2 | | 55.12 |
|  |  | | 新建工程 | |  | |  |
|  |  | | B.1 楼地面工程 | |  | |  |
| 6 | 020102002002 | | 块料楼地面 1.600\*600防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3mm丙纶布防水层 | | m2 | | 75.41 |
| 7 | 010407002001 | | 散水、坡道 室外散水-散5 1. 25厚荔枝面花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌西水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内摻建筑胶） 5. 60厚C15混凝土 6. 150厚3：7灰土，宽出面层300 7. 素土夯实，向外坡4% | | m2 | | 31.9 |
|  |  | | A.7 屋面及防水工程 | |  | |  |
| 8 | 010701001001 | | 瓦屋面-详见09J01 坡屋Ⅲ6 1、小青瓦用1:1:4水泥石灰砂浆加水泥重3%的麻刀或耐碱短玻纤卧瓦，最薄处≥20 2、空铺防水卷材一层 3、35厚C20细石混凝土找平层（内配φ6@500\*500钢筋网） 4、保温层（不计） 5、1.5厚水泥聚合物防水涂膜一道 7、钢筋混凝土屋面板 | | m2 | | 80.25 |
| 9 | 010702001001 | | 平屋面卷材防水-屋Ⅱ4 1、4厚高聚物改性沥青防水卷材（带保护层）一道 2、3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层  4、保温层（不计）  5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）  6、钢筋混凝土屋面板 | | m2 | | 60 |
| 10 | 010702001002 | | 重新做屋面铺装-屋Ⅱ4 1.面层为30厚芝麻灰火烧面花岗岩 2.25厚1：3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 3.2～3厚麻刀灰（或纸筋灰）隔离层 4.防水完成面（另计） | | m2 | | 70.42 |
| 11 | 010702004001 | | 屋面排水管 100PVC2根 | | m | | 30.2 |
|  |  | | B.2 墙、柱面工程 | |  | |  |
| 12 | 020204003001 | | 块料墙面 1.300X600墙砖 2.滚刷瓷砖背胶一道 3.水泥伴侣/水泥砂浆层 4.滚刷界面剂一道 5.3mm丙纶布防水层 | | m2 | | 196.27 |
| 13 | 020507001001 | | 刷喷涂料 1.室外刮腻子 | | m2 | | 70 |
| 14 | 020507001002 | | 刷喷涂料-外墙喷涂真石漆 1.喷真石漆 | | m2 | | 50 |
|  |  | | B.3 天棚工程 | |  | |  |
| 15 | 020302001001 | | 天棚吊顶 1.PVC长条板吊顶 | | m2 | | 75.41 |
|  |  | | B.4 门窗工程 | |  | |  |
| 16 | 020406002001 | | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金仿古窗 | | 樘 | | 5 |
| 17 | 020402001002 | | 金属平开门 1.门类型:断桥铝玻璃仿古门 | | 樘 | | 4 |
|  |  | | B.6 其 他 工 程 | |  | |  |
| 18 | 020603009002 | | 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚镜子 | | m2 | | 3.24 |
| 19 | 020601011002 | | 18mm石材台面(另计） 18mm免漆板柜体 | | m2 | | 5.28 |
| 20 | 020603001002 | | 洗漱台  18mm人造石材台面 | | m2 | | 1.7 |
| 21 | 020107001001 | | 金属扶手带栏杆、栏板 | | m | | 6.75 |
| 22 | |  | 拆除墙砖 | m2 | | 217.58 | |
| 23 | |  | 拆除地砖 | m2 | | 75.41 | |
| 24 | |  | 拆除壁挂炉 | 台 | | 1 | |
| 25 | |  | 壁挂炉 | 台 | | 1 | |
| 26 | |  | 折叠锁扣式换尿布台 | 台 | | 1 | |
| 27 | |  | 拆除水泥垫层 | m2 | | 4.04 | |
| 28 | |  | 卫生间隔断 18mm免漆板+金属隔断 | m2 | | 70.46 | |
| 29 | |  | 卫生间专用扑蝇器 | 个 | | 3 | |
| 30 | |  | 墙面固定换气扇 | 个 | | 5 | |
| 31 | |  | 室外公共卫生间牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | | 1 | |
| 32 | |  | 门牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | | 3 | |
| 33 | |  | 卫生间牌（PVC板加光油+UV+安装） | 块 | | 10 | |
| 34 | |  | 瓷砖半圆金属护角 | m | | 28.35 | |
| 35 | |  | 清理屋顶外围挑檐 | m3 | | 1.8 | |
| 36 | |  | 清理原屋顶及周边铺装面层至基层 | m3 | | 21.126 | |

**体育场对面河堤公厕土建**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | BB001 | 吊顶拆除 1.拆除面层及基层 | m2 | 25.81 |
| 2 | BB003 | 拆除门 | 樘 | 3 |
| 3 | BB005 | 拆除窗 | 樘 | 2 |
| 4 | BB006 | 拆除石材洗手台 | m2 | 2.17 |
| 5 | 020209001002 | 拆除隔断 18mm免漆板+金属隔断 | m2 | 23.84 |
| 6 | BB007 | 天棚坎灰皮 室外顶棚铲除腻子 | m2 | 23 |
| 7 | BB008 | 拆除屋面石材垫层及防水层 | m2 | 70.42 |
| 8 | BB009 | 拆除干挂花岗岩外墙面 | m2 | 50 |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  |  | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 9 | 020102002002 | 块料楼地面 1.600\*600防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3mm丙纶布防水层 | m2 | 25.81 |
|  |  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 10 | 010701001002 | 平屋面-详见09J01屋Ⅲ7 1、30厚芝麻灰花岗岩用3厚1：1水泥砂浆（加建筑胶）粘贴，缝宽5用1：1水泥砂浆（加建筑胶）勾缝 2、25厚1：3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 3、2～3厚麻刀灰（或纸筋灰）隔离层 4、1.2厚合成高分子防水卷材一道 5、25厚1：3水泥砂浆找平层  6、保温层（不计） 7、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 70.42 |
| 11 | 010702004001 | 屋面排水管 100PVC2根 | m | 7.2 |
| 12 | 010701001003 | 瓦屋面-详见09J01 坡屋Ⅲ6（外围挑檐） 1、小青瓦用1:1:4水泥石灰砂浆加水泥重3%的麻刀或耐碱短玻纤卧瓦，最薄处≥20 2、空铺防水卷材一层  3、35厚C20细石混凝土找平层（内配φ6@500\*500钢筋网）  4、保温层（不计）  5、1.5厚水泥聚合物防水涂膜一道  7、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 12 |
|  |  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 13 | 020204003001 | 块料墙面 1.300X600墙砖 2.滚刷瓷砖背胶一道 3.水泥伴侣/水泥砂浆层 4.滚刷界面剂一道 5.3mm丙纶布防水层 | m2 | 112.94 |
| 14 | 020507001002 | 刷喷涂料 外墙真石漆 1. 透明保护面层 2. 花纹造型层 3. 实色着色填充中层共两遍 4. 抛光腻子层 5. 防水腻子层 6. 找平腻子层、耐碱玻纤网，第二遍找平腻子层，共2厚 7. 清理基层（或外保温系统抗裂层完成面） | m2 | 50 |
|  |  | B.3 天棚工程 |  |  |
| 15 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.600\*600集成扣板吊顶 | m2 | 25.81 |
|  |  | B.4 门窗工程 |  |  |
| 16 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 | 樘 | 2 |
| 17 | 020402001002 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝玻璃门 | 樘 | 3 |
|  |  | B.6 其 他 工 程 |  |  |
| 18 | 020603009002 | 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚镜子 | m2 | 1.44 |
| 19 | 020601011002 | 18mm石材台面(另计） 18mm免漆板柜体 | m2 | 2.7 |
| 20 | 020603001002 | 洗漱台 18mm人造石材台面 | m2 | 1.62 |
| 21 |  | 拆除墙砖 | m2 | 112.942 |
| 22 |  | 拆除地砖 | m2 | 25.81 |
| 23 |  | 天然气表 | 台 | 1 |
| 24 |  | 拆除壁挂炉 | 台 | 1 |
| 25 |  | 壁挂炉 | 台 | 1 |
| 26 |  | 卫生间隔断 18mm免漆板+金属隔断 | m2 | 23.37 |
| 27 |  | 卫生间专用扑蝇器 | 个 | 3 |
| 28 |  | 墙面固定换气扇 | 个 | 5 |
| 29 |  | 室外公共卫生间牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 1 |
| 30 |  | 门牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 3 |
| 31 |  | 卫生间牌（PVC板加光油+UV+安装） | 块 | 10 |

**西门口河堤公厕土建**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | | 拆除工程 |  |  |
| 1 | BB001 | | 吊顶拆除 1.拆除面层及基层 | m2 | 46.14 |
| 2 | BB003 | | 拆除门 | 樘 | 3 |
| 3 | BB005 | | 拆除窗 | 樘 | 1 |
| 4 | BB006 | | 拆除石材洗手台 | m2 | 2.22 |
| 5 | 020209001002 | | 隔断 18mm免漆板+金属隔断 | m2 | 29.11 |
| 6 | BB007 | | 拆除室外石材地台 | m2 | 1.2 |
|  |  | | 新建工程 |  |  |
|  |  | | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 7 | 020102002002 | | 块料楼地面 1.600\*600防滑地砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3mm丙纶布防水层 | m2 | 46.14 |
| 8 | 020102001001 | | 石材楼地面 1.25mm花岗岩石材铺贴，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水混荣察造2.摄素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水深浆一道(内接建筑胶) 5. 60厚C15混数二(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外披器 6.360厚3:7灰二垫层分两层夺实 1.素土夯实 | m2 | 21.29 |
|  |  | | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 9 | 010702004001 | | 屋面排水管 100PVC2根/110PVC | m | 30.2 |
| 10 | 010701001001 | | 平屋面-详见09J01屋Ⅱ6 1、30厚600\*300芝麻灰花岗岩用3厚1：1水泥砂浆（加建筑胶）粘贴，缝宽5用1：1水泥砂浆（加建筑胶）勾缝（30厚芝麻灰花岗岩）  2、25厚1：3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 3、2～3厚麻刀灰（或纸筋灰）隔离层 4、3厚高聚物改性沥青防水卷材2道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层  4、保温层（不计）  5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡）  6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 120 |
|  |  | | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 11 | 020204003001 | | 块料墙面 1.300X600墙砖 2.滚刷瓷砖背胶一道 3.水泥伴侣/水泥砂浆层 4.滚刷界面剂一道 5.3mm丙纶布防水层 | m2 | 222.94 |
|  |  | | B.3 天棚工程 |  |  |
| 12 | 020302001001 | | 天棚吊顶 1.600\*600集成扣板吊顶 | m2 | 46.14 |
|  |  | | B.4 门窗工程 |  |  |
| 13 | 020406002001 | | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 | 樘 | 1 |
| 14 | 020402001002 | | 金属平开门 1.门类型:断桥铝玻璃门 | 樘 | 3 |
| 15 | 020402001003 | | 金属平开门 1.门类型:断桥铝玻璃入户门 | 樘 | 1 |
|  |  | | B.6 其 他 工 程 |  |  |
| 16 | 020603009002 | | 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚镜子 | m2 | 1.44 |
| 17 | 020601011002 | | 18mm石材台面(另计） 18mm免漆板柜体 | m2 | 2.74 |
| 18 | 020603001002 | | 洗漱台 18mm人造石材台面 | m2 | 1.64 |
| 19 | 020602001001 | | 饰面板暖气罩 | m2 | 3.6 |
| 20 | |  | 拆除墙砖 | m2 | 243.98 |
| 21 | |  | 拆除地砖 | m2 | 46.14 |
| 22 | |  | 拆除屋顶面层石材及垫层 | m2 | 120 |
| 23 | |  | 拆除壁挂炉 | 台 | 1 |
| 24 | |  | 壁挂炉 | 台 | 1 |
| 25 | |  | 拆除旧石材及垫层、室外地台石材 | m2 | 21.29 |
| 26 | |  | 卫生间隔断 18mm免漆板+金属隔断 | m2 | 29.11 |
| 27 | |  | 卫生间专用扑蝇器 | 个 | 1 |
| 28 | |  | 墙面固定换气扇2 | 个 | 2 |
| 29 | |  | 室外公共卫生间牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 1 |
| 30 | |  | 门牌(亚克力可更换门牌+安装) | 个 | 3 |
| 31 | |  | 卫生间牌（PVC板加光油+UV+安装） | 块 | 9 |
| 32 | |  | 1米单人床-张 | 张 | 1 |
| 33 | |  | 办公桌椅 | 套 | 1 |
| 34 | |  | 新建钢结构玻璃雨棚 | m2 | 1.6 |
| 35 | |  | 拆除屋顶花岗岩铺装 | m3 | 36 |

**幸福家园公厕土建**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | BB001 | 吊顶拆除 1.拆除面层及基层 | m2 | 71.32 |
| 2 | BB010 | 清理原有建筑外墙面涂料至墙面基层 | m2 | 153.98 |
| 3 | BB011 | 铲除并清理原有墙面面层 | m2 | 235.33 |
| 4 | BB003 | 拆除门 | 樘 | 1 |
| 5 | BB009 | 拆除门 | 樘 | 6 |
| 6 | BB008 | 清理原有室外地面至基层 | m2 | 150 |
| 7 | BB005 | 拆除踢脚线 | m2 | 6.96 |
| 8 | BB002 | 清理原有屋面及防水 | m2 | 71.32 |
| 9 | BB004 | 拆除水泥砂浆台阶及坡道 | m2 | 8.55 |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  |  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 10 | 010702001001 | 屋面卷材防水-屋Ⅱ4 1、4厚高聚物改性沥青防水卷材（带保护层）一道 2、3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层  4、保温层  5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 71.32 |
|  |  | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 11 | 010407002001 | 散水、坡道 室外散水-散5 1、50厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子赶光 2、150厚3:7灰土，宽出面层100 3、素土夯实，向外坡3%~5% 4、清理原有散水及基层 | m2 | 50.26 |
| 12 | 020108001001 | 石材台阶面 1、20厚花岗岩面层，水泥浆灌缝 2、撒素水泥面 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土，台阶面外坡1% 6、30厚3:7灰土分层夯实 7、素土夯实  8、拆除清理原有台阶 | m2 | 7.07 |
| 13 | 010407002002 | 散水、坡道-坡5 1、20厚花岗岩面层，水泥浆灌缝 2、素水泥面 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、100厚C15混凝土 6、300厚3:7灰土分层夯实 7、素土夯实 | m2 | 1.48 |
| 14 | 020105006001 | 木质踢脚线 8cm高复合踢脚线 | m2 | 6.96 |
| 15 | 020102002001 | 块料楼地面 1、铺8～10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高 5、1：3水泥砂浆找平层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15素混凝土垫层 | m2 | 71.32 |
|  |  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 16 | 020507001001 | 刷喷涂料 1、涂刷罩光清漆 2、天然真石漆（颜色甲方自选） 3、涂刷封闭底漆 4、刮涂柔性耐水腻子 5、6厚1:2.5水泥砂浆抹面找平 6、12厚水泥砂浆打底，扫毛 | m2 | 153.98 |
| 17 | 020204003001 | 块料墙面-卫生间、大厅墙面 1、釉面砖专用嵌缝剂擦嵌面砖横竖砖缝 2、嵌贴9厚釉面砖(粘贴前先浆面砖浸水2小时以上) 3、10mm厚胶泥粘结层 4、1.5厚聚氨酯防水涂层3道 5、1:3水泥砂浆分遍打底，表面垂直平整 6、铲除并清理原有墙面面层 | m2 | 180.55 |
| 18 | 020507001002 | 刷喷涂料-其余房间内墙面-其余墙面 1、刷乳胶漆，封底漆一道，面涂二道 2、5厚1:0.3:2.5水泥石膏砂浆抹  面压实抹光，  3、6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛，  4、6厚1:0.5:4水泥石膏砂浆打底扫毛，  5、铲除并清理原有墙面面层 | m2 | 54.78 |
|  |  | B.3 天棚工程 |  |  |
| 19 | 020302001001 | 天棚吊顶 1、铝扣板面板,用自攻丝与铝合金龙骨固定 2、铝合金条板专用龙骨，吊件中距≤1000 3、%%c8钢筋吊杆，双向中距≤1200 4、原有钢筋混凝土板底膨胀栓双向中距≤1000 5、铲除并清理原有面层 | m2 | 71.32 |
|  |  | B.4 门窗工程 |  |  |
| 20 | 020402001002 | 金属平开门 1.门类型:电子推拉门 | 樘 | 1 |
| 21 | 020401003001 | 实木装饰门 1.更换室内木门 | 樘 | 6 |
| 22 | 020407001002 | 木门窗套 | m2 | 3.19 |
|  |  | 新铺室外水泥砖地面 |  |  |
| 23 | 040204001001 | 人行道块料铺设 1、60厚水泥砖面层 2、30厚粗砂垫层(另计） 3、120厚透水水泥混凝土 4、300厚天然级配砂石(另计） 5、清理原有室外地面至基层，素土夯实，压实度≥93% | m2 | 150 |
|  |  | 卫生间隔断 |  |  |
| 24 | 020209001002 | 隔断 断桥铝合金隔断高3米 | m2 | 79.53 |
| 25 |  | 拆除原有地面面砖 | m2 | 71.323 |
| 26 |  | 300厚天然级配砂石 | m3 | 45 |
| 27 |  | 30厚粗砂垫层 | m3 | 45 |