**采购需求**

本次采购项目为神木市中鸡镇人民政府中鸡镇中鸡小学硬化及道路安防设施项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 铺装 |  |  |
| 1 | 人行道块料铺设 1.材质:60cm预制混凝土砖 2.垫层材料品种、厚度、强度:10cm厚C25混凝土垫层 3.砂砾石垫层100mm厚 | m2 | 4906.63 |
| 2 | 橡胶、塑料弹性面层 1.塑胶场地13厚塑胶面层(计入费用汇总)，150mm厚混凝土垫层 2.100mm厚砂砾石垫层 | m2 | 2658.48 |
| 3 | 人造草坪 1.人造草坪面层(内填石英砂，环保橡胶颗粒等)，2.150厚C15混凝土分仓跳格浇筑， 3.100mm厚砂砾石垫层 | m2 | 2300 |
| 4 | 树池砌筑 1.材料品种、规格:混凝土道牙 2.树池尺寸:1000\*350\*120 | 个 | 22 |
| 5 | 安砌侧（平、缘）石 1.材料:混凝土道牙 2.尺寸:800\*350\*150 | m | 52 |
| 6 | 石材楼地面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:圆弧台阶30mm花岗岩 | m2 | 127 |
|  | 零星 |  |  |
| 7 | 砖砌台阶 | m2 | 254.75 |
| 8 | 花池贴花岗岩 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚花岗岩 | m2 | 63 |
| 9 | 旗台新砌台阶 | m2 | 13.68 |
| 10 | 旗台贴花岗岩 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚花岗岩 | m2 | 26.92 |
| 11 | 大门贴瓷砖 | m2 | 35 |
|  | 围墙 |  |  |
| 12 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:砖砌围墙 2.墙体厚度:240 | m3 | 47.4 |
| 13 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:砖砌 | m3 | 34.64 |
| 14 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:围墙抹灰 | m2 | 264 |
| 15 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:丙烯酸涂料 | m2 | 264 |
| 16 | 人行道块料铺设 1.材质:标准砖铺设2.150厚3:7灰土垫层 | m2 | 120 |
| 17 | 10cm砂砾石垫层 | m³ | 974.511 |
| 18 | 塑胶场地13厚塑胶面层 | ㎡ | 2658.48 |
| 19 | 人造草坪 1.人造草坪面层(内填石英砂，环保橡胶颗粒等)，2.150厚C15混凝土分仓跳格浇筑， 3.100mm厚砂砾石垫层 | ㎡ | 2300 |
| 20 | 清除原有塑胶、草坪、硅PU面层 | ㎡ | 4958.48 |
| 21 | 台阶清除底层 | ㎡ | 254.75 |
| 22 | 花池清除底层 | ㎡ | 63 |
| 23 | 大门清理底层 | ㎡ | 35 |
| 24 | 拆除旧围栏 | ㎡ | 30.96 |
| 25 | 新加工安装围栏 | ㎡ | 30.96 |
| 26 | 拆除60cm预制混凝土砖 | m³ | 294.3978 |
| 27 | 拆除10cm混凝土基层 | m³ | 974.511 |
| 28 | 拆除旧围墙 | m³ | 47.74 |
| 29 | 挖基土方 | m³ | 82.06 |
| 30 | 回填土方 | m³ | 51.42 |
|  | 道路安防 |  |  |
| 1 | 标志板 1.立柱:无缝钢管 2.标志版:□600\*1200 3.立柱及标志牌单价按照成品考虑 | 块 | 39 |
| 2 | 标志板 1.立柱:无缝钢管 2.标志版:□3000\*2000 3.立柱及标志牌单价按照成品考虑 | 块 | 4 |
| 3 | 标志牌 1.立柱:无缝钢管 2.标志版:△700 3.立柱及标志牌单价按照成品考虑 | 块 | 320 |
| 4 | 标志板 1.立柱:无缝钢管 2.标志版:□800\*1200 3.立柱及标志牌单价按照成品考虑 | 块 | 90 |
| 5 | 减速带（铸钢加厚10cm）减速带单个长度500mm，宽度350mm，高度10cm | m | 500 |
| 6 | 沥青减速带（12m） | 处 | 18 |
| 7 | 太阳能爆闪灯（分体式爆闪灯双面闪屏、太阳能板、防水防晒、长46cm宽14cm） | 套 | 460 |