磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）第十三小学地下车库改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

安装

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	拆除
	
	

	
	 电气设备安装工程
	
	

	1
	配电箱�
名称、型号:配电箱移动
	台
	1

	2
	普通吸顶灯及其他灯具�
名称、型号:拆除灯具
	套
	60

	
	新建
	
	

	
	 电气设备安装工程
	
	

	3
	单联单控开关
	个
	1

	4
	双联单控开关
	个
	4

	5
	单联三控开关
	个
	1

	6
	插座
	个
	29

	7
	单联双控开关
	个
	7

	8
	原来配电箱内加1p开关
	个
	6

	9
	电气配管� 规格:PVC20
	m
	911.86

	10
	电气配线�
导线型号、材质、规格:BV-2.5
	m
	2354.7

	11
	电气配线�
导线型号、材质、规格:BV-4
	m
	397

	12
	电气配线�
导线型号、材质、规格:BV-6
	m
	180

	13
	荧光灯�
名称:1200*300平板灯
	套
	101

	
	通风空调工程
	
	

	14
	塑料风口、散流器制作安装（百叶窗）�
类型:铝合金格栅风口-400*600
	个
	8

	15
	消防管道开槽
1.地面开挖及恢复
2.管道拆除及安装
	项
	1


改造 
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	拆除
	
	

	1
	拆除砖石结构�
1.结构形式:砖墙
	m3
	0.63

	
	新建
	
	

	
	楼地面工程
	
	

	2
	塑料卷材楼地面�
面层材料品种、规格、品牌、颜色:8mm硅PU地面
	m2
	1065.36

	3
	木质踢脚线�
面层材料品种、规格、品牌、颜色:木质复合踢脚线
	m2
	53.34

	
	分部小计
	
	

	
	 墙、柱面工程
	
	

	4
	装饰板墙面�
1.原始砖混结构墙体
2.20*40mm松木龙骨(刷防火涂料二道)
3.15mm大芯板基层(刷防火涂料二道)
4.2mm阻尼隔音毡
5.25mm高密度皮革吸音软包
6.具体做法详见图纸
	m2
	581.98

	5
	装饰板墙面�
1.隔墙
2.75轻钢天地龙骨 38穿心龙骨
3.50mm内填隔音棉
4.15mm大芯板基层(刷防火涂料二道)
5.2mm阻尼隔音毡
6.25mm高密度皮革吸音软包
7.具体做法详见图纸
	m2
	225.89

	6
	装饰板墙面�
1.隔墙
2.内侧
3.75轻钢天地龙骨 38穿心龙骨
4.50mm内填隔音棉
5.15mm大芯板基层(刷防火涂料二道)
6.2mm阻尼隔音毡
7.9.5mm石膏板封面
8.刮腻子两道
9.乳胶漆两道
10.具体做法详见图纸
	m2
	178.89

	7
	装饰板墙面�
1.隔墙
2.外侧
3.75轻钢天地龙骨 38穿心龙骨
4.50mm内填隔音棉
5.15mm大芯板基层(刷防火涂料二道)
6.2mm阻尼隔音毡
7.9.5mm石膏板封面
8.刮腻子两道
9.乳胶漆两道
10.具体做法详见图纸
	m2
	251.93

	8
	装饰板墙面�
1.隔墙走廊钢结构吊楣
2.20*20*3镀锌方钢
3.15mm大芯板基层(刷防火涂料二道)
4.2mm阻尼隔音毡
5.9.5mm石膏板封面
6.刮腻子两道
7.乳胶漆两道
8.具体做法详见图纸
	m2
	134.22

	9
	装饰板墙面�
1.隔墙走廊钢结构吊楣
2.20*20*3镀锌方钢  （防锈漆两道）
3.15mm大芯板基层(刷防火涂料二道)
4.2mm阻尼隔音毡
5.25mm高密度皮革吸音软包
6.具体做法详见图纸
	m2
	95.59

	10
	装饰板墙面�
1.原始柱面
2.20*40mm松木龙骨(刷防火涂料二道)
3.15mm大芯板基层(刷防火涂料二道)
4.2mm阻尼隔音毡
5.25mm高密度皮革吸音软包
6.具体做法详见图纸
	m2
	143.28

	11
	装饰板墙面�
1.原始柱面
2.20*40mm松木龙骨(刷防火涂料二道)
3.15mm大芯板基层(刷防火涂料二道)
4.2mm阻尼隔音毡
5.9.5mm石膏板封面
6.刮腻子两道
7.乳胶漆两道
8.具体做法详见图纸
	m2
	94.86

	12
	隔断�
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:型材玻璃隔断5mm双层钢化玻璃隔断
	m2
	180.27

	13
	柱(梁)面装饰�
1.钢柱
2.20*20*3镀锌方钢
3.15mm大芯板基层(刷防火涂料二道)
4.25mm高密度皮革吸音软包
5.具体做法详见图纸
	m2
	15.88

	14
	柱(梁)面装饰�
1.钢柱
2.20*20*3镀锌方钢
3.15mm大芯板基层(刷防火涂料二道)
4.2mm阻尼隔音毡
5.9.5mm石膏板封面
6.刮腻子两道
7.乳胶漆两道
8.具体做法详见图纸
	m2
	6.54

	
	 门窗工程
	
	

	15
	实木装饰门�
1.门类型:胡桃木横纹饰面
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:900*2060
	m2
	3.71

	16
	实木装饰门�
1.门类型:胡桃木横纹饰面
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:1500*2060
	m2
	6.18

	
	  油漆、涂料、裱糊工程
	
	

	17
	抹灰面油漆�
1.基层类型:顶
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍
	m2
	1074.3

	
	  其 他 工 程
	
	

	18
	装饰线�
1.线条材料品种、规格、颜色:橡胶防撞柱护角长1.5米/根
	m
	120

	19
	5mm镀锌钢板冲孔2cm 钢板做防腐处理三道
	m2
	7.87


