**采购需求**

本次采购项目为神木市滨河新区街道办事处骆驼场村道路硬化项目（二次）采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 0.724 |
| **110** | **专项费用** | 元 | 1 |
| 11001 | 施工场地建设费 | 元 | 1 |
| 11002 | 安全生产费 | 元 | 1 |
| **111** | **拌和站安拆** | 座 | 1 |
| **1** | **村委会南段** | km | 0.456 |
| 1 | 土石方工程 |  |  |
| -1 | 利用土方回填 | m3 | 3629 |
| -2 | 填缺土方、压实（2km） | m3 | 9563 |
| 2 | 排水工程 |  |  |
| （1） | C20混凝土边沟 | m3 | 61.5 |
| （2） | 挖基土方 | m3 | 61.5 |
| 3 | 路面工程 |  |  |
| -1 | 18cm厚C30水泥混凝土面层 | m2 | 2055.09 |
| -2 | 18cm厚7%水泥土 | m2 | 2324.56 |
| -3 | 15cm厚级配碎石 | m2 | 2506.88 |
| -4 | 18cm厚C30水泥混凝土路缘石 | m3 | 46.54 |
| 4 | 平面交叉工程 |  |  |
| -1 | 18cm厚C30水泥混凝土面层 | m2 | 60 |
| -2 | 18cm厚7%水泥土 | m2 | 63 |
| -3 | 15cm厚碎石 | m2 | 66.15 |
| -4 | 挖槽土方 | m3 | 125 |
| 5 | 标志、标柱工程 |  |  |
| -1 | 单圆柱式标志等边△70 | 个 | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
| -2 | 附着式轮廓标 | 个 | 27 |
| -3 | 波形梁护栏 | m | 320 |
| -4 | 上游端部 | 个 | 2 |
| -5 | 下游端部 | 个 | 2 |
| 6 | 1-3.0\*2.5m箱涵 | m/道 | 6.6 / 1 |
| **2** | **大沟段** | km | 0.165 |
| 1 | 土石方工程 |  |  |
| -1 | 利用土方回填 | m3 | 213.0081 |
| -2 | 填缺土方、压实（2km） | m3 | 292.9919 |
| 2 | 防护工程 |  |  |
| -1 | C20混凝土挡土墙 | m3 | 87.68 / 32 |
| -2 | 6%水泥土 | m3 | 39.36 |
| -3 | 挖基土方 | m3 | 208 |
| -4 | 土方回填 | m3 | 143 |
| 3 | 排水工程 |  |  |
| -1 | 雨水篦子 | m2 | 16 |
| 4 | 路面工程 |  |  |
| -1 | 18cm厚C30水泥混凝土面层 | m2 | 741.39 |
| -2 | 18cm厚7%水泥土 | m2 | 840.24 |
| -3 | 15cm厚碎石 | m2 | 906.14 |
| -4 | 18cm厚C30水泥混凝土路缘石 | m3 | 22.83 |
| 5 | 平面交叉工程 |  |  |
| -1 | 18cm厚C30水泥混凝土面层 | m2 | 84 |
| -2 | 18cm厚7%水泥土 | m2 | 84 |
| -3 | 15cm厚碎石 | m2 | 84 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
| -4 | 挖土方 | m3 | 58 |
| -5 | 填土方 | m3 | 25 |
| 6 | 标志、标柱工程 |  |  |
| -1 | 单圆柱式标志等边△70 | 个 | 3 |
| -2 | 附着式轮廓标 | 个 | 3 |
| -3 | 波形梁护栏C-4E | m | 15 |
| -4 | 波形梁护栏C-2C | m | 15 |
| -5 | 上游端部 | 个 | 1 |
| -6 | 下游端部 | 个 | 1 |
| **3** | **折家山（老秦湾）上山路加宽** | km | 0.103 |
| 1 | 土石方工程 |  |  |
| -1 | 利用土方回填 | m3 | 6 |
| -2 | 挖弃土方（2km） | m3 | 1606 |
| 3 | 排水工程 |  |  |
| （1） | C20混凝土边沟 | m3 | 26.46 |
| （2） | C30混凝土边沟 | m3 | 1.69 |
| （3） | 挖基土方 | m3 | 44.47 |
| 4 | 路面工程 |  |  |
| -1 | 18cm厚C30水泥混凝土面层 | m2 | 307.22 |
| -2 | 18cm厚7%水泥土 | m2 | 307.22 |
| -3 | 15cm厚碎石 | m2 | 307.22 |