**采购需求**

本次采购项目为神木市林业局2023年锦界镇沙母河村绿化工程（二次）采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | | **技术参数（≥）** | **数量** | **单位** |
| 1 | 绿化工程 | 蟠桃 | 地径3cm | 4950 | 株 |
| 2 | 西梅 | 地径3cm | 3300 | 株 |
| 3 | 红梅杏 | 地径3cm | 4950 | 株 |
| 4 | 换填土 |  | 13200 | 立方米 |
| 5 | 灌溉工程 | 1 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C ：PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.输送介质：给水 3.材质:PE管 4.规格:DN90 [工作内容] 1、管道、管件及弯管的制 作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | 362 | m |
| 室外管道安装 塑料给水 簋热熔、电熔连接） 管外径(mm以内)90 | 36.2 | 10m |
| 塑料给水管 外径90mm | 367.43 | m |
| 6 | 2 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C ：PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位：室外 2.输送介质：给水 3.材质：微喷带 4.规格:De32 [工作内容] 管道、管件及弯管的制 作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | 3520 | m |
| de32滴灌带 | 3520 | M |
| 7 | 3 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C 、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位：室外 2.输送介质：给水 3.材质:PE管 4.规格:DN75 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制 作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | 272 | m |
| 室外管道安装 塑料给水 管（热熔、电熔连接） 管外径(mm以内)90 | 27.2 | 10m |
| 塑料给水管 外径75mm | 276.08 | m |
| 8 | 4 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位：室外 2.输送介质：给水 3.材质:PE管 4.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制 作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | 960 | m |
| 室外管道安装塑料给水 管（热熔、电熔连接） 管外径(mm以内)63 | 96 | 10m |
| PE给水管 DN50 | 974.4 | m |
| 9 | 5 | 镀锌管(2米立杆) [项目特征] 1.安装部位：室外 2.输送介质：给水 3.材质：PE管 4.规格：DN32 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制 作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | 36 | m |
| 室外管道安装 钢管(焊 接）公称直径（mm以内) 32 | 3.6 | 10m |
| 钢管 DN32 | 36.54 | m |
| 10 | 6 | 阀门井 1.阀门井 | 3 | 座 |
| 阀门井 | 3 | 座 |
| 阀门安装 螺纹阀（黑铁 活接头）公称直径(mm 以内)80 | 3 | 个 |
| 低压螺纹阀门 DN80 | 3 | 个 |
| 11 | 7 | 取水口 [项目特征] 1.名称：快速取水阀 [工作内容] 1.安装 | 18 | 组 |
| 喷头及主管 喷头，换向 | 18 | 个 |
| 摇臂 |  |  |
| 快速取水阀 | 18 | 套 |
| 12 | 8 | 喷灌设施 [项目特征] 1.名称：360°旋转升降 灌水器 [工作内容] 1.安装 | 18 | 个 |
| 360°旋转升降灌水器 | 18 | 个 |