|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单价  表号** | **项目名称** | **计量  单位** | **工程量** |
| 1 |  | 地块1 |  |  |
| 1.1 |  | 机房（1间） |  |  |
| 1.1.1 |  | M10机砖墙 | m³ | 12.3 |
| 1.1.2 |  | C25砼盖板 | m³ | 5.38 |
| 1.1.3 |  | 内墙粉刷 | ㎡ | 27.7 |
| 1.1.4 |  | 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 56 |
| 1.1.5 |  | C15砼 | m³ | 4.5 |
| 1.1.6 |  | 外墙粉刷 | ㎡ | 30.4 |
| 1.1.7 |  | 钢筋制安 | t | 0.2 |
| 1.2 |  | 配水管网 |  |  |
| 1.2.1 |  | DE90PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 320 |
| 1.2.2 |  | DE75PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 455 |
| 1.2.3 |  | DN50滴灌管（0.3mm） | m | 1000 |
| 1.2.4 |  | DN16滴灌带（0.1mm) | m | 12000 |
| 1.2.5 |  | 土方开挖 | m³ | 1744 |
| 1.2.6 |  | 土方回填 | m³ | 1744 |
| 1.2.7 |  | 闸阀井（检查井泄水井） | 座 | 3 |
| 1.2.8 |  | 出水口 | 个 | 27 |
| 1.2.9 |  | 90\*90\*75PE三通 | 个 | 4 |
| 1.2.10 |  | 75\*75\*75PE三通 | 个 | 18 |
| 1.2.11 |  | 90\*75\*75PE三通 | 个 | 1 |
| 1.2.12 |  | 90\*90\*75\*75四通 | 个 | 4 |
| 1.2.13 |  | DN75闸阀 | 个 | 27 |
| 2 |  | 地块2 |  |  |
| 2.1 |  | 新建15m多管井 | 眼 | 1 |
| 2.2 |  | 机房（2间） |  |  |
| 2.2.1 |  | M10机砖墙 | m³ | 24.6 |
| 2.2.2 |  | C25砼盖板 | m³ | 10.76 |
| 2.2.3 |  | 内墙粉刷 | ㎡ | 55.4 |
| 2.2.4 |  | 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 112 |
| 2.2.5 |  | C15砼 | m³ | 9 |
| 2.2.6 |  | 外墙粉刷 | ㎡ | 60.8 |
| 2.2.7 |  | 钢筋制安 | t | 0.4 |
| 2.3 |  | 配水管网 |  |  |
| 2.3.1 |  | DE90PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 980 |
| 2.3.2 |  | DE63PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 1355 |
| 2.3.3 |  | DN50滴灌管（0.3mm） | m | 1600 |
| 2.3.4 |  | DN16滴灌带（0.1mm) | m | 20000 |
| 2.3.5 |  | 土方开挖 | m³ | 5240 |
| 2.3.6 |  | 土方回填 | m³ | 5240 |
| 2.3.7 |  | 闸阀井（检查井泄水井 | 座 | 6 |
| 2.3.8 |  | 出水口 | 个 | 68 |
| 2.3.9 |  | 90\*90\*75PE三通 | 个 | 8 |
| 2.3.10 |  | 75\*75\*75PE三通 | 个 | 56 |
| 2.3.11 |  | 90\*75\*75PE三通 | 个 | 2 |
| 2.3.12 |  | 90\*90\*75\*75四通 | 个 | 3 |
| 2.3.13 |  | DN75闸阀 | 个 | 68 |
| 3 |  | 地块3 |  |  |
| 3.1 |  | 机房（1间） |  |  |
| 3.1.1 |  | M10机砖墙 | m³ | 12.3 |
| 3.1.2 |  | C25砼盖板 | m³ | 5.38 |
| 3.1.3 |  | 内墙粉刷 | ㎡ | 27.7 |
| 3.1.4 |  | 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 56 |
| 3.1.5 |  | C15砼 | m³ | 4.5 |
| 3.1.6 |  | 外墙粉刷 | ㎡ | 30.4 |
| 3.1.7 |  | 钢筋制安 | t | 0.2 |
| 3.2 |  | 配水管网 |  |  |
| 3.2.1 |  | DE90PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 360 |
| 3.2.2 |  | DE63PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 678 |
| 3.2.3 |  | DN50滴灌管（0.3mm） | m | 1500 |
| 3.2.4 |  | DN16滴灌带（0.1mm) | m | 18000 |
| 3.2.5 |  | 土方开挖 | m³ | 2336 |
| 3.2.6 |  | 土方回填 | m³ | 2336 |
| 3.2.7 |  | 闸阀井（检查井泄水井 | 座 | 3 |
| 3.2.8 |  | 出水口 | 个 | 35 |
| 3.2.9 |  | 90\*90\*75PE三通 | 个 | 6 |
| 3.2.10 |  | 75\*75\*75PE三通 | 个 | 26 |
| 3.2.11 |  | 90\*90\*75\*75四通 | 个 | 4 |
| 3.2.12 |  | DN75闸阀 | 个 | 35 |
| 4 |  | 地块4 |  |  |
| 4.1 |  | 机房（1间） |  |  |
| 4.1.1 |  | M10机砖墙 | m³ | 12.3 |
| 4.1.2 |  | C25砼盖板 | m³ | 5.38 |
| 4.1.3 |  | 内墙粉刷 | ㎡ | 27.7 |
| 4.1.4 |  | 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 56 |
| 4.1.5 |  | C15砼 | m³ | 4.5 |
| 4.1.6 |  | 外墙粉刷 | ㎡ | 30.4 |
| 4.1.7 |  | 钢筋制安 | t | 0.2 |
| 4.2 |  | 配水管网 |  |  |
| 4.2.1 |  | DE90PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 590 |
| 4.2.2 |  | DE63PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 1280 |
| 4.2.3 |  | DN50滴灌管（0.3mm） | m | 2000 |
| 4.2.4 |  | DN16滴灌带（0.1mm) | m | 20000 |
| 4.2.5 |  | 土方开挖 | m³ | 4208 |
| 4.2.6 |  | 土方回填 | m³ | 4208 |
| 4.2.7 |  | 闸阀井（检查井泄水井 | 座 | 4 |
| 4.2.8 |  | 出水口 | 个 | 57 |
| 4.2.9 |  | 90\*90\*75PE三通 | 个 | 6 |
| 4.2.10 |  | 75\*75\*75PE三通 | 个 | 44 |
| 4.2.11 |  | 90\*90\*75\*75四通 | 个 | 7 |
| 4.2.12 |  | DN75闸阀 | 个 | 57 |
| 5 |  | 地块5 |  |  |
| 5.1 |  | 新建15m多管井 | 眼 | 1 |
| 5.2 |  | 机房（1间） |  |  |
| 5.2.1 |  | M10机砖墙 | m³ | 12.3 |
| 5.2.2 |  | C25砼盖板 | m³ | 5.38 |
| 5.2.3 |  | 内墙粉刷 | ㎡ | 27.7 |
| 5.2.4 |  | 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 56 |
| 5.2.5 |  | C15砼 | m³ | 4.5 |
| 5.2.6 |  | 外墙粉刷 | ㎡ | 30.4 |
| 5.2.7 |  | 钢筋制安 | t | 0.2 |
| 5.3 |  | 配水管网 |  |  |
| 5.3.1 |  | DE90PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 440 |
| 5.3.2 |  | DE63PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 790 |
| 5.3.3 |  | DN50滴灌管（0.3mm） | m | 1000 |
| 5.3.4 |  | DN16滴灌带（0.1mm) | m | 10000 |
| 5.3.5 |  | 土方开挖 | m³ | 2768 |
| 5.3.6 |  | 土方回填 | m³ | 2768 |
| 5.3.7 |  | 闸阀井（检查井泄水井 | 座 | 4 |
| 5.3.8 |  | 出水口 | 个 | 41 |
| 5.3.9 |  | 90\*90\*75PE三通 | 个 | 5 |
| 5.3.10 |  | 75\*75\*75PE三通 | 个 | 31 |
| 5.3.11 |  | 90\*90\*75\*75四通 | 个 | 4 |
| 5.3.12 |  | DN75闸阀 | 个 | 41 |
| 6 |  | 地块6 |  |  |
| 6.1 |  | 新建15m多管井 | 眼 | 1 |
| 6.2 |  | 机房（1间） |  |  |
| 6.2.1 |  | M10机砖墙 | m³ | 12.3 |
| 6.2.2 |  | C25砼盖板 | m³ | 5.38 |
| 6.2.3 |  | 内墙粉刷 | ㎡ | 27.7 |
| 6.2.4 |  | 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 56 |
| 6.2.5 |  | C15砼 | m³ | 4.5 |
| 6.2.6 |  | 外墙粉刷 | ㎡ | 30.4 |
| 6.2.7 |  | 钢筋制安 | t | 0.2 |
| 6.3 |  | 配水管网 |  |  |
| 6.3.1 |  | DE90PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 910 |
| 6.3.2 |  | DE63PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 2280 |
| 6.3.3 |  | DN50滴灌管（0.3mm） | m | 2000 |
| 6.3.4 |  | DN16滴灌带（0.1mm) | m | 20000 |
| 6.3.5 |  | 土方开挖 | m³ | 7178 |
| 6.3.6 |  | 土方回填 | m³ | 7178 |
| 6.3.7 |  | 闸阀井（检查井泄水井 | 座 | 4 |
| 6.3.8 |  | 出水口 | 个 | 41 |
| 6.3.9 |  | 90\*90\*75PE三通 | 个 | 5 |
| 6.3.10 |  | 75\*75\*75PE三通 | 个 | 31 |
| 6.3.11 |  | 90\*90\*75\*75四通 | 个 | 4 |
| 6.3.12 |  | DN75闸阀 | 个 | 41 |