**采购需求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| **一、主厨房区**  |
| 1 | 90单大锅灶**（本项目核心产品）** | 1、★燃烧器（炉头），选用燃气环保、低噪音节能炉头，含安全熄火保护装置。2、锅圈选用D47～56mm 加厚HT200灰铁铸造圈。3、炒镬围、尾围选用JIS SUS304厚度1.5mm焊接炉包。规格分别为：D432～584mm（17″～23″）D381～457mm（15″～18″）4、炉面板选用JIS SUS304厚度1.5mm贴胶磨砂板。5、炉档板、炉背板选用JIS SUS304厚度1.0mm贴胶磨砂板。6、炉架体选用GB9787-88热轧等边角钢，规格为L40×40×4，GB709-88冷轧钢板，厚度3mm。7、炉脚选用JIS SUS304厚度D50、38mm可调脚的。8、燃气系统选用气掣D6.5mm拉制铜管和方通无缝钢管，采用风气同步技术。9、鼓风系统选用250W～750W（E2～E6）中压铝壳鼓风机，2″行链风掣、2″镀锌管。10、给水系统选用GB1528-87拉制铜管D15×0.7mm，Q/TJ24-2000黄铜止回阀，规格1″，Q/AM1822浮球阀和摇摆式水龙头。11、排烟系统选用GB709-88热轧钢板，厚度3mm制作排烟道，用JIS SUS304厚1.5mm板制作排烟口。12、★燃烧室选用优一体成型的整体炉砖，特制耐火烟道、耐火泥和耐火水泥等砌制炉膛燃烧室。13，天然气专用。不小于1200\*1250\*800+350+100mm。14、全自动一键启动。 | 台 | 6 |
| 2 | 双炒单温灶 | 1、★燃烧器（炉头），选用燃气环保、低噪音节能炉头，含安全熄火保护装置。2、锅圈选用D47～56mm 加厚HT200灰铁铸造圈。3、炒镬围、尾围选用JIS SUS304厚度1.5mm焊接炉包。规格分别为：D432～584mm（17″～23″）D381～457mm（15″～18″）4、炉面板选用JIS SUS304厚度1.5mm贴胶磨砂板。5、炉档板、炉背板选用JIS SUS304厚度1.0mm贴胶磨砂板。6、炉架体选用GB9787-88热轧等边角钢，规格为L40×40×4，GB709-88冷轧钢板，厚度3mm。7、炉脚选用JIS SUS304厚度D50、38mm可调脚的。8、燃气系统选用气掣D6.5mm拉制铜管和方通无缝钢管，采用风气同步技术。9、鼓风系统选用250W～750W（E2～E6）中压铝壳鼓风机，2″行链风掣、2″镀锌管。10、给水系统选用GB1528-87拉制铜管D15×0.7mm，Q/TJ24-2000黄铜止回阀，规格1″，Q/AM1822浮球阀和摇摆式水龙头。11、排烟系统选用GB709-88热轧钢板，厚度3mm制作排烟道，用JIS SUS304厚1.5mm板制作排烟口。12、★燃烧室选用优一体成型的整体炉砖，特制耐火烟道、耐火泥和耐火水泥等砌制炉膛燃烧室。13，天然气专用。不小于1500\*1250\*800+350+100mm14、全自动一键启动。 | 台 | 1 |
| 3 | 燃气24层蒸饭车 | 蒸车采用SUS201L 1.2mm不锈无指纹钢板一次性压制成型；火排可急速升温；可抽式炉头，维修方便；熄火保护，防漏气；炉胆可拆卸；整体发泡,保温性强；防干烧，自动上水；新型多气囊，嵌入式硅胶门封，密封牢靠；含24个蒸饭盘。不小于1430\*640\*1740mm | 台 | 1 |
| 4 | 电饼铛 | 自动恒温电热铛； 电源：380V；功率：不小于5KW；工作温度：0~300℃；内径：不小于54CM；重量：不小于45kg；尺寸：不小于650mm\*790mm\*750mm。 | 台 | 1 |
| 5 | 单通面案工作台 | 1、脚通选用JIS SUS304规格为D38×1.2mm可调脚的。2、横通选用JIS SUS304规格为D25×1.0mm.3、面板选用优质5CM柳木、侧板选用JIS SUS304贴胶磨砂板，厚度不小于1.0mm。不小于1800\*800\*800mm | 台 | 1 |
| 6 | 60L电热水器 | 220V，60L；16A三孔插头 ；壁挂式 | 台 | 3 |
| 7 | 双门热风循环消毒柜 | 板材：整机选用不锈钢304优级板；餐具框：选用304不锈钢特制；电机：选用优质铜芯电机； 控制系统：采用微电脑智能化控制系统，且设有蜂鸣器报警装置；温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，150度高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；功率：不小于4.4kw/220V。不小于1300\*650\*1950mm | 台 | 1 |
| 8 | 全自动电热开水器 | 不锈钢外壳，厚度1.2mm，自动加水，带有缺水护装置，发泡保温，节能效果达到30%；规格尺寸：不小于600mm\*600mm\*1400mm。电压：380V，功率不小于12KW | 台 | 1 |
| 9 | 四格保温售饭台 | 304#不锈钢板，台面不小于1.2mm,外围不小于1.2mm不锈钢，内池不小于1.2mm不锈钢有加强筋不小于1.2mm,配优质不锈钢电热管，排水阀，可调温度控制器，保温台一次拉伸标准成形盆，脚不小于38\*38\*1.2mm不锈钢，配不锈钢子弹脚可调节脚。功率：不小于2.5KW；电压：220V；不小于1500\*700\*800 | 台 | 2 |
| 10 | 平板货车 | 采用SUS304#，厚不小于1.2mm不锈钢板，轮子采用低噪音轮。不小于880×500×800mm | 台 | 1 |
| **二、主、副食库区** |
| 11 | 食品剂柜 | 不锈钢板材均选用SUS304L优质磨纱贴塑不锈钢板；层面板和平面板不小于δ=1.5mm不锈钢板；侧板用不小于δ=1.2mm不锈钢板； 加强筋为槽型、厚度1.5mm; 横拉加强筋长为不小于1180mm宽为不小于70mm两条;上下均内装一层隔板，隔板使之一分为二；门子加强筋厚度为不小于1.2mm;竖拉加强筋共两根；不锈钢对开门款，底板为平板，对开门关闭处有锁环，且防蚊、防蝇和防尘。配对开式四门。配高级不锈钢升降调节脚，对开门厚度不小于1.2mm不锈钢移动灵活、无噪音。不小于1000\*500\*1650mm（对开门配锁环） | 台 | 1 |
| 12 | 米面架 | 1、层架体选用JIS SUS304规格不小于30×30×1.5mm方通。2、层网选用JIS SUS304贴胶磨砂板，厚度不小于0.9mm。3、脚的选用IS SUS304，规格D不小于38X1.5mm可调脚。不小于1500\*600\*300mm | 台 | 1 |
| **三、粗加工间区** |
| 13 | 薯类脱皮机 | 整机选用不锈钢板，厚度为不小于1.2mm；电机：选用优质铜芯电机；桶壁：选用304不锈钢食品板模具压制；底盘：采用特殊金刚砂粘接工艺；容量：每次处理量不小于15KG；效率：不小于500kg/H；功率：不小于1.5kw/220V；电压：220V。 | 台 | 1 |
| 14 | 双星水池 | 台面采用∫1.20 304#不锈钢板，星盆采用∫1.0 304#不锈钢板，台脚采用φ11/2〃\*1.0不锈钢圆通,配不锈钢可调子弹脚。不小于1400\*700\*800+150mm | 台 | 2 |
| 15 | 高弯水龙头 | 不锈钢304 冷热水 | 个 | 4 |
| 16 | 金属软水管 | 80cm  | 台 | 20 |
| **四、教师餐厅区** |
| 17 | 40门消毒餐柜 | 板材：整机选用不锈钢304优级板；餐具网层：选用304不锈钢特制； 控制系统：采用微电脑智能化控制系统；温度：采用高效紫外线与热风循环系统，高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；电压：220V。不小于1365\*500\*1900mm | 台 | 1 |
| **五、排烟系统** |
| 18 | 不锈钢排油烟罩 | 罩体选用JIS SUS201贴胶磨砂板，厚度不小于1.0MM。不小于L19100\*1300\*500mm |  ㎡ | 28 |
| 19 | 集烟箱 | 选用201不锈钢板，厚度不小于1.0mm。不小于600\*850mm |  ㎡ | 58 |
| 20 | 排烟管道 | 选用201不锈钢板，厚度不小于1.0mm不小于900\*800mm |  ㎡ | 120 |
| 21 | 烟管拐弯 | 选用201不锈钢板，厚度不小于1.0mm。不小于900\*800mm | 个 | 7 |
| 22 | 管道大变小径 | 选用201不锈钢板，厚度不小于1.0mm。不小于1320\*980mm | 个 | 4 |
| 23 | 烟管法兰 | 采用国标角铁；不小于900\*800mm | 副 | 40 |
| 24 |  三脚架 | 采用国标角铁；不小于900\*800mm | 副 | 6 |
| 25 | 风柜与净化器座地架 | 选用国标角钢；不小于900\*800mm | 个 | 2 |
| 26 | 减震器垫 | 采用高级塑胶具有缓冲功能 不小于180\*180mm | 个 | 12 |
| 27 | 风柜软连接 | 采用防雨、防火军用帆布；不小于800\*600mm | 套 | 1 |
| 28 | 油烟净化器 | 整机外壳采用优质不锈钢板，厚度S=1.5MM；净化芯子电离极采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1цm以上油烟粒子，处理效率达98%（含）以上；符合饮食业油烟排放；除臭效率达50%。处理风量大于等于50000m³/h | 台 | 1 |
| 29 | 双层静音高压风柜 | 多翼式离心钢架结构；风柜骨架采用Q235-L50\*50\*5国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为优质，平衡等级为G2.5。采用SKF、NSK\PEER轴承，国标皮带轮；三角带采用优质品牌 380V/功率不小于22KW/风量不小于48000m³/h | 台 | 1 |
| 30 | 风柜和净化器启动保护器 | 采用星三角形启动原理，有电流过载及缺相保护作用,1、采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机起动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。380V/功率不小于22KW | 台 | 1 |
| 31 | 380v电缆线 | 国标铜线 | 米 | 100 |
| 32 | 220v电揽线 | 国标铜线 | 米 | 50 |
| 33 | 灶台后墙封板 | 选用201#贴胶磨砂不锈钢板，厚度不小于1.0mm。不小于19100\*2000mm | ㎡ | 38.2 |