	序号
	产品名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	一、大教室

	1.基础设施、教学硬件及云桌面设备

	1
	教学AI算力设备
	1.处理器：配置≥2颗处理器，处理器主频≥2.3GHz，最大睿频频率≥3.4GHz  ，内核数≥40，总线程数≥80，缓存≥60 MB， UPI Speed≥11 GT/s；
2.内存：配置≥16根64GB ECC≥3200内存；
3.硬盘：配置≥4*4T SSD及≥6*8T SATA；
4.RAID卡：配置≥1块RAID卡，带电容保护，支持RAID 0/1/5/6；
5.网络接口：≥4个千兆网络接口，≥2个双口万兆网络接口（满配SFP+光模块）；
▲6.GPU：配置≥6块GPU卡，CUDA Core≥10700 CUDA 核心，≥48 GB显存，基本频率≥1400 MHz，超频频率≥1800 MHz，显存频率≥2000 MHz GDDR6X，显存位宽≥380bit，单精度性能≥38，Tensor 性能≥308；
▲7.PCIE扩展：配置6个GPU后还剩≥6个插槽，内置2个标准RAID卡插槽，支持一键拓扑切换满足不同AI应用需求；
8.电源：冗余电源模块≥2200W*4，能源转换率≥95%，N+1冗余电源；
9.需提供所使用产品的第三方出具的可靠性测试报告，可靠性测试报告包含（关键配置测试、可靠性测试、环境测试等测试项目）。  
	3 
	台

	2
	多媒体教学软件
	1.支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统；
2.支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘；
3.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；
4.支持影音广播，支持视频的切换、暂停，支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度；
5.终端可直接接收屏幕广播内容，终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学；
6.支持遥控转播；
7.支持终端监视功能，可监视多个终端,可设置每屏终端机的数量以及终端机屏幕轮循的时间间隔；
8.具备游戏互动教学功能，支持击鼓传花，电子抢答、在线考试等方式；
9.支持对终端的黑屏控制。
	55 
	点

	3
	显卡虚拟化部署授权
	vws授权 显卡虚拟化部署，显卡虚拟化部署授权 vws授权永久许可，显卡授权5年远程技术支持、软件升级，教学、算力设备全部显卡虚拟化部署；
	55 
	点

	4
	教师机（含27寸显示器）
	硬件需求：
1.CPU：不低于Core i7-13700 2.1G 16C；
2.内存： ≥16GB DDR4 3200 UDIMM ，四个内存插槽；
3.硬盘： ≥1T SSD M.2 2280 G4 TLC OP；
4.显卡： ≥4GB独立显卡；
5.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道；
6.网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；
7.显示器：≥27寸
	1 
	台

	5
	学生一体机
	1.≥27英寸一体机；
2.Inter N95及以上处理器；
3.内存≥16G；
4.固态硬盘≥512G；
5.接口：HDMI、网口、音频口、扬声器；
6.分辨率≥1080p；
7.配套有线键鼠；
	20 
	台

	2、实验教学系统

	1
	开放式教学科研平台
	一、系统特征特征：
平台需支持以下应用功能1.学生使用个人笔记本上课；2.网页接入专属线上孪生实验室；3.全无线连接；4.在线实验教学广播到云屏；5.云屏、笔记本分类广播；6.学生跟屏同屏实操；7.教学实操实时轮播，实时检查排错；8.个人作业空间；9.多专业切换线上教室；10.线上教室接入数据采集统计；11.统一身份认证，单点登录；（提供视频演示）
二、系统应用
1.支持在平台上查看服务器和虚拟机的运行详细情况，包括服务器和虚拟桌面的CPU占用率、内存占用率、磁盘读写速度、网络流量、进程资源占用率；   
▲2.支持控制节点HA，配置两台主控时采用主备模式，当主控服务器故障，备控服务器自动完成接管，虚拟桌面零中断，执行HA切换前后，所有终端连接服务器的网络配置无需更改；HA触发的敏感时间可精细化到秒并可配置；
3.支持服务器修复与替换；
▲4.WEB管理平台上可支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance、lacp等6种常用的bond模式；
▲5.支持系统数据库的备份，保障平台数据库安全性；
6.支持集群负载均衡；
7.具备集群访问控制，可限制单个或多个端口访问的IP地址段；
8.支持显卡虚拟化，满足图形图像软件的运行；
9.支持WinXP/Win7/Win8/Win10等Windows系统、Ubuntu/Redhat等Linux系统，中标麒麟等国产操作系统，Windows server2008/2012等服务器系统的发布；.
10.支持系统环境的批量部署及在线回收；
11.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值；          
12.支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印；
13.支持个人桌面镜像分层技术，可直接在管理平台设置分层空间大小，用于存储用户系统盘产生的数据，个人桌面模板统一更新时，可保留个性化教学办公数据；
14.支持设定公共的硬件模板，包括CPU核数、内存、系统盘容量、数据盘容量；
15.支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置（提供视频演示）；     
16.无需依赖第三方软件或脚本，即可在管理台编辑学期课表，可设置学期开始和结束时间、单双周安排、每节课起始时间，可直接将不同桌面拖拽到课表中，与各个课程时间对应，桌面环境根据课表时间自动启动（提供视频演示）。  
	1 
	套

	2
	开放式教学接入系统
	1.支持管理员管理底层资源的管理，包括服务器、存储、网络、模板、桌面（VDI、VOI、IDV）等资源，管理员可对教室及桌面资源的线上开放或发布，支持管理员进行教室开放、桌面发布、模板开放、申请审批等管理操作；学生/授课老师使用，可提供线上教室/个人桌面（包括服务桌面）的访问使用，及教室预约、个性化桌面申请等功能；
2.支持设立虚拟教室，主要用于构建纯云端线上VDI类型桌面教室；
3.支持教室开放，将线下教室或虚拟教室引入后开放至用户门户可见，指定用户登录后在可用时间段内即可在线上使用该教室桌面环境；
4.支持教室开放计划，可指定计划名称、开放时间段、开放形式（指定对象、邀请链接）等基本元素，单个教室支持多个教室开放计划，支持同时为多个教室新增相同的开放计划，满足批量开放需要；
5.支持教室预约开启/关闭；
6.支持教室策略：保障线上桌面的合理分配及回收，开放教室时默认开启有教室策略，即可设置当桌面断开链接XX分钟后，终端允许被分配给其他账号使用；
▲7.支持桌面发布：支持将服务桌面引入并发布给指定用户，发布时需同时指定服务有效期（起止时间）和可用时间段，用户在服务有效期内可见分配的服务桌面，在可用时间段内可使用该桌面；
8.支持多专业教师模板开放：支持将模板（VDI 教学模板、融合模板、个人模板）引入并开放给指定用户，开放后，用户可在用户门户可见该模板环境，按需选择所需模板环境提交桌面申请。
9.支持审批功能：支持手动/自动审批，具有自动审批策略，符合自动审批策略的申请单系统会自动通过并为用户创建所需桌面；
10.支持用户个人空间：用户的个人空间，提供开放教室、我的桌面和我的网盘三类服务，可在开放教室中查看或链接开放教室环境进行使用，可在我的桌面中使用个人专属的伴随式桌面（个人桌面或服务桌面），可在我的网盘中使用个人云盘服务。
11.支持教室预览：用户可在选择开放教室页面的可见教室，点击进入教室后即可使用教室内的桌面环境。
▲12.支持邀请进入教室：访客仅可通过邀请链接+邀请码进入开放教室；
13.支持预约：支持教室预约功能，针对开放预约的教室，用户可以查看可预约时间段，在可预约时间段内对教室提前预约，并对自己的预约单进行查看和取消等操作，保障教学资源的充分利用（提供视频演示）；
14.支持桌面申请：用户可在该界面挑选桌面库内的桌面模板提交桌面创建申请，并进行撤回申请、修改申请、删除等操作；桌面申请审批通过后，即可在我的桌面处使用申请获取的个人桌面；
15.支持桌面定制申请：当桌面库中不具备用户所需要的桌面模板时，允许用户提交桌面定制申请，定制信息包括CPU、内存、存储、使用时间，支持用户填写预使用桌面的操作系统和所需软件（提供视频演示）。
	55 
	点

	3
	分布式存储管理软件
	1.本次提供的分布式存储为国产自主虚拟化品牌，非OEM产品，需提供软件著作权。
2.支持将每个资源服务器节点上的本地磁盘整合为可横向水平扩展的超融合分布式存储池，可创建2副本或3副本，保证虚拟机数据的安全性和可靠性；支持系统推荐配置、手动配置磁盘组两种方式，其中系统推荐配置方式只需要填入卷组的大小和节点，系统自动选择，支持通过iSCSI协议为虚拟机提供本地存储I/O能力；提供可视化的分布式存储管理视图；
▲3.支持对分布式存储的使用趋势进行监控，包含IO次数趋势、IO吞吐趋势、IO时延趋势、存储使用趋势等，刷新频率支持1分钟、10分钟1小时、24小时等，实时监控分布式存储卷组使用情况；
▲4.支持对分布式存储数据进行数据平衡策略设置，包含按每天、每周、每月、自定义周期并设置执行时间，进行数据的均衡操作
5.支持对分布式存储裂脑文件进行自动修复策略配置，保证文件安全性，默认自动开启该功能，并支持手动开启或关闭该功能；
6.支持磁盘热备机制，支持新增热备盘和替换热备盘功能；
7.支持对分布式存储相关操作的日志收集和统一存储；
8.支持分布式存储卷详情展示，包含存储卷总存储空间容量、已分配存储空间大小、副本数、存储用途、磁盘组信息（包含：节点IP、磁盘名、磁盘类型、容量、用途、状态、卷可利用空间）、数据平衡策略、裂脑文件列表信息展示。
	3 
	点

	3、网络 安全部分

	1
	24口交换机
	1.≥24 个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+（满配）；
2.交换容量≥330Gbps/3.0Tbps；
3.包转发率≥105Mpps；
4.支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护；
5.支持智能以太保护 SEP 协议；
6.支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能。
	2 
	台

	2
	企业级路由器（内置防火墙）
	1.广域网接口 ≥1个GE COMBO+1个GE电+1个GE光（其中2个WAN口支持切换为LAN）；
2.局域网接口 ≥4个10/100/1000M LAN口(3个LAN口支持切换为WAN)；
3.其它端口 ≥1个USB2.0接口；
功能参数：
 1.内置防火墙；
 2.支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略；
 3.支持MAC地址过滤功能，支持MAC地址黑白名单；
 4.支持HTTP和HTTPS协议URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配；
 5.支持HTTP下载文件过滤功能；
 6.支持ARP扫描、ARP检测、ARP防护等功能；
 7.支持DDoS攻击防范和统计；
	1 
	台

	3
	精密空调（恒温恒湿）
	1.机房空调主要技术参数要求，制冷量≥5.8kW，显冷量≥5.2kW，风量≥1900m³/h，加热量≥3kW，加湿量≥3kg/h，上送风；
2.温度精度：17℃-28℃±1℃，湿度精度：40%-60%±5%，温湿度波动超限发出报警信号；
3.电源要求：电压220±10%，频率50HZ2Hz；
4.机房空调具有高效节能性，能效比≥3.0；
5.实现故障诊断，告警记录功能，具有自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；
6.机房空调具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能，当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应能自动启动；
7.机房专用空调制冷系统采用R410A环保制冷剂；
8.机房空调采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，过滤效率达到G4标准，须具有过滤网脏堵报警功能；
9.采用≥4英寸彩色触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息；
10.标配RS485接口，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能；
11.精密空调标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警。
	1 
	台

	4
	UPS（20KVA）
	1.三进单出高频UPS，总功率≥20KVA，塔式安装，要求采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式。
2.UPS系统输入功率因数≥0.99，输出功率因数≥0.9。
3.输入交流电压范围207-475VAC，输入频率40-70Hz,依据电网频率自动选择同步范围。
4.整机效率≥92%。
5.输出电压精度220V±1％，输出频率精度50Hz±0.1Hz（电池模式）。
6.市电模式转电池模式：0毫秒。
7.直流输入电压192V。
8.采用智能化电池管理方案，UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换及电池组放电记录功能。
9.要求采用三电平整流技术。
10.需要采用智能的人机界面，LCD液晶显示器，LCD+LED面板,显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标。 
11.UPS标准配置RS232通信接口，可选配SNMP卡，以实现UPS远程监控功能，可实现遥测：输入电压，直流电压，电池电压，输出电压，输出电流，输出频率，输出负载，工作方式等；遥信：输入电源故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障，过载、电池故障、过温故障等信息。
12.UPS应具有输入零火接错保护功能，能发出声光告警并转为蓄电池组供电。
	1 
	台

	5
	电池组
	32节 12V100AH电池，含电池柜、电池连接线
1.蓄电池密封反应效率应≥97%。
2.蓄电池静置28天容量保存率应≥98%。
	32 
	节

	6
	网线
	超六类屏蔽网线 300米
	3 
	卷

	7
	机柜
	42U 标准服务器机柜 自带PDU
	1 
	台

	4、教学系统

	1
	交互式智能平板
	（一）整机参数
1.前框后壳均采用铝合金金属材质，阳极氧化表面工艺。超窄边框，圆角设计。
2.声音播放：音箱式前置喇叭，扬声器总功率≥40W。
3.液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，热扩散系数≥80㎜^2/S。
4.钢化玻璃贴合有防爆膜，具有防飞溅功能；玻璃可承受≥100MPA的外应力冲击，玻璃不会破碎。
5.在屏幕上任意取三个测试点，连续遮挡10个以上的红外发射灯管，不影响正常书写使用。
（二）显示与屏幕
1.主屏显示尺寸≥98英寸，显示比例为16:9，A型规格屏幕，屏幕图像分辨率≥3840×2160；屏幕亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000:1，屏幕可视角度≥178°。
2.色彩度24bit。
3.扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms，触摸响应时间≤4ms。
4.中间屏幕具有高光过滤及防眩光效果，在表面不能形成反射影像，不影响可视画面。采用3.2mm厚度防炫光、防划伤钢化玻璃，透光率≥99%，表面硬度不低于莫氏8级。
（三）按键接口
1.电源按键带有指示灯并具有整机关机、OPS开/关机、节能三键合一功能。一键黑屏节能，节能环保≥95%。OPS电脑配置要求：I5及以上处理器，≥8G内存，≥128G固态硬盘；
2.前置实体按键≥5个。
3.前置接口：USB3.0≥2个，HDMI IN≥1个，TYPE-C≥1个。
4.设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后在跳转。在无操作或无信号输入时，整机自动进入待机节能的功能。
5.安卓主板内置双路WIFI，无线协议支持WIFI：802.11 b/g/n，AP：802.11 a/b/g/n/ac。工作频率支持2.4Ghz和5Ghz，蓝牙模块工作距离不低于12米。
（四）安卓系统
1.安卓系统内部缓存容量≥2G，内部储存容量≥16G，安卓版本不低于Android9.0。
2.安卓主板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于50个用户终端在线网络连接，不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现。
3.支持调节左右声道平衡。
4.无需借助PC，整机可进行硬件自检。
5.支持显示窗口一键下移，并可以进行正常使用触摸。
6.具备智能护眼功能。
7.自动调节亮度功能。
8.隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，采用左右双侧边栏虚拟设计，可打开批注、运行列表、子菜单等，使用快捷应用区可选功能不少于10个。
9.整机嵌入式安卓系统下互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除且白板软件页面内容可二维码扫描分享，支持根据需要自行选择任意页面分享或全部页面分享。
	1 
	台

	2
	功放
	1.具有≥四路话筒输入，独立控制音量、音调（插口带DC+6V 电源)；
2.本机设置反馈、混响调节功能，且能对话筒、线路的音调、音量，独立调节；
3.频率响应：线路输入20Hz-20KHz 话筒50Hz-18KHz 线路；
4.音调控制：高音10KHz±12dB 低音100Hz±12dB 话筒；
5.额定输入电平：话筒15mV（非平衡）线路200mV；
6.额定输出电平： 线路0.775V；
7.失真度： ≤0.03%；
8.信噪比： ≥85dB(A 计权)；
9.输出功率： ≥2×120W/8Ω。
	1 
	台

	3
	音箱
	1.采用一只低音单元，一只高音；
2.标准支架安装模式（配置万能安装支架)；
3.频率响应：不劣于 60Hz-20kHz  驱动器：LF:1X 8″,HF: 1 X 3″  标称功率：≥80W  标称阻抗：8Ω 灵敏度：≥ 89dB/1W/1M  最大声压级（峰值）：≥114dB  分频器：1.8KHz   覆盖角度： ≥90°H x 50°V  箱体型式：倒相式. 
	1 
	对

	4
	无线话筒
	1.2 通道UHF 无线网络，每通道内置 ≥200 个频率可选；
2.内置高级扫频功能；
3.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰，内置三级功率调节；
4.背光式LED 显示屏指示了RF 和AF 信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态；
5.采用红外线自动对频（IR）技术，ACT自动选频；
6.配对方式：DSP 智能扫描，自动匹配或红外对频；
7.动态范围：≥70dB 失真：≤0.08% ；音频频率响应：不劣于40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB）；
8.信噪比：≥82dB；
9.满幅输入：80mVrms ，满幅输出： 870mVrms；
10.数据速率：2 Mbps；
11.最大工作距离：室内≥30m；
12.天线连接：外置鞭状天线手持麦克风和会议单元可混合使用；
13.输出功率：高功率约≥30MW，低功率约3≥MW。
	1 
	套

	5、办公家具集成

	1
	学生异形桌椅
	异形桌  能座26席位
台架：台脚采用50*15*1.1MM扁管一次弯管成型，封板采用≥0.8mm冷轧钢板折弯成型；
台架整体外表经酸洗、磷化、静电喷涂工艺。台面有出线孔 台面底部有金属线槽 ； 
台面：采用≥25mm厚三聚氰胺板,≥1.5mm厚PVC本色封边；
椅子
1.宽约450mm、高约930mm 深约490mm ；
2.扶手：固定尼龙扶手；
3.靠背：高复合透气；
4.椅角：钢制角；
5.底座：高弹海绵；
	1
	套

	2
	方形桌椅
	长 4000mm 宽1800mm 24席座位；
台架：台脚采用50*15*1.1MM扁管一次弯管成型，封板采用≥0.8mm冷轧钢板折弯成型；
台架整体外表经酸洗、磷化、静电喷涂工艺。台面有出线孔 台面底部有金属线槽  ；
台面：采用≥25mm厚三聚氰胺板,≥1.5mm厚PVC本色封边；
椅子
1.宽约450mm、高约930mm 深约490mm ；
2.扶手：固定尼龙扶手；
3.靠背：高复合透气；
4.椅角：钢制角；
5.底座：高弹海绵；
	1
	套

	3
	教师桌椅
	桌子
2mm-1.5mm厚度优质冷轧钢板（光洁平整无锈迹），激光切割数控折弯精加工制作而成，表面经去尘、除油、打磨抛光后采用喷枪自动静电喷塑处理
规格：多媒体讲台桌长1600mm 宽700mm 高1030mm；
椅子
1.转椅 ：长660*宽560*高1150mm；
2.材质：pvc框架 定型海绵 麻绒面料+网布。
	1
	套

	6、教室设备迁移及线路改造部分

	1
	场地改造
	原有教室实施（桌椅、电脑 机柜等）拆除迁移，现有环境提升改造达到多媒体教室场地建设需求 机柜安装区域做隔音消音处理 ，电器部分BV4/2.5平方电源线  桥架线管 灯具 插座  开关 配电箱等；
	1
	项

	2
	空调
	3P柜机空调  室外高空安装；制冷量：≥7000W；制热量≥8800W；
	2
	台

	二、小教室

	1.利旧部分及电器线路部分改造

	1
	原有设施拆除 迁移
	 原有教室设备拆除迁移 ，大教室设备（桌椅 电脑机柜等）搬迁至此处进行安装调试，小教室、楼道 两间办公室现有环境根据使用部门需求提升改造，小教室环境改造达到多媒体教室场地建设需求 电器部分BV4/2.5平方电源线 网络布线  桥架线管 灯具 插座  开关 配电箱等；
	1
	项

	2
	空调
	3P柜机空调、 室外高空安装；制冷量：≥7000W；制热量≥8800W；
	2
	台

	2.音箱扩声 显示系统

	1
	平面教学白板
	1.平面固定教学白板；
2.整板外框尺寸≥4200mm*1200mm；
3.白色亚光板面，水性笔书写；
4.具有底部托板 配套水性笔 板擦；
	1 
	个

	2
	功放
	1.具有≥四路话筒输入，独立控制音量、音调（插口带DC+6V 电源)；
2.本机设置反馈、混响调节功能，且能对话筒、线路的音调、音量，独立调节；
3.频率响应：线路输入20Hz-20KHz 话筒50Hz-18KHz 线路；
4.音调控制：高音10KHz±12dB 低音100Hz±12dB 话筒；
5.额定输入电平：话筒15mV（非平衡）线路200mV；
6.额定输出电平： 线路0.775V；
7.失真度： ≤0.03%；
8.信噪比： ≥85dB(A 计权)；
9.输出功率： ≥2×120W/8Ω；
	1 
	台

	3
	音箱
	1.采用一只低音单元，一只高音；
2.标准支架安装模式（配置万能安装支架)；
3.频率响应：不劣于 60Hz-20kHz  驱动器：LF:1X 8″,HF: 1 X 3″  标称功率：≥80W  标称阻抗：8Ω 灵敏度：≥ 89dB/1W/1M  最大声压级（峰值）：≥114dB  分频器：1.8KHz   覆盖角度： ≥90°H x 50°V  箱体型式：倒相式. 
	1 
	对

	4
	无线话筒
	1. 2 通道UHF 无线网络，每通道内置 ≥200 个频率可选；
2.内置高级扫频功能；
3.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰，内置三级功率调节；
4.背光式LED 显示屏指示了RF 和AF 信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态；
5.采用红外线自动对频（IR）技术，ACT自动选频；
6.配对方式：DSP 智能扫描，自动匹配或红外对频；
7.动态范围：≥70dB 失真：≤0.08% ；
音频频率响应：不劣于40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB）；
8.信噪比：≥82dB；
9.满幅输入：80mVrms ，满幅输出： 870mVrms；
10.数据速率：2 Mbps；
11.最大工作距离：室内≥30m；
12.天线连接：外置鞭状天线手持麦克风和会议单元可混合使用；
13.输出功率：高功率约≥30MW，低功率约3≥MW。
	1 
	套

	三、AIGC智能内容生产系统

	1
	AI文字生产平台
	1.平台支持用户信息管理设置；
2.自动文本生成：平台能够通过自然语言处理技术自动生成文章、段落或其他文本内容，满足用户特定需求。
3.支持根据文章主题、关键字自动生成语法流畅的文章、段落；
4.支持录入特定品牌、产品描述、受众、特色、预生成数量等信息，一键自动生成文案内容
5.支持对素材、内容针对标题进行全局检索，点击可跳转至对应素材列表；
6.关键词：生成的文章，支持自动生成目录、文章提要、关键字，高频词等；
▲7.多语言支持： 能够生成多种语言的文本内容，以满足不同地区和用户的语言需求；
8.段落和结构优化： 支持大篇幅文章中的重点段落和语句进行重新归纳和编辑，生成缩编文章，将几千字的通稿，自动缩编成几百字的简讯；
9.实时预览和编辑： 用户可以在平台上实时预览生成的文本内容，并进行编辑和调整，以满足其需求；
10.主题定制： 用户可以指定生成内容的主题或领域，确保生成的文本与特定领域或行业相关；
11.支持现有文章进行语法及通顺度的自动润色；
12.支持快速复制功能，对于生成的文本内容，可以快速复制至其他应用场景；
13.支持自由设置屏蔽词，以保障生成图像的内容安全；
	1
	套

	2
	AI图文生产平台
	1.平台支持文生图：输入文字描述，通过AI能力实现文字对应场景的图片生成，支持生成后的图片下载导出；
2.支持图生图：输入参考图片，以及文字描述，通过AI能力实现对应图片生成，支持生成后的图片下载导出；
3.关键词优化： 生成的文章，支持自动生成目录、文章提要、关键字，高频词等；
4.支持多语言文本： 能够生成多种语言、语法的文本内容，以满足不同地区和用户的语言需求。
5.支持内容分类管理；
6.实时预览和编辑： 内容的全文检索及分类检索，支持内容的预览；
7.主题风格：提供写实、水墨、赛博朋克、水彩等不低于50种风格选择；
8.支持自由设置屏蔽词，以保障生成图像的内容安全；
9.需提供厂家AIGC人工智能生产系统软件著作权证书；
一、文生图
1.选择风格：人像、3D动漫、写实、水彩、二次元、设计、通用V3、MJ风格、肖像、通用V5、卡通等不少于11种风格可选；
2.关键词描述：描述你想要生成的图片；（提供现场演示）
3.基本生成数量、宽度、高度设定，高级参数选择及调整；
4.立即生成及大幅展示界面；
5.文生图数量、频次等不限时长；
二、图生图
1.选择风格：现实、拟人、通用V3、唯美、通用V6、梦幻、照片等不少于6种风格可选；
2.参考图：点击或拖拽图片上传参考图；
3.关键词描述：描述你想要生成的图片；（提供现场演示）
4.反向提示词：根据需求输入或自动生成反向提示词；
5.基本生成数量、宽度、高度设定，高级参数选择及调整；
6.立即生成及大幅展示界面；
7.图生图数量、频次等不限时长。
	1
	套

	3
	AI视频生产平台
	视频创作
1.支持横/竖屏各画幅比例视频的转码输入与输出；
2.抽取内容的音频或视频内容，形成纯视频/音频文件；
3.自定义转码任务的输出码率、分辨率、编码方式等各视音频参数；
4.支持视频中叠加多颜色、多字体、各大小的文字水印；
5.支持视频中叠加JPG、PNG、BMP、JPEG图片水印；
6.支持视频内容中截取多张画面，拼接形成GIF动图；
7.支持平台内部与外部系统的数据迁移、传输；
8.支持针对编辑时间线的素材打包合成；
9.支持对媒体文件的一致性验证；
10.提供文件传输加速服务；
11.提供流媒体服务，支持内容点播服务；
12.支持不少于2路并发授权；
13.本地化部署图像重建引擎，支撑AI视频修复功能。
14.系统支持提高视频的分辨率和比特率，将低分辨率的视频转化成更高分辨率的视频，最高支持还原至高清4K。
	1
	套
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