**采购需求**

**一、采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 红外热像仪 | 1 | 台 |

**二、技术参数**

★1、红外分辨率≥1280\*1024；

★2、温度精度：精度为≤±2℃或读数的≤±2%；

★3、测温范围：-40—2000℃；

▲4、自定义设置：可旋转镜头、配备标准、长焦、广角、微距镜头；

▲5、数字变倍：≥40倍连续变焦；

▲6、测量工具：≥20个测温点/线/区域；

7、空间分辨率≤0.40mrad；

8、热灵敏度：≤30mk；

9、帧频：≥30HZ；

10、红外超分辨率：≥2560×2048；

11、电池：≥4小时可充电锂电池，需配备至少4块原装电池；

12.对焦方式：动/自动/触控对焦/连续自动对焦。