|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | **一、设备信息：**  设备名称： 高端多功能CT机  设备型号： REVOLUTION CT  生产厂家： GE  设备编号： 082421310335  **二、保修类型、范围和期限：**  2.1保修类型：全保修  2.2保修范围：  包括REVOLUTION CT系统所有的软硬件、球管、探测器、心电导联，全部工作站所有软硬件，远程监护，高压注射器，机房空调，防护门等保修服务（含备件和人工）  2.3保修期限：3年,每年考核，考核合格后续签下年度合同。  **三.技术要求：**  3.1 供应商具备维修专用热线，提供7天×24小时服务  3.2远程设备服务及应用指导  3.3工程师响应时限: 1小时内  3.4工程师到场时限: 2小时内  3.5年度保养次数: ≥4次/年  3.6开机率: ≥95% （一年按365天计算）。一年内因故障停机时间累计不得超过18个日历日；单次因故障停机不得超过3个日历日。以上约定时间每超过1天，保修期顺延5天。  3.7每年度给院方医学装备部提交维护保养报告装订本。  3.8配合国家相关部门质检测试，对测试出现的问题及时排除。  **四、质量保障**  4.1投标人必须确保配件来源合法合规，并提供主要配件如：X射线管、探测器的报关单复印件。  4.2投标人配备本项目的工程师当中≥1名具有CT维修培训证书。  4.3定期保养：提供一年≥4次的高级保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。  4.4 维保方提供本次维保设备的运行分析管理软件；  4.5 投标人提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。  4.6保修期内，每次故障维修及保养，必须提供保养记录到医学装备部办公室备案登记并报告医学装备部工程师进行现场查看。  4.7投标人在国内具有备件库，提供备件库的房租租赁合同、仓库实景照片及文字说明材料。  **五．付款方式：**  服务期限为三年，服务期间内，每半年付一次。合同结束后全部付完 |