**一、项目概况**

秦兵马俑一号坑展厅通风空调施工项目包含空调设备采购安装、室外管沟、管道、风道、室外机外装饰等与本项目实施必要的土建、水电调整改造建设。

**二、技术要求：**满足国家相关规范要求及设计要求。

**三、质量要求：**符合国家及地方现行施工验收规范，达到合格标准。

**四、空调机组技术参数**

1、★所投空调机组必须为节能产品，投标文件中提供符合政府采购节能产品认证机构名录所颁发的节能产品认证证书。

2、一体化自适应空气处理机组设计参数：

（1）送风量：≥9000m³/h，其中新风量：≥1200m³/h；

（2）噪声：≤60db;

（3）制冷量：≥44KW;

（4）制热量：≥40KW；

（5）N≤5KW；

（6）机器尺寸：≤4300mm\*1130mm\*1330mm。

**五、其他要求：**

1.本项目采购预算16500000.00元，其中2024年度资金4850000.00元，其余资金在后续安排。

2.遵守建设单位景区管理规定；严格控制粉尘、噪音等污染；合理处理施工中的各项问题。因施工场地位于文物重点保护区，中标单位要对其所有现场人员身份、行为进行规范，并承担责任，所有需封闭施工区域、进场施工人员、材料车进场需提前办理相关手续。

3.鉴于该工程的特殊性，清单中设备、材料均需满足博物馆的要求，施工中均需考虑满足要求的保护措施。