**2024～2025年度零星维修服务外包项目分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **施工项目** | **类别、规格、材质** | **主要内容** | **单位** | **设备材料品牌** | **响应报价（元）** |
| 1 | 更换地板砖 | 800\*800mm | 1.原砖面层拆除、基层处理；  2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 2 | 更换地板砖 | 600\*600mm | 1.原砖面层拆除、基层处理； 2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 3 | 更换地板砖 | 300\*300mm | 1.原砖面层拆除、基层处理； 2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 4 | 更换内墙砖 | 300\*600mm | 1.原砖面层拆除、基层处理；2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 5 | 更换内墙砖 | 400\*800mm | 1.原砖面层拆除、基层处理； 2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 6 | 更换内墙砖 | 300\*450mm | 1.原砖面层拆除、基层处理； 2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 7 | 更换外墙砖 | 45\*145mm | 1.原砖面层拆除、基层处理； 2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 8 | 更换外墙砖 | 140\*280mm | 1.原砖面层拆除、基层处理； 2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 9 | 更换行道砖 | 100\*100mm | 1.原砖面层拆除、基层处理； 2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 10 | 更换行道砖 | 100\*200mm | 1.原砖面层拆除、基层处理； 2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 11 | 更换行道砖 | 300\*300mm | 1.原砖面层拆除、基层处理；2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 12 | 更换木地板 | 厚度12mm以内强化复合木地板 | 1.原地板拆除；  2.铺设木地板包含扣条； | ㎡ |  |  |
| 13 | 更换木地板 | 厚度18mm以内强化复合木地板 | 1.原地板拆除； 2.铺设木地板包含扣条； | ㎡ |  |  |
| 14 | 更换木地板 | 厚度12mm以内实木多层木地板 | 1.原地板拆除； 2.铺设木地板包含扣条； | ㎡ |  |  |
| 15 | 更换木地板 | 厚度18mm以内实木多层木地板 | 1.原地板拆除； 2.铺设木地板包含扣条； | ㎡ |  |  |
| 16 | 更换防静电地板 | 600\*600mm | 1.原地板拆除； 2.铺设纯钢龙骨防静电地板； | ㎡ |  |  |
| 17 | 踢脚线 | 瓷砖 | 1.原踢脚线拆除（如有）； 2.安装踢脚线； | m |  |  |
| 18 | 踢脚线 | 不锈钢 | 1.原踢脚线拆除（如有）； 2.安装踢脚线； | m |  |  |
| 19 | 踢脚线 | 木塑 | 1.原踢脚线拆除（如有）； 2.安装踢脚线； | m |  |  |
| 20 | 踢脚线 | 石材 | 1.原踢脚线拆除（如有）；2.安装踢脚线； | m |  |  |
| 21 | 墙面粉刷 | 室内墙面 | 1.原基层打磨、局部修补； 2.涂刷乳胶漆3道； | ㎡ |  |  |
| 22 | 墙面粉刷 | 室内墙面 | 1.原墙面铲除，基层处理； 2.满刮腻子2遍，打磨平整； 3.涂刷乳胶漆3道； | ㎡ |  |  |
| 23 | 墙面粉刷 | 室外墙面 | 1.原基层打磨、局部修补； 2.涂刷乳胶漆3道； | ㎡ |  |  |
| 24 | 墙面粉刷 | 室外墙面 | 1.原墙面铲除，基层处理；  2.满刮腻子2遍，打磨平整； 3.涂刷乳胶漆3道； | ㎡ |  |  |
| 25 | 油漆 | 墙裙 | 1.原墙面铲除； 2.新刷腻子2道； 3.墙裙刷油漆2-3道； | ㎡ |  |  |
| 26 | 油漆 | 木质构件 | 1.表面打磨.修补； 2.粉刷木质专用保养木油或油漆； | ㎡ |  |  |
| 27 | 油漆 | 铁件 | 1.铁件除锈.刷防锈漆；  2.刷漆2-3道； | ㎡ |  |  |
| 28 | 油漆 | 彩钢屋面 | 1.铁件除锈.刷防锈漆；2.刷漆2-3道； | ㎡ |  |  |
| 29 | 开孔 | Ф30mm以内 | 砖砌体开孔 | 个 |  |  |
| 30 | 开孔 | Ф50mm | 砖砌体开孔 | 个 |  |  |
| 31 | 开孔 | Ф100mm | 砖砌体开孔 | 个 |  |  |
| 32 | 开孔 | Ф30mm以内 | 混凝土开孔 | 个 |  |  |
| 33 | 开孔 | Ф50mm | 混凝土开孔 | 个 |  |  |
| 34 | 开孔 | Ф100mm | 混凝土开孔 | 个 |  |  |
| 35 | 墙面抹灰 | 室内墙面 | 1.基层清理、打磨； 2.挂加强铁丝网； 3.墙面甩毛； 4.打点冲筋； 5.抹底灰、面灰； | ㎡ |  |  |
| 36 | 墙面抹灰 | 室外墙面 | 1.基层清理、打磨； 2.挂加强铁丝网； 3.墙面甩毛； 4.打点冲筋； 5.抹底灰、面灰； | ㎡ |  |  |
| 37 | 墙面喷涂真石漆 | 分隔面积100\*200mm以内 | 1.铲除原墙面； 2.基层处理； 3.墙面分隔； 4.喷涂真石漆； | ㎡ |  |  |
| 38 | 墙面喷涂真石漆 | 分隔面积100\*200mm以外 | 1.铲除原墙面； 2.基层处理； 3.墙面分隔； 4.喷涂真石漆； | ㎡ |  |  |
| 39 | 护墙板 | 铝塑板（含收口条） | 1.原墙面拆除； 2.安装木龙骨； 3.铺设阻燃板； 4.铺贴铝塑板； | ㎡ |  |  |
| 40 | 护墙板 | 竹木纤维（含收口条） | 1.原墙面拆除； 2.基层处理； 3.铺设竹木纤维板； | ㎡ |  |  |
| 41 | 更换吊顶 | 铝扣板吊顶 | 1.原吊顶拆除； 2.安装铝扣板吊顶； | ㎡ |  |  |
| 42 | 更换吊顶 | 石膏板吊顶 | 1.原吊顶拆除； 2.安装纸面石膏板吊顶； | ㎡ |  |  |
| 43 | 更换吊顶 | 矿棉板吊顶 | 1.原吊顶拆除； 2.安装矿棉板吊顶； | ㎡ |  |  |
| 44 | 更换吊顶 | 硅钙板吊顶 | 1.原吊顶拆除； 2.安装硅酸钙板吊顶； | ㎡ |  |  |
| 45 | 轻质隔墙 |  | 1.轻钢龙骨横竖间距均不大于600mm； 2.内填充岩棉等隔音材料； 3.安装木工板背板； 4.纸面石膏板隔墙； | ㎡ |  |  |
| 46 | 混凝土加气块隔墙 |  |  | m³ |  |  |
| 47 | 净化板隔墙 |  |  | ㎡ |  |  |
| 48 | 玻璃隔墙 | 12mm钢化玻璃 | 包含不锈钢包边 | ㎡ |  |  |
| 49 | 更换暖气罩 |  | 木质或铝合金暖气罩 | ㎡ |  |  |
| 50 | 包立管 |  | 制作木质龙骨，铺贴木工板 | ㎡ |  |  |
| 51 | 制作木质试验台 | 试验台宽度1米以内 | 1.生态木制作安装 2.采用实芯理化板台面 | m |  |  |
| 52 | 制作木柜 | 宽度70cm以内 | 1.生态木制作安装（环保等级达到国家要求） | ㎡ |  |  |
| 53 | 水泥自流平地面 |  | 1.地面基层清理.修补  2.铺设水泥砂浆自流平地面 | ㎡ |  |  |
| 54 | 塑胶地面 | 2mm | 1.地面基层清理.修补 2.铺设塑胶地面 | ㎡ |  |  |
| 55 | 环氧树脂地坪漆 |  | 1.地面基层清理.修补 2.铺设环氧树脂地坪漆 | ㎡ |  |  |
| 56 | 水磨石地面 | 含铜条 | 1.原地面拆除 2.铺贴水磨石地面 | ㎡ |  |  |
| 57 | 鹅卵石地面 |  | 1.地面基层清理.修补 2.铺设鹅卵石地面 | ㎡ |  |  |
| 58 | 石材地面 | 尺寸不限，芝麻白或芝麻灰 | 1.原石材面层.基层拆除； 2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 59 | 干挂石材 | 尺寸不限，芝麻白或芝麻灰 | 1.原石材面层.基层拆除； 2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 60 | 石材开槽、磨边 | 不限 | 现有地面开槽处理 | m |  |  |
| 61 | 更换路沿石 | 混凝土500\*800mm | 1.原路沿石拆除；  2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 62 | 更换路沿石 | 石材500\*800mm | 1.原路沿石拆除；  2.重新用水泥砂浆铺贴； | ㎡ |  |  |
| 63 | 软硬装拆除 | 投影面积 | 门窗、墙地面石材、瓷砖、卫浴洁具、护墙板等拆除； | ㎡ |  |  |
| 64 | 墙体拆除 | 砌体墙拆除 |  | m³ |  |  |
| 65 | 墙体拆除 | 轻质隔墙拆除 |  | m³ |  |  |
| 66 | 混凝土拆除 |  | 混凝土拆除； | m³ |  |  |
| 67 | 墙体开门洞 |  | 墙体拆除及收口； | ㎡ |  |  |
| 68 | 砌内砖墙 |  | 砌筑砖墙 | m³ |  |  |
| 69 | 砌围墙 |  | 1.基础夯实、处理； 2.200mm厚3:7灰土垫层； 3.大放脚、砌筑砖墙； | m³ |  |  |
| 70 | 钢筋制作 |  |  | kg |  |  |
| 71 | 混凝土预制构件 | C20 | 制作及安装 | m³ |  |  |
| 72 | 地面开挖 | 混凝土路面开挖 |  | m³ |  |  |
| 73 | 地面开挖 | 人行道砖地开挖 |  | m³ |  |  |
| 74 | 地面开挖 | 素土开挖 |  | m³ |  |  |
| 75 | 地面开挖 | 灰土开挖 |  | m³ |  |  |
| 76 | 素土回填 |  | 1.基层夯实、处理； 2.素土回填、压实； | m³ |  |  |
| 77 | 灰土回填 | 2:8灰土 | 1.基层夯实、处理； 2.灰土回填、压实； | m³ |  |  |
| 78 | 灰土回填 | 3:7灰土 | 1.基层夯实、处理； 2.灰土回填、压实； | m³ |  |  |
| 79 | 混凝土垫层 |  | 1.基层夯实； 2.浇筑混凝土C15，10cm厚 | ㎡ |  |  |
| 80 | 混凝土路面 | 10cm | 1.基层夯实，处理； 2.浇筑C20混凝土路面； | ㎡ |  |  |
| 81 | 混凝土路面 | 15cm | 1.基层夯实，处理； 2.浇筑C20混凝土路面； | ㎡ |  |  |
| 82 | 混凝土路面 | 18cm | 1.基层夯实，处理； 2.浇筑C20混凝土路面； | ㎡ |  |  |
| 83 | 混凝土路面 | 20cm | 1.基层夯实，处理； 2.浇筑C20混凝土路面； | ㎡ |  |  |
| 84 | 沥青路面 | 50cm以内 | 1、土方（含路面）开挖； 2、素土压实，夯实系数≥94%；  3、3：7灰土或级配碎石垫层厚度不小于20cm； 4、C20混凝土浇筑15-20cm； 5、乳化沥青透层 6、中粒沥青铺设厚度不小于4cm； 7、细粒沥青铺设厚度不小于3cm。 | ㎡ |  |  |
| 85 | 防盗门 | 乙级 | 1.旧门拆除； 2.新装防盗门； 3.门洞修补 | ㎡ |  |  |
| 86 | 木门（含门套） | 实木多层 | 1.旧门拆除；  2.新装木门； 3.门洞修补； | ㎡ |  |  |
| 87 | 铁门 |  | 1.原门拆除； 2.安装铁门； 3.门洞修补； | ㎡ |  |  |
| 88 | 不锈钢门 | 主材3\*3不锈钢方管 | 含旧门拆除 | ㎡ |  |  |
| 89 | 地弹门 | 12mm钢化玻璃 | 安装无框玻璃地弹门 | ㎡ |  |  |
| 90 | 维修地弹门 |  | 维修地弹门的地弹簧 | 套 |  |  |
| 91 | 更换地弹簧 |  | 更换地弹门的地弹簧及配件 | 套 |  |  |
| 92 | 卷闸门 | 加厚卷闸门 | 1.安装位置清理； 2.安装门头及轨道； 3.安装卷闸门； | ㎡ |  |  |
| 93 | 木门开观察窗 |  | 1.木门开孔； 2.安装钢化玻璃； 3.安装阳角扣条； | ㎡ |  |  |
| 94 | 防盗门开观察窗 |  | 1.防盗门开孔； 2.安装钢化玻璃； 3.安装阳角扣条； | ㎡ |  |  |
| 95 | 净化门开观察窗 |  | 1.净化门开孔； 2.安装钢化玻璃； 3.安装阳角扣条； | ㎡ |  |  |
| 96 | 门吸 | 金属 |  | 个 |  |  |
| 97 | 闭门器 | 液压 |  | 个 |  |  |
| 98 | 更换不锈钢栏杆 | 高度1.4米以内 | 1.原栏杆拆除 2.安装不锈钢栏杆 | m |  |  |
| 99 | 铁艺栏杆 |  | 1.原铁艺栏杆拆除 2.安装铁艺栏杆 | ㎡ |  |  |
| 100 | 木质栏杆 |  | 插入式栏杆 | m |  |  |
| 101 | 木质栏杆 |  | 膨胀螺丝安装 栏杆 | m |  |  |
| 102 | 玻璃 | 3mm | 更换普通玻璃 | ㎡ |  |  |
| 103 | 玻璃 | 5mm | 更换普通玻璃 | ㎡ |  |  |
| 104 | 玻璃 | 6mm | 更改钢化玻璃 | ㎡ |  |  |
| 105 | 玻璃 | 6+8a+6mm | 更换中空钢化玻璃 | ㎡ |  |  |
| 106 | 玻璃 | 6+6mm | 更换双层夹胶玻璃 | ㎡ |  |  |
| 107 | 玻璃 | 8+8mm | 更换双层夹胶玻璃 | ㎡ |  |  |
| 108 | 玻璃 |  | 玻璃镀膜 | ㎡ |  |  |
| 109 | 镜子 | 5mm厚镜面 | 含旧镜子拆除 | ㎡ |  |  |
| 110 | 纱窗 | 普通纱窗  （含窗框） | 1.拆除原纱窗； 2.安装新纱窗； | ㎡ |  |  |
| 111 | 纱窗 | 金刚纱窗  （含窗框） | 1.拆除原纱窗； 2.安装新纱窗； | ㎡ |  |  |
| 112 | 百叶窗 | 百叶窗 |  | ㎡ |  |  |
| 113 | 限位器 | 平开窗限位器 |  | 个 |  |  |
| 114 | 限位器 | 推拉窗限位器 |  | 个 |  |  |
| 115 | 玻璃纸 | 磨砂玻璃纸 |  | ㎡ |  |  |
| 116 | 窗帘盒 | 尺寸不限 | 制作木质龙骨，铺贴木工板； | m |  |  |
| 117 | 窗帘 | 半遮光布帘  （按成活后展开面积） | 1.安装导轨；  2.新作窗帘； | ㎡ |  |  |
| 118 | 卷帘 |  | 安装百叶卷帘； | ㎡ |  |  |
| 119 | 磁吸门帘 |  | 安装磁吸门帘； | ㎡ |  |  |
| 120 | 石材台面 | 宽度60cm以内 | 人造石 | m |  |  |
| 121 | 石材台面 | 宽度60cm以内 | 石英石 | m |  |  |
| 122 | 石材台面 | 宽度60cm以内 | 天然石材 | m |  |  |
| 123 | 石材台面 | 宽度60cm以内 | 瓷砖 | m |  |  |
| 124 | 不锈钢遮阳棚 | 高度2.5m以内 | 1.安装不锈钢管立柱（膨胀螺丝与地面固定）； 2.安装阳光板或篷布顶棚； | ㎡ |  |  |
| 125 | 伸缩式遮阳棚 | 伸缩式遮阳棚 | 采用铝合金支架，可伸缩，篷布抗老化 | ㎡ |  |  |
| 126 | 遮阳棚电机 | 品牌电机 | 含控制系统装置 | 台 |  |  |
| 127 | 遮阳棚 | 3\*3m | 移动式帐篷，包含支架及篷布，并负责安装 | 顶 |  |  |
| 128 | 遮阳棚 | 3\*4.5m | 移动式帐篷，包含支架及篷布，并负责安装 | 顶 |  |  |
| 129 | 遮阳棚 | 3\*6m | 移动式帐篷，包含支架及篷布，并负责安装 | 顶 |  |  |
| 130 | 灯具 | 600\*600mm | 1.拆除原灯具； 2.安装LED灯； | 个 |  |  |
| 131 | 灯具 | 300\*1200mm | 1.拆除原灯具； 2.安装LED灯； | 个 |  |  |
| 132 | 灯带 |  | 安装LED灯带 | m |  |  |
| 133 | 筒灯 |  | 安装筒灯 | 个 |  |  |
| 134 | 高压钠灯 | 250w | 更换高压钠灯 | 个 |  |  |
| 135 | 灭蚊灯 |  | 灭蚊灯 | 个 |  |  |
| 136 | 紫外线杀菌灯 |  | 紫外线杀菌灯 | 个 |  |  |
| 137 | 移动式灭菌灯 |  | 移动式紫外线杀菌灯 | 个 |  |  |
| 138 | 洗墙灯 | LED洗墙灯 |  | 个 |  |  |
| 139 | 开关 | 单开 |  | 个 |  |  |
| 140 | 开关 | 双开 |  | 个 |  |  |
| 141 | 五孔插座 | 五孔插座 |  | 个 |  |  |
| 142 | 五孔插座 | USB五孔插座 |  | 个 |  |  |
| 143 | 线路改造 | 2.5mm2 | 铺设线路（单芯） | m |  |  |
| 144 | 线路改造 | 4mm2 | 铺设线路（单芯） | m |  |  |
| 145 | 线路改造 | 6mm2 | 铺设线路（单芯） | m |  |  |
| 146 | 线管线槽 | 明线 | 安装穿线管或线槽（PVC） | m |  |  |
| 147 | 线管线槽 | 暗线 | 1.墙面刻槽及恢复；  2.安装穿线管（PVC）； | m |  |  |
| 148 | 给水管 | Ф15 | 1.原管道拆除（如有）； 2.安装PPR管道； | m |  |  |
| 149 | 给水管 | Ф20 | 1.原管道拆除（如有）；  2.安装PPR管道； | m |  |  |
| 150 | 给水管 | Ф25 | 1.原管道拆除（如有）；  2.安装PPR管道； | m |  |  |
| 151 | 给水管 | Ф32 | 1.原管道拆除（如有）；  2.安装PPR管道； | m |  |  |
| 152 | 排水管 | Ф50 | 1.原管道拆除（如有）；  2.安装PVC管道； | m |  |  |
| 153 | 排水管 | Ф80 | 1.原管道拆除（如有）；  2.安装PVC管道； | m |  |  |
| 154 | 排水管 | Ф110 | 1.原管道拆除（如有）；  2.安装PVC管道； | m |  |  |
| 155 | 排水管 | Ф150 | 1.原管道拆除（如有）；  2.安装PVC管道； | m |  |  |
| 156 | 排水管 | Ф200 | 1.原管道拆除（如有）；  2.安装PVC管道； | m |  |  |
| 157 | 水池 | 高度90cm以内 | 安装不锈钢水池 | ㎡ |  |  |
| 158 | 水池 | 高度90cm以内 | 安装陶瓷水池 | ㎡ |  |  |
| 159 | 水池 | 高度90cm以内 | 安装医用脚踩式不锈钢水池 | ㎡ |  |  |
| 160 | 水池 | 宽度40cm以内，陶瓷 | 拖把池 | 个 |  |  |
| 161 | 更换角阀 |  | 更换角阀 | 个 |  |  |
| 162 | 更换水龙头 | 铜芯镀铬水龙头  （含软管） | 更换单开水龙头 | 个 |  |  |
| 163 | 更换水龙头 | 铜芯镀铬水龙头  （含软管） | 更换高杆水龙头（带抽拉） | 个 |  |  |
| 164 | 更换水龙头 | 铜芯镀铬水龙头  （含软管） | 更换双开水龙头 | 个 |  |  |
| 165 | 雨水篦子 | 0.4\*0.5m | 1.原篦子拆除；  2.换铸铁篦子（承重20吨以上）； | 个 |  |  |
| 166 | 雨水篦子 | 0.4\*0.6m | 1.原篦子拆除；  2.更换混凝土雨水篦子（承重20吨以上）； | 个 |  |  |
| 167 | 不锈钢排水沟盖板 | 0.3\*0.58m | 1.原排水沟盖板拆除； 2.盖板周边破损处局部修补； 3.更换不锈钢排水沟盖板； | 个 |  |  |
| 168 | 防水卷材（SBS） | 4mm | 1.基层清理及修补； 2.喷刷两遍冷底油； 3.铺设防水卷材； | ㎡ |  |  |
| 169 | 防水卷材（SBS） | 3mm | 1.基层清理及修补； 2.喷刷两遍冷底油； 3.铺设防水卷材； | ㎡ |  |  |
| 170 | 防水卷材（SBS） | 3+3mm | 1.基层清理及修补； 2.喷刷两遍冷底油； 3.铺设防水卷材； | ㎡ |  |  |
| 171 | 防水卷材（SBS） | 4+3mm（带砂面） | 1.基层清理及修补； 2.喷刷两遍冷底油； 3.铺设防水卷材； | ㎡ |  |  |
| 172 | 防水涂料 | 聚氨酯 | 1.基层清理及修补； 2.涂刷聚氨酯3-5mm； | ㎡ |  |  |
| 173 | 防水涂料 | 聚合物水泥基（JS） | 1.基层清理及修补；  2.涂刷1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料； | ㎡ |  |  |
| 174 | 防水涂料 | 高弹丙烯酸 | 1.基层清理及修补；  2.涂刷1.5mm厚高弹丙烯酸防水涂料； | ㎡ |  |  |
| 175 | 防水涂料 | BH2高粘抗滑水性沥青（搭配防水卷材） | 1.基层清理及修补；  2.喷涂1.5mm厚BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料； | ㎡ |  |  |
| 176 | 高压注浆 | 混凝土墙面或顶棚 | 采用专用注浆液进行维修，维修区域不漏水即满足要求 | 处 |  |  |
| 177 | 更换锁具 | C级锁芯 | 防盗门锁具 | 个 |  |  |
| 178 | 更换锁具 | C级锁芯 | 防盗门锁芯 | 个 |  |  |
| 179 | 更换锁具 |  | 指纹电子密码锁 | 套 |  |  |
| 180 | 排气扇 | 40cm以内 | 安装排气扇 | 个 |  |  |
| 181 | 排气扇 | 80cm以内 | 安装排气扇 | 个 |  |  |
| 182 | 维修座椅 |  | 维修教室座椅 | 套 |  |  |
| 183 | 维修座椅 |  | 维修礼堂座椅 | 套 |  |  |
| 184 | 更换座椅 |  | 更换教室座椅 | 套 |  |  |
| 185 | 更换座椅 |  | 更换礼堂座椅 | 套 |  |  |
| 186 | 自粘型室外防水贴膜 |  |  | ㎡ |  |  |
| 187 | 挡车石 | 80cm | 挡车石 | 个 |  |  |
| 188 | 石柱 | 35cm | 石柱 | 个 |  |  |
| 189 | 更换门牌 | 300mm\*120mm | 铝合金门牌 | 个 |  |  |
| 190 | 不锈钢挡鼠板 | 高度50cm | 安装不锈钢挡鼠板 | m |  |  |
| 191 | 不锈钢晾衣架 | 更换钢丝绳 |  | m |  |  |
| 192 | 不锈钢晾衣架 | 新做不锈钢管、钢丝绳 | 含不锈钢方管、钢丝绳、硅胶保护套管、收紧器、绳夹、安全提示反光纸等，不含基础 | m |  |  |
| 193 | 外墙石材清洗 |  |  | ㎡ |  |  |
| 194 | 沙发套清洗 |  | 1.沙发套拆卸；  2.沙发套清洗；  3.安装清洗后的沙发套； | 套 |  |  |
| 195 | 窗帘清洗 |  | 1.窗帘拆卸； 2.窗帘清洗； 3.安装； | 面 |  |  |
| 196 | 吊车租赁 | 16吨吊车 |  | 台班 |  |  |
| 197 | 吊车租赁 | 25吨吊车 |  | 台班 |  |  |
| 198 | 高空作业平台租赁 | 10米 | 剪叉式 | 台班 |  |  |
| 199 | 高空作业平台租赁 | 18米 | 直臂式 | 台班 |  |  |
| 200 | 高空作业平台租赁 | 24米 | 直臂式 | 台班 |  |  |
| 201 | 零星用工 |  | 零星修缮过程中产生的搬运所用的综合工日 | 工日 |  |  |
| 202 | 总计：大写 （人民币），小写 元。 | | | | | |
| 备注： 1.所有施工中产生的垃圾外运、倒运等费用由乙方负责； 2.综合单价为包工包料最终开票价。  3.分项报价不得缺项漏项，否则按无效响应处理。 | | | | | | |

投标人：名称（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年 月 日