|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **森林（草原）火灾扑救类、综合保障类之大型车辆装备等采购项目** | | | | |
| **序号** | **装备类别** | **装备类型** | **基本性能参数要求** | **数量** |
| 1 | 森林（草原）火灾扑救 | 中大型水罐消防车（核心产品） | 用于小范围火灾早期扑灭。载水≥3m³。 | 2 |
| 2 | 森林（草原）火灾扑救 | 双向森林消防车 | 越野底盘，车载挖掘机系统挖深≥3m，具备高压细水雾灭火系统，双向行驶最高车速≥100km/h；具备电液气动力源，额定发电功率≥24kW。 | 4 |
| 3 | 森林（草原）火灾扑救 | 履带式森林消防车 | 最大速度≥60km/h，涉水深≥900mm，水炮射程≥50m，水炮扬程≥60m载水量≥3t。 | 3 |
| 4 | 森林（草原）火灾扑救 | 泡沫消防车  （核心产品） | 用于城市、乡镇、森林(草原)等灭火救援场景。载液量≥3t，泵流量≥40L/s。 | 3 |
| 5 | 综合保障 | 应急前突车 | 用于各类灾害的信息收集与初期处置，第一时间挺进灾害中心，承担通信、危险气体侦测，应急救援等多种救援任务。配备车载电台、危险气体侦测仪、细水雾灭火装置、车载绞盘、倒伏式照明灯等器材设备。其中，高机动前突车具有卫星电话、无线短波通信、4G/5G网络通信能力，配备单兵图传系统、远程视频会商系统、音视频采集等器材设备，可与后端指挥中心进行实时音视频交互，涉水深度≥1m。 | 3 |
| 6 | 综合保障 | 后勤保障车（淋浴车） | 包括淋浴车、饮食保障车、洗衣烘干车、宿营车等。其中，淋浴车同时淋浴人数≥8人，配备液压支腿，分为设备仓和淋浴区，更衣区，配备空调和暖风机。 | 4 |
| 7 | 综合保障 | 后勤保障车  （饮食保障车） | 饮食保障车可满足单次100人以上用餐需求。 | 3 |
| 8 | 综合保障 | 后勤保障车  （洗衣烘干车） | 洗衣烘干车发动机功率≥200kW，单次洗脱≥50kg，单次烘干≥50kg，蒸汽发生量≥150kg/h，水罐容积≥1500L。 | 3 |
| 9 | 综合保障 | 后勤保障车（宿营车） | 宿营车配备休息床铺、洗漱卫生间、内置空调等配套设施。住宿人数≥20人，淋浴卫生间≥2间。 | 10 |
| 注：投标人在投标中，需明确所采用的设备品牌及厂家。招标文件所要求技术参数可以选用替代标准，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求，技术参数不得负偏离。 | | | | |