|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **森林（草原）火灾扑救类之其他轻型装备等采购项目** | | | | |
| **序号** | **装备类别** | **装备类型** | **基本性能参数要求** | **数量** |
| 1 | 森林（草原）火灾扑救 | 机载吊桶 | 用于直升机吊载空中灭火，具备多次放水、防腐蚀、耐盐碱等功能。载荷≥3000kg，可实现2500kg、2000kg等不同载荷调节，自重≤200kg。 | 8 |
| 2 | 森林（草原）火灾扑救 | 高扬程水泵 | 用于串联供水灭火作业，四冲程双缸风冷发动机，含配件包。功率≥20kW，工作压力≥3MPa，流量≥150L/min，扬程≥300m。 | 12 |
| 3 | 森林（草原）火灾扑救 | 个人护具  （核心产品） | 用于灭火救援个体防护，包含防火头盔、防火服、扑火服、应急背囊、防火防扎鞋、扑火鞋、防火头套、防火手套、头灯、护目镜、防毒面具等装备。 | 392 |
| 4 | 森林（草原）火灾扑救 | 移动蓄水池 | 用于无水源场景，作为森林消防泵及其他以水灭火装备的临时水源点，分为水囊、贮水池、蓄水池等，无需捆绑固定可直接向罐内注水自立，容积≥1t。 | 124 |
| 5 | 森林（草原）火灾扑救 | 软体水枪 | 可灌装A类/B类泡沫，耐腐蚀，配备高强度可调腰带及肩带，容量≥20L。 | 248 |
| 6 | 森林（草原）火灾扑救 | 有毒有害气体检测仪 | 用于检查氧气、一氧化碳、二氧化氮等气体浓度。泵吸式，包括声光双重报警、半导体传感器、充电电池等组件。 | 54 |
| 7 | 森林（草原）火灾扑救 | 割灌机 | 用于割除易燃灌木野草，打通火灾入场通道，功率≥1.5kW。 | 2811 |
| 8 | 森林（草原）火灾扑救 | 油锯 | 汽油机驱动，功率≥4kW。 | 2811 |
| 9 | 森林（草原）火灾扑救 | 高压接力消防水泵 | 用于高强度灭火，可实现多台水泵串、并联架设，含配件包。流量≥300L/min，吸程≥3m。 | 162 |
| 10 | 森林（草原）火灾扑救 | 风力灭火机  （核心产品） | 用于森林（草原）火灾扑救，功率≥3kW。配备便携式加油器，容量≥20L，质量≤3kg。 | 3730 |
| 11 | 森林（草原）火灾扑救 | 高压细水雾灭火机 | 用于森林（草原）火灾扑救。容积≥20L，喷头分为直流和雾化喷头，平均射程≥10m，连续工作≥15min，可伸缩。 | 216 |
| 12 | 森林（草原）火灾扑救 | 便携式灭火水泵 | 四冲程、单缸、风冷汽油机、自回式手拉绳启动/电启动，扬程≥70m，重量≤15kg。 | 1730 |
| 注：投标人在投标中，需明确所采用的设备品牌及厂家。招标文件所要求技术参数可以选用替代标准，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求，技术参数不得负偏离。 | | | | |