**设备维护保养报价清单**

项目名称： ，项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备信息** | **数量(台)** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 1号  手术室机组 | 设备型号：AAHM4.2H2-2B  机外静压：650pa  设备编号：AHU-401  电机功率/电流：2.2KW/4.8A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：19.5KW/32A  额定风量：3800CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：9.0KW/8.0KW  外形尺寸：3550×1050×900mm  电加热功率/电流：6.0KW/9.2A  机组重量：570Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：15Kg/h/18A  制造日期：2014年03月 | 1 |  |  |
| 2 | 2号手术室机组  3号手术室机组  4号手术室机组 | 设备型号：AAHM8.5H2-2B  机外静压：650pa  设备编号：AHU-402  电机功率/电流：4.0KW/8.3A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：31.8KW/52A  额定风量：7800CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：18.0KW/15.0KW  外形尺寸：3600×1350×1150mm  电加热功率/电流：9.0KW/13.7A  机组重量：780Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：25Kg/h/30A  制造日期：2014年03月 | 3 |  |  |
| 3 | 5号空气调节机组  6号空气调节机组  7号空气调节机组 | 设备型号：AAHM8.5H2-2B  机外静压：650pa  设备编号：AHU-403  电机功率/电流：4.0KW/8.3A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：31.8KW/52A  额定风量：7800CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：18.0KW/15.0KW  外形尺寸：3600×1350×1150mm  电加热功率/电流：9.0KW/13.7A  机组重量：780Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：25Kg/h/30A  制造日期：2014年03月 | 3 |  |  |
| 4 | 8号手术室机组  9号手术室机组 | 设备型号：AAHM6.5H2-2B  机外静压：600pa  设备编号：AHU-404  电机功率/电流：4.0KW/8.3A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：31.8KW/52A  额定风量：5400CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：16.0KW/12.0KW  外形尺寸：3500×1050×1250mm  电加热功率/电流：9.0KW/13.7A  机组重量：690Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：25Kg/h/30A  制造日期：2014年03月 | 2 |  |  |
| 5 | 10号空气调节  机组 | 设备型号：AAHM10.5H2-3B  机外静压：600pa  设备编号：AHU-411  电机功率/电流：5.5KW/11.7A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：25.8KW/43.4A  额定风量：10500CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：23.0KW/18.0KW  外形尺寸：3700×1350×1350mm  电加热功率/电流：9.0KW/13.7A 机组重量：880Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：15Kg/h/18A  制造日期：2014年03月 | 1 |  |  |
| 6 | 11号空气调节机组 | 设备型号：AAHM12.5H2-3B  机外静压：600pa  设备编号：AHU-405  电机功率/电流：7.5KW/15.6A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：32.3KW/54.1A  额定风量：11000CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：25.0KW/20.0KW  外形尺寸：3600×1350×1550mm  电加热功率/电流：13.5KW/20.5A  机组重量：920Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：15Kg/h/18A  制造日期：2014年03月 | 1 |  |  |
| 7 | 12号空气调节机组  13号空气调节机组  14号空气调节机组 | 设备型号：AAHM8.5H2-2B  机外静压：650pa  设备编号：AHU-406  电机功率/电流：4.0KW/8.3A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：31.8KW/52A  额定风量：7800CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：18.0KW/15.0KW  外形尺寸：3600×1350×1150mm  电加热功率/电流：9.0KW/13.7A  机组重量：780Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：25Kg/h/30A  制造日期：2014年03月 | 3 |  |  |
| 8 | 15号空气调节  机组  16号空气调节  机组 | 设备型号：AAHM8.5H2-2B  机外静压：650pa  设备编号：AHU-407  电机功率/电流：4.0KW/8.3A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：31.8KW/52A  额定风量：7800CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：18.0KW/15.0KW  外形尺寸：3600×1350×1150mm  电加热功率/电流：9.0KW/13.7A  机组重量：780Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：25Kg/h/30A  制造日期：2014年03月 | 2 |  |  |
| 9 | 循环机新风机组 | 设备型号：AAHM16.5H2-8E  机外静压：700pa  设备编号：PAU-402  电机功率/电流：11.0KW/22.5A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：11.0KW/22.5A  额定风量：14600CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：228.0KW/98.0KW  外形尺寸：4150×1650×1650mm  电加热功率/电流：--/--  机组重量：1750Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8+H10  加湿量/电流：--/--  制造日期：2014年03月 | 1 |  |  |
| 10 | 污物走廊机组 | 设备型号：AAHM14.5H2-3B  机外静压：1000pa  设备编号：AHU-410  电机功率/电流：11.0KW/22.5A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：49.3KW/82.6A  额定风量：14000CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：35.0KW/28.0KW  外形尺寸：3800×1650×1550mm  电加热功率/电流：13.5KW/20.5A  机组重量：1010Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：33Kg/h/39.6A  制造日期：2014年03月 | 1 |  |  |
| 11 | 洁净北走廊机组 | 设备型号：AAHM16.5H2-3B  机外静压：700pa  设备编号：AHU-409  电机功率/电流：11KW/22.5A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：58.3KW/97A  额定风量：1600CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：40.0KW/30.0KW  外形尺寸：3950×1650×1650mm  电加热功率/电流：13.5KW/20.5A  机组重量：1080Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：45Kg/h/54A  制造日期：2014年03月 | 1 |  |  |
| 12 | 三楼分子  中心机组 | 设备型号：AAHM4.2H2-6B  机外静压：700pa  设备编号：AHU  电机功率/电流：3KW/6.3A  生产编号：P14YS215SD1  总功率/电流：29.3KW/46.8A  额定风量：4000CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：35KW/13KW  外形尺寸：3700×1050×900mm  电加热功率/电流：15KW/22.5A  机组重量：540Kg  加湿量/电流：15Kg/h/18A  过滤效率：G4+F8  制造日期：2014年09月 | 1 |  |  |
| 13 | 洁净南走廊 | 设备型号：AAHM19.0H2-3B  机外静压：700pa  设备编号：AHU-408  电机功率/电流：11KW/22.5A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：58.3KW/97A  额定风量：1700CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：43.0KW/35.0KW  外形尺寸：3950×1650×1850mm  电加热功率/电流：13.5KW/20.5A  机组重量：1080Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：45Kg/h/54A  制造日期：2014年03月 | 1 |  |  |
| 14 | 辅房新风机组 | 设备型号：AAHM14.5H2-8B  机外静压：700pa  设备编号：PAU-401  电机功率/电流：11.0KW/22.5A  生产编号：P14YS003SD1  总功率/电流：11.0KW/22.5A  额定风量：12300CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：188.0KW/83.0KW  外形尺寸：4000×1650×1550mm  电加热功率/电流：--/--  机组重量：1650Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8+H10  加湿量/电流：--/--  制造日期：2014年03月 | 1 |  |  |
| 15 | PICU 1机组 | 设备型号：AAHM12.5H2-6B  机外静压：700pa  设备编号：AHU-4003  电机功率/电流：7.5KW/15.6A  生产编号：13GZ203GZ1AAH  总功率/电流：43.5KW/70.6A  额定风量：12500CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：96.0KW/84.0KW  外形尺寸：2650×1350×2600mm  电加热功率/电流：36.0KW/55.0A  机组重量：960Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：--/--  制造日期：2013年11月 | 1 |  |  |
| 16 | PICU 2机组 | 设备型号：AAHM12.5H2-6B  机外静压：700pa  设备编号：AHU-4004  电机功率/电流：7.5KW/15.6A  生产编号：13GZ203GZ1AAH  总功率/电流：43.5KW/70.6A  额定风量：12500CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：96.0KW/84.0KW  外形尺寸：2650×1350×2600mm  电加热功率/电流：36.0KW/55.0A  机组重量：960Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：--/--  制造日期：2013年11月 | 1 |  |  |
| 17 | NICU 1机组 | 设备型号：AAHM12.5H2-6B  机外静压：700pa  设备编号：AHU-4001  电机功率/电流：7.5KW/15.6A  生产编号：13GZ203GZ1AAH  总功率/电流：43.5KW/70.6A  额定风量：12500CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：92.0KW/82.0KW  外形尺寸3800×1350×1550mm  电加热功率/电流：36.0KW/55.0A  机组重量：920Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：--/--  制造日期：2013年11月 | 1 |  |  |
| 18 | NICU2机组 | 设备型号：AAHM12.5H2-6B  机外静压：700pa  设备编号：AHU-4002  电机功率/电流：7.5KW/15.6A  生产编号：13GZ203GZ1AAH  总功率/电流：43.5KW/70.6A  额定风量：12000CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：92.0KW/82.0KW  外形尺寸：3800×1350×1550mm  电加热功率/电流：36.0KW/55.0A 机组重量：920Kg  电预热功率/电流：--/--  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：--/--  制造日期：2013年11月 | 1 |  |  |
| 19 | 供应室机组 | 设备型号：AAHM23.5H2-6B  机外静压：700pa  设备编号：AHU-B101  电机功率/电流：15.0KW/22.3A  生产编号：13GZ203GZ1AAH  总功率/电流：69.0KW/104.3A  额定风量：22500CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：168.0KW/142.0KW  外形尺寸：4150×1950×1850mm  电加热功率/电流：54.0KW/82.0A  机组重量：1410Kg  电预热功率/电流：--KW/--A  过滤效率：G4+F8  加湿量/电流：--KW/--A  制造日期：2013年11月 | 1 |  |  |
| 20 | 血液移植仓1、2 | 设备型号：AAHM10.5H2-6B  机外静压：700pa  设备编号：AHU-201 、202  电机功率/电流：2\*5.5KW  生产编号：13GZ203GZ1AAH  额定风量：10000CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：47KW/25KW  外形尺寸：3900×1350×2100mm  电加热功率/电流：27KW  机组重量：880Kg | 2 |  |  |
| 21 | 血液移植仓3 | 设备型号：AAHM2.2H2-6B  机外静压：700pa  设备编号：AHU-203  电机功率/电流：1.5KW  生产编号：13GZ203GZ1AAH  总功率/电流：  额定风量：1200CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：9KW/5KW  外形尺寸：3350×800×740mm  电加热功率/电流：6KW  机组重量：480Kg | 1 |  |  |
| 22 | 静配中心（抗仓） | 设备型号：VAC0913A25HF  机外静压：720pa  设备编号：AHU-2  电机功率/电流：3KW  生产编号：300102202312120007  总功率/电流：  额定风量：4000CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量：41KW/19.7KW  外形尺寸：4700×1350×1050mm  电加热功率/电流：32KW  机组重量： | 1 |  |  |
| 23 | 静配中心（普仓） | 设备型号：VAC0910A25HW  机外静压：850pa  设备编号：AHU-1  电机功率/电流：3KW  生产编号：300102202312120006  总功率/电流：  额定风量：4500CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量：30.3KW  外形尺寸：4700×1050×1050mm  电加热功率/电流：24KW  机组重量： | 1 |  |  |
| 24 | PCR实验室 | 设备型号：TAHM6.OH-4-4F4a  机外静压：600pa  设备编号：PAU-1  电机功率/电流：4KW  生产编号：FG1457202 -A  总功率/电流:  额定风量：5200CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：70+31KW/70KW  外形尺寸：4340×1260×920mm  电加热功率/电流：27KW  机组重量：770Kg | 1 |  |  |
| 25 | PCR(方舱）实验室 | 设备型号：FLHS(H)-45-V-I  机外静压：600pa  设备编号：PHU-5  电机功率/电流：  生产编号：2101010205-1  总功率/电流：  额定风量：4500CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：35KW  外形尺寸：1900×1250×1530mm  电加热功率/电流：35KW  机组重量： | 1 |  |  |
| 26 | 转化医学中心 | 设备型号：AAHM8.5H2-8B+ACS250R/D81  机外静压：650pa  设备编号：AHU-1  电机功率/电流：5.5KW/10.9A  生产编号：P15XA057SD1  总功率/电流：65.4KW/110.3A  额定风量：7400CMH  电源：380V/3P/50HZ  额定冷量/热量：60KW/63.6KW  外形尺寸：3800×1350×1150mm  电加热功率/电流：22.5KW/33.8A  机组重量：780Kg | 1 |  |  |
| 27 | 手术室除湿机组 | 设备型号：XFHF14600  机外静压：250Pa  设备编号：CA20250211A1  装机功率：4KW  额定风量：14600m3/h  电源：380V/3N~50HZ  制冷量：175KW  外形尺寸：3000\*2000\*1650mm  机组重量：1000KG | 1 |  |  |
| 28 | NICU南除湿机组 | 设备型号：XFHS4000  机外静压：250Pa  装机功率：4KW  生产编号：CA20250211A1  额定风量：4000m3/h  电源：380V/3N~50HZ  制冷量：70KW  外形尺寸：2650\*1100\*1100mm  机组重量：600KG | 1 |  |  |
| 29 | NICU北除湿机组 | 设备型号：XFHS4000  机外静压：250Pa  装机功率：8.5KW  生产编号：CA20250211A1  额定风量：4000m3/h  电源：380V/3N~50HZ  制冷量：70KW  外形尺寸：2650\*1100\*1100mm  机组重量：600KG | 1 |  |  |
| 30 | 开利模块机组循环  泵 | 流量：58 CMH，扬程：32m,  电机功率：11KW  数量：2台（一用一备） | 2 |  |  |
| 31 | 开利风冷模块机组 | 设备型号： 30RQ065AMS  名义制冷量：65KW  名义制热量：70KW  压缩机输入功率(制冷)：19.5KW  数量：4台 | 4 |  |  |
| 32 | 天加模块机组循环水泵 | 流量：58 CMH，扬程：32m,  电机功率：22KW  数量：2台（一用一备） | 2 |  |  |
| 33 | 天加风冷模块机组 | 设备型号： 30RQ065AMS  名义制冷量：65KW  名义制热量：70KW  压缩机输入功率(制冷)：19.5KW  数量：8台 | 8 |  |  |

注：1.保留小数点后两位，报价精确到元。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 | ： | （公章） |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |