**现有场地情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | | 智能化生产线 |
| 1 | 场地位置 | | 实训教学楼一楼 |
| 2 | 场地屋架下弦高（m） | | 3.1m |
| 3 | 柱距（m） | | 6m×6.5m |
| 4 | 大门尺寸（长×高）（m） | | 教学楼玻璃门：1.6m×2.15m  人行横道门框：1.75m×2.63m  （投标人需考虑设备进出） |
| 5 | 场地尺寸（长×宽）（m）  （包含产线及教学区域） | | 17.5m×6m |
| 6 | 教学区域 | | 可容纳50人实训教学 |
| 7 | 车间环境温度范围（℃） | | -5℃～40℃ |
| 8 | 车间环境湿度范围（%） | | 35～70% （不结露） |
| 9 | 压缩空气压力（MPa） | | 要求压缩空气进线前进行集中干燥和去杂质处理，压力0.4～0.7MPa,流量满足机床及产线需求  （投标人提供） |
| 10 | 工业电源 | | 380V±10%，50Hz |
| 11 | 地基及地面要求（设备及产线） | | 地面处理满足实训教学及产线生产需求（投标人负责） |
| 12 | 场地示意图 | 微信图片_20251119163415_218_238 | |