**三、夏凉被技术文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 品种 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 夏凉被 | 140 |

**1要** **求**

**1.1** **样式**

救灾专用夏凉被为长方形，需整体绗缝工艺加工。

**1.2** **成品规格**

夏凉被的成品规格及允许偏差见表1。

**表1规格尺寸及允许偏差**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **标准值** | **允许偏差** |
| 长度 | 200cm | ±2.0**cm** |
| 宽度 | 150cm | ±1.5**cm** |
| 总条重 | 1000g | ±50.0g |

**1.3** **▲颜色**

夏凉被颜色：浅蓝为主体色。

**1.4材料**

夏凉被材料见表2。

**表2夏凉被材料要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料名称** | **规格** | **质量要求** | **用途** |
| 被套 | 100%棉，40支纱斜纹工艺，环保全工艺活性印染，丝光处理，坯布织造密度133\*72根/英寸 | GB/T22796-2021 | 被面、里 |
| 絮片 | 100%聚酯纤维 | GB 18383-2007 | 填充物 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×3 | GB/T 6836-2018 | 缝纫 |
| 塑料袋 | PE材质650mm×950mm | 符合相关国家标准要求 | 内包装 |
| 聚丙烯编织布 | 单面复膜型 | GB/T 8946-2013 | 外包装 |
| 缝包绳 | Φ0.2cm二股 | 断裂强力≥200N | 缝包 |
| 捆包麻绳 | Φ0.7cm三股 | 断裂强力≥1100N | 捆包 |

**1.5 产品质量**

产品质量符合GB/T 22796-2021《床上用品》标准要求。夏凉被无明显织造疵点，染色均匀丰满，裁剪顺直，整体绗缝，无跳针、浮针、漏针、脱线，四周5cm包边（四角斜插），拼接缝线平直，花型完整。针码密度9～11针/3厘米。

**2包装与标志**

**2.1产品标志**

产品标志为尺寸6cm×4cm 的白色涤纶耐久标、应选用耐磨，防水材质，保证持久耐用，耐久标签缝制在产品长度方向距底边15厘米处。

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **救灾专用 夏凉被** | |
| 规格 | 200cm×150cm |
| 生产日期 | ××××年×月 |
| **承制单位名称：**  **监制单位：陕西省应急管理厅** | |

**2.2外包装标志**

外包装前、后两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制 单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、 布局合理，标注见示例2。侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样；字体为黑体字，字体大小适 宜、布局合理，外包装箱开口方向粘贴和箱内物资一样的二维码，样式见示例1。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **救灾专用** **夏凉被** | | |
| 数量 | 10床 | ××Kg |
| ××××年××月 | | 生产批号 |
| ××××承制 | |
| **陕西省应急管理厅 监制** | | |

**示例1**

|  |
| --- |
| **救** **灾** **专** **用** **注** **意** **防** **潮** |

**正面 背面**

**2.3** **内包装**

每条夏凉被按长度方向三折、宽度方向四折折叠成长方体，规整平服、清洁、干燥，品名标签外露，每一条夏凉被用塑料袋包装。

**2** **.4外包装**

每包装入10床夏凉被或按照采购方规定，包内应放入承制方的包装检验单，样式见示例2。其 中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字， 其他为宋体字。检验单尺寸为B5 纸的1/4,字体大小适宜。

外包装采用聚丙烯编织布包装方式，编织布符合GB/T8946-2013相关规定，根据实际可适当调整尺寸。

捆扎：包裹后用Φ 0.2cm 两合股加捻绳缝包，缝包针距为1针/3cm~1 针/4cm,  逐针打结。再用Φ0.7cm 麻绳捆扎成一横三竖，横竖均为双道。麻绳的质量应符合表3的规定。包形尺寸为65cm×45cm×35cm  (长×宽×高)捆扎应牢固、严紧。

|  |  |
| --- | --- |
| **检** **验** **单** | |
| **产品名称** |  |
| **数** **量** | **条** |
| **生产日期** | **年** **月** |
| **检验人员** | **(检验工号)** |
| **承制单位** | **(单位全称)** |

**示例2** **检验单样式**

**2.5 运输与贮存**

2.5.1 运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、曝晒、污染、重压。运输根据合同要求执行。

2.5.2 产品应贮存在通风干燥的库房内，相对湿度不得超过80%，并不得与化学药物同库混放。

2.5.3 包装件应码放在货架上，货架距地面高度不得低于15cm。码放时包间应留有间隙以利通风，或适当时间倒包通风。

2.5.4 产品主要质量性能应能满足贮存不少于6年的要求。

**3、样品要求：**

提供满足本次采购需求的样品成品，并提供省级及以上检测机构质检报告。

样品提交：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层开标五室，逾期送达的投标样品将拒绝接收（开标当天投标截止时间前指派专人递交，请勿提交递交或邮寄）。

样品退还：评标工作结束后，供应商提供的样品由代理机构统一封存。中标结果公示结束后，未中标供应商的样品如数退回；中标供应商的样品由采购人保存，作为验收的依据。