**首次磋商报价表**

**磋商一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | | | |
| **项目编号** |  | | | | |
| **磋商报价（元）** | 大写：  小写： | | | | |
| **工期** | 日历天 | | | | |
| **质量标准** |  | | | | |
| **保修期** |  | | | | |
| **项目经理** |  | **注册证书** |  | **证书编号** |  |
| **备注** | **在下面对应的括号内打√**   1. **是否小微企业 是（ ） 否 （ ）**   **2、是否监狱企业 是（ ） 否 （ ）**  **3、是否残疾人福利性单位 是（ ） 否 （ ）** | | | | |

注：1、表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

供应商(盖公章)：

法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：

时间： 年 月 日

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 橡塑板楼地面 | 塑胶地板饰面 1.自流平水泥找平 2.2-3cm水泥砂浆找平 3.原地面楼板 | m2 | 450.4 |  |  |
| 2 | 平面吊顶天棚 | 铝扣板吊顶 1.600\*600铝扣板 2.Φ8全螺吊杆，垂直吊扣，十字连口，上层暗架龙骨，下层暗架龙骨 | m2 | 427.09 |  |  |
| 3 | 墙、柱面一般抹灰 | 无机涂料 1.无机涂料 2.腻子抹灰层 3.水泥砂浆粉刷层 4.界面剂 5.轻质砖墙体 | m2 | 273 |  |  |
| 4 | 墙、柱面一般抹灰 | 无机涂料 1.无机涂料 2.腻子抹灰层 3.双层12MM厚石膏板 4.十字沉头自攻螺丝 5.隔音棉 6.轻钢龙骨墙体 | m2 | 70.93 |  |  |
| 5 | 金属踢脚线 | 1.60高黑色金属踢脚线 | m | 105.33 |  |  |
| 6 | 窗帘盒 | 1.无机涂料 2.石膏板基层 3.木龙骨 | m | 69.39 |  |  |
| 7 | 墙、柱面一般抹灰 | 无机涂料 1.龙骨卡件 2.木挂条阻燃处理 3.成品木饰面 | m2 | 52 |  |  |
| 8 | 玻璃隔断 | 1.5-8mm安全玻璃 2.16-25mm铝质百叶帘 | m2 | 68.78 |  |  |
| 9 | 铝合金玻璃门 | 1.门洞口尺寸:1800mm\*2200mm | m2 | 7.92 |  |  |
| 10 | 铝合金玻璃门 | 1.门洞口尺寸:1800mm\*2200mm 2.五金种类、规格:带电子磁吸门禁 | m2 | 3.96 |  |  |
| 11 | 拆除砖石结构 |  | m3 | 1.1 |  |  |
| 12 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:6.5㎡ | 樘 | 1 |  |  |
| 13 | 普通灯具 | 1.吸顶灯 | 套 | 48 |  |  |
| 14 | 插座 | 1.插座 2.电压220V 3.设备功率≤1KW 4.电源插座 5.网络接口 | 个 | 66 |  |  |
| 15 | 视频监控 | ≥400万像素，含背光补偿、支持DC12V（防反接）或IEEE802.3afPoE供电，可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 支持不小于4倍光学变焦。 | 个 | 6 |  |  |
| 16 | 配线 | 1.4㎡铜线 | m | 270 |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

注：本项目采用全费用单价（含税），每项单价报价包含人工、材料、机械、措施费、保险、管理、风险、利润、规费、税费、验收等本项目包含的全部费用。