## 分项报价表

项目名称：

项目编号：

报价单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 类别 | 学院 名称 | 实验室 名称 | 填表人 | 备注 |
| 1 | 饱和甘汞电极 | 内阻K≤10 比对电位Mv士3 液络部流通<0.05 盐桥溶液饱和KCL CHI150 | 支 | 3 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 材料 | 本科 | 王宏 |  |
| 2 | RS-4旋片真空泵 | 抽速：4L/S 极限真空5Pa 极限压力：分压力：≤4×10-²pa 转速：1400r/min 全压力：≤1Pa 功率：550W产品尺寸：520\*140\*250mm 净重：0.95L加油量：22kg防返油带原装散热润滑油 | 个 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 材料 | 材料化学 | 张博烨 |  |
| 3 | 不锈钢真空浸渍桶 | 不锈钢桶1.5mm厚40cm直径，49cm高（内尺寸），盖子25mm加厚带表阀门组件，附带管子，专用密封圈 | 个 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 材料 | 材料化学 | 张博烨 |  |
| 4 | 聚四氟乙烯反应釜内衬 | 50ml，220度高纯一级聚四氟内衬G 直径39.8\*78mm | 个 | 10 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 电智 | 2B-517 | 刘丁菡 |  |
| 5 | 电子智能温控仪 | 电源:220V,输出功率:2000W,控温范围:室温-399°C，外形尺寸:180\*200\*70mm ZNHW-Ⅱ型 | 个 | 5 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 高分子 | 令晓玲 |  |
| 6 | 电磁阀 | DSG-G02-306-LW-AC220V | 个 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 高分子 | 令晓玲 |  |
| 7 | 甘汞电极 | 直型标准甘汞电极 内阻K≤10 比对电位Mv士3 液络部流通<0.05 盐桥溶液饱和KCL | 个 | 20 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 物理化学 | 杨军胜 |  |
| 8 | 铂片电极 | 【电极杆尺寸】6mmx 80mm【铂片纯度】Pt≥99.99%【 杆材选择】聚四氟乙烯PTFE(耐酸碱腐蚀性能优异,可耐王水和一切有机溶剂,无毒绝缘性好,不粘附任何物质 标准型10\*10\*0.1 | 个 | 5 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 物理化学 | 杨军胜 |  |
| 9 | 赛多利斯电子天平电源插头 | BSA223S-CW(220g/0.001g）配套 | 个 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 物理化学 | 杨军胜 |  |
| 10 | 电导电极 | DJS-1铂黑(插头柱形) | 个 | 20 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 物理化学 | 杨军胜 |  |
| 11 | 电导电极 | DJS-1C铂黑(三针插头) | 个 | 10 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 物理化学 | 杨军胜 |  |
| 12 | 磁力搅拌器 | 78-不加热 外型尺寸（mm）230×160 ×100使用环境温度15℃-30℃搅拌功率3-6W 搅拌速度启动0~1400R/MIN 工作面直径（mm）∮130 | 个 | 5 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 物理化学 | 杨军胜 |  |
| 13 | 单孔恒温水浴 | 额定功率KW 0.3kw 温度波动度℃≤±0.5 温度均匀度℃≤±1 工作室尺寸(mm)(深x宽x高)160x170x90 | 台 | 5 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 能源化工 | 刘侠 |  |
| 14 | 电动搅拌器 | 100w 定时范围0～120分 起动～3000转/分（无级调速） | 台 | 5 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 能源化工 | 刘侠 |  |
| 15 | 甘汞电极 | (甘汞电极)φ12\*120型 232-01 | 个 | 9 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 化学 | 程芳玲 |  |
| 16 | 浮子流量计 | 气体20-200mL/min 量程200sccm | 个 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 化学 | 程芳玲 |  |
| 17 | 压簧式热电偶 | φ4.0\*100\*L2000 | 个 | 6 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 化工 | 化工 | 吕博 |  |
| 18 | ＰＨ探头 | E-201F | 个 | 4 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 陈雪梅 |  |
| 19 | 溶解氧探头电极膜 | HI76407A/P 5个/组 | 组 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 陈雪梅 |  |
| 20 | 溶解氧探头电极液 | HI7041S | 瓶 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 陈雪梅 |  |
| 21 | 循环水式多用真空泵 | 功率:180W 最大真空度:0.098MPa 单头抽气量:10L/min流量:60L/min 水槽容积:15L 泵头材质:铜 抽头+止回阀材质:铜 | 个 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 陈雪梅 |  |
| 22 | 万用电炉四联 | DL-1 220V,1000W\*4 | 个 | 4 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 陈雪梅 |  |
| 23 | 恒温磁力搅拌器 | 搅拌容量100～1000ml 控温0～100℃ 面板：不锈钢材质 | 个 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 陈雪梅 |  |
| 24 | 聚光镜 | BD-SW4001，目镜 WF10X(Φ22mm)物镜PL 4X/0.10工作距离：19.8 mm 工作距离：0.66 mm无限远平场消色差物镜PL 100X/1.25(弹簧,油) 工作距离： 0.36mm/30˚倾斜 蓝滤色片和磨砂玻璃 | 个 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 陈雪梅 |  |
| 25 | pH复合电极E-201-F | E-201F | 个 | 4 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 景立明 |  |
| 26 | 便携式氧化还原电位测量仪 | 1，自动关机功能。 2，°C/F温度自动转换 3，电极更换方便快捷,降低使用成本。 4，mV值和温度值双显示。5，数据锁定功能 6，体积小，重量轻，携带方便。 7，测量范围广。 技术参数：测量范围±1200mV分辨率1mV精度±2mV校正出厂已校正，用户直接使用即可温度显示1°℃/2F尺寸188×38mm，包括电极 .工作温度0~50℃（32~122F)重量88 g(包括电极） | 台 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 景立明 |  |
| 27 | 便携式水质硬度检测仪 | 正12.88ms校正液测量范围:0-9999ppm分辨率:1ppm测量精度:士2%FS屏幕显示:TDS+温度双显 自动校准:744.7ppm7447ppm自动关机:10分钟重量:88g | 台 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 景立明 |  |
| 28 | 热式气体质量流量计 | 0-10L/min，空气氮气氧气，无针阀 | 台 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 景立明 |  |
| 29 | 直流抽水蠕动泵DIP1500 | 泵 类 型 成套蠕动泵 使用电源DC24V2A电源适配器 功 率<50W 电机类型步进电机温度0～60℃,相对湿度<85%RH 工作环境 整机重量约1.7Kg(含泵头) 参考噪音值≤65dB(产品与噪音仪水平距离为0.5米) 转速范围0.1-400 rpm 流量范围≤1500 ml/min 显示方式LED4位数码管转速模式和流量模式 工作模式 工作方式全自动循环、半自动循环、手动 支持功能启停、换向、调速、校准、回吸、参数记忆等 转速调节分辨率0.1 rpm 控制方式旋转编码器、脚踏开关、外部模拟量(0-5V,0-10V或4-20mA)、485通信控制 | 台 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 景立明 |  |
| 30 | 增氧气泵 | 频率50Hz 电压220-240V 功率15W排气量20L/minV-20嗓音<40dB压力>0.02Mpa分配器规格4 OUTLETS重量2.5kg包装尺寸210x190x170mm | 个 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 生态工程 | 陆遥 |  |
| 31 | 增氧气泵管 | 内径4mm 外径8mm | 米 | 10 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 生态工程 | 陆遥 |  |
| 32 | 雷磁pH 计（PHS-3C)复合电极 | E-201F复合电极 | 个 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 田利强 |  |
| 33 | 循环水真空泵 | 功率：180W 抽气头数量：2 最大真空度：0.098MPa 单头抽气量：10L/min 流量：60L/min 扬程：8m 材质：ABS防腐 循环水功能 | 台 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 田利强 |  |
| 34 | 气流烘干器 | C型气流烘干器 30孔 功率：800W 温控范围：40-120℃ | 台 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 田利强 |  |
| 35 | 雾化器 | 配套原子吸收光谱仪SP-3520AA（上海光谱） | 个 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 田利强 |  |
| 36 | 漩涡式气泵 | 0.12KWLIST 220V 0.6A 30m3/h 5.5kpa | 个 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 田利强 |  |
| 37 | 增压泵 | 功率150W 电源线 约1米 扬程15m管径4分 流量18L/min 电压220V | 个 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 田利强 |  |
| 38 | 超声波清洗器 | 内槽尺寸（mm）240\*135\*100 频率40kz 功率120W 震子2枚 容量3L 加热功率100W 温度控制80℃ | 个 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 环境 | 本科教学 | 田利强 |  |
| 39 | 电炉 | DL-1,功率可调 单联电炉1000W 尺寸13cm\*16cm\*16cm | 个 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 机电 | 过控 | 王博 |  |
| 40 | 接触式测温仪 | UT320D+UT-T07弯头热电偶 | 个 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 轻工 | 印刷 | 杨保宏 |  |
| 41 | 水浴锅 | 智能恒温5L(带升降) 电压:220V/50Hz 加热功率2200W 温度范围 RT-250°C 控温精度±0.1°C | 台 | 5 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 轻工 | 皮革分析 | 李东平 |  |
| 42 | 搅拌器 | 智能转速数显 调速范围100-2000rpm  电机最大功率240W 最大搅拌量H20:60L 定时范围0-999min | 台 | 5 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 轻工 | 皮革分析 | 李东平 |  |
| 43 | 超声波清洗机 | 外形尺寸：204\*189\*225mm内槽尺寸：150\*140\*100mm容量：2L 超声频率：40KHz超声频率可选择替换超声功率：50W加热功率：200W 温度设定范围：室温-80℃工作时间可调：1-20min其他配置：清洗网篮、降音盖、220V/50Hz电源 | 台 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 轻工 | 造纸重点 | 孟卿君 |  |
| 44 | 超声波清洗机 | 外形尺寸：204\*189\*225mm内槽尺寸：150\*140\*100mm容量：2L 超声频率：40KHz超声频率可选择替换超声功率：50W加热功率：200W 温度设定范围：室温-80℃工作时间可调：1-20min其他配置：清洗网篮、降音盖、220V/50Hz电源 | 台 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 轻工 | 皮革分析 | 路艳 |  |
| 45 | 集热式恒温磁力搅拌器 | 功率：525W 最大搅拌量：2000ml 有效容积：Φ220×90 转数范围：0～2600rpm 温控范围：室温～300℃ | 台 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 轻工 | 造纸重点 | 田秀枝 |  |
| 46 | 集热式磁力搅拌器 | 无刷电机 转速范围100-1200rpm 有搅拌功能 温度范围室温+5℃-100℃内腔尺寸200\*200\*130mm | 台 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 轻工 | 造纸重点 | 田秀枝 |  |
| 47 | 控温加热磁力搅拌器 | 数显恒温搅拌容量100～1000ml 加热功率600W 室温+10℃～300℃ | 台 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 轻工 | 平台 | 徐娜 |  |
| 48 | 电炉 | 功率可调 单联电炉1000W 尺寸13cm\*16cm\*16cm | 个 | 10 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 轻工 | 造纸 | 刘叶 |  |
| 49 | 水浴锅 | 功率：600W 孔数：双孔 温控范围：室温～100℃ 控温精度：±1℃ 温度均匀性：≤1℃ | 台 | 4 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 轻工 | 造纸 | 刘叶 |  |
| 50 | 循环水真空泵 | 功率：180W 抽气头数量：2 最大真空度：0.098MPa 单头抽气量：10L/min 流量：60L/min 扬程：8m 材质：ABS防腐 循环水功能 | 台 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 轻工 | 造纸 | 刘叶 |  |
| 51 | 电子天平 | 1000g 0.01g | 个 | 5 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 轻工 | 皮革工艺 | 钱鑫 |  |
| 52 | 电炉子 | 功率可调 单联电炉1000W尺寸13cm\*16cm\*16cm | 个 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 物理 | 大学物理 | 张鹏 |  |
| 53 | 高速中药材粉碎机 | 粉碎机0.9KW200g25000转/分钟 | 个 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 食品 | 1C120 | 丁勇 |  |
| 54 | 工业红外线测温仪 | 中国大陆ABS环保塑料材质，工业彩屏级【-50~950℃】 | 个 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 食品 | 1C120 | 丁勇 |  |
| 55 | 电动搅拌器 | 100W 转速数显定时范围0～120分 起动～3000转/分（无级调速） | 个 | 5 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 食品 | 制药工程 | 李彦军 |  |
| 56 | 电热套 | 500ml 数显恒温带磁力搅拌 | 个 | 5 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 食品 | 制药工程 | 李彦军 |  |
| 57 | 电子天平 | 1000g 0.01g | 个 | 4 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 食品 | 制药工程 | 李彦军 |  |
| 58 | 蠕动泵用硅胶管 | φ5mm，10m/盒 | 包 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 食品 | 制药工程 | 李彦军 |  |
| 59 | 天平 | 600g/0.01g | 台 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 食品 | 药物制剂 | 曾桥 |  |
| 60 | 集热式磁力搅拌器 | 功率：525W 最大搅拌量：2000ml 有效容积：Φ220×90 转数范围：0～2600rpm 温控范围：室温～300℃ | 台 | 1 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 食品 | 药物制剂 | 曾桥 |  |
| 61 | 背带式喷雾器 | 电动 产品毛量1.97kg 产品容量16L 优质加厚PP材质 机身材质水泵类型不锈钢高压活塞泵 标准配件1.1M优质橡胶管/高配定制海绵背带 | 个 | 2 |  |  |  | 小型仪器设备及配件 | 食品 | 专业分析 | 曾桥 |  |

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日