**已标价工程量清单（格式）**

**1.已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；**

**2.已标价工程量清单扉页需加盖有注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章；**

**3.已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。**

（项目名称）

总报价

总报价(小写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(大写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商： (单位盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制人： (造价人员签字并盖执业印章)

编制时间： 年 月 日

部分学生公寓楼卫生间及楼道提升改造已标价工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）5#学生公寓楼卫生间及盥洗间提升改造** | | | | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 工作内容 | | | | 工程量 | | 单位 | 全费用单价 | 合计 |
| 1 | 水房及厕所内拆除 | 将楼内所有卫生间及盥洗间拆除至结构层，包含所有地砖、墙砖、水槽、墩台、小便池、吊顶、上下水管。（包含主管道、支管道）、电源线、灯具、门及门框；及相应所有垃圾清运工作 | | | | 10 | | 个 |  |  |
| 2 | 卫生间及水房地坪防水 | 1、地坪20mm砂浆找平  2、丙纶布防水卷材300克容重，两遍；墙面上翻0.5米（上翻面积根据实际测定，未包含在500平米内）  3、砂浆保护层2公分。 | | | | 500 | | 平米 |  |  |
| 3 | 墩台砌筑 | 砖墩台砌筑及粉刷（包含墩台的垫层，尺寸为4.8m\*1.2m\*0.3m） | | | | 10 | | 个 |  |  |
| 4 | 给水立管安装 | DN50钢塑复合管，基管壁厚3.0mm，安装。包含所有闸阀阀门(DN50球墨铸铁闸阀（PN16），数量根据实际需要确定，法兰连接)、管件、支架。接至一层供水管道，开洞。吊洞。 | | | | 50 | | 米 |  |  |
| 5 | 蹲便安装 | 白色陶瓷加长型蹲便，尺寸为680\*450.带低位水箱整套安装。 | | | | 50 | | 个 |  |  |
| 6 | 给水支管安装 | PPR给水管及阀门、水龙头安装， DN15-DN32，满足水房及卫生间所有用水。支管安装方式为明装；卫生间内考虑4个立式小便斗的用水） | | | | 10 | | 间 |  |  |
| 7 | 地砖铺贴 | 防滑，全瓷，浅灰色亚光，300\*300铺贴，考虑散水坡度 | | | | 400 | | 平米 |  |  |
| 8 | 墙砖铺贴 | 白色亚光，全瓷，300\*600铺贴，墙砖阳角加不锈钢收口条 | | | | 900 | | 平米 |  |  |
| 9 | 墙地砖美缝 | 选用防水防霉的环氧树脂类美缝剂（颜色与砖协调） | | | | 1300 | | 平米 |  |  |
| 10 | UPVC下水管安装 | DN32-DN100下水管安装，支管，立管，管材需标有 GB/T 5836.1。不锈钢地漏安装（满足水房及厕所所有下水。开洞，吊洞）水房卫生间合二为一。 | | | | 10 | | 间 |  |  |
| 11 | 安装蹲坑隔断 | 1.选用抗倍特板隔断，厚度≥12mm，防火等级为A级，深棕色哑光木纹，带抗菌涂层，环保等级为E1级；  2.五金配件为黑色304不锈钢铰链、拉手、锁具、挂钩及手机置物架；  3.板材连接处用专用硅胶密封胶（防霉型）填充；  4.地脚与地面之间加装PVC防水踢脚线 | | | | 50 | | 个 |  |  |
| 14 | 不锈钢洗手盆 | 304不锈钢,厚度1.2mm。洗手盆带腿，通槽200cm\*60cm\*80cm，每个水房2个连放，与卫生间门对侧 | | | | 20 | | 个 |  |  |
| 15 | 不锈钢洗手盆 | 304不锈钢,厚度1.2mm。洗手盆带腿，通槽300cm\*60cm\*80cm，每个水房放置1个，与卫生间门同侧 | | | | 10 | | 个 |  |  |
| 16 | 不锈钢拖把池 | 加厚304不锈钢，高架，带挂钩，尺寸：80cm\*60cm\*55cm | | | | 10 | | 个 |  |  |
| 17 | 铝扣板吊顶 | 铝扣板1.2mm厚,600\*600铝扣板安装，包含轻钢龙骨及所有收口辅材。 | | | | 400 | | 平米 |  |  |
| 18 | 暗装吸顶灯具 | 吊顶内安装吸顶灯，300\*300.60瓦LED | | | | 20 | | 个 |  |  |
| 19 | 插座 | 水房预留白板插座。 | | | | 20 | | 个 |  |  |
| 20 | 电源线 | 照明2.5平米。插座4平米，钢管穿线。需符合国标GB/T 12706 | | | | 1500 | | 米 |  |  |
| 21 | 钛镁合金门 | 钛镁合金门安装1\*2.2米，（五金配件材质为304不锈钢，密封条使用EPDM发泡胶条，型材厚度门框≥1.6mm，门扇≥1.4mm） | | | | 10 | | 个 |  |  |
| 22 | 更换纱窗及制作窗台 | 外开式金刚网纱窗、大理石窗台(厚度20mm）及护角（根据现场尺寸制作）及相关窗户基层修补 | | | | 20 | | 个 |  |  |
| 23 | 排气扇 | 安装壁挂式换气扇，200×200mm、方形 | | | | 40 | | 个 |  |  |
| 24 | 镜子 | 高清银镜，防爆款，耐蚀银色铝合金边框，横挂式，90cm\*70cm，每个水房7个，与水槽区域对应悬挂，使用专用镜子胶并配合膨胀螺丝+镜钉进行固定 | | | | 70 | | 个 |  |  |
| 25 | 水房铝合金 门套 | 水房进门处的垭口安装加厚铝合金门套（厚度1.4mm以上，内外双侧包边），尺寸为2.11m\*0.95m\*0.43，门套与墙体接缝处需配防水胶条（如EPDM橡胶） | | | | 10 | | 个 |  |  |
| 26 | 卫生间高窗 封堵 | 卫生间靠近走廊一侧的高窗用红砖进行封堵，尺寸为1.2m\*0.6m\*0.43m | | | | 10 | | 个 |  |  |
| 27 | 水房过门处加装铝合金高低扣收口条 | 哑光面，磨砂铁灰色铝合金，10cm宽，纳米胶粘贴 | | | | 10 | | 米 |  |  |
| **（二）9#学生公寓楼部分卫生间改造** | | | | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 工作内容 | | | | 工程量 | | 单位 | 全费用单价 | 合计 |
| 1 | 卫生间拆除 | 拆除卫生间内所有水槽，墩台，上下水管（包含主管道、支管道）、灯具、木门及门框、所有垃圾清运。 | | | | 3 | | 个 |  |  |
| 2 | 卫生间地坪防水 | 1、地坪两公分砂浆找平  2、丙纶布防水卷材300克容重，两遍。墙面上翻0.5米  3、砂浆保护层2公分。 | | | | 200 | | 平米 |  |  |
| 3 | 墩台砌筑 | 砖墩台砌筑及粉刷（包含墩台的垫层，尺寸为4.8m\*1.2m\*0.3m） | | | | 3 | | 个 |  |  |
| 4 | 蹲便安装 | 白色陶瓷加长型蹲便，尺寸为680\*450.带低位水箱整套安装。 | | | | 15 | | 个 |  |  |
| 5 | 给水支管安装 | PPR给水管及阀门、水龙头安装， DN15-DN32，满足卫生间所有用水。支管安装方式为明装。 | | | | 3 | | 间 |  |  |
| 6 | 地砖铺贴 | 防滑，全瓷，亚光，300\*300铺贴，颜色与已改造的相同，考虑散水坡度 | | | | 60 | | 平米 |  |  |
| 7 | 墙砖铺贴 | 亚光，全瓷，300\*600铺贴，颜色与已改造的相同，墙砖阳角加不锈钢收口条 | | | | 180 | | 平米 |  |  |
| 8 | UPVC下水管安装 | DN100下水管安装，支管，立管，管材需标有 GB/T 5836.1。不锈钢地漏安装（满足厕所所有下水。开洞，吊洞）。 | | | | 3 | | 间 |  |  |
| 9 | 蹲坑隔断 | 1.选用抗倍特板隔断，厚度≥12mm，防火等级为A级，颜色与已改造的相同，带抗菌涂层，环保等级为E1级；  2.五金配件为304不锈钢铰链、拉手、锁具，颜色与已改造的相同；  3.板材连接处用专用硅胶密封胶（防霉型）填充；  4.地脚与地面之间加装PVC防水踢脚线 | | | | 15 | | 个 |  |  |
| 10 | 钛镁合金门 | 卫生间安装钛镁合金门1\*2.2米，（五金配件材质为304不锈钢，密封条使用EPDM发泡胶条，型材厚度门框≥1.6mm，门扇≥1.4mm） | | | | 3 | | 个 |  |  |
| **备注：9#公寓楼卫生间改造标准对照楼内已改造的3间进行。** | | | | | | | | | | |
| **（三）5#学生公寓楼粉刷及整修** | | | | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 工作内容 | | | | 工程量 | | 单位 | 全费用单价 | 合计 |
| 1 | 宿舍粉刷 | 152间房间（含原墙面铲除、刮腻子两遍、乳胶漆粉刷两遍等） | | | | 9120 | | 平米 |  |  |
| 2 | 室内公共区域粉刷 | 1-5层两个楼梯间及部分走廊墙顶面（含原墙面铲除、刮腻子两遍、乳胶漆粉刷两遍等） | | | | 650 | | 平米 |  |  |
| 3 | 室内墙裙粉刷 | 一层整层、2-5层部分墙裙（含原墙面铲除、刮腻子两遍、乳胶漆粉刷两遍等） | | | | 560 | | 平米 |  |  |
| 4 | 踢脚线粉刷 | 1-5层公共区域，（含5个晾衣间、及楼梯间，铲除原面层，清理后防水漆粉刷，高度约20cm） | | | | 800 | | 米 |  |  |
| 5 | 宿舍门框油漆 | 一间宿舍5.2m | | | | 158 | | 樘 |  |  |
| 6 | 宿舍门贴门纸 | 121个宿舍门 | | | | 121 | | 个 |  |  |
| 7 | 宿舍门安装亮窗 | 162个房间（PVC材质，95cm\*55cm） | | | | 162 | | 个 |  |  |
| 8 | 宿舍门牌 | 双色板 | | | | 155 | | 个 |  |  |
| 9 | 拆除明锁栓 | 拆除明锁栓并修复 | | | | 152 | | 个 |  |  |
| 10 | 拆除行李架 | 拆除并运输至甲方指定区域 | | | | 152 | | 个 |  |  |
| 11 | 拆除嵌墙内书架 | 拆除并清运至校外 | | | | 152 | | 个 |  |  |
| 12 | 书架墙面封堵 | 用红砖进行封堵，水泥砂浆粉平，尺寸为1m\*1.9m\* | | | | 310 | | 平米 |  |  |
| 13 | 室内线槽更换安装 | 1层公共区域横向线槽，规格200mm（含旧线槽拆除） | | | | 150 | | 米 |  |  |
| 14 | 室内线槽更换安装 | 2—5层公共区域横向线槽，规格150mm\*100mm，厚度2mm（含旧线槽拆除） | | | | 650 | | 米 |  |  |
| 15 | 室内线槽更换安装 | 1—5层公共区域，竖向线槽，线槽规格200mm×100mm、厚度2mm（含旧线槽拆除） | | | | 60 | | 米 |  |  |
| 16 | 楼道防火门拆除 | 拆除1—5层楼道隔断门，墙面修复（含垃圾外运） | | | | 5 | | 个 |  |  |
| 17 | 拆除黑板及其他墙面杂物 | 拆除公共区域小黑板，过期消防指示牌等 | | | | 1 | | 项 |  |  |
| 18 | 拆除更换配电箱 | 拆除3层旧配电箱并更换 | | | | 1 | | 个 |  |  |
| 19 | 拆除风扇 | 拆除宿舍内风扇、开关及相关线路，并运至甲方指定地点 | | | | 1 | | 项 |  |  |
| 20 | 走廊地灯 | 每层安装10个地灯，3W,规格80mm×80mm×60mm，2.5㎡铝护套线，加装时控开关等） | | | | 50 | | 个 |  |  |
| 21 | 走廊照明灯 | 1—5层安装LED吸顶灯，明装吸顶， 60W，国标。 | | | | 75 | | 个 |  |  |
| 22 | 房间内照明灯 | 安装LED吸顶灯，明装吸顶， 60W，国标。（宿舍正中位置） | | | | 152 | | 个 |  |  |
| 23 | 照明灯电源线 | 照明电源线2.5平方（含线槽、拆除原线路，） | | | | 1520 | | 米 |  |  |
| 24 | 封窗 | 5层楼梯间顶窗，搭脚手架高度约7米，9mm石膏板封堵，（1500mm\*700mm\*2）面层刷乳胶漆，普通玻璃更换 | | | | 2 | | 个 |  |  |
| 25 | 室外线路整理安装桥架 | 5号楼南北两侧，300\*150，大跨度镀锌桥架 | | | | 150 | | 米 |  |  |
| 26 | 南侧窗户 | 拆除并安装铝合金。茶色铝合金80系列，厚1.2mm，5mm白色单玻。 | | | | 6.5 | | 平米 |  |  |
| 27 | 门房及东二楼室外粉刷 | 门房及东二楼，外墙腻子两遍、防水涂料两遍 | | | | 880 | | 平米 |  |  |
| 28 | 道沿花砖树套 | 院内道沿花砖树套破损、塌陷 | | | | 1 | | 项 |  |  |
| 29 | 门口灯带 | 拆除更换大门口灯带 | | | | 20 | | 米 |  |  |
| **（四）5#学生公寓楼楼道刷地坪漆及更换楼梯扶手** | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 备注 | | | | 全费用单价 | 合计 |
| 1 | 环氧彩砂自流坪  （1.基层处理及打磨3遍；  （2.环氧渗透底涂1遍；  3.环氧聚氨酯砂浆中涂：环氧中涂漆+80-120目石英砂（砂占比约30%-40%）批刮2遍，批刮3mm厚，固化后打磨平整；  4.环氧自流平面漆镘涂1遍，消泡滚筒排除气泡，厚度≥2mm；  5.养护7天至完全固化，达到表面无气泡、色差，硬度≥2H，平整度误差≤2mm/2m） | | 平米 | 850 | 1.完整工艺需符合《环氧树脂自流平地面工程技术规范》（GB/T 50589-2010）；  2.根据现场情况，起砂严重地面须做加固处理，避免空鼓脱落；潮湿区域须做防潮层，避免环氧层起泡；  3.楼梯踏步用环氧砂浆修补凹陷、缺损处，踏步的阴阳角需处理成圆弧状，确保每个踏步的自流平厚度一致 | | | |  |  |
| 2 | 楼梯踏步安装铝合金防滑条 | | 米 | 108 | 1.选用国标6063-T5铝合金，厚度大于2mm，宽度根据踏步宽度选择3-5mm，磨砂表面并具有防滑纹路；  2.采用304不锈钢螺丝配合结构胶粘贴进行固定 | | | |  |  |
| 3 | 拆除原有楼梯扶手并安装不锈钢扶手（1.直列竖管式，银灰色拉丝，304不锈钢扶手，厚度符合国标；2.立柱采用φ50mm、厚度≥0.7mm），竖管（φ22mm，间距≤10cm）垂直排列，顶部配63mm面管；4.净高度≥900mm； 5.包含焊接、抛光及固定） | | 米 | 35 | 1.竖管间距严格≤10cm，防止头部卡入； 2.焊接点需满焊后打磨抛光，消除毛刺；  3.预埋件用膨胀螺栓固定，螺母焊死防松脱；  4.膨胀螺栓、法兰座等预埋件及固定件均需符合国标 | | | |  |  |
| **（五）9#、10#公寓楼前地面整修** | | | | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 工作内容 | | | | 工程量 | 单位 | | 全费用单价 | 合计 |
| 1 | 乒乓球桌拆除 | 原有乒乓球桌拆除 | | | | 4 | 个 | |  |  |
| 2 | 破损地面拆除及基层处理 | 原水泥地面拆除  基础夯实  现浇50㎜厚C15砼垫层 | | | | 30 | 平米 | |  |  |
| 3 | 铺贴透水砖 | 铺贴透水砖  （240㎜\*120㎜\*90㎜） | | | | 30 | 平米 | |  |  |
| 4 | 垃圾清运 | 乒乓球桌及地面修补恢复产生的建筑垃圾 | | | | 3 | 车次 | |  |  |
| 总价 | |  | | | |  |  | |  |  |