**已标价工程量清单（格式）**

**1.已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；**

**2.已标价工程量清单扉页需加盖有注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章；**

**3.已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。**

（项目名称）

总报价

总报价(小写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(大写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商： (单位盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制人： (造价人员签字并盖执业印章)

编制时间： 年 月 日

**物理楼外立面及屋面维修改造已标价工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工作内容** | **工程量** | **单位** | **全费用单价** | **合计** |
| **物理楼屋面树脂瓦更换** | | | | |  |  |
| 1 | 拆除屋面旧树脂瓦 | 搭设双排脚手架，人工拆除、清理下楼、清运出场 | 1636 | ㎡ |  |  |
|  |  |
| 2 | 拆除屋脊瓦 | 人工费 | 60 | m |  |  |
| 3 | 檐口拆除 | / | 180 | ㎡ |  |  |
| 4 | 屋面板安装 | 防腐木材料（100\*100）安装间距600mm-700mm.螺丝固定 | 1636 | ㎡ |  |  |
| 5 | 防水卷材4mm厚 | SBS防水卷材聚酯胎一遍 | 1636 | ㎡ |  |  |
| 6 | 龙骨材料及安装 | 防腐木材料（100\*100） | 2100 | m |  |  |
| 7 | 防腐木檩条 | 防腐木材料（40\*80）螺丝固定 | 2130 | m |  |  |
| 8 | 树脂瓦材料及安装 | 搭设双排脚手架，树脂瓦宽度800mm.厚度3mm.自攻螺丝固定7.5mm自攻丝 | 1636 | ㎡ |  |  |
| 9 | 屋脊瓦材料及安装 | 屋脊瓦长度800mm.高度200mm自攻螺丝固定7.5mm螺丝 | 65 | m |  |  |
| 10 | 檐口骨架 | 防腐木及人工费 | 382 | ㎡ |  |  |
| 11 | 封檐板维修及刷漆 | 防腐漆2遍 | 92 | ㎡ |  |  |
| **物理楼外立面粉刷改造** | | | | |  |  |
| 1 | 外墙清理基层 | 基层清理（含垃圾外运） | 2350 | ㎡ |  |  |
| 2 | 粉刷墙固 | 人工加材料 | 2350 | ㎡ |  |  |
| 3 | 粉刷防水涂料（2遍），不含腻子 | 人工加材料 | 2350 | ㎡ |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |