**西北大学太白校区校园环境提升改造项目—物理楼外立面及屋面维修改造**

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工作内容** | **工程量** | **单位** |
|
| **物理楼屋面树脂瓦更换** | | | | |
| 1 | 拆除屋面旧树脂瓦 | 搭设双排脚手架，人工拆除、清理下楼、清运出场 | 1636 | ㎡ |
|
| 2 | 拆除屋脊瓦 | 人工费 | 60 | m |
| 3 | 檐口拆除 | / | 180 | ㎡ |
| 4 | 屋面板安装 | 防腐木材料（100\*100）安装间距600mm-700mm.螺丝固定 | 1636 | ㎡ |
| 5 | 防水卷材4mm厚 | SBS防水卷材聚酯胎一遍 | 1636 | ㎡ |
| 6 | 龙骨材料及安装 | 防腐木材料（100\*100） | 2100 | m |
| 7 | 防腐木檩条 | 防腐木材料（40\*80）螺丝固定 | 2130 | m |
| 8 | 树脂瓦材料及安装 | 搭设双排脚手架，树脂瓦宽度800mm.厚度3mm.自攻螺丝固定7.5mm自攻丝 | 1636 | ㎡ |
| 9 | 屋脊瓦材料及安装 | 屋脊瓦长度800mm.高度200mm自攻螺丝固定7.5mm螺丝 | 65 | m |
| 10 | 檐口骨架 | 防腐木及人工费 | 382 | ㎡ |
| 11 | 封檐板维修及刷漆 | 防腐漆2遍 | 92 | ㎡ |
| **物理楼外立面粉刷改造** | | | | |
| 1 | 外墙清理基层 | 基层清理（含垃圾外运） | 2350 | ㎡ |
| 2 | 粉刷墙固 | 人工加材料 | 2350 | ㎡ |
| 3 | 粉刷防水涂料（2遍），不含腻子 | 人工加材料 | 2350 | ㎡ |